
建设项目环境影响报告表

   项目名称: 精炼车间高温蒸汽发生器燃料由0#柴油改为天然气改造项目
建设单位：嘉吉粮油（阳江）有限公司（盖章）
编制日期：二○一五年九月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。


4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	精炼车间高温蒸汽发生器燃料由0#柴油改为天然气改造项目

	建设单位
	嘉吉粮油（阳江）有限公司

	法人代表
	周宇
	联系人
	杨红顺

	通讯地址
	阳江市阳江港沿港大道3－6号

	联系电话
	13702803833
	传真
	3828876
	邮政编码
	529533

	建设地点
	嘉吉粮油（阳江）有限公司精炼车间内

	立项审批部门
	——
	批准文号
	——

	建设性质

	新建  改扩建  技改. √  

	行业类别

及代码
	C133植物油加工

	占地面积

(平方米)
	15
	绿化面积

（平方米）
	10

	总投资

(万元)
	100
	其中：环保投资     (万元)
	3
	环保投资占总投资比例
	3%

	评价经费

(万元)
	
	竣工日期
	2015年12月

	工程内容及规模：
1、项目概况

嘉吉粮油（阳江）有限公司成立于2006年11月30日，位于广东省阳江市沿港大道3～6号。建设有日产4000吨大豆浸出加工生产线及配套散粕库、包装粕库一套；日产700吨大豆有精炼生产线一条；日产500吨棕榈油分提生产线一条；还有配套的豆油库18000吨和棕榈油库42200吨及相应的发油设施。

本项目为精炼车间高温蒸汽发生器燃料由0#柴油改为天然气改造项目，位于嘉吉粮油（阳江）有限公司食用油精炼车间内。嘉吉粮油（阳江）有限公司食用油精炼车间建设项目已于2008年11月18日通过阳江市环保局环保验收（见附件1，阳环验【2008】086号）。现精炼车间配备了一台5.15吨/小时的高温蒸汽发生器，主要功能是为食用油精炼车间脱嗅工艺的脱嗅塔提供饱和蒸汽，使用0#车用柴油作为燃料，使用量为415.8吨/年，所使用的柴油均从中石化购进。现在阳江有更为清洁、便宜、充足的天然气可供工厂使用。而且华润公司的主管道已敷设到宝丰码头，距离嘉吉粮油（阳江）有限公司已不足1000米。鉴于此，建设单位决定联接天然气作为精炼车间高温蒸汽发生器的燃料，既降低成本又减少污染物排放。天然气使用量为2400Nm3/d。
本次改造总投资约100万元。主要是厂内管道系统的投资。高温蒸汽发生器已经具备燃烧天然气的装置，无需再改造。原系统已安装50米的烟囱，燃油尾气通过烟囱高空排放。厂外主管道的投资由燃气供应商华润公司进行配套投资。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目需进行环境影响评价。受建设单位委托，广州环发环保工程有限公司承担了该项目环境影响评价工作，接受任务后，经现场踏勘，收集相关资料后，编制完成了本项目环境影响报告表。

2、项目选址
本项目为精炼车间高温蒸汽发生器燃料由0#柴油改为天然气改造项目，位于嘉吉粮油（阳江）有限公司食用油精炼车间内。地理位置见附图1。本项目主要为精炼车间高温蒸汽发生器燃料由0#柴油改为天然气，在现有厂区内建设，不需另外选址（见附图2厂区平面布置图）。项目东面为进厂道路，南面为现有项目生产办公室，西面为现有项目散装粕库，北面为现有项目污水处理站。项目现状图如下：
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锅炉现状1             锅炉现状2
3、建设内容及规模

本项目为精炼车间高温蒸汽发生器燃料由0#柴油改为天然气改造项目，位于嘉吉粮油（阳江）有限公司食用油精炼车间内，属于技术改造项目。高温蒸汽发生器已经具备燃烧天然气的装置，无需再改造。原系统已安装50米的烟囱，燃油尾气通过烟囱高空排放。厂外主管道的投资由燃气供应商华润公司进行配套投资。本项目主要建设内容为铺设高压燃气管、低压燃气管，安装燃气减压计量柜及相关配套设施等。高温蒸汽发生器已经具备燃烧天然气的装置，无需再改造。厂内不设置配气站，厂外主管道的投资由燃气供应商华润公司进行配套投资。
主要工程量见表1.
表1  主要工程量
序号

工程名称

型号/规格

单位

数量

1

高压燃气管

PE110
米
300
2

低压燃气管
DN150*6
米
400
3

燃气减压计量柜
台
1
4、主要燃料

本项目为精炼车间高温蒸汽发生器燃料由0#柴油改为天然气改造项目。精炼车间高温蒸汽发生器原来采用0#柴油为燃料，使用量为415.8吨/年，现进行技术改造，使用天然气作为燃料，使用量为2400Nm3/d。天然气为清洁能源，可减少污染物的排放。
5、公共工程
（1）给水系统

由现有厂区自来水管网供水，本项目主要是精炼车间高温蒸汽发生器燃料改造，生产工艺及流程并无改变，无新增生产用水，员工人数不变，也无新增生活用水。
（2）排水系统
厂区排水采用雨污分流系统。本项目建成后对生产工艺及流程并无改变，无新增生产污水。员工人数不变，也无新增生活污水。厂区污水经厂区内原有的污水处理站处理，污水处理站处理规模为1000t/d，目前实际处理负荷约600t/d。经污水处理系统处理达标后排入阳江港海域。
（3）供电
精炼车间采用阳江港10KV专用线电源，用电量为1200KW 。
6、项目实施计划
本项目于完工时间为2015年12月，建设施工期为30天。
7、劳动定员及工作制度

本项目员工人数维持不变，工作制度为三班制，每班8小时，全年工作日为300天


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为精炼车间高温蒸汽发生器燃料由0#柴油改为天然气改造项目，位于嘉吉粮油（阳江）有限公司食用油精炼车间内，属于燃料技术改造项目。与建设项目有关的原有污染情况及主要环境问题为原有建设项目产生的环境影响问题。
1、 环保制度执行情况

嘉吉粮油（阳江）有限公司食用油精炼车间建设项目位于阳江市沿港大道3-6号嘉吉公司现有厂区内，主产品为一级豆油，日产量为700吨，副产品为脂肪酸、皂脚，其中脂肪酸年产量为808.5吨，皂脚年产量为5105.1吨。嘉吉粮油（阳江）有限公司食用油精炼车间建设项目环保制度执行情况具体见表2。

表2  现有工程环评、投产、环保验收情况一览表

序号

建设内容

环评批复文号及时间

建设情况

验收批复文号及时间
与拟建项目依托关系

1

主要构筑物有精炼车间一座、食用液碱储罐1个、磷酸储罐1个、清水冷却塔一座、污水冷却塔系统一座等；依托工程有给水、排水、供电、供汽等；环保工程有污水处理、油脂脱嗅、固废工程。
阳环函【2008】276号，2008年10月8日
已建成投产
阳环验【2008】086号文，2008年11月18日

主要为拟建项目的改造主体工程

2、现有项目基本情况

嘉吉粮油（阳江）有限公司食用油精炼车间建设项目位于阳江市沿港大道3-6号嘉吉公司现有厂区内，该项目已于2008年11月18日通过阳江市环保局环保验收（见附件1，阳环验【2008】086号）。
（1）主要产品

主产品为一级豆油，日产量为700吨，副产品为脂肪酸、皂脚，其中脂肪酸年产量为808.5吨，皂脚年产量为5105.1吨。

（2）主要构筑物
精炼车间（4层）一座，建筑面积750m2；食用液碱储罐1个，占地面积16 m2，储存量为70吨；磷酸储罐1个，占地面积10 m2，储存量为20吨。清水冷却塔一座，占地面积40 m2，污水冷却塔系统一座，占地面积40 m2。现有项目主要构筑物见表3
表3  现有项目主要构筑物

序号

名称

面积（m2）
功能

1

精炼车间

750

油脂加工场所

2

食用液碱储罐

16
储存液碱
食用磷酸储罐

10
储存磷酸
清水冷却塔

40
为车间提供冷却用水
水冷却塔系统
40
为真空系统提供冷却用水
（3）现有项目主要生产工艺
①精炼车间总工艺流程
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图1精炼车间生产工艺流程图
②中和工段
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图2 精炼车间中和工段工艺流程图
③脱色工段
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图3 精炼车间脱色工段工艺流程图
④脱嗅工段
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图4 精炼车间脱嗅工段工艺流程图
（4）现项目主要生产设备

现项目主要生产设备见表4。
表4 现项目主要生产设备表

序号

名称

型号

数量

功能

1

毛油罐

30M3

1

存放毛油

2

毛油泵

1

输送毛油

3

换热器

1
热交换

4

加热器

1

加热毛油

5

混合器

35KW

1

油/磷酸混合

6

混合器

1

油/碱混合

7

混合器

15KW

1

油/酸化水混合

8

离心机

RSE300-01-776

1

分离皂脚

9

离心机

RSE300-01-776

1

油水分离

10

皂脚罐

5M3

1

存放皂脚

11

皂脚泵

3KW

1

输送皂脚

12

热水罐

7M3

1

加热软化水

13

热水泵

5KW

1

为车间提供热水

14

油水分离箱

10M3

1

油水分离

15

酸反应罐

9M3

1

酸/磷脂反应
16

碱反应罐

6M3

1

碱和酸反应

17

中和油罐

25M3

1

中和油暂存罐

18

中和油泵

5.5KW

1

向脱色输送中和油

19

白土风力输送风机

30KW

1

输送白土

20

油土混合罐

1

混合油/白土

21

脱色罐

1

中和油脱色

22

过滤机

72M2

3

过滤白土和油

23

脱色泵

7.5KW

3

输送油土混合物

24

袋式过滤器

6

保险过滤

25

管式换热器

1

油/油换热

26

管式冷却器

1

水冷却RBD油

27

干燥油泵

22KW

1

给脱嗅塔供油
28

脱嗅塔

1

油脂脱嗅

29

脱嗅油泵

22KW

1

泵出已经脱嗅好的油

30

袋式过滤器

10micron

2

过滤成品油

31

真空系统

1套

脱色系统使用

32

真空系统

1套

脱嗅系统使用

33

脂肪酸循环泵

11KW

1

循环捕集脂肪酸

34

清水冷却塔

1

车间冷却用

35

循环水泵

2

水循环

36

脏水冷却塔

1

真空系统用

37

循环水泵

4

水循环

38

室外皂脚储罐

1

存放皂脚

39

室外皂脚泵

1

发送皂脚

40

室外脂肪酸储罐
1

存放脂肪酸

41

室外脂肪酸泵

1

发送脂肪酸

42

食用液碱储罐

1

存放液碱

43

碱供应泵

1

向车间输送液碱

44

食用磷酸储罐

1

存放磷酸

45

磷酸供应泵

1

向车间输送磷酸

46

高温蒸汽发生器

HP-2100

1套

向脱嗅塔提供热源

47

控制柜

2套

车间电器控制

（5）主要原辅材料

精炼车间生产使用原辅材料主要为毛豆油、磷酸、NaOH、白土及水。其中毛豆油由原有厂区生产提供，磷酸、NaOH、白土向外购买。主要原辅材料使用量见表5
表5  现有项目原辅材料使用量

序号

类别

使用量

储存位置

储存处最大储存量

1

毛豆油

235000吨/年

储存在罐区中的三个毛油罐

6900吨

2

液碱（NaOH）

1645吨/年

储存在液碱罐中

75吨

3

使用磷酸

267吨/年

储存在磷酸罐中

25吨

4

白土

23100吨/年

储存在材料库房中

120吨

5

水

92400吨/年

自来水供给

——

（5）主要原辅材料物料平衡
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图5 原辅材料物料平衡图
3、 依托工程

（1） 给排水
1 供水

现项目每年生产用水量约为92400吨，厂区自来水管网供水管可以满足生产和生活要求。

2 排水

工业污水排放量为70吨/日，现有厂区污水处理站处理规模为1000t/d，项目污水采用厂区现有污水处理站处理。经污水处理系统处理达标后排入阳江港海域。

现项目水量平衡图见图6 
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图6 项目水平衡图（t/d）

（2） 供电、供气

现项目采用阳江港10KV专用线电源，用电量为5544000kw/h。

使用蒸汽量约为50000吨/年，由1台5.15吨/小时的高温蒸汽发生器提供。
4、 现有项目采取的环境保护措施以及治理措施

（1） 水污染防治措施

生活污水经格栅过滤后直接排入现有污水处理站处理。

精炼车间废水经收集后排入斜管隔油器隔油预处理，再经机械过滤器过滤后排入现有污水处理站进行处理。

污水处理站采用气浮+厌氧+好氧生化处理工艺，污水处理工艺流程图见图7。
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图7 污水处理工艺流程

（2） 大气污染防治措施

现项目生产工艺中无废气排放口，生产过程中不会产生工艺废气。而本项目原项目储罐区储罐主要储存性质稳定的植物油，不会产生无组织排放废气对环境空气造成不良影响。主要废气来源于高温蒸汽发生器的燃油燃烧尾气，尾气采用50米高的排气管高空排放。
（3） 声环境影响防治措施

加强生产车间门、窗的密闭性，以增加对生产设备产生噪声的隔声作用，同时选取低噪声的先进生产设备，对相关设备适当采取吸声、隔声及消声措施。
（4） 固体废弃物防治措施

生产固废主要为生产过程中使用产生的废白土，上述生产固废经收集后，对外出售。

生活垃圾收集后，交由环卫部门集中收集后处置。

5、现有项目污染源分析
（1）水污染源分析

根据现有项目水平衡图可知，精炼车间工序中产生的废水量为70m3/d，废水中主要的污染物为pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮和动植物油等，项目污染物产生负荷产生量见表6。

表6  扩建项目水污染物产生及排放负荷

污染物

CODCr

BOD5
SS
氨氮

动植物油

处理前

23100t/a

浓度(mg/L)
2500

1650

400

1

70

年产生量(t/a)

57.75
38.12
9.24
0.023
1.62
处理后

23100t/a

浓度(mg/L)
18.5
3.1
38.7
2.86
0.78
年排放量(t/a)

0.427 

0.072 

0.894 

0.066 

0.018 

（2）废气污染源分析

①工艺废气

原项目生产工艺中无废气排放口，生产过程中不会产生工艺废气。而本项目储罐区储罐主要储存性质稳定的植物油、磷酸等稳定物质，不会产生无组织排放废气对环境空气造成不良影响。

②燃料废气

现精炼车间配备了一台5.15吨/小时的高温蒸汽发生器，主要功能是为食用油精炼车间脱嗅工艺的脱嗅塔提供饱和蒸汽，使用0#车用柴油作为燃料，使用量为415.8吨/年。

现有项目大气污染物排放负荷见表7
表7  现有项目大气污染物排放表
污染物

废气量

Nm3/ a

产生情况

排放情况

处理设施

排放浓度

mg/ m3
产生量

t/a

排放浓度mg/ m3
排放量

t/a

二氧化硫

7.4×106
213
1.58

213
1.58
50米高空直排

氮氧化物

206
1.526

206
1.529

烟尘

14.59
0.108

14.59
0.108

备注

S=0.2

（3）噪声影响分析

现项目噪声主要来自分离器、泵等机械设备，其设备噪声源强见表8。

表8　本项目主要噪声源

设备名称

噪声值 dB（A）

分离器

70～80

各类泵

70～85

（4）固体废物影响分析

现项目产生固体废物主要为生产过程中产生的废白土以及员工产生的生活垃圾。

现有项目产生的固体废物见表9。

表9  现有项目固体废物产生量

序号

产生部位
产生量

处置情况

t/d

t/a

1

废白土

7
2310
回收外售

2

生活垃圾

0.05
16.5
安全填埋

合计

7.05
2326.5
6、现有项目污染源排放汇总

现有项目污染源汇总见表10。

表10  现有项目污染源汇总表  单位：t/a（烟气量单位m³/a）

项目

污染物

排放量

总量指标

废水

废水量

23100
63210

COD

0.427
6.591

BOD5
0.072
--

SS

0.894
--

动植物油

0.066
--

氨氮

0.018
0.9482

废气

烟气量

7.4×106
6.75×108
烟尘

0.108
57.4

SO2
1.58
216

NO2
1.526
--

固体

废物

生活垃圾

16.5
--

生产垃圾

2310
--

合计

2326.5
--
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	（5）潮流

潮流属不正规半日混合潮流，其特征为往复流，流速的量值随潮汐的变幅而变化。从单宽输水状况表明，落潮流输水量稍大于涨潮输水量，最大落潮流速大于最大涨潮流速，但平均落潮流速则小于平均涨潮流速。

落潮流一般在150°~170°之间，涨潮流一般在300°~360°之间，但在平均潮前后，垂线流速、流向变化较大。

（6）波浪

海陵湾为—狭长形的港湾，海湾口门东侧有海陵山岛为屏障，西侧有散头咀沙咀浅滩作掩护，阻挡住外海进来的波浪，湾内是一个良好的避风港。

海湾口门朝南，外海由口门进来的的波浪，经用数模作折射计算，波浪未传至散头咀，波能已向深槽两侧扩散、破碎，虽会沿深槽有少量传播，但残余值不大。在闸坡与散头咀之间，外海波浪至此约削减80％以上，由于该处至拟建项目选址附近海域距离约20km，方向稍向西北偏转，故外海的波浪对其影响可不作考虑，拟建项目选址附近近岸海域主要是小风区的波浪。

6、土壤与植被

经过现场调查，拟建项目厂区为海水底泥充填地带，没有植被，周围堤坝上植被主要为厚藤、蔓马缨丹、茅草群落、牡荆、黄槿及秘茄等。


	社会环境简况(社会经济简结构、教育、文化、文物保护等)：

1、行政区划

阳江市于1988年经国务院批准设立，为地级市建制。全市设1个市辖区（江城区），1个县级市（阳春市），2个县（阳东县、阳西县），39个镇、9个街道办事处，699个村委会，101个居委会。经省政府批准，还设置了2个区（海陵岛经济开发试验区、阳江高新技术产业开发区）。

拟建项目选址所在临港工业园行政管理隶属于阳江高新技术产业开发区。
2、社会经济状况

2013年，阳江地区生产总值(GDP)1040亿元，同比增长15.3%。其中,第一产业、第二产业和第三产业增加值分别增长4.3%、23.4%和10.1%。三大产业比例由上年同期的19.8：46.1：34.1调整为18.6：49.2：32.2。三大产业对GDP的贡献率分别为5.1%、72.5%和22.4%，分别拉动阳江GDP增长0.8个百分点、11.1个百分点和3.4个百分点。人均生产总值4.2万元，增长14.7%。
3、教育

2013年，阳江小学招生人数3.36万人，同比增长6.27%，小学在校学生18.15万人，增长2.66%；普通初中招生人数2.82万人，下降2.08%，普通初中在校学生8.97万人，下降11.54%。阳江适龄儿童小学入学率100.99%，小学升学率100%，普通初中生升学率94.15%。

2013年普通高中招生人数1.95万人，同比下降14.1%；普通高中在校学生6.36万人，下降9.53%；高中阶段教育毛入学率93.5%。

阳江学校共有1064所，在校生46.78万人。其中：高等教育学校3所，基础教育学校1050所，中等职业技术学校11所。

4、文化

2013年，阳江共有各类专业艺术表演团体2个，文化馆5个，县级及以上公共图书馆5个，博物馆3个；广播电台2座，电视台4座。广播人口覆盖率99.4%，电视人口覆盖率99.2%，广播电视混合人口覆盖率99.3%。新闻、出版等事业健康发展。

5、医疗

2013年末，阳江共有各类卫生机构（含诊所）1787间，同比增加30间，其中，县级以上医院37间，社区卫生服务中心10间，社区服务站42间，乡镇卫生院39个，村卫生室1361间，诊所287间，妇幼保健院5间，疾病预防控制中心4间，其他卫生机构2间；阳江各类卫生机构年末实有床位8642张，增加200张。其中，医院6013张，乡镇卫生院1698张，妇幼保健院600张，社区服务中心331张。年末阳江卫生机构共有各类卫生技术人员10288人，增加200人，其中，执业（助理）医师3653人，注册护士3504人。新型农村合作医疗制度建设加快，城乡居民基本医疗保险覆盖面99.9%
6、文物保护
建设项目所在地位于工业园内，项目附近1km内无自然保护区、文物古迹等敏感点。

项目所在区域主要环境功能区
项目选址所在区域环境功能属性见下表12：
表12  建设项目环境功能区区划分类表
序号
功能区分类
类别
1

水环境功能区
阳江港海域，水质目标为三类，执行《海水质量标准》(GB3097-1997)第三类海水水质标准
2

环境空气功能区
属二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及2000年修改单二级标准

3

环境噪声功能区
《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类

4

是否基本农田保护区
否
5

是否风景名胜保护区
否
6

是否水库库区
否
7

是否城市污水处理厂集水范围
否
8

是否允许现场搅拌混凝土
否
9

是否属于天然气管道范围
是


	环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

本次环境质量现状评价引用阳江翌川金属科技有限公司年产5万吨纯镍量镍合金项目的环境质量现状监测数据来分析项目所在区域环境质量状况。阳江翌川金属科技有限公司年产5万吨纯镍量镍合金项目位于本项目东南面约2000m处，因此本项目环境质量现状调查采用其监测数据具有有效性。
1、空气环境质量现状
本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单二级标准。《阳江翌川金属科技有限公司年产5万吨纯镍量镍合金项目环境影响报告书》（2014年2月）的大气环境现状监测统计结果详见表13，监测时间为2013年11月25日~12月01日。

表13  项目所在区域环境空气质量监测结果(日均值)   mg/m3
污染物

监测时间

监测点

日平均

浓度范围

评价标准（mg/m3）

超标率

（%）

最大浓度值占评价标准的比例（%）

NO2
2013.11.25

~12.01

A1
0.023~0.027

0.08

0.0

33.75

A2

0.023~0.029

0.0

36.25

A3

0.022~0.028

0.0

35

A4

0.023~0.027

0.0

33.75

A5

0.023~0.027

0.0

33.75

A6

0.023~0.028

0.0

35

SO2
2013.11.25

~12.01

A1

0.023~0.025

0.15

0.0

16.67 

A2

0.022~0.026

0.0

17.33 

A3

0.021~0.024

0.0

16.00 

A4

0.021~0.025

0.0

16.67 

A5

0.022~0.025

0.0

16.67 

A6

0.021~0.026

0.0

17.33 

CO

2013.11.25

~12.01

A1

0.4~0.8

4.0

0.0

20

A2

0.4~0.8

0.0

20

A3

0.4~0.8

0.0

20

A4

0.4~0.8

0.0

20

A5

0.4~0.8

0.0

20

A6

0.5~0.8

0.0

20

PM10
2013.11.25

~12.01

A1

0.089~0.103

0.15

0.0

68.67 

A2

0.090~0.105

0.0

70.00 

A3

0.090~0.104

0.0

69.33 

A4

0.091~0.103

0.0

68.67 

A5

0.088~0.104

0.0

69.33 

A6

0.089~0.100

0.0

66.67 

TSP

2013.11.25

~12.01

A1

0.122~0.155

0.30

0.0

51.67 

A2

0.126~0.157

0.0

52.33 

A3

0.126~0.152

0.0

50.67 

A4

0.125~0.153

0.0

51.00 

A5

0.127~0.154

0.0

51.33 

A6

0.123~0.151

0.0

50.33 

Ni

2013.11.25

~12.01

A1

3×10-5(L)

0.001

0.0

--

A2

3×10-5(L)

0.0

--

A3

3×10-5(L)

0.0

--

A4

3×10-5(L)

0.0

--

A5

3×10-5(L)

0.0

--

A6

3×10-5(L)

0.0

--

Cr

2012.3.29~

2012.4.4

A1

4.0×10-4(L)

0.0015

0.0

--

A2

4.0×10-4(L)

0.0

--

A3

4.0×10-4(L)

0.0

--

A4

4.0×10-4(L)

0.0

--

A5

4.0×10-4(L)

0.0

--

A6

4.0×10-4(L)

0.0

--

备注

监测点位代号分别为：A1阳江翌川金属科技有限公司（本项目东南面约500m处），A2周屋村，A3麻礼村，A4长围边，A5高厚，A6吉树

建设项目附近环境空气现状监测结果表明：六个监测点的Ni和Cr日均浓度低于检出限，NO2日均浓度范围（0.022~0.029mg/m3）、SO2日均浓度范围（0.021~0.026mg/ m3）、CO日均浓度范围（0.4~0.8mg/ m3）、PM10日均浓度范围（0.088~0.105mg/ m3）、TSP日均浓度范围（0.122~0.157mg/ m3），均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，无超标现象，由此说明项目附近区域环境空气质量现状良好。
2、海水环境质量现状
根据《广东省近岸海域环境功能区划》（粤府办[1999]68号）以及《阳江市环境保护规划纲要（2006-2020）》，从天园围至吉树长约6km，宽约1km的海域属于阳江港港口和海洋作业区，执行《海水质量标准》(GB3097-1997)第三类海水水质标准，此功能区外的海域执行第二类海水水质标准。根据《阳江翌川金属科技有限公司年产5万吨纯镍量镍合金项目环境影响报告书》（2014年2月）的海水环境现状监测统计结果显示，本项目附近海域监测断面（点）大潮日、小潮日部分时段活性磷酸盐超标，超标原因主要是由于阳江港及周边村庄所排放生活污水导致，随着活性磷酸盐在水体中受迁移转化等作用不断影响，超标现象将会消失。砷、铁、锰和60Co均未检出，其他监测指标符合《海水质量标准》(GB3097-1997)三类标准。
3、声环境质量现状
根据《阳江市环境保护规划纲要（2006-2020）》，项目所在区域为环境噪声3类标准适用区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。根据《阳江翌川金属科技有限公司年产5万吨纯镍量镍合金项目环境影响报告书》（2014年2月）的声环境现状监测统计结果显示，项目所在区域声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，声环境质量现状良好。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

1、水环境保护目标
本区属于阳江港港口和海洋作业区，使用目的和保护目标须按《海水质量标准》(GB3097-1997)第三类海水水质要求。
2、环境空气保护目标
本区环境空气目标为二类区，浓度限值须按国家《环境空气质量标准》（GB3095—1996）及其2000年修改单中的二级标准作为本项目的空气环境保护目标。
3、声环境保护目标
保护评价区域声环境质量，使其符合国标《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类噪声限值：昼间65分贝（A）、夜间55分贝（A），为本项目的声环境保护目标。
4、环境敏感目标

通过现场调查，项目附近地区没有文物保护单位。主要环境保护敏感目标见表14。
表14 主要环境保护敏感目标

序号

环境保护敏感目标

与本项目距离

性质

规模

保护内容

1

柳步村

北面800

居民点

1000

环境空气

2

阳江港

北面400

港口

--

环境空气

3

村尾村

东面3000

居民点

2000

环境空气

4

北宿村

西北面4200

居民点

1500

环境空气

5

吉树村

北面2400

居民点

800

环境空气



	评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、《海水水质标准》（GB3097－1997）规定的海水水质分类第三类；
《海水水质标准》（GB3097－1997）
序号

项目

第三类

1

pH

6.8~8.8

2

悬浮物

人为增加的量≤100

3

溶解氧

4

4

COD

4

5

无机氮

0.4

6

活性磷酸盐

0.03

7

石油类

0.30

8

非离子氨

0.02

2、《环境空气质量标准》(GB3095-1996) 及2000年修改单中的二级标准
《环境空气质量标准》(GB3095-1996) 及2000年修改单
序号
项目（年平均）
二级标准浓度限值（mg/m3）
1

SO2
0.06

2

TSP
0.20
3
NO2
0.08

PM10
0.10

3、 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准
《声环境质量标准》（GB3096-2008）
声环境功能区
昼间dB（A）
夜间dB（A）
3类
65
55


	污

染

物

排

放

标

准

      
	1、 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级及无组织排放标准。
燃气锅炉废气执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44 /765-2010）B类区域标准。
表15   广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）

污染物

最高允许排放浓度(mg/m3)

无组织排放监控浓度（mg/m3）

颗粒物

120

1.0

NOX
120

0.12

SO2
500

0.4

广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44 /765-2010）
污染物名称
适用锅炉
区域
排放浓度
氮氧化物
燃油锅炉
全部
B
400
燃气锅炉
全部
200
二氧化硫
燃油锅炉
轻柴油、煤油
B
400
其它燃料油
B
400

燃气锅炉
以高炉气、焦炉煤气为燃料
B
100
其他燃料的锅炉
B
50
烟尘
燃油锅炉
轻柴油、煤油
B
50
其它燃料油
B
80
燃气锅炉
全部
30
烟气黑度（林格曼黑度，级）
全部
全部
1.0
2、污水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准。
广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）
序号
项目（第二时段）
一级标准排放浓度限值（mg/L）
1

CODCr
90

2

BOD5​
20

3

动植物油
10

4

NH3-N

10




等效连续A

	级Leq

	昼间70dB(A)、
夜间55dB(A)）


	营运期执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB3096-2008)中的3类标准,即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。
4、固体废弃物标准
一般固体废弃物执行国标《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）
	

	总量控制指标
	本项目为精炼车间高温蒸汽发生器燃料由0#柴油改为天然气改造项目本项目，属于节能减排项目，不新增污染物排放量，不设定污染物总量控制指标。


项目工程分析

	工艺流程简述（图示）
1、 天然气管道铺设工艺流程图
[image: image16.png]PNt

A





                          图5  管道工程工艺流程及产污节点图
2、锅炉运行工艺流程

                图8 锅炉工艺流程及产污节点图

	主要产生污染环节：

本项目是嘉吉粮油（阳江）有限公司精炼车间高温蒸汽发生器燃料由0#柴油改为天然气改造项目，属于节能减排清洁生产项目。本项目主要建设内容为铺设高压燃气管、低压燃气管，安装燃气减压计量柜等。
一、施工期

项目施工过程中，主要污染为施工过程中产生的施工噪声、扬尘等
1、扬尘及废气
（1）扬尘：由于挖土、推土及砂石、管道等的装卸和运输过程中的尘埃散逸，汽车运送材料时引起道路扬尘以及施工场地面二次扬尘。

（2）各类燃油施工机械和运输车辆排放的废气，主要污染物为CO、NOx、SO2。
2、噪声
主要是挖掘机、电焊机、切割机等施工设备和运输车辆作业时产生的噪声。据类比调查，施工机械噪声级为65～110dB。具体噪声源强见表7
表15 施工期机械各设备的噪声源强
名称
噪声级
数量（台）
单台设备/dB（A）
距离/m

挖掘机
82～90

5

1
电焊机
73～75

5

1
金属切割机
88～90

5

1

3、废水
项目施工过程中废水主要来源于施工人员生活污水，主要污染物是CODCr、BOD5、NH3-N、SS和动植物油类等。本项目施工期间平均施工人数约10人/d，施工人员平均用水量按140 L/（人·d）计，每天用水量为1.4t，污水排放系数取值0.9，则每天将产生生活污水1.26t/d，施工期约30天，总共排放生活污水37.8t。生活污水参照中常浓度生活污水水质（即悬浮物220mg/L，BOD5 200mg/L，CODcr 400mg/L，NH3-N 25mg/L）。
4、固体废物
施工期固废主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。生活垃圾以人均每天产生1kg计算，平均每天施工人数10人，则产生的生活垃圾约10kg/d，30天施工期共产生的垃圾总量为0.3吨。
二、运营期

运营期对环境产生影响的因素主要来自高温蒸汽发生器和水泵设施产生的噪声及高温蒸汽发生器排放的二氧化硫、氮氧化物、烟尘对大气环境的影响。
1、大气环境影响分析
本次技改内容为精炼车间高温蒸汽发生器燃料由0#柴油改为天然气。技改后天然气用量为2400Nm3/d，72万N m3/a（77万m3/a）。按照《第一次全国污染源普查排污系数手册》产排污系数法计算，锅炉以天然气作为燃料。根据业主提供资料天然气含硫量S＜1mg/m3为其产排情况见表16。
表16   项目燃气锅炉产生大气污染物情况
项 目

类 别  

耗气量

万m3/a
烟气量

(Nm3/a)

SO2
NOX
mg/m3
t/a

mg/ m3
t/a

产生

77

10.49×106
0.001

0.015

0.128

1.44

2、水环境影响分析
本项目主要为精炼车间高温蒸汽发生器燃料由0#柴油改为天然气。对原有项目的生产工艺、产污工艺并没有造成改变，因此不涉及产生新的生产污水，都为原有生产污水污染量。

本项目的建成，没有对原有项目的员工进行增减，因此无新的生活污水产生。

因此本项目运营期废水的处理按原有项目的废水处理方式及相关标准进行处理。
3、噪声
本项目主要为精炼车间高温蒸汽发生器燃料由0#柴油改为天然气。对原有项目的生产工艺、产污工艺并没有造成改变，设备的运行噪声基本相同，不涉及新的生产噪声。
4、固废

本项目主要为精炼车间高温蒸汽发生器燃料由0#柴油改为天然气。对原有项目的生产工艺、产污工艺并没有造成改变，因此不涉及产生新的生产固废，都为原有生产固废。

本项目的建成，没有对原有项目的员工进行增减，因此无新的生活垃圾产生。




项目主要污染物产生及预计排放

	内容      

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量（单位）

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工场地
	TSP
	  少量
	距离施工现场500米处的污染物浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095—1996）及其修改单中的二级标准

	
	营运期
	锅炉废气
	SO2
	0.001mg/m3  0.015t/a
	0.001mg/m3  0.015t/a

	
	
	
	NOX
	0.128mg/m3  1.44t/a
	0.128mg/m3  1.44t/a

	水

污

染

物
	施工期
	生活污水
	CODcr

BOD5
SS

NH3-N
	37.8t
	纳入厂区污水处理站处理达标排放

	固

体

废

物
	施工期
	施工场地
	建筑垃圾、弃土
	少量
	少量

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	0.3t
	0.3t

	噪

声
	施工期
	施工机械
	噪声
	75～95dB(A)
	距施工场地50m以外地方符合标准限值；夜间距施工场地300m处符合标准限值

	其他
	无

	主要生态影响（不够时可附另页）

本项目对生态环境无突出的影响。




环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

1、水环境影响分析

项目施工过程中废水主要来源于施工人员生活污水，施工期间产生的生活污水量约为37.8t，主要污染物是CODCr、BOD5、NH3-N、SS和动植物油类等。项目区域内部不设置临时施工营地，施工人员入住厂区宿舍，施工人员产生的生活污水纳入厂区污水处理站处理，经厂区处理站处理后达标后排放。因此，本项目施工期生活污水基本不会对周边地表水体产生影响。
2、环境空气影响分析

（1）施工扬尘

施工扬尘的产生随着施工阶段的不同而不同，其造成的污染影响是局部和短期的，施工结束后就会消失。施工扬尘扩散到附近空气中，会增加空气中总悬浮颗粒物（TSP）的含量。

施工扬尘浓度随距离衰减很快，建筑工地施工扬尘对大气的影响范围主要在工地围墙外200m以内，其污染影响程度随距离变化而不同，在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。本项目南面为生产办公室，本项目施工期间产生的扬尘将对项目南面产生较大的影响。在不利的扩散条件下（静风或小风、稳定以及大风等）影响范围、影响程度更大。为了尽可能的减小对周边环境的影响，不但要加强防治施工扬尘的防治措施，更应从施工扬尘的产生源入手，将施工扬尘的影响控制在可接受的范围内。
为减轻施工扬尘产生的不利影响，在建设过程中须采取一定的措施，如在扬尘较厉害的施工场面上采取湿法作业；建筑垃圾统一收集、堆放，在容易起尘的堆放现场进行遮盖防尘；运送散装物料的机动车，尽可能用蓬布遮盖，以防物料洒落；运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，减少运行过程中的扬尘。通过采取相关措施施工期对环境空气所产生的影响较小。

（2）燃油机械废气及运输车辆汽车尾气

本项目施工过程用到的施工机械一般以柴油为燃料，运转时会产生燃油烟气，主要污染物为CO、NOx、SO2等，一般情况下废气量不大，影响范围有限，故可以认为其环境影响比较小，可以接受。

运输车辆燃烧柴油或汽油排放的汽车尾气，主要污染物为CO、NOx、SO2和THC等，属于间歇性排放源，排放量不大，影响范围有限。

3、施工期噪声影响分析

本项目施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆辐射的噪声。施工期噪声影响虽然是暂时的，但是施工过程中采用的施工机械一般都具有噪声高、无规则等特点，如不加以控制，将会对周边环境产生影响。

为尽可能降低项目施工噪声对周围环境的影响，必须合理安排施工时间并采取相应的防治措施：

（1）选用低噪声的施工机械和施工方式，加强对作业机械及运输车辆的维修保养，降低其辐射声级。

（2）施工时，应设置临时隔声围护。在施工边界，除了出入口以外，用围墙加以封隔。除了控制噪声外，也有利于观瞻。

（3）合理安排施工时间，制订施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工。

（4）加强运输车辆的管理，对车辆要加强维护，及时更换易磨损部件，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。合理布局施工现场，避免使用重型柴油引擎车辆，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。

经上述措施进行处理后，项目施工噪声通过距离衰减，这种暂时性的噪声对沿线声环境的影响在可接受范围内。

4、固体废弃物环境影响分析
施工期固体废弃物主要是项目施工产生的建筑垃圾、弃土、施工人员生活垃圾等。

本项目施工期间工程弃土及筑路垃圾在堆放和运输过程中，如不妥善处置，则会阻碍交通，污染环境，应分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的则应及时清理至法定渣土受纳场。弃土运至到法定渣土受纳场处置。
施工人员产生的生活垃圾约0.3t。分类收集后，由环卫部门统一收集进行处理。

综上所述，本项目施工过程的固体废弃物若能得到及时清运，则其基本不会对周边环境产生明显的影响。

	运营期环境影响分析

运营期对环境产生影响的因素主要来自高温蒸汽发生器和水泵设施产生的噪声及高温蒸汽发生器排放的二氧化硫、氮氧化物、烟尘对大气环境的影响。
1、大气环境影响分析
本次技改内容为精炼车间高温蒸汽发生器燃料由0#柴油改为天然气。技改后天然气用量为2400Nm3/d，72万N m3/a（77万m3/a）。按照《第一次全国污染源普查排污系数手册》产排污系数法计算，锅炉以天然气作为燃料。根据业主提供资料天然气含硫量S＜1mg/m3为其产排情况见表17。
表17  项目燃气锅炉产生大气污染物情况
项 目

类 别  

耗气量

万m3/a
烟气量

(Nm3/a)

SO2
NOX
mg/m3
t/a

mg/ m3
t/a

产生

77

10.49×106
0.001

0.015

0.128

1.44

以天然气为燃料的锅炉废气排放浓度可达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44 /765-2010）B类区域燃气锅炉污染物排放标准：二氧化硫50mg/m3、氮氧化物200mg/ m3。因此，项目以清洁能源液化天然气为燃料的燃气锅炉，锅炉尾气采用50米高烟囱直排方式，锅炉废气对周围环境影响不大。

锅炉房技改前后锅炉废气排放情况见表18。
表18 本项目技改前后锅炉废气排放情况表 单位：t/a（烟气量单位 万m³/a）
项目
污染物

技改前排放量

技改后排放量

技改后排放量变化

锅炉废气
烟气量
740

1049
+309
SO2
1.58
0.015
-1.565
NOX
1.526
1.44
-0.086
烟尘

0.108
0
-0.108
2、水环境影响分析
本项目主要为精炼车间高温蒸汽发生器燃料由0#柴油改为天然气。对原有项目的生产工艺、产污工艺并没有造成改变，因此不涉及产生新的生产污水，都为原有生产污水污染量。

本项目的建成，没有对原有项目的员工进行增减，因此无新的生活污水产生。

因此本项目运营期废水的处理按原有项目的废水处理方式及相关标准进行处理。
3、噪声对周围环境影响分析

本项目主要为精炼车间高温蒸汽发生器燃料由0#柴油改为天然气。对原有项目的生产工艺、产污工艺并没有造成改变，设备的运行噪声基本相同，不涉及新的生产噪声。
4、固废对周围环境影响分析

本项目主要为精炼车间高温蒸汽发生器燃料由0#柴油改为天然气。对原有项目的生产工艺、产污工艺并没有造成改变，因此不涉及产生新的生产固废，都为原有生产固废。

本项目的建成，没有对原有项目的员工进行增减，因此无新的生活垃圾产生。

5、环境风险评价。
本项目环境风险主要来自天然气的使用过程。
建设项目年用天然气为72万立方米，采用管道输送，其风险主要来源于天然泄漏遇明火而导致的火灾、爆炸等。综合考虑上述风险来源，建议采用如下措施进行防范和事故应急处理：
（1）在燃气锅炉房设计和施工时严格按照《锅炉房设计规范》（GB50041-1992）的有关规定进行设计和施工，由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工，使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范，杜绝不安全隐患，防止天然气的泄漏。

（2）建立健全车间的各项安全管理制度以及各岗位人员责任制等，加强车间的安全管理。

（3）加强职工教育培训，提高职工安全防范和应急能力。

（4）用科学的手段和现有的检测仪器及时发现泄漏隐患，提前采取预防措施。

（5）从选材、设计、加工及安装等各个过程，严格要求，确保管线阀门的密封
性能，要求密封副具有优良的耐蚀性、耐磨性、自润性及弹性，减少天然气的泄漏。
（6）严格安全操作

（7）锅炉燃烧调节及监护运行：

在锅炉点火运行前（尤其是点火不成功或自动熄火后重新点火时）一定要按照运行操作规程对炉膛和烟道进行吹扫；对锅炉燃烧进行调节时不能太快，防止锅炉熄火后，在炉膛和烟道内泄漏天然气； 人员在锅炉运行时，重点监护并防止天然气泄漏和燃烧器自动熄火。

（8）保证灭火降温装置（消防系统）完好。

燃气锅炉由于泄爆或某些意外原因引起燃气泄漏，在燃气浓度到爆炸下限以前也需要水喷雾灭火系统的保护。利用水喷雾的混合稀释作用，使燃气的浓度降低，可起到防火的效果。确保消防水管道和消火栓的完好，尤其是在寒冷的冬季，要防止管线冻结。

6、天燃气管道运行期安全性分析

本项目的施工根据《城镇燃气输配工程施工及验收规范》将交有施工资质的单位进行施工。承担燃气钢质管道、设备焊接的人员，必须具有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证（焊接）焊工合格证书，工程项目必须取得建设行政主管部门批准的施工许可文件后方可开工。施工时要有与施工单位签订的施工协议。

天燃气管道完工后，管道的安全性应交给燃气经营者安全运行，并与之签订相应的运营协议。燃气经营者应当按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定，设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志，定期进行巡查、检测、维修和维护，确保燃气设施的安全运行。
管道燃气经营者应当派专业人员进行现场指导。燃气经营者应当制定本单位燃气安全事故应急预案，配备应急人员和必要的应急装备、器材，并定期组织演练。燃气经营者应当建立健全燃气安全评估和风险管理体系，发现燃气安全事故隐患的，应当及时采取措施消除隐患。
7、项目技改前后污染物排放变化情况

项目技改前后污染物排放情况见表19。
表19 项目技改前后污染物排放情况汇总表  单位：t/a（烟气量单位m³/a）

项目

污染物

现有项目排放量

扩建项目排放量

扩建后总排放量

扩建后排放量变化

废水

废水量

23100
0

23100
0
COD

0.427
0

0.427
0
BOD5

0.072
0

0.072
0
SS

0.894
0

0.894
0
动植物油

0.066
0

0.066
0
氨氮

0.018
0

0.018
0
废气

烟气量

7.4×106
10.49×106
10.49×106
+3.099×106
烟尘

0.108

0

0
-0.108
SO2
1.58

0

0.015
-1.565
NO2
1.526

0

1.44
-0.086
固体

废物

生活垃圾产生量

16.5
0
16.5
0
生产产生量垃圾

2310
0
2310
0
合计

2326.5
0
2326.5
0



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	   内容

类型
	  排放源

（编号）
	污染物名称
	  防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工场地
	TSP
	洒水、遮盖、清扫
	效果较好

	
	运营期
	燃气锅炉
	SO2  NO2
	天然气属于清洁能源燃烧后高空排放
	对大气环境影响较小

	水

污

染

物
	施工期
	生活污水
	CODCr、BOD5、SS、NH3-N
	厂区污水处理站处理后达标排放
	对水环境影响不大

	  固

体

废

物
	施工期
	土方开挖等
	建筑垃圾、弃土
	及时清运至指定弃置点
	对大气环境影响不大

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	由环卫部门清运
	对环境影响不大

	噪

声
	施工期
	施工机械
	噪声
	使用低噪声设备，合理安排高噪声设备作业时段，在必要的位置设立声屏障等措施
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	  其他
	无

	生态保护措施及预期效果：

项目施工期间，随着施工进度，尽量缩短土地裸露时间，加快工程建设。
运营期随着绿化设施的完善会使水土保持功能加强，生态环境在一定程度上有所改善。



结论与建议

	1、工程概况

本项目为精炼车间高温蒸汽发生器燃料由0#柴油改为天然气改造项目，位于嘉吉粮油（阳江）有限公司食用油精炼车间内，属于技术改造项目。高温蒸汽发生器已经具备燃烧天然气的装置，无需再改造。原系统已安装50米的烟囱，燃油尾气通过烟囱高空排放。本项目主要建设内容为铺设高压燃气管、低压燃气管，安装燃气减压计量柜及相关配套设施等。厂内不设置配气站，厂外主管道的投资由燃气供应商华润公司进行配套投资。本次改造总投资约100万元
2、环境质量现状结论

（1）环境空气质量现状

根据《阳江世纪青山镍业有限公司年产镍量5万吨的镍合金产业链及配套深加工项目环境影响报告书》，建设项目附近环境空气现状监测结果表明：六个监测点的Ni和Cr日均浓度低于检出限，NO2日均浓度范围（0.022~0.029mg/m3）、SO2日均浓度范围（0.021~0.026mg/m3）、CO日均浓度范围（0.4~0.8mg/m3）、PM10日均浓度范围（0.088~0.105mg/m3）、TSP日均浓度范围（0.122~0.157mg/m3），均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，无超标现象，由此说明项目附近区域环境空气质量现状良好。
（2）海水环境质量

根据《阳江世纪青山镍业有限公司年产镍量5万吨的镍合金产业链及配套深加工项目环境影响报告书》的海水环境现状监测统计结果显示，评价范围内监测断面（点）大潮日、小潮日部分时段活性磷酸盐超标，超标原因主要是由于阳江港及周边村庄所排放生活污水导致，随着活性磷酸盐在水体中受迁移转化等作用不断影响，超标现象将会消失。砷、铁、锰和60Co均未检出，其他监测指标符合《海水质量标准》(GB3097-1997)三类标准。

（3）环境噪声现状

根据《阳江市环境保护规划纲要（2006-2020）》，项目所在区域为环境噪声3类标准适用区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。根据《阳江世纪青山镍业有限公司年产镍量5万吨的镍合金产业链及配套深加工项目环境影响报告书》的声环境现状监测统计结果显示，项目所在区域声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，声环境质量现状良好。

3、环境影响评价结论

（1）水环境影响分析结论

①施工期水环境影响分析结论

项目施工过程中废水主要来源于施工人员生活污水，施工期间产生的生活污水量约为37.8t，主要污染物是CODCr、BOD5、NH3-N、SS和动植物油类等。项目区域内部不设置临时施工营地，施工人员入住厂区宿舍，施工人员产生的生活污水纳入厂区污水处理站处理，经厂区处理站处理后达标后排放。因此，本项目施工期生活污水基本不会对周边地表水体产生影响。
②营运期水环境影响分析结论

本项目主要为精炼车间高温蒸汽发生器燃料由0#柴油改为天然气。对原有项目的生产工艺、产污工艺并没有造成改变，因此不涉及产生新的生产污水，都为原有生产污水污染量。原有废水经厂区内的污水处理站处理后达标排放，对周围水环境的影响不大。
（2）环境空气影响评价结论

①施工期环境空气影响分析结论

施工扬尘的产生随着施工阶段的不同而不同，其造成的污染影响是局部和短期的，施工结束后就会消失。在建设过程中须采取一定的措施，如在扬尘较厉害的施工场面上采取湿法作业；建筑垃圾统一收集、堆放，在容易起尘的堆放现场进行遮盖防尘；运送散装物料的机动车，尽可能用蓬布遮盖，以防物料洒落；运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，减少运行过程中的扬尘。通过采取相关措施施工期对环境空气所产生的影响较小。
②营运期环境空气影响分析结论

本项目主要为精炼车间高温蒸汽发生器燃料由0#柴油改为天然气，技改后天然气用量为72万N m3/a，SO2排放量为0.015t/a，NOX排放量为1.44t/a。
以天然气为燃料的锅炉废气排放浓度可达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44 /765-2010）B类区域燃气锅炉污染物排放标准：二氧化硫50mg/m3、氮氧化物200mg/ m3。因此，项目以清洁能源液化天然气为燃料的燃气锅炉，锅炉尾气采用50米高烟囱直排方式，锅炉废气对周围环境影响不大。
（3）声环境影响评价结论

①施工期声环境影响评价结论

项目施工期噪声主要来自运输车辆与施工机械，但其噪声影响是暂时性的，通过距离衰减及采取该报告表所提出的相应措施，可有效地将项目施工对周围声环境影响控制在可接受范围内。

②营运期声环境影响评价结论

本项目主要为精炼车间高温蒸汽发生器燃料由0#柴油改为天然气。对原有项目的生产工艺、产污工艺并没有造成改变，设备的运行噪声基本相同，不涉及新的生产噪声。原有项目已采取加强生产车间门、窗的密闭性，以增加对生产设备产生噪声的隔声作用，同时选取低噪声的先进生产设备，对相关设备适当采取吸声、隔声及消声措施。
（4）固体废物影响评价结论

①施工期固废影响评价结论
本项目不设施工营地，施工人员生活垃圾较少，建议设置生活垃圾收集点，定期清理。项目施工过程，产生建筑余泥渣土弃方，这些建筑垃圾及时运至合法弃置点，对环境影响不大。
②营运期固废影响评价结论

本项目主要为精炼车间高温蒸汽发生器燃料由0#柴油改为天然气。对原有项目的生产工艺、产污工艺并没有造成改变，因此不涉及产生新的生产固废，都为原有生产固废。

本项目的建成，没有对原有项目的员工进行增减，因此无新的生活垃圾产生。
原有项目生产固废主要为生产过程中使用产生的废白土，上述生产固废经收集后，对外出售。生活垃圾收集后，交由环卫部门集中收集后处置。
5、总结论

本项目主要为精炼车间高温蒸汽发生器燃料由0#柴油改为天然气，属于节能减排项目。天然气相对于柴油为更清洁的燃料，可减少污染物排放。项目在建设期间将对周边环境产生一定的不利影响，但只要认真执行“三同时”政策，并落实本报告提出的减缓措施及建议，项目的环境影响将得到有效控制。本评价认为，从环境保护的角度看，本项目建设是可行的。




建设项目环境保护审批登记表

填表单位： 广州环发环保工程有限公司　　　                                填表人：                                      项目经办人：

	建

设

项

目
	项目名称
	精炼车间高温蒸汽发生器燃料由0#柴油改为天然气改造项目
	建设地点
	嘉吉粮油（阳江）有限公司食用油精炼车间内

	
	建设内容及规模
	铺设高压燃气管、低压燃气管，安装燃气减压计量柜等。
	建设性质
	新建        改扩建            技术改造√     

	
	行业类别
	C133植物油加工
	环境保护管理类别
	编制报告书         编制报告表  √       填报登记表

	
	总投资（万元）
	100
	环保投资
	
	所占比例
	

	
	立项部门
	——
	批准文号
	——
	立项时间
	——

	
	报告表审批部门
	
	批准文号
	——
	批准时间
	——

	建设

单位
	单位名称
	嘉吉粮油（阳江）有限公司
	联系电话
	13702803833
	评价

单位
	单位名称
	广州环发环保工程有限公司
	联系电话
	02083398920

	
	通讯地址
	阳江市阳江港粮食码头
	邮政编码
	529533
	
	通讯地址
	广州市光塔路84号
	邮政编码
	510180

	
	法人代表
	周宇
	联系人
	杨红顺
	
	证书编号
	国环评证乙字第2854号
	评价经费
	

	建设项目所处区域环境现状
	环境质量等级
	环境空气： GB3095-1996二级  地表水：   地下水：  环境噪声： （GB3096-2008） 3类    海水：GB3097-1997 三类    土壤：      其它：

	
	环境敏感特征
	  饮用水水源保护区       自然保护区       风景名胜区       森林公园       基本农田保护区       生态功能保护区    水土流失重点防治区

  生态敏感与脆弱区      人口密集区       重点文物保护单位       三河、三湖、两控区        三峡库区

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工业建设

项目

详填）
	污染物
	现有工程（已建＋在建）
	本工程（拟建）
	总体工程（已建＋在建＋拟建）
	区域平衡替代消减量

	
	
	实际排放浓度
	允许排放浓度
	实际排放总量
	核定排放总量
	预测排放浓度
	允许排放浓度
	产生量
	自身消减量
	预测排放总量
	核定排放总量
	“以新带老”消减量
	预测排放总量
	核定排放总量
	排放增减量
	

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫*
	
	
	
	1.58
	
	
	0.015
	0
	0.015
	
	
	0.015
	
	-1.565
	

	
	烟尘
	
	
	
	0.108
	
	
	0
	0
	0
	
	
	0
	
	-0.108
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	1.526
	
	
	1.44
	0
	1.44
	
	
	1.44
	
	-0.086
	

	
	工业固体废物*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其它特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.*为“十五”期间国家实行排放总量控制的污染物；    2.排放增减量：（＋）表示增加，（－）表示减少；    3.计量单位：废水排放量－万吨/年，废气排放量－万标立方米/年，工业固体废物排放量－万吨/年，水污染物排放浓度－毫克/升，大气污染物排放浓度－毫克/立方米，水污染物排放量－吨/年，大气污染物排放量－吨/年。
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附图1  项目地理位置   
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分段开挖管沟





焊接、补口、补伤、防腐





下管入沟





试压、清管、覆土回填





清理场地、恢复地貌





施工噪声





施工扬尘、固废





施工噪声





焊接烟气、焊渣





施工噪声





施工噪声





施工噪声





烟尘、SO2、NOX NOX NOX





噪  声
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