
建设项目环境影响报告表
广州市中森会饮食有限公司

 ASK 建设性质 "建设性质(新建、改建或扩建)：" \* MERGEFORMAT 新  建

 ASK 通讯地址 "通讯地址：" \* MERGEFORMAT 广州市越秀区东湖路143号 广州市越秀区东湖路143号

 ASK 建设单位 "建设单位名称：" \* MERGEFORMAT 广州市中森会饮食有限公司

 ASK 总投资 "总投资额：" \* MERGEFORMAT 100

 ASK 环保投资额 "总投资额：" \* MERGEFORMAT 100

 ASK 项目占地面积 "项目 占地面积：" \* MERGEFORMAT 1600

 ASK 建筑面积 "建筑面积（m2）：" \* MERGEFORMAT 2800

 ASK 污水处理 "污水处理方法：" \* MERGEFORMAT 油水分离器（油水分离器最小处理量为5.3立方米/小时）

 ASK 油烟处理 "油烟处理方法：" \* MERGEFORMAT 高压静电油烟净化装置

 ASK 污水厂 "城市污水厂名称（如大坦沙）：" \* MERGEFORMAT 猎德

 ASK COD年排放量 " COD年排放量：" \* MERGEFORMAT 2.53

 ASK 地下室面积 "地下室面积（m2）：" \* MERGEFORMAT 9.4％

 ASK 车位 "停车场车位数量：" \* MERGEFORMAT 20
  1024

 ASK 总套数 "住宅总套数：" \* MERGEFORMAT 98

 ASK 容积率 "建设项目容积率：" \* MERGEFORMAT 5.2

 ASK 建设密度 "建设项目建设密度：" \* MERGEFORMAT 51.8

 ASK 东西南北 "东西南北：" \* MERGEFORMAT 项目位于广州市越秀区东湖路143号
项目名称：广东盈锋实业有限公司建设项目
建设单位：广东盈锋实业有限公司         (盖章)
  
编制日期：二〇一五年十一月二十五日
国家环境保护部制
《建设项目环境影响报告表》编制说明
1、 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2、 建设地点――指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止点。
3、 行业类别――按国标填写。
4、 总投资　――指项目投资总额。
5、 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、 结论与建议――给出该项目清洁生产、达标排放和总题控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明该项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
7、 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批。

建设项目基本情况
	项目名称
	广东盈锋实业有限公司建设项目

	建设单位
	广东盈锋实业有限公司

	法人代表
	罗伟文
	联系人
	吴文富

	通讯地址
	阳江高新区站港科技园工业区一路3号

	联系电话
	13710733851
	传  真
	——
	邮编
	529800

	建设地点
	阳江高新区站港科技园工业区一路3号

	立项审批部门
	——
	批准文号
	——

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	制镜及类似品加工C4221

	占地面积(m2)
	18060
	建筑面积(m2)
	18060

	总投资
(万元)
	300
	其中：环保投资（万元）
	32
	环保投资占总投资比例
	10.67%

	评价经费
(万元)
	
	预期竣工
日期
	2016年1月

	一、项目概况
广东盈锋实业有限公司拟于阳江高新区站港科技园工业区一路3号建设广东盈锋实业有限公司建设项目。项目用房为租赁广东轩昂玻材有限公司已建成工业厂房，租赁厂房占地面积18060㎡，建筑面积18060㎡。项目总投资300万元，其中环保投资32万元。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日起施行）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《建设项目环境保护管理条例》等有关建设项目环境保护管理的规定，本项目属于《名录》中“N轻工117工艺品制造”中“有喷漆工艺和机加工的”类别，环评类别为报告表。为此，广东盈锋实业有限公司委托（见附件1委托书）我公司编制该建项目的环境影响报告表。我单位接到委托后，对项目所在地及周围环境进行现场踏勘、收集环境现状资料、监测分析等，依照《环境影响评价技术导则》编制了本项目环境影响评价报告表，交由建设单位呈报环境保护局审批。

二、项目选址及四至情况
本项目选址于阳江高新区站港科技园工业区一路3号，中心地理坐标为21.7603°N111.8696°E，地理位置见附图1。项目用房为租赁广东轩昂玻材有限公司已建成工业厂房（租赁合同见附件2），属于站港科技园范围内，项目选址符合高新区总体规划的要求。
项目四至情况为：东面为空地，南面为轩昂玻材公司厂区，西面与轩昂公司厂房相连，北面为空地。四至情况见附图2。周边现状图片如下：
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项目东面空地现状
项目南面轩昂公司厂区现状
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项目西面厂房（五金厂）现状
项目北面空地现状
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项目租赁厂房现状
轩昂（明轩）公司厂区现状
三、工程建设规模及内容
租赁厂房占地面积18060㎡，建筑面积18060㎡。工程主要建设内容包括一层高钢结构的厂房1幢。项目总投资300万元。
四、主要产品、原辅材料及生产设备
1、主要产品和原辅材料情况
本项目拟建设两条生产线，包括镀镜生产线和机加工生产线。镀镜生产线以平板玻璃原片为主要原材料，以铝锭等为辅材，通过上片、洗片、上铝、冷却、烘干、洗片、下片和包装等工序，生产镜子等产品；机加工生产线以镀镜生产线生产的镜子为主要原材料，以镜框（半成品）等为辅材，通过开介（手工和机加）、磨边、洗片、装配和包装等工序，生产不同规格的镜子产品，生产能力为年产镜子40万㎡。主要原料、产品情况见表1。

表1  主要原料、产品一览表

原辅材料

单位

数量

用途

备注

玻璃原片
t/a
3000
主材
40万㎡/a
铝锭
t/a
1.5
上铝
镜框
个/年

5000
产品名称

单位

数量

规格

备注

不同规格镜子
㎡/a
40万

2、主要生产设备
本项目主要生产设备有镀膜机1套、EDI反渗透设备1套、玻璃切割机1台和磨边机8套等。主要生产设备见表2。
表2   主要生产设备
设 备 名 称
型号规格
数  量
用途
备注
镀膜机
JP-2200
1套
镀镜

EDI反渗透设备
4m³/h
1套
洗片
纯水
玻璃切割机
1台
切割
直线切割
磨边机
8套
磨边
五、生产定员和工作制度
本项目定员40人，均不在厂内住宿。每天工作时间为8:00—11:30，13:00—17:30，共计8小时，每年工作约300天。
六、公用工程
1、供电
本项目由市电网提供电力，项目不设备用发电机。
2、给排水
本项目由市政供水，主要用于员工生活用水。排水按照雨污分流的原则，雨水经厂区内雨水管网接入工业园雨水管网；污水经化粪池预处理后经厂区内污水管网排入工业区污水网。
3、其他
本项目不设中央空调、锅炉等辅助设备。
七、项目实施计划

项目预计2015年12月开工，计划于2015年1月投产使用。


	与建设项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

本项目为新建项目，使用厂房为轩昂公司建成空置厂房，因此，无原有污染情况及主要环境问题。



建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等)：
1、地理位置
本项目位阳江高新区站港科技园工业区一路3号，中心地理坐标为21.7603°N111.8696°E，地理位置见附图1。

阳江市距广州247公里，距湛江230公里，距珠海160公里，距香港143海里，距澳门129海里。随着广湛高速公路和西部沿海高速公路的建成通车，到广州和珠海分别仅需2小时和1个半小时车程。阳江港是国家一类对外开放的港口，325国道、三茂铁路横穿市境。
阳江高新技术产业开发区位于阳江市西部和西南部，其中北部银岭分区东距阳江市中心仅5公里，南部平东分区距国家一类口岸阳江港也仅5公里，站港公路和沿海高速公路分别贯穿其中，海陆交通十分方便。
2、地形、地貌
阳江市地处丘陵地带，境内地势北高南低，向南海倾斜，北部山地丘陵分布广泛，中、南部河流阶地、冲积平原，三角洲平原开阔，丘陵、台地点缀其间，沿海优良海滩众多，地形复杂多样，组成错综复杂的多元化地貌景观。山地约占全市面积的42.7%，丘陵约占26%,冲积及海积平原约占22.2%，其它占9.1%。市域内大小山脉11条，最高山峰鹅凰嶂海拔1337.4米。
3、气象条件
阳江市地处南亚热带，海洋性季风气候显著，终年气候温和，春季潮湿多雨，夏季较热，秋季晴多气爽，冬季温暖不寒冷。
据多年气象资料（1992-2011年）显示，年平均温度为22.8度，常年主导风向为东北风，冬季为东北风，夏季偏南风，年平均风速3.1米/秒；年平均降雨量为2476.6毫米，集中在5—8月份；年平均日照时数1780小时，年平均相对湿度为79%。
4、水文条件
阳江市有大、中型湖库18个，其中大型水库有大河水库、东湖水库、江河水库等，库容分别为3.27亿立方米、1.23亿立方米、0.997亿立方米。大小河流33条，主要河流为漠阳江。漠阳江发源于阳春市河朗镇云帘管理区洒面村西南侧的金竹大山之间，自西南流向东北，流经阳春、阳东、江城等市、县（区），至阳东县麻汕镇新塘附近分为东西干流，在北津汇合，经北津港出南海。市区漠阳江河段地处漠阳江下游，为感潮河段，历年平均水位0.68米，最低水位－0.85米，涨潮最高水位1.8米，洪水期常在4－9月，每年有3－5个高峰历时3－5天，最高洪水位4.18米。
 5、土地资源及植被
项目地处漠阳江三角洲冲积平原，土地资源丰富，耕地比较多，但由于多年的城市建设，占用土地较大。全市海拔100米以上的山地及丘陵面积370万亩，沿海滩涂20万亩。土壤主要分布有丘陵台地赤红壤、平原区为水稻土和滨海盐渍沼泽土。
阳江地区地处亚热带动气候条件，植被为常绿阔叶林、季雨林，同时呈热带、亚热带植物混生，原始植被已经消失。主要的次生植被有：松科、杉科、豆科等；乔木林下混生桃金娘、野牡丹、算盘子、九节茶和芒箕及鹧鸪草等。沿海滩涂零星分布有红树，但近年破坏十分厉害，现存树种以秋茄为主，面积非常小，基本不能形成规模。
6、地震
阳江市是广东省地震频繁的地区之一，从1969年至今已发生大小地震13000多次，平均每年800次，最高达120次/日（小震）。3级以上地震有120次，如1986发生的一次5.6级地震。平岗断裂带为阳江市地震活动最强的地区，阳江市地震90%都发生在平岗附近。


	社会环境简况(社会经济简结构、教育、文化、文物保护等)：
阳江高新技术产业开发区是经广东省人民政府批准，于2003年1月23日正式成立的省级高新技术产业开发区，属阳江市政府派出机构，行使市一级管理权限。2008年8月，经阳江市委、市政府批准，实行区、镇、港合一，辖区面积约120平方公里，是当前阳江市工业发展的重要载体和一大亮点。阳江高新区提出以“负重奋起，敢为人先，服务为本，追求卓越”为方针，以“亲商、富商、安商，您赚钱、我发展、实现双赢”为理念，努力把高新区建设成现代工业新城。坚持以港立区，工业建区，经济强区，打造国家级示范园区。
阳江高新技术产业开发区总面积120平方公里，其中规划工业园区面积63平方公里，规划用地大部分是丘陵、山地、浅海滩涂和荒沙滩地。综合利用条件好。为投资者提供广阔的发展空间。区域重点大气污染企业、重点水污染企业少，大气环境及水环境容量较大，可以承接更多的工业项目。
福冈工业园规划面积14平方公里，主要承接珠三角等发达地区产业转移。发展电子信息、食品加工、日用电器制造业，电子及通信设备业等产业，形成多功能的工业园区。
高新区的产业开发区区位优势明显，广湛高速、沿海高速、云阳高速、325国道、三茂铁路和阳阳铁路直通园区，交通十分便利。高新区将充分发挥区域交通、重大项目带动、资源丰富、低成本等优势，重点发展纺织服装业、食品加工、海洋资源开发、包装印刷、石油化工及其中下游产品、现代仓储物流等产业，把阳江高新技术产业开发区打造成广东新兴的临港工业基地。目前，全区累计引进项目157个，总投资额260亿元。其中，已建成投产项目有嘉吉粮油、万事达海洋食品、汉能工业等61个，投资额87.09亿元。竣工项目有缨枪五金、和盈冷藏等12个，投资额2.54亿元；在建项目有嘉吉饲料、凤凰湖温泉度假村、13#、14#10万吨码头泊位等25个，投资额58.83亿元；筹建项目有华润水泥、海大饲料等59个，投资额111.89亿元。这些项目全部建成投产，工业产值超700亿元，新增税收超过25亿元，创造就业岗位约5万个。
高新区内阳江港是国家一类对外口岸，水路东距澳门140海里，距深圳174海里，距香港180海里，北距广州220海里。西距湛江110海里，海口160海里。规划建设码头泊位23个，阳江港距高新区中心区仅为8公里。吉树港是其核心港区，自然条件优越，水深域阔，是目前我国沿海为数不多的深水岸线之一。港口后方地域开阔，临港工业具有很大的发展空间。2012年，阳江港码头建设和运营不断取得突破。阳江港规划码头泊位40个，最大泊位吨位为10万吨。目前，已建成泊位码头10个，其中经营性码头8个，实际年吞吐能力超2000万吨；在建筹建码头项目15个，全部建成后新增最大年吞吐能力超3000万吨。口岸日常服务配套不断完善，随着镍合金项目的相继投产，凭借镍矿、煤炭等大宗货源的强大支撑，阳江港吞吐量节节上升。截至2012年11月底，阳江港一类口岸完成吞吐量约1411.3万吨，比去年同期的1008.6万吨增长40%。
建设项目环境功能区区划分类表
表3  建设项目环境功能区区划分类表
项目
功能区类别
地表水环境
纳污水体漠阳江西河埠场段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类
大气环境
属二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及2000年修改单二级标准
声环境
属3类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准
是否基本农田
否
是否风景保护区、特殊保护区
否
是否水库库区
否
是否污水处理厂集水范围
是
是否属于环境敏感区
否



环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）
1、环境空气质量现状
本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。项目中心位置距离广东明轩实业有限公司约0.75km，类比该项目环境质量现状监测数据有代表性。引用《广东明轩实业有限公司2×1000t/d优质浮法玻璃建设项目环境质量现状监测报告》内容，阳江市监测站2014年10月24日—10月30日对周边监测点进行采样，监测结果见表4。

表4  大气监测结果表

监测点位

监测日期

NO2

日均值（mg/m3）
SO2

日均值（mg/m3）

PM10

日均值（mg/m3）

TVOC

日均值（mg/m3）

G7明轩公司

（距离本项目位置约0.7km）

10.24

0.044

0.026

0.140

0.038

10.25

0.028

0.018

0.108

0.036

10.26

0.022

0.014

0.077

0.043

10.27

0.027

0.020

0.123

0.044

10.28

0.015

0.008L

0.067

0.038

10.29

0.015

0.008L

0.063

0.035

10.30

0.016

0.008

0.058

0.032

由上监测结果可知，项目周边监测点（明轩公司）大气环境因子NO2、SO2、PM10和TVOC等监测值均符合国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，说明该区域的环境空气质量良好。
2、水环境质量现状
本项目废水经市政管网排入平冈镇污水处理厂集中处理，处理后尾水排入新涌河。新涌河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。引用《广东明轩实业有限公司2×1000t/d优质浮法玻璃建设项目环境质量现状监测报告》内容，阳江市监测站2014年10月24日、25日对新涌河污水厂污水排放口上、下游断面进行取样，监测结果见表5。

表5  新涌河水监测结果表

采样时间

断面

测定项目及结果（单位：mg/L,除pH值无量纲外）

10月24日

污水排污口上游100m
潮汐

水温

pH

溶解氧
色度
悬浮物
CODCr
BOD5
退潮

23.8

7.12

6.1

10

22

17.8
2.2
涨潮

23.4

7.06

6.3

10

25

19.2

3.0

潮汐

氨氮

石油类

动植物油

高锰酸盐指数

总磷

阴离子表面活性剂

硫化物
退潮

0.448
0.01L

0.01L

3.7

0.18

0.09

0.017

涨潮

0.519

0.01

0.01L

3.9

0.17

0.08

0.014

污水排污口下游100m
潮汐

水温

pH

溶解氧
色度
悬浮物
CODCr
BOD5
退潮

24.4

6.99

6.2

15

24

16.4
2.0

涨潮

24.1

7.08

6.2

10

22

18.5

2.5

潮汐

氨氮

石油类

动植物油

高锰酸盐指数

总磷

阴离子表面活性剂

硫化物
退潮

0.492
0.02

0.01L

3.6

0.19

0.10

0.021

涨潮

0.504

0.01

0.01L

3.4

0.16

0.12

0.017

污水排污口下游1000m
潮汐

水温

pH

溶解氧
色度
悬浮物
CODCr
BOD5
退潮

24.3

7.20

6.4

15

19

17.4

2.4

涨潮

23.9

7.04

6.0

15

22

19.8

3.2

潮汐

氨氮

石油类

动植物油

高锰酸盐指数

总磷

阴离子表面活性剂

硫化物
退潮

0.418
0.01

0.01L

3.7

0.18

0.09

0.018

涨潮

0.466

0.01L

0.01L

3.6

0.17

0.06

0.017

10月25日
污水排污口上游100m
潮汐

水温

pH

溶解氧
色度
悬浮物
CODCr
BOD5
退潮

23.3

6.97

5.9

10

23

20.0

3.3

涨潮

23.8

6.88

6.1

15

27

18.4

2.8

潮汐

氨氮

石油类

动植物油

高锰酸盐指数

总磷

阴离子表面活性剂

硫化物
退潮

0.434
0.01L

0.01L

3.8

0.18

0.10

0.015

涨潮

0.466

0.01L

0.01L

3.4

0.19

0.12

0.013

污水排污口下游100m
潮汐

水温

pH

溶解氧
色度
悬浮物
CODCr
BOD5
退潮

23.4

6.69

6.0

15

24

17.2

2.6

涨潮

24.1

6.98

6.3

10

23

17.8

2.7

潮汐

氨氮

石油类

动植物油

高锰酸盐指数

总磷

阴离子表面活性剂

硫化物
退潮

0.476
0.02

0.01L

3.6

0.15

0.12

0.020

涨潮

0.519

0.01

0.01L

3.2

0.16

0.10

0.015

污水排污口下游1000m
潮汐

水温

pH

溶解氧
色度
悬浮物
CODCr
BOD5
退潮

24.0

7.11

6.3

15

20

19.0

3.0

涨潮

24.2

7.13

6.2

10

18

19.4

3.2

潮汐

氨氮

石油类

动植物油

高锰酸盐指数

总磷

阴离子表面活性剂

硫化物
退潮

0.452
0.01

0.01L

3.5

0.16

0.10

0.017

涨潮

0.504

0.01

0.01L

3.7

0.17

0.09

0.016

由上述监测结果表明，新涌河水质各项指标均符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，说明目前该河段水质保持良好。
3、声环境质量现状
本项目所在区域声环境应属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的3类区，区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。
2015年11月16日昼间14:00至15:00、夜间22:00至23:00对项目用地周边进行了声环境质量现状调查，噪声监测布点见图1。监测方法按照《声环境质量噪声标准（GB/3096-2008）》规定的方法进行监测，选无雨、无雷电、风速小于5米/秒的天气进行测量。噪声监测仪使用HY105积分噪声仪，各测点昼间、夜间统计结果见表6。
[image: image7.jpg]



图1  项目噪声监测点位图
表6  项目区域声环境现状监测结果   [单位：dB（A）]

测点名称
主要声源
监测值
标准值
昼间
夜间
昼间
夜间
1#项目东面边界
其他
62.8

51.2
65

55

2#项目南面边界
其他
62.4

51.4
65

55

3#项目西面边界
其他
63.0
51.4

65

55

4#项目北面边界
其他
62.2

52.0
65

55

    由上监测结果可知，项目边界噪声监测点噪声值符合《声环境质量噪声标准》（GB3096-2008）中3类标准限值的要求。 说明项目周边环境噪声现状良好。


	主要环境保护目标(列出名单及保护级别):
1、水环境保护目标
本项目的纳污水体为新涌河，该河段保护目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
    2、环境空气保护目标
保护该区环境空气质量不因本项目的兴建而超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
3、声环境保护目标
本区声环境目标为工业区标准，保护评价区域声环境质量，使其厂界噪声符合国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，噪声限值：昼间65 dB（A）、夜间55dB（A）。
4、周边敏感点
通过现场调查，项目所在区域规划为工业用地，周边0.5km内环境敏感点具体如表7。

表7  主要环境敏感点保护目标

序号

方位

保护敏感目标

性质

距项目边界最近距离

影响因素

备注

1

东侧

湴坑村

村庄

约0.11km

噪声、空气

2

南侧

平西中学
学校
约0.42km

噪声、空气




评价适用标准
	环 境 质 量 标 准
	1、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类要求；
2、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；
3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。


	污 染 物 排 放 标 准
	1、项目产生污水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准排入工业园污水管网，由平冈镇污水处理厂集中处理，处理后的污水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准中较严者。
2、大气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段标准限值。
3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)

4、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准。

	总 量 控 制 标 准
	建议总量控制指标申请值为：

生活污水：废水量0.0432万m³/a，CODCr0.0864t/a，NH3-N 0.0086t/a，由平冈镇污水处理厂消纳。




建设项目工程分析
	工艺流程简述(图示): 

本项目拟建设两条生产线，包括镀镜生产线和机加工生产线，生产工艺及产污流程如下：
1、镀镜生产线生产工艺及产污流程
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图2  镀镜生产线生产工艺及产污流程简图
镀镜生产线以平板玻璃原片为主要原材料，以铝锭等为辅材，通过上片、洗片、上铝、冷却、烘干、洗片、下片和包装等工序，生产镜子等产品。

2、机加工生产线生产工艺及产污流程
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图3  机加工生产线生产工艺及产污流程简图
机加工生产线以镀镜生产线生产的镜子为主要原材料，以镜框（半成品）等为辅材，通过开介（手工和机加）、磨边、洗片、装配和包装等工序，生产不同规格的镜子产品。

	主要污染工序：

一、施工期污染工序
本项目用房为租赁广东轩昂玻材有限公司已建成工业厂房，租赁厂房占地面积18060㎡，建筑面积18060㎡。根据业主提供，安装调试期在30天内完成。工程主要建设内容包括一层高钢结构的厂房1幢。因此本环评对厂房建设期不作评价，而施工期主要污染为厂房室内装修废气，设备安装和调试产生的噪声等，以及施工人员生活污水和生活垃圾等。        

1、施工期废气污染工序
本项目施工期废水主要为装修废气。装修废气主要来自于项目装修阶段的上油漆以及选用的建筑装饰材料挥发产生的有机废气，属无组织排放，其主要污染因子为甲醛、二甲苯、甲苯和苯，此外还有极少量的丁醇和丙醇等。

2、施工期废水污染工序
本项目施工期废水主要为施工人员生活污水。项目施工期施工人员约20人均不在厂内住宿。施工人员生活用水按按每人0.1m3/d（不住宿）计算，则生活用水量约2m3/d，施工工期约30天，则生活用水量约60m³。根据《室外排水设计规范》（GB50114-2006）2011年版相关规定，生活污水排污系数取0.9，则生活污水排放量约54m³。生活污水中主要含CODCr、BOD5、SS和NH3-N等。厕所粪便废水经过化粪池处理后经厂区内污水管网接入工业园污水管网。类比生活污水监测数据及相关参数，生活污水主要污染物产生及排放情况见表8。
表8  施工期施工人员生活污水产生及排放情况
施工人员（人）

用水量（m³）

产生量（m³）

污染物名称

产生浓度(mg/L)

污染物产生量（t）

排放浓度(mg/L)

污染物排放量（t）

20

60
54
CODCr
250
0.0135 
230
0.0124 
BOD5
150
0.0081 
135
0.0073 
SS
150
0.0081 
130
0.0070 
NH3-N
25
0.0014 
23
0.0012 
3、施工期噪声污染工序
本项目施工期的噪声主要来源于设备安装和调试产生的噪声。施工时用到的设备主要有冲击钻等，噪声声级在90dB（A）。

   4、施工期固体废弃物污染工序

本项目施工期固体废弃物主要为员工日常生活产生的生活垃圾等。施工人员约20人不住宿施工人员人均生活垃圾产生量为0.5kg/人·日，则项目施工期生活垃圾产生量为10kg/d，生活垃圾产生总量为0.3t。施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理。
二、运营期主要污染工序
本项目拟建设两条生产线，包括镀镜生产线和机加工生产线。镀镜生产线以平板玻璃原片为主要原材料，以铝锭等为辅材，通过上片、洗片、上铝、冷却、烘干、洗片、下片和包装等工序，生产镜子等产品；机加工生产线以镀镜生产线生产的镜子为主要原材料，以镜框（半成品）等为辅材，通过开介（手工和机加）、磨边、洗片、装配和包装等工序，生产不同规格的镜子产品，生产能力为年产镜子40万㎡。项目劳动定员40人，均不在厂内住宿，每天工作8小时，每年工作约300天。运营期主要污染为镀镜生产线洗片工序和机加工生产线磨边、洗片工序产生的清洗废水，镀镜生产线冷却和烘干工序产生的热污染，各机械设备运行时产生的噪声，镀镜生产线下片包装工序和机加工生产线开介、装配和包装工序产生的边角料等生产固废，各机械设备日常维护及维修时更换的废机油等，以及工作人员日常办公、生活产生一定的生活垃圾和生活污水。
1、运营期废水污染工序
本项目运营期废水主要为镀镜生产线洗片工序和机加工生产线磨边、洗片工序产生的清洗废水，以及员工日常办公、生活产生的生活污水。
①镀镜生产线洗片清洗废水

项目镀镜生产线洗片以纯水清洗镜面，产生一定的清洗废水，清洗废水主要污染因子为SS等。根据业主提供资料，项目配备一套4t/h双极反渗透+EDI设备，清洗废水经收集后回流至设备内处理后循环使用，不外排。
②机加工生产线磨边、洗片清洗废水
本项目机加工生产线磨边、洗片工序产生一定量的清洗废水。机加工车间设置4个规格为1×2.5×1m³沉淀池，用于磨边和洗片工序中清洗水循环使用。沉淀池每三个月清理一次，由专门清理公司清运处理，排放量约10m³/次，即40m³/a。
③生活污水

本项目运营期主要废水污染为员工日常生活产生的生活污水。生活用水不住宿员工生活用水指标为40升/人·日。厂内劳动定员40人，均不在厂区内住宿。员工生活用水量为1.6m³/d，即480m³/a。生活污水排污量按排污系数0.9计算，则生活污水产生量为1.44 m³/d，即0.0432万m³/a。主要污染物的浓度如表9。

表9  生活污水水质情况表
生活污水

污染物名称

产生浓度

(mg/L)

产生量（t）

排放浓度(mg/L)

排放量（t）

0.0432万m3/a
CODCr
250
0.1080 
200
0.0864 
BOD5
150
0.0648 
120
0.0518 
SS
150
0.0648 
80
0.0346 
NH3-N
25
0.0108 
20
0.0086 
2、运营期噪声污染工序


本项目噪声源主要是各机械设备运行时产生噪声。机械设备包括镀膜机1套、EDI反渗透设备1套、玻璃切割机1台和磨边机8套等，噪声声级在80 dB（A）以下。
3、运营期废气污染工序

本项目废气污染主要为冷却和烘干工序强排风产生的热污染等。项目冷却和烘干工序采用强排风等方式，产生的热污染温度约60～80℃，经专门烟气管道引至车间外排放。
4、运营期固体废物污染工序
本项目固体废物主要来源于镀镜生产线下片包装工序和机加工生产线开介、装配和包装工序产生的边角料等生产固废，各机械设备日常维护及维修时更换的废机油等，以及员工日常办公、生活产生的生活垃圾等。
项目生产固废主要为镀镜生产线下片包装工序和机加工生产线开介、装配和包装工序产生的边角料。边角料主要为玻璃碎片和包装废料等。根据业主提供的经验值，边角料产生量约2.15 t/a，统一收集后由专业回收公司处理。
项目在对生产设备进行维护和维修过程中，会产生一定量的废机油。根据业主提供经验值，本项目废机油产生量约为250kg/a。废机油及含机油废抹布均属于《国家危险废物名录》中编号为HW08的危险废物，经收集后应交由有资质单位处理。

员工生活垃圾主产生量不住宿按0.5kg/人·日计算，生活垃圾产生量约20kg/d，即6t/a。生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处理。



项目主要污染物产生及预计排放情况
	 内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量（单位）

	大

气

污

染

物
	冷却、烘干工序
	热污染
	——
	——

	水

污

染

物
	镀镜清洗废水
	SS
	——
	——

	
	机加工清洗废水
	SS
	——
	——

	
	生活污水

0.0432万m³/a
	CODCr
SS 

NH3-N
	250mg/L，0.1080t/a

150mg/L，0.0648t/a

25mg/L，0.0108t/a
	200mg/L，0.0864t/a

80mg/L，0.0346t/a

20mg/L，0.0086t/a

	固

体

废

弃

物
	开介、装配、包装车间
	玻璃碎片、包装废料等
	2.15t/a
	由专业回收公司处理

	
	设备、维修车间
	废机油
	250kg/a
	由有资质单位回收处理

	
	厂区
	生活垃圾
	6 t/a
	由环卫部门清运处理

	噪
声
	生产车间
	设备噪声
	≤80 dB（A）
	企业各边界：

昼间≤65 dB(A)；

夜间≤55 dB(A)

	其

他
	无

	主要生态影响:

本项目位于阳江高新区站港科技园工业区内，项目拟租用已建厂房，因此建设期对生态环境的影响已永久破坏。
项目所排放的污染物量少，而且不存在对土壤、植被等造成危害的污染物，项目运营过程中产生的生活污水、生活垃圾、噪声、生产固废、生活垃圾经过处理后，对周围生态环境的影响轻微。因此，项目正常运营对生态基本影响较小。



环境影响分析
	一、施工期环境影响分析
本项目用房为租赁广东轩昂玻材有限公司已建成工业厂房，租赁厂房占地面积18060㎡，建筑面积18060㎡。根据业主提供，安装调试期在30天内完成。工程主要建设内容包括一层高钢结构的厂房1幢。因此本环评对厂房建设期不作评价，而施工期主要污染为厂房室内装修废气，设备安装和调试产生的噪声等，以及施工人员生活污水和生活垃圾等。项目施工期环境影响分析具体如下：

1、施工期废气环境影响分析
本项目施工期废水主要为室内装修废气。装修废气主要来自于项目装修阶段的上油漆以及选用的建筑装饰材料挥发产生的有机废气，属无组织排放。有机废气会对施工人员以及项目周边环境带来一定的影响。施工方应选用环保型的油漆，为油漆工人佩戴口罩，则项目产生的油漆废气对环境影响不大。
2、施工期废水环境影响分析
本项目施工期废水主要为施工人员生活污水，生活污水排放量约54m³。生活污水中主要含CODCr、BOD5、SS和NH3-N等。生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准的要求排入工业区市政污水管网，纳入平冈镇污水处理厂进行处理，对周边水环境影响轻微。

3、施工期噪声环境影响分析
本项目施工期的噪声主要来源于设备安装和调试产生的噪声。施工时用到的设备主要有冲击钻等，噪声声级在90dB（A）。根据点声源衰减公示计算，昼间在10m处可达标（70 dB（A）），在湴坑村（0.11km）处的噪声值为49.2 dB（A）。因此，项目施工期的噪声，经过车间墙体的阻隔、距离的自然衰减，达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，对外界环境影响轻微。
   4、施工期固体废弃物环境影响分析
本项目施工期固体废弃物主要为员工日常生活产生的生活垃圾等，生活垃圾产生量为10kg/d，生活垃圾产生总量为0.3t。施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理，不会对周围环境产生不良影响。
二、运营期环境影响分析
本项目拟建设两条生产线，包括镀镜生产线和机加工生产线。镀镜生产线以平板玻璃原片为主要原材料，以铝锭等为辅材，通过上片、洗片、上铝、冷却、烘干、洗片、下片和包装等工序，生产镜子等产品；机加工生产线以镀镜生产线生产的镜子为主要原材料，以镜框（半成品）等为辅材，通过开介（手工和机加）、磨边、洗片、装配和包装等工序，生产不同规格的镜子产品，生产能力为年产镜子40万㎡。项目劳动定员40人，均不在厂内住宿，每天工作8小时，每年工作约300天。运营期主要污染为镀镜生产线洗片工序和机加工生产线磨边、洗片工序产生的清洗废水，镀镜生产线冷却和烘干工序产生的热污染，各机械设备运行时产生的噪声，镀镜生产线下片包装工序和机加工生产线开介、装配和包装工序产生的边角料等生产固废，各机械设备日常维护及维修时更换的废机油等，以及工作人员日常办公、生活产生一定的生活垃圾和生活污水。运营期环境影响分析如下：
1、运营期废水环境影响分析
本项目运营期废水主要为镀镜生产线洗片工序和机加工生产线磨边、洗片工序产生的清洗废水，以及员工日常办公、生活产生的生活污水。
镀镜生产线洗片清洗废水：项目配备一套4t/h双极反渗透+EDI设备，清洗废水经收集后回流至设备内处理后循环使用，不外排。因此，清洗废水对周边水环境影响轻微。
机加工生产线磨边、洗片清洗废水：项目机加工生产线磨边、洗片工序产生一定量的清洗废水，清洗水经沉淀池沉淀处理后循环使用。沉淀池每三个月清理一次，排放量约10m³/次，即40m³/a，由专门清理公司清运处理，对周边水环境影响轻微。
生活污水：本项目运营期主要废水污染为员工日常生活产生的生活污水，生活污水产生量为1.44 m³/d，即0.0432万m³/a。生活污水主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N和SS等。生活污水经三级化粪池预处理后满足广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准的要求排入工业区市政污水管网，纳入平冈镇污水处理厂处理。经平冈镇污水厂处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准中较严者，尾水经草尾洋河汇入新涌河。因此，项目生活污水经处理后对周边水环境影响轻微。

2、运营期噪声环境影响分析


本项目噪声源主要是各机械设备运行时产生噪声。机械设备包括镀膜机1套、EDI反渗透设备1套、玻璃切割机1台和磨边机8套等，噪声声级在80 dB（A）以下。本项目选址于阳江高新区站港科技园工业区内，各机械设备安装减震垫和经厂房、围墙阻隔及边界距离自然衰减后，噪声声级可降5～10 dB（A），因此，边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准,即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，噪声对周边环境影响较小。
3、运营期废气环境影响分析
本项目废气污染主要为冷却和烘干工序强排风产生的热污染等。项目冷却和烘干工序采用强排风等方式，产生的热污染温度约60～80℃，经专门烟气管道引至车间外排放，对周边环境影响较小。

4、运营期固体废物环境影响分析
本项目固体废物主要来源于镀镜生产线下片包装工序和机加工生产线开介、装配和包装工序产生的边角料等生产固废，各机械设备日常维护及维修时更换的废机油等，以及员工日常办公、生活产生的生活垃圾等。

项目生产固废主要为镀镜生产线下片包装工序和机加工生产线开介、装配和包装工序产生的边角料。边角料主要为玻璃碎片和包装废料等，边角料产生量约2.15 t/a，统一收集后由专业回收公司处理。

项目在对生产设备进行维护和维修过程中，会产生一定量的废机油。根据业主提供经验值，本项目废机油产生量约为250kg/a。废机油及含机油废抹布均属于《国家危险废物名录》中编号为HW08的危险废物，经收集后应交由有资质单位处理。

员工生活垃圾产生量约20kg/d，即6t/a。员工生活垃圾必须经环卫部门统一收集运到垃圾填埋场处理，严禁随意弃置，做好及时清运，并对垃圾堆放点进行定期消毒，杀灭害虫，避免产生恶臭、孳生蚊，做到符合环境保护要求。
5、总量控制分析

根据工程分析结果，本项目主要污染物排放量见表10。
表10  本项目主要污染物排放量

序号

总量控制指标

总量控制建议值t/a
备注

1

生活废水
0.0432万m³/a
CODCr

0.0864
由平冈镇污水处理厂消纳
NH3-N
0.0086
2
废气

SO2
——
——

NOx
——
3

固体废物

全部妥善处置，0排放

建议总量控制指标申请值为：

生活污水：废水量0.0432万m³/a，CODCr0.0864t/a，NH3-N 0.0086t/a，由平冈镇污水处理厂消纳。

三、选址合理性分析

本项目选址于阳江高新区站港科技园工业区一路3号，中心地理坐标为21.7603°N111.8696°E。项目用房为租赁广东轩昂玻材有限公司已建成工业厂房（租赁合同见附件2），属于站港科技园范围内，项目选址符合高新区总体规划的要求。
四、产业政策合理性分析
本项目属于制镜及类似品加工（C4221），不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》和《广东省产业结构调整指导目录》（2011年本）中规定的限制类及淘汰类。因此，项目建设符合国家及广东省的相关产业政策要求。
五、清洁生产分析
推行清洁生产，不但可以减少污染，而且可以提高产量。为使项目达到国内清洁生产基本水平，实现可持续发展战略，控制污染，推行清洁生产势在必行。结合项目特点提出如下建议：
①建议按照ISO14001标准的要求建立并运作环境管理体系，建立环境方针和目标及各项指标、环境管理手册、程序文件及作业指导表格文件化的环境管理体系。按时组织对环境管理体系进行管理评审和内部稽查，以确保环境管理体系被适当地实施与维持、识别环境管理体系中可能改善的部分，以确保环境管理体系持续的适宜性、有效性与充分性；
②生产管理：在生产管理方面，建议导入ISO/TS16949的国际标准，注重以预防为主，减少过程变差，预设原材料质量检验制度和内部实验室管理制度，对原材料的消耗实行定额管理，以优化的库存管理系统确保原材料的有效和充分利用。对产品合格率实行过程一次合格率的考核制度。
③加强基础管理，由目前的尚无考核到着手考核，并将考核到班组、甚至个人，对能源、物料都进行计量，实行节奖超罚等管理手段，逐步减少原辅材料及能源的消耗、降低成本、提高企业管理水平。
④加强环境管理，逐步实现对各个废物流（废水、废气、固体废物）进行例行监控。
⑤加强车间现场管理，严格按照工艺流程操作，注意生产各个环节的控制。
⑥对公司主要设备设施系统采取预防性/计划性维修维护措施。



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	  内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	冷却、烘干工序
	热污染
	经专门烟气管道排放
	对周边环境影响较小

	水
污
染
物
	镀镜清洗废水
	SS等
	反渗透处理循环使用
	对周边环境影响较小

	
	机加工清洗废水
	SS等
	沉淀池处理后回用
	对周边环境影响较小

	
	生活污水
	CODCr、SS、NH3-N等
	化粪池预处理后排入市政污水管网
	符合DB44/26-2001第二时段三级标准

	固
体
废
弃
物
	开介、包装、装配车间
	塑胶废料、次品等
	由专业回收公司回收处理
	对环境影响较小

	
	车间
	废机油
	由有资质公司回收处理
	对环境影响较小

	
	生活
	生活垃圾
	由环卫部门清运处理
	对环境影响较小

	噪声
	生产设备
	设备噪声
	安装减震垫和经厂房、围墙阻隔及边界距离自然衰减
	边界符合GB12348-2008
3类标准。

	其他
	无。

	生态保护措施及预期效果
项目投产后，主要污染影响因素包括有生产固废、噪声、废气以及员工日常办公、生活产生的生活污水和生活垃圾等，对场外环境造成一定的影响，由于项目地处工业区，各污染源经厂区内环保治理措施治理后，可达标排放。



结论与建议
	一、项目概况
广东盈锋实业有限公司拟于阳江高新区站港科技园工业区一路3号建设广东盈锋实业有限公司建设项目。项目用房为租赁广东轩昂玻材有限公司已建成工业厂房，租赁厂房占地面积18060㎡，建筑面积18060㎡。工程主要建设内容包括一层高钢结构的厂房1幢。项目总投资300万元，其中环保投资32万元。
项目拟建设两条生产线，包括镀镜生产线和机加工生产线。镀镜生产线以平板玻璃原片为主要原材料，以铝锭等为辅材，通过上片、洗片、上铝、冷却、烘干、洗片、下片和包装等工序，生产镜子等产品；机加工生产线以镀镜生产线生产的镜子为主要原材料，以镜框（半成品）等为辅材，通过开介（手工和机加）、磨边、洗片、装配和包装等工序，生产不同规格的镜子产品，生产能力为年产镜子40万㎡。项目劳动定员40人，均不在厂内住宿，每天工作8小时，每年工作约300天。运营期主要污染为镀镜生产线洗片工序和机加工生产线磨边、洗片工序产生的清洗废水，镀镜生产线冷却和烘干工序产生的热污染，各机械设备运行时产生的噪声，镀镜生产线下片包装工序和机加工生产线开介、装配和包装工序产生的边角料等生产固废，各机械设备日常维护及维修时更换的废机油等，以及工作人员日常办公、生活产生一定的生活垃圾和生活污水。
二、环境质量现状结论
1、环境空气质量现状评价结论
引用《广东明轩实业有限公司2×1000t/d优质浮法玻璃建设项目环境质量现状监测报告》内容，阳江市监测站2014年10月24日—10月30日对周边监测点进行采样监测，监测结果表明项目周边监测点（明轩公司）大气环境因子NO2、SO2、PM10和TVOC等监测值均符合国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，说明该区域的环境空气质量良好。
2、水环境质量现状评价结论
引用《广东明轩实业有限公司2×1000t/d优质浮法玻璃建设项目环境质量现状监测报告》内容，阳江市监测站2014年10月24日、25日对新涌河污水厂污水排放口上、下游断面进行取样，监测结果表明新涌河水质各项指标均符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，说明目前该河段水质保持良好。
3、声环境质量现状评价结论
2015年11月16日昼间、夜间对项目用地及边界进行了声环境质量现状调查，结果表明项目内及边界噪声能符合《声环境质量噪声标准》（GB3096-2008）中3类标准限值的要求。 说明项目周边环境噪声现状良好。
三、施工期环境影响分析结论
本项目用房为租赁广东轩昂玻材有限公司已建成工业厂房，租赁厂房占地面积18060㎡，建筑面积18060㎡。根据业主提供，安装调试期在30天内完成。工程主要建设内容包括一层高钢结构的厂房1幢。因此本环评对厂房建设期不作评价，而施工期主要污染为厂房室内装修废气，设备安装和调试产生的噪声等，以及施工人员生活污水和生活垃圾等。
1、施工期废气环境影响分析结论
本项目施工期废水主要为室内装修废气，装修废气主要来自于项目装修阶段的上油漆以及选用的建筑装饰材料挥发产生的有机废气，属无组织排放。施工方应选用环保型的油漆，为油漆工人佩戴口罩，则项目产生的油漆废气对环境影响不大。
2、施工期废水环境影响分析结论
本项目施工期废水主要为施工人员生活污水，生活污水排放量约54m³。生活污水经过三级化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准的要求排入工业区市政污水管网，纳入平冈镇污水处理厂进行处理，对周边水环境影响轻微。

3、施工期噪声环境影响分析结论
本项目施工期的噪声主要来源于设备安装和调试产生的噪声。施工时用到的设备主要有冲击钻等，噪声声级在90dB（A）。根据点声源衰减公示计算，昼间在10m处可达标（70 dB（A）），在湴坑村（0.11km）处的噪声值为49.2 dB（A）。因此，项目施工期的噪声，经过车间墙体的阻隔、距离的自然衰减，达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，对外界环境影响轻微。
   4、施工期固体废弃物环境影响分析结论
本项目施工期固体废弃物主要为员工日常生活产生的生活垃圾等，生活垃圾产生量为10kg/d，生活垃圾产生总量为0.3t。施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理，不会对周围环境产生不良影响。
四、运营期环境影响评价结论
本项目拟建设两条生产线，包括镀镜生产线和机加工生产线。镀镜生产线以平板玻璃原片为主要原材料，以铝锭等为辅材，通过上片、洗片、上铝、冷却、烘干、洗片、下片和包装等工序，生产镜子等产品；机加工生产线以镀镜生产线生产的镜子为主要原材料，以镜框（半成品）等为辅材，通过开介（手工和机加）、磨边、洗片、装配和包装等工序，生产不同规格的镜子产品，生产能力为年产镜子40万㎡。项目劳动定员40人，均不在厂内住宿，每天工作8小时，每年工作约300天。运营期主要污染为镀镜生产线洗片工序和机加工生产线磨边、洗片工序产生的清洗废水，镀镜生产线冷却和烘干工序产生的热污染，各机械设备运行时产生的噪声，镀镜生产线下片包装工序和机加工生产线开介、装配和包装工序产生的边角料等生产固废，各机械设备日常维护及维修时更换的废机油等，以及工作人员日常办公、生活产生一定的生活垃圾和生活污水。
1、运营期废水环境影响分析结论
本项目运营期废水主要为镀镜生产线洗片工序和机加工生产线磨边、洗片工序产生的清洗废水，以及员工日常办公、生活产生的生活污水。
镀镜生产线洗片清洗废水：清洗废水经收集后回流至设备内处理后循环使用，对周边水环境影响轻微。
机加工生产线磨边、洗片清洗废水：项目机加工清洗水经沉淀池沉淀处理后循环使用。沉淀池每三个月清理一次，排放量约10m³/次，即40m³/a，由专门清理公司清运处理，对周边水环境影响轻微。
生活污水：项目运营期主要废水污染为员工日常生活产生的生活污水，生活污水产生量为1.44 m³/d，即0.0432万m³/a。生活污水经过三级化粪池预处理后满足广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准的要求排入工业区市政污水管网，纳入平冈镇污水处理厂处理。经平冈镇污水厂处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准中较严者，尾水经草尾洋河汇入新涌河。因此，项目生活污水经处理后对周边水环境影响轻微。

2、运营期噪声环境影响分析结论


本项目噪声源主要是各机械设备运行时产生噪声。各机械设备安装减震垫和经厂房、围墙阻隔及边界距离自然衰减后，噪声声级可降5～10 dB（A），因此，边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准,即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，噪声对周边环境影响较小。
3、运营期废气环境影响分析结论
本项目废气污染主要为冷却和烘干工序强排风产生的热污染等。项目冷却和烘干工序采用强排风等方式，产生的热污染温度约60～80℃，经专门烟气管道引至车间外排放，对周边环境影响较小。
4、运营期固体废物环境影响分析结论
本项目固体废物主要来源于镀镜生产线下片包装工序和机加工生产线开介、装配和包装工序产生的边角料等生产固废，各机械设备日常维护及维修时更换的废机油等，以及员工日常办公、生活产生的生活垃圾等。

边角料：边角料主要为玻璃碎片和包装废料等，边角料产生量约2.15 t/a，统一收集后由专业回收公司处理。

废机油：项目在对生产设备进行维护和维修过程中，会产生一定量的废机油，废机油产生量约为250kg/a。废机油及含机油废抹布均属于《国家危险废物名录》中编号为HW08的危险废物，经收集后应交由有资质单位处理。

生活垃圾：生活垃圾产生量约20kg/d，即6t/a。员工生活垃圾必须经环卫部门统一收集运到垃圾填埋场处理，严禁随意弃置，做好及时清运，并对垃圾堆放点进行定期消毒，杀灭害虫，避免产生恶臭、孳生蚊，做到符合环境保护要求。
5、总量控制分析结论
根据工程分析结果，建议总量控制指标申请值为：生活污水废水量0.0432万m³/a，CODCr0.0864t/a，NH3-N 0.0086t/a，由平冈镇污水处理厂消纳。

五、选址合理性分析

本项目选址于阳江高新区站港科技园工业区一路3号，中心地理坐标为21.7603°N111.8696°E。项目用房为租赁广东轩昂玻材有限公司已建成工业厂房（租赁合同见附件2），属于站港科技园范围内，项目选址符合高新区总体规划的要求。
六、产业政策合理性分析
本项目属于制镜及类似品加工（C4221），不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》和《广东省产业结构调整指导目录》（2011年本）中规定的限制类及淘汰类。因此，项目建设符合国家及广东省的相关产业政策要求。
七、清洁生产分析结论
推行清洁生产，不但可以减少污染，而且可以提高产量。为使项目达到国内清洁生产基本水平，实现可持续发展战略，控制污染，推行清洁生产势在必行。
八、环境污染防治建议与要求
①搞好区内绿化、美化，对生态环境进行修复；合理规划道路及建筑布局，以利于空气流通与大气污染物的扩散。
②强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象从而减少污染物的产生量。
③加强贮存管理，严格按照相关消防和防火规范，做好消防措施，避免人为火灾的发生。
④定期对设备进行维护和保养，减少因设备老化或保养不当而产生的噪声；同时严格控制作业时间，管理规范员工日常作业。以减少设备噪音对环境的影响。
九、综合结论
综上所述，本评价报告认为，只要建设单位严格按照环评要求，对项目产生的污水、废气、噪声以及固体废弃物等采取相应的处理措施，实现达标排放，则其对周围环境的影响可以降到最低水平，并满足相关排放标准和环境标准要求。该项目只要严格遵守国家有关法律和规定，严格执行“三同时”制度，并认真执行本评价提出的环保措施，加强监督管理，所产生的污染物做到达标排放，其建设和投入运行后对环境的影响较小，在满足环境管理的前提下，本项目是可行的。



图1 项目地理位置图
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附图2  项目四至图
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附图3  项目平面布置图
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附件1  委托书

委 托 书

河南省正德环保科技有限公司：

现根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日施行）以及国务院253号文所颁发的《建设项目环境保护管理条例》等有关建设项目环保管理的规定，委托你公司承担“广东盈锋实业有限公司建设项目”环境影响评价工作，请尽快组织技术力量开展环境影响评价工作，按规定时间完成环境影响评价文件的编制。

委托单位（盖章）：广东盈锋实业有限公司
      委托日期：2015年11月15日

附件2  租赁合同
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附件3  房产证
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附件5  业执照
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建设项目环境保护审批登记表
填表单位：河南省正德环保科技有限公司                                   填表人：                                      项目经办人：
	建
设
项
目
	项目名称
	广东盈锋实业有限公司建设项目
	建设地点
	阳江高新区站港科技园工业区一路3号

	
	建设内容及规模
	项目规划用地面积14162.59m2，规划总建筑面积约11584.00m2
	建设性质
	新建√         改扩建            技术改造     

	
	行业类别
	制镜及类似品加工C4221
	环境保护管理类别
	编制报告书         编制报告表  √       填报登记表

	
	总投资（万元）
	300
	环保投资
	32
	所占比例
	10.67%

	
	立项部门
	——
	批准文号
	——
	立项时间
	——

	
	报告表审批部门
	——
	批准文号
	——
	批准时间
	——

	建设
单位
	单位名称
	广东盈锋实业有限公司
	联系电话
	13710733851
	评价
单位
	单位名称
	河南省正德环保科技有限公司
	联系电话
	0371-66322551

	
	通讯地址
	阳江高新区站港科技园工业区一路3号
	邮政编码
	529800
	
	通讯地址
	河南省郑州市纬五路3号东汇大厦A801
	邮政编码
	450000

	
	法人代表
	罗伟文
	联系人
	吴文富
	
	证书编号
	国环评证乙字第2548号
	评价经费
	

	建设项目所处区域环境现状
	环境质量等级
	环境空气： GB3095-2012  地表水： （GB3838—2002）Ⅲ类   地下水：  环境噪声： （GB3096-2008） 3类    海水：    土壤：      其它：

	
	环境敏感特征
	  饮用水水源保护区       自然保护区       风景名胜区       森林公园       基本农田保护区       生态功能保护区    水土流失重点防治区
  生态敏感与脆弱区      人口密集区       重点文物保护单位       三河、三湖、两控区        三峡库区

	污染
物排
放达
标与
总量
控制（工业建设
项目
详填）
	污染物
	现有工程（已建＋在建）
	本工程（拟建）
	总体工程（已建＋在建＋拟建）
	区域平衡替代消减量

	
	
	实际排放浓度
	允许排放浓度
	实际排放总量
	核定排放总量
	预测排放浓度
	允许排放浓度
	产生量
	自身消减量
	预测排放总量
	核定排放总量
	“以新带老”消减量
	预测排放总量
	核定排放总量
	排放增减量
	

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	0.0432
	0
	0.0432
	0.0432
	0
	0.0432
	0.0432
	+0.0432
	

	
	化学需氧量*
	
	
	
	
	200
	500
	0.1080
	0.0216
	0.0864
	0.0864
	0
	0.0864
	0.0864
	+0.0864
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	20
	——
	0.0108
	0.0022
	0.0086
	0.0086
	0
	0.0086
	0.0086
	+0.0086
	

	
	SS
	
	
	
	
	80
	400
	0.0648
	0.0302
	0.0346
	0.0346
	0
	0.0346
	0.0346
	+0.0346
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其它特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.*为“十五”期间国家实行排放总量控制的污染物；    2.排放增减量：（＋）表示增加，（－）表示减少；    3.计量单位：废水排放量－万吨/年，废气排放量－万标立方米/年，工业固体废物排放量－万吨/年，水污染物排放浓度－毫克/升，大气污染物排放浓度－毫克/立方米，水污染物排放量－吨/年，大气污染物排放量－吨/年。[image: image20.emf] 
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