
建设项目环境影响登记表

项目名称：平岗农场2016年场部中区及场部东区设施安装项目
         建设单位（盖章）：广东省平岗农场
编制日期：二○一六年四月一日

国家环境保护部制

	项目名称
	平岗农场2016年场部中区及场部东区设施安装项目

	建设单位
	广东省平岗农场

	法人代表
	李世全
	联系人
	陈辉记

	通讯地址
	阳江高新区平冈镇平岗农场

	联系电话
	13336591666
	传真
	——
	邮政编码
	529500

	建设地点
	阳江高新区平冈镇平岗农场

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别及代码
	O9070群众文化活动

	占地面积（平方米）
	114
	建筑面积（平方米）
	325

	总投资  （万元）
	79
	环保投资（万元）
	4
	投资比例
	5%

	投产日期
	2016年8月
	预计年工作日
	365天

	一、项目内容及规模
该项目位于广东省平岗农场，项目所在地中心经纬度为E111.9098°、N21.7086°，总投资为79万元，项目在场部中居居民委员会和金海湾小区居民点有三个项目：

（1）建设有一座3层文化室，占地面积为114平方米，总建筑面积为325平方米；项目一楼为饭堂，二楼为娱乐室，三楼为休息室。

（2）安装太阳能路灯10盏；

（3）安装石凳30张。

另外项目在场部中区居民委员会安装太阳能路灯10盏。

二、原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）

项目不设备用发电机，不设锅炉。




	三、水及能源消耗量

	名     称
	消耗量
	名   称
	消耗量

	水（吨／年）
	28000
	燃油（吨／年）
	--------

	电（千瓦／年）
	15000
	燃气（标立方米／年）
	--------

	燃煤（吨／年）
	--
	其它
	--------

	四、废水（工业废水□、生活废水□）排水量及排放去向

该项目经营过程中为文化室产生生活污水。根据《广东省用水定额》（DB44T1461-2014）中相关规定，生活用水按15升/㎡•日，则此部分的生活用水量为1779m3/a，排放系数取0.9，年排放量约1601.1m3。项目生活污水经管道收集进入平岗农场自建三级化粪池预处理后排入金湾小区污水管网。项目污水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。本项目运营期每年产生的废水量及污染物量指标如表1所示。
表1 水污染物指标
废水量

污染物

CODcr
BOD5
SS

氨氮

生活污水1601.1m3/a

产生浓度(mg/L)

250

100
150

20

产生量（t/a）

0.40

0.16

0.24

0.032

预处理后排放浓度(mg/L)

90

20
60

10

预处理后排放量（t/a）

0.14

0.032

0.096

0.016




	五、项目周边情况
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	项目周边为居民区、荒草地，周边无明显的污染，与项目运营后有关的污染是本项目排放的“三废”，不存在突出的环境问题。


	六、生产工艺流程简述（如有废水、废气、废渣、噪声产生，须明确标出产生环节，并用文字说明）

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



拟建项目营运期产污节点说明：

项目主要为文化室建设和太阳能路灯的安装，太阳能路灯使用过程中不产生明显环境污染物，文化室运营过程产生的主要污染是社会噪声和生活污水。

主要污染工序：

（一）施工期污染工序

1、施工废水 

1、施工期废水污染：
项目施工期废水主要为施工场地的泥浆废水、施工人员产生的生活污水。
建筑施工废水包括地基开挖、项目建设过程中产生的泥浆水、运输车辆、机械设备的洗涤水。其成分主要含有泥沙，不含有害物质和其它有机物。
生活污水来源是施工人员洗涤用水。根据项目施工组织安排，预计在施工期施工人员数量达到15人左右，以用水定额0.2m3/人·d计，预计施工期用水量将达到3m3/d，主要水污染物为CODcr、BOD5、SS、动植物油等，以污水排放系数0.9计，预计施工废水排放量将达到2.7m3/d。废水水质情况分别为：pH：6～9；CODCr：400mg/L；BOD5：250mg/L；SS：220mg/L；氨氮：30mg/L；TP：2mg/L；动植物油：30mg/L。项目区域内
部不设置临时施工营地，施工工人就近租住附近村庄。

2、施工废气 

建设项目施工期间对区域环境空气质量的影响主要是扬尘污染，主要包括：建筑材料的运输、装卸、拌和过程中会有大量的纷尘散落到周围的环境空气中；建筑材料堆放期间及平整后的地面裸露期间由于风吹会引起扬尘污染
因此，为防止项目施工对周边环境的影响，施工材料堆场及运输过程中将采取加盖遮盖物的措施，同时，尽量减少临时占地对厂区绿化用地的破坏。
3、施工噪声 

本项目施工主要是设备噪声、机械噪声等。施工设备噪声主要是铲车、装载车等设备的发动机噪声及电锯噪声；机械噪声主要是机械挖掘土石噪声、搅拌机的材料撞击声、装卸材料的碰击声、拆除模板及清除模板上附着物的敲击声。为防止施工噪声对区域环境的影响，建设单位要求施工单位应尽量采用低噪声设备，高噪声设备施工时间尽量安排在白天非休息时间，做到文明施工。
4、建筑废弃物 

本项目建筑废弃物主要包括施工过程中残余泄漏的混凝土，钢筋头、金属碎片、塑料碎片、抛弃在现场的破损工具、零件、容器等，将定期由施工单位外运做相应处理处置，另外，施工人员生活垃圾将统一由建设单位集中管理，定期交由环卫部门清运。
（二）运营期污染工序
项目运行过程中太阳能灯的使用不产生明显的污染物。

1、大气污染

   本项目运行过程中产生的主要大气污染物为厨房油烟，项目内设有食堂。食堂厨房炉灶为电炉灶，不产生燃烧废气。而烹煮食物时产生的油烟是挥发的油脂、有机物及其分解或裂解的产物。项目已设置1个炉头，根据类比调查，每个灶头废气排放量按2000m3/h，油烟浓度约8mg/m3，每天按使用4个小时计，计算含油烟废气产生量约为8000m3/d，2400000m3/a，油烟产生量约0.064kg/d、0.019t/a。油烟废气采用高效油烟净化装置处理，油烟净化装置的除油效率约为85%以上，经处理后油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求（≤2mg/m3）即油烟排放浓度1.2mg/m3，排放量为0.0029t/a，对周边环境影响较小。

2、噪声污染

本项目运营期主要噪声源主要为文化室的社会活动噪声，都是人为噪声，噪声值较小，满足《社会生活环境噪声排放标准》（ＧＢ２２３３７-２００８）中的 2 类标准
3、固体废弃物

项目运营期固体废弃物源强主要包括文化室办公和生活垃圾等。生活垃圾堆放在制定地方由环卫局回收，项目产生的潲水油属于广东省严控废物，应由有资质的单位回收。通过以上处理措施后，降低项目固体废物对周边环境的影响。

4、水污染

本项目运营期废污水主要来源于生活污水，本项目的生活污水经三级化粪池进行预处理，排入金湾小区的污水管网。对项目附近水环境无明显影响。

基于上述分析，项目投产后强化管理，针对环境问题采取有效环保措施，严格遵守有关环境保护法律法规，项目不会对周围环境造成明显影响，该项目建设可行。
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项目东面                               项目西面
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项目北面                                 项目南面
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附件1
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附件3
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鱼塘





篮球场





金海湾小区





场部





土建施工、装修





建成投入使用





图1 项目生产工艺流程图





社会噪声、生活污水、厨房油烟





附图1 项目现状图片





附图2 项目地理位置图





附图3 项目平面图
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