建设项目环境影响登记表

（试 行）
项目名称：阳江市水务集团平冈供水调度中心建设项目
建设单位：      阳江市水务集团有限公司      （盖章）
编制日期：二〇一六年四月
国家环境保护部编制
	项目名称
	阳江市水务集团平冈供水调度中心建设项目

	建设单位
	阳江市水务集团有限公司

	法人代表
	黄刚强
	联系人
	黄乐记

	通讯地址
	阳江市尤鱼头桥1号

	联系电话
	13751632622
	传真
	3810446
	邮政编码
	529500

	建设地点
	阳江高新技术产业开发区政德路南边

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别及代码
	E4710房屋工程建筑

	占地面积（平方米）
	6581.36
	建筑面积（平方米）
	6874

	总投资（万元）
	1811
	环保投资（万元）
	55
	投资比例
	3.0%

	预期投产日期
	2017年 4月
	预计年工作日
	300

	项目内容及规模：

一、项目概况
供水系统是城市的主要基础设施之一，对城市的综合开发、招商引资、工业生产等各方面起着极为重要的作用。为完善阳江高新技术产业开发区供水服务的办公设施，满足阳江高新技术产业开发区发展的需要，根据上级有关领导的工作部署和《站港公路城市规划建设图》，阳江市水务集团有限公司拟在阳江高新技术产业开发区政德路南边建设阳江市水务集团平冈供水调度中心建设项目，详见选址红线图。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年本）的有关规定，需填报环境影响登记表。
二、建设内容
阳江市水务集团平冈供水调度中心建设项目总投资1811万元，项目建设所需资金全部由阳江市水务集团有限公司自筹。项目规划用地面积6581.36m2，建筑占地面积1716 m2，总建筑面积6874 m2，其中1号楼建筑面积5550 m2，2号楼建筑面积1276 m2，门卫房建筑面积48 m2，建筑密度26%，容积率1.05，绿地率25%，小车位69个。
表1  主要技术经济指标见表

序号
项目名称
单位
数量
备注
1
项目总规划用地面积
m2

6581.36

2
建筑占地面积
m2
1716

3
总建筑面积
m2
6874
3.1

1号楼建筑面积
m2
5550

3.2

2号楼建筑面积
m2
1276

3.3

门卫房建筑面积
m2
48

4
建筑密度
%

26

5
容积率
%
1.05

6
绿地率
%

25

7
小车位
个

69

8
总投资
万元

1811
9
项目建设期

月

10

三、给排水工程

给水：

项目供水由市政管网提供。

排水：
项目建成后只产生办公生活废水，所产生的生活污水经三级化粪处理后排入市政管网，由平冈镇污水处理厂处理后排入草尾洋河。
四、供电

现有项目利用开发区电网提供的电源，年用电量125000kW‧h。 

5、劳动定员及工作制度

项目共有员工40名，年工作300天，工作制度为行政班，每班8小时。项目建成后设置饭堂宿舍，其中20名员工在饭堂用餐，15人在项目内住宿。

	二、原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）

主要建筑材料：钢材、水泥、砂、白灰、砖、排污管和装修材料等；施工期主要设备：挖掘机、装载机、搅拌机、切割机、卡车等。

项目建成后无锅炉、发电机等设备。
表1 项目主要资源消耗量
资  源

每平方米消耗量

总耗量（×6874㎡）

砖

0.2千块

137.5万块

石料

450kg

0.31万吨

砂

200kg

0.14万吨

钢材

55kg

  0.038万吨

木材

0.01m³

68.7立方米

水泥

54kg

   0.37万吨



	三、水及能源消耗量

	名称
	消耗量
	名称
	消耗量

	水（吨／年）
	14600
	燃油（吨／年）
	重油―― 轻油  ――  

	电（千瓦时／年）
	125000
	燃气（标立方米／年）
	――

	燃煤（吨／年）
	――
	其它
	――

	四、废水（工业废水□、生活废水□）排水量及排放去向

  项目施工期产生的施工废水经沉砂处理，运营期生活污水经三级化粪池处理后排入集污管网，纳入由平冈镇污水处理厂处理后排入草尾洋河。


	五、周围环境简况（可附图说明）

项目位于阳江高新技术产业开发区，选址在政德路旁，中心地理坐标为北纬N 21.7619°，东经E111.8769°。项目东面为新华南路，南面为20米规划路。
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                   项目四至图
工艺流程简述（图示）

本项目为楼房建设项目，故仅对施工期作工艺流程简介，施工流程图示如下，营运期略。
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      （填土、夯实）→噪声、扬尘
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建材、水→  （现浇钢砼柱梁）→砂浆水、噪声、 建筑垃圾、扬尘

[image: image5.jpg]


砖、建材、水→  （砖墙砌筑）→砂浆水、噪声、 建筑垃圾

木材、钢板→  （门窗制作）→废木材、废钢、噪声
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防水涂料、建材→  （屋面制作）→砂浆水、噪声、建筑垃圾

建材、涂料→  （抹灰、贴面）→砂浆水、噪声、建筑垃圾

油漆→  （油漆施工）→有机废气、垃圾

建材、水→  （附属工程*）→砂浆水、噪声、建筑垃圾


	主要产生污染环节：

一、施工期主要污染工序:

1、填土夯实：主要污染物是施工机械产生的噪声、施工过程中产生的粉尘和施工车辆排放的尾气。

2、现浇钢砼柱梁：主要污染物是砂浆水、噪声。

3、砖墙砌筑：主要污染物是搅拌机运行产生的噪声、扬尘，拌制砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂浆等固废。

4、门窗制作：主要污染物是噪声、废木材、废钢。

5、屋面制作：主要污染物是搅拌机的噪声、扬尘，拌制砂浆时的砂浆水，碎砖瓦、废砂浆和废弃的防水剂包装桶等固废。

6、抹灰、贴面、油漆：主要污染物是搅拌机的噪声、废气，拌制砂浆时的砂浆水，废砂浆和废弃的涂料及包装桶等固废以及涂料使用过程中产生挥发的有机废气。因施工期短，挥发的有机废气量小，且呈面源排放模式，对周围环境的影响是暂时和局部的。
项目区域内部不设置临时施工营地，施工工人就近租住附近村庄。
二、营运期污染情况
项目营运期间，主要污染来源于员工日常生活污水、生活垃圾以及厨房的食堂污水及油烟废气等。

1、污水

本工程污水主要来源为员工日常工作、生活污水及厨房废水。本项目产生的生活污水经过化粪池处理，厨房废水经隔油池处理，经处理后的污水通过排水管道进入平冈镇污水处理厂处理后排入草尾洋河。

项目建成投入使用后，员工人数共计约40人，其中15人在项目内住宿，工作日300天。根据广东省用水定额，不在项目内住宿的用水指标为180升/人·日，在项目内住宿的用水指标为230升/人·日，则用水量约7.95m3/d，排污系数取0.9，则排放量约7.155m3/d。即年耗新鲜水量约2385m3，污水年排放量约2146.5m3。产生的生活污水浓度为：CODcr400mg/L ，BOD5220mg/L ，SS200mg/L ，NH3-N40mg/L ，pH6.0～9.0。经化粪池简单处理后排放浓度：CODcr200mg/L ，BOD5150mg/L，SS80mg/L ，NH3-N25mg/L ，则各污染物的排放量分别为CODcr ：0.43t/a、BOD5：0.32t/a、SS：0.17t/a、及NH3-N：0.054t/a。
建议总量指标：CODcr为0.43t/a，NH3-N为0.054t/a。 
2、废弃物

生活垃圾：项目共雇员40人，其中15人在项目内住宿。不在项目内住宿产生量按1kg/人·日计算，在项目内住宿产生量按1.5kg/人·日计算，年工作日按300天，则生活垃圾产生量为14.25t/a。

3、噪声

本项目营运期噪声主要来自食堂的抽风机等设备产生的噪声，项目选用低噪声设备，并落实相应的隔音降噪处理，项目噪声对周围环境影响轻微。

４、废气

项目投入使用期间，饭堂厨房产生油烟废气，因此项目需设置油烟处理装置。

厨房主要以液化石油气为能源，炊事过程排放的废气除含有天然气燃烧产生的污染物外，还含有油烟。食堂厨房预计设置炉头共2个，设置1台抽风量为24000m3/h的抽风机，每日开炉时间约3小时，则餐厅油烟日排放量为72000m3。类比同类餐厅，油烟产生浓度约6mg／m3，计得油烟年产生量为0.078t/a。本环评建议采用高效静电除油烟装置进行烟气除油处理。经高效静电除油烟装置处理使油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准》(GBl84385-2001)标准要求2.O mg/m3，引至楼顶3米处排放，达标排放后的油烟排放量为0.026t/a。经处理后的油烟废气对环境影响较小。



结论与建议

	（一）施工期

1、施工阶段各种主要噪声源尽量安排在昼间非正常作息时间内进行，夜间禁止使用一切高噪声设备，以免噪声扰民，并尽量缩短施工工期。城市建筑施工期间施工场地产生的噪声应依照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中有关规定执行。
2、建议配备一些洒水工具，对施工场地及进出场地的路面洒水，保持场地的路面和空气具有一定湿度；在工地四周建设围墙和设置围膜隔开设施等，并加强管理，禁止高空抛物和避开在大风情况进行扬尘量大的施工作业。

3、应在工地四周设置集水沟和沉淀池，工地冲洗水及泥浆水收集后，经多级沉淀池处理后，方可排入市政管道。

4、施工车辆进出口应尽量远离保护目标，减轻对保护目标的影响。

5、宜使用预拌混凝土，使污染得到集中控制，减少工地现场搅拌噪声，既可加快工程进度，也可提高工程质量。

6、加强物料和余泥渣土的管理，减少运输过程散落，余泥渣土应在合法的受纳点弃置。

（二）使用期

生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池处理，处理后废水经市政管网进入平冈镇污水处理厂处理后排入草尾洋河，对水环境影响较小。

建议设置垃圾、废弃物分类收集设施，有利于资源的回收利用，便于废弃物的安全、便捷处理。

厨房需安装高效静电油烟处理装置，并按规定设置油烟排放专用管道，实现污染物达标排放；

该项目按申报规模及类型建设，做好上述环保工作，工程竣工后按申报用途投入使用，污染物排放对周围环境影响轻向。项目建设可行。





 
规划路现状                                      项目东面现状

项目用地现状一                                  项目用地现状二                      




































































拟建设地址
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