
建设项目现状环境影响登记表
项目名称：阳江高新区人民医院专家宿舍楼

建设单位（盖章）：阳江高新技术产业开发区平冈镇中心卫生院
编制日期：2016年5月
国家环境保护总局制
建设项目基本情况
	项目名称
	阳江高新区人民医院专家宿舍楼

	建设单位
	阳江高新技术产生开发区平冈镇中心卫生院

	法人代表
	陈永雄
	联系人
	敖景明

	通讯地址
	阳江高新区平冈镇站港公路边北街路口东面地段

	联系电话
	13829808036
	传真
	——
	邮政编码
	529500

	建设地点
	阳江高新区平冈镇站港公路边北街路口东面地段

	立项审批部门
	阳江高新技术产业开发区经济发展局
	批准文号
	阳高经复[2012]13号

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别
及代码
	Q831 医院

	占地面积
（平方米）
	419.1
	建筑面积
（平方米）
	2293.4

	总投资
（万元）
	3368
	其中：环保
投资（万元）
	6
	环保投资占总投资比例
	0.18%

	评价经费
（万元）
	
	投产日期
	2014年12月

	一、项目内容及规模
阳江高新区人民医院专家宿舍楼位于阳江高新区平冈镇站港公路边北街路口东面地段。本项目主要作为专家值班用房，总占地面积419.1平方米，建筑面积为2293.4平方米，为5层框架结构，总建筑高度18.55米，总投资约3368万元，其中环保投资6万元，占总投资的20%。本项目宿舍楼始建于2014年4月，2014年10月建成，拟于2014年12月投入运营，目前尚未办理相关环保审批手续，根据“《阳江市人民政府办公室转发市环境保护局关于阳江市未批先建未验先投建设项目专项整治工作方案的通知》（阳办函【2016】154号）及阳高管办函【2016】28号文和广东省环境保护厅有关会议精神的相关要求，2016年12月31日前为‘未批先建’、‘未验先投’建设项目处理过渡期”，本项目属于“未批先建”项目，现申报相关环保备案手续。


	二、原辅材料用量及主要设施规格数量
水泥 40吨
钢材 1314吨
砂石 1200立方米
砖  15000 千块
等建筑材料

	三、水及能源消耗量
表1  水及能源消耗量
名称
消耗量
名称
消耗量
水（吨/年）
1022

环保燃油（吨/年）
0

电（千瓦时/年）
5000

燃气（标立方米/年）
0

燃煤（吨/年）
0

其它
0



	四、废水（工业废水、生活废水）排放量及排放去向

本项目产生的废水主要是专家值班人员的生活污水，产生量约689.85t/a。其主要污染物为CODcr、BOD5、动植物油、LAS等。生活污水经配套化粪池预处理后排入医院内自建污水处理站，项目污水对附近水环境的影响较小。

	五、周围环境质量现状

本项目位于阳江高新区平冈镇，经调查，本项目所在区域临近地表水为无名小溪，水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；本项目所在区域大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；本项目位于医院内部，其噪声可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）１类标准。
六、周围环境状况
本工程项目位于阳江高新区平冈镇站港公路边北街路口东面地段，即阳江高新区人民医院内，东面为医院内篮球场，西面医院大楼，南面为山林地，北面为医院大楼。项目四至图如下：
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图1  项目周边四至图




	七、生产工艺流程简介（如有废水、废气、废渣、噪声产生，须表明生产环节，并用文字说明）
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



其主要污染工序如下：
1、建设期污染工序分析

本项目宿舍楼已建成，施工期间因此不作分析。

2、营运期污染工序分析

（一）废水：
项目排放的污水主要生活污水，本项目入住人员约30人，生活用水按70L/人·日计算，生活用水量约为2.1t/d(约766.5t/a)。废水排放量按用水量的90%计算，生活污水排放量为689.85t/a，类比同类型项目污水水质可知，主要污染物为CODcr、BOD5、LAS、NH3-N、动植物油，其污染物产生情况见表2。
表2   建设项目水污染物产生情况一览表 
污染物

排放源

CODcr
BOD5
LAS
NH3-N

动植物油

生活污水（689.85t/a）
产生浓度mg/L
250

150

10

30

40

产生量t/a
0.172

0.103

0.007

0.021

0.003

（二）废气：
无。

（三）噪声
无。
（四）固废
本项目运营期固体废物主要是值班人员日常生活的生活垃圾，项目约入住人员30人，员工生活垃圾按0.5kg人·日计算，则产生约为0.015t/d(约5.5t/a) 。

八、本项目采取的污染防治措施（包括建设期、运营期）
    （一）建设期污染防治措施
本项目宿舍楼已建成，施工期间因此不作分析。

（二）营运期污染防治措施
1、水污染防治措施
本项目排放的废水主要是生活污水，排放量约为689.85t/a，其主要污染物为CODcr、BOD5、植物油和LAS等，本项目生活污水经配套化粪池预处理后排入医院内自建污水处理站。
2、废气污染防治措施
无。
3、噪声污染防治措施  
无。
4、固体废弃物污染防治措施
本项目生活垃圾应由环卫部门及时清运并进行相应的卫生填埋或焚烧等无害化处理。
5、总量控制指标
本项目污染物排放总量控制建议指标为：废水排放量：689.85t/a；CODcr：0.172t/a； NH3-N：0.021t/a。

九、环评结论
综合以上分析，该项目符合国家产业政策，符合高新区规划，土地利用规划。在满足本登记表提出的污染防治措施与主体工程“三同时”的前提下，水、气、声、渣达标排放，不会对当地环境质量产生明显不利影响。因此，从环境保护的角度而言，本项目的建设是可行的。
十、结束语
阳江高新区人民医院专家宿舍楼位于阳江高新区平冈镇站港公路边北街路口东面地段。本项目主要作为专家值班用房，总占地面积419.1平方米，建筑面积为2293.4平方米，为5层框架结构，总建筑高度18.55米，总投资约3368万元，其中环保投资6万元，占总投资的20%。本项目宿舍楼始建于2014年4月，2014年10月建成，拟于2014年12月投入运营，尚未办理相关环保审批手续，根据“《阳江市人民政府办公室转发市环境保护局关于阳江市未批先建未验先投建设项目专项整治工作方案的通知》（阳办函【2016】154号）及广东省环境保护厅有关会议精神的相关要求，2016年12月31日前为‘未批先建’、‘未验先投’建设项目处理过渡期”，本项目属于“未批先建”项目，现申报相关环保备案手续。
项目应按报告中有关的意见和对策，对运营过程中产生的各种污染源进行积极认真的治理，同时切实搞好各项污染源的防护治理工作，加强管理，责任到人。
因此，本环评认为，本项目在切实搞好各污染源治理设施，加强管理，确保“三废一噪”达标排放的情况下，可减轻对周围环境质量的影响。建设单位在运营过程中须配合和接受环保部门的监测和监督管理工作。
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附图1 本项目总平面布置图

附件1  立项批复
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附件2  资金证明
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附件3  
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附件4：用地说明
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附件5：
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附件6：
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附件7：法人身份证
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	审批意见
经办人：（签字）
审核人：（签字）
审查人：（签字）
签发人：（签字）　　　　　　　　　　   　    公　　章
　　　　　　　　　　　　　　　             年　　月　　日



备注：除审批意见，此表由建设单位填写。
排入


大气





挖基





浇筑基础





浇地脚梁





立柱





浇楼板





装修





废渣、噪声





废渣、废水、噪声





废渣、废气、噪声





废渣、废水、噪声





废渣、废气、噪声





废渣、废气、噪声





废气





 废渣





 废水





运至垃圾处理场处理





经化粪池处理，排入市政管网





 噪声





控制在规定范围





立柱





浇楼板





装修





投入运行





废渣、废水





废渣、废水、废气、噪声噪声





废渣、废水、废气、噪声噪声





废渣、废水、噪声
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