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《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	维达纸业项目用地排水工程

	建设单位
	阳江高新区技术产业开发区规划建设和交通局

	法人代表
	许世满
	联系人
	郑德瑾

	通讯地址
	广东省阳江高新技术开发区

	联系电话
	3823612
	传真
	
	邮政编码
	529533

	建设地点
	维达纸业项目选址周边

	立项审批部门
	——
	批准文号
	——

	建设性质

	新建√改扩建  技改  . 

	行业类别

及代码
	E4852  管道工程建筑

	占地面积

(平方米)
	——
	绿化面积

（平方米）
	——

	总投资

(万元)
	543.48
	其中：环保投资     (万元)
	10
	环保投资占总投资比例
	1.8%

	评价经费

(万元)
	2.56
	预期竣工日期
	2016年11月

	一、项目由来

根据《阳江高新区临港工业园首期用地控制性详细规划》，海港纵二路、海港三横路两条道路均配有雨水管道，但由于雨水量较大，且规划湖滨路、四墩河、海港三横路目前尚未实施，道路现状为养殖区，征地难度较大，造价较高，雨水管网实施可能性较小。

目前维达纸业项目用地一期填土工程已基本完成，企业也在做进场准备，为配和下一步企业顺利入驻进场，需解决该地块雨水排水问题。为此阳江高新区技术产业开发区规划建设和交通局沿海港纵二路、海港三横路新建排水渠，将维达项目首期用地雨水临时引流至三丫河外围（雨水排放口位置详见附图3，坐标：北纬N 21.6906°，东经E 111.8613°），最终入海。
二、项目概况
维达纸业项目用地排水工程由阳江高新区技术产业开发区规划建设和交通局建设。项目位于维达纸业项目选址周边，项目中心位置坐标为：北纬N 21.6926°，东经E 111.8623°。本次排水工程主要沿海港纵二路、海港三横路建筑退线位置新建雨水渠/涵，向南接入排入三丫河外围（雨水排放口位置详见附图3，坐标：北纬N 21.6906°，东经E 111.8613°），最终入海。项目总长1038米，沿线收集维达地块一期厂区雨水及海港纵二路、海港三横路现状雨水，其中设计雨水箱涵尺寸为B×H=2.5m×2m，长约215m，设计排水渠尺寸为b×H=2m×3m，长约823m。项目总投资543.48万元，项目属于珠海阳江合作共建项目，资金由阳江华阳投资控股有限公司自筹解决。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日起施行）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《建设项目环境保护管理条例》等有关建设项目环境保护管理的规定，本项目属于“分类管理名录”中项目类别147管网建设：全部，须编制环境影响报告表。为此，阳江高新区技术产业开发区规划建设和交通局委托（见附件1委托书）我公司编制该建项目的环境影响报告表。我公司接到委托后，对项目所在地及周围环境进行现场踏勘、收集环境现状资料、监测分析等，依照《环境影响评价技术导则》编制了本项目环境影响评价报告表，交由建设单位呈报当地环境保护局审批。

二、工程规模及内容
本项目为维达纸业项目用地排水工程。项目总长1038米，沿线收集维达地块一期厂区雨水及海港纵二路、海港三横路现状雨水，其中设计雨水箱涵尺寸为B×H=2.5m×2m，长约215m，设计排水渠尺寸为b×H=22m×3m，长约823m。排水渠配套完善雨水检查井、检查井防坠网等。

1、雨水系统布置：

A段（桩号ZE K0+651~ZE K0+445）：设计雨水箱涵自北向南沿道路建筑退线敷设，涵中心线距道路中心线30.75米，距道路红线5.75米，起点于维达项目西门接厂区规划DN1200雨水管，沿线接海港二横路现状d1000雨水管及维达地块厂区DN1200雨水管，终点至湖滨路路口接下游设计排水渠，设计雨水箱涵尺寸为B×H=2.5m×2m，长约215m。
B段（桩号ZE K0+445~ZE K0+064）：设计排水渠自北向南沿道路建筑退线敷设，渠中心线距道路中心线31.00米，距道路红线6.00米，起点接上游设计雨水箱涵及A6地块一期南侧临时排水沟，终点至海港三横路路口，接下游设计排水渠，设计排水渠尺寸为b×H=2m×3m，长约365m。
C段（海港纵二路与海港三横路交叉路口）：设计排水渠绕海港三横路断口处由北向西敷设，起点接上游设计雨水箱涵，沿线接海港三横路现状d1200雨水管，终点向西接海港三横路设计排水渠，设计排水渠尺寸为b×H=2m×3m，长约120m。
D段（桩号HS K2+701~桩号HS K2+426）：设计排水渠由东向西沿道路建筑退线敷设，渠中心线距道路中心线25.50米，距道路红线5.50米，起点接上游设计雨水箱涵，终点于桩号HS K2+426处接下游设计排水渠，设计排水渠尺寸为b×H=2m×3m，长约261。
E段（桩号HS K2+426~排水渠出口）：设计排水渠由北向南沿现状排水土渠敷设，起点接上游设计雨水箱涵，终点向东接入现状池塘，最终排海，设计排水渠尺寸为b×H=2m×3m，长约77m。
主要工程量详见表1。
表1   主要工程量表
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2、管道材料：

本工程雨水箱涵采用钢筋混凝土箱涵，详结构图纸；排水渠材料为M7.5浆砌片石，抹面采用1：2水泥砂浆；雨水管采用承插式Ⅱ级钢筋混凝土排水管，接口均采用橡胶圈接口。
三、主要技术经济指标

主要技术经济指标见表2。

表2  主要技术经济指标表

序 号

项    目

单 位

指 标

备    注

一

项目总长
m
1038
二

设计雨水箱涵
1

尺寸
m
B×H=2.5×2
2

长度
m
215
三

设计排水渠
1

尺寸
m

b×H=2.0×3
2

长度
m
823
四
建筑安装工程费用

万元

432.02
五
工程其他费用

万元

71.20
六
预备费

万元

40.26

七
投资总额

万元

543.48
四、项目投资额估算

本项目属市政基础设施建设项目，总投资约为543.48万元，项目建设资金543.48万元，建设资金由阳江华阳投资控股有限公司自筹解决。。

五、其他公用工程及辅助系统

1、给水系统

该地区已配套建设有市政供水管网，项目用水可由附近管道接入。

2、供配电系统

本项目配套的供电由市政电网统一供给，施工期不设备用发电机组供电。

4、其他

项目不设工程部和施工临时宿舍。项目施工期间劳动定员为10人，营运期由阳江高新区技术产业开发区规划建设和交通局管理。
六、项目进度安排

项目预计于2017年9月动工，2017年11月竣工，施工期为3个月。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为维达纸业项目用地排水工程。项目总长1038米，沿线收集维达地块一期厂区雨水及海港纵二路、海港三横路现状雨水。排水渠配套完善雨水检查井、检查井防坠网等。本项目建设的周边路段为已建好道路，与项目相关的主要环境问题主要来自机动车产生的交通噪声及排放的尾气，主要大气污染物为CO、NOX、THC、TSP等，由于道路较空旷，机动车尾气易于扩散，对环境影响较轻，而机动车噪声则对道路附近居民造成一定影响。




	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等)：
一、地理位置

阳江市距广州247公里，距湛江230公里，距珠海160公里，距香港143海里，距澳门129海里。随着广湛高速公路和西部沿海高速公路的建成通车，到广州和珠海分别仅需2小时和1个半小时车程。阳江港是国家一类对外开放的港口，325国道、三茂铁路横穿市境。

阳江高新技术产业开发区位于阳江市西部和西南部，其中北部银岭分区东距阳江市中心仅5公里，南部平东分区距国家一类口岸阳江港也仅5公里，站港公路和沿海高速公路分别贯穿其中，海陆交通十分方便。
阳江高新区港口工业园区位于高新区西南部，总规划面积40平方公里，首期规划8.17平方公里。临港工业园区依托阳江港发展临港产业，支持原材料、重型基础产业等大运量工业发展。阳江高新区坚持精心策划、高起点规划，促使临港工业园区产业规划布局逐步打破原来产业单元化的状况，逐步打造有色金属加工、食品药品加工、清洁能源、机械装备和仓储物流等持续发展力强，产业带动力和辐射力强的临港产业集群。项目的中心地理位置为：北纬N 21.6926°，东经E 111.8623°。
二、地形、地貌

阳江市地处丘陵地带，境内地势北高南低，向南海倾斜，北部山地丘陵分布广泛，中、南部河流阶地、冲积平原，三角洲平原开阔，丘陵、台地点缀其间，沿海优良海滩众多，地形复杂多样，组成错综复杂的多元化地貌景观。山地约占全市面积的42.7%，丘陵约占26%,冲积及海积平原约占22.2%，其它占9.1%。市域内大小山脉11条，最高山峰鹅凰嶂海拔1337.4米。
三、气象条件

阳江市地处南亚热带，海洋性季风气候显著，终年气候温和，春季潮湿多雨，夏季较热，秋季晴多气爽，冬季温暖不寒冷。

据多年气象资料（1992-2011年）显示，年平均温度为22.8度，常年主导风向为东北风，冬季为东北风，夏季偏南风，年平均风速3.1米/秒；年平均降雨量为2476.6毫米，集中在5—8月份；年平均日照时数1780小时，年平均相对湿度为79%。
四、水文条件

阳江市有大、中型湖库18个，其中大型水库有大河水库、东湖水库、江河水库等，库容分别为3.27亿立方米、1.23亿立方米、0.997亿立方米。大小河流33条，主要河流为漠阳江。漠阳江发源于阳春市河朗镇云帘管理区洒面村西南侧的金竹大山之间，自西南流向东北，流经阳春、阳东、江城等市、县（区），至阳东县麻汕镇新塘附近分为东西干流，在北津汇合，经北津港出南海。市区漠阳江河段地处漠阳江下游，为感潮河段，历年平均水位0.68米，最低水位－0.85米，涨潮最高水位1.8米，洪水期常在4－9月，每年有3－5个高峰历时3－5天，最高洪水位4.18米。
五、土地资源及植被

项目地处漠阳江三角洲冲积平原，土地资源丰富，耕地比较多，但由于多年的城市建设，占用土地较大。全市海拔100米以上的山地及丘陵面积370万亩，沿海滩涂20万亩。土壤主要分布有丘陵台地赤红壤、平原区为水稻土和滨海盐渍沼泽土。

阳江地区地处亚热带动气候条件，植被为常绿阔叶林、季雨林，同时呈热带、亚热带植物混生，原始植被已经消失。主要的次生植被有：松科、杉科、豆科等；乔木林下混生桃金娘、野牡丹、算盘子、九节茶和芒箕及鹧鸪草等。沿海滩涂零星分布有红树，但近年破坏十分厉害，现存树种以秋茄为主，面积非常小，基本不能形成规模。
六、地震

阳江市是广东省地震频繁的地区之一，从1969年至今已发生大小地震13000多次，平均每年800次，最高达120次/日（小震）。3级以上地震有120次，如1986发生的一次5.6级地震。平岗断裂带为阳江市地震活动最强的地区，阳江市地震90%都发生在平岗附近。


	社会环境简况（ 社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

阳江高新技术产业开发区是经广东省人民政府批准，于2003年1月23日正式成立的省级高新技术产业开发区，属阳江市政府派出机构，行使市一级管理权限。2008年8月，经阳江市委、市政府批准，实行区、镇、港合一，辖区面积约120平方公里，是当前阳江市工业发展的重要载体和一大亮点。阳江高新区提出以“负重奋起，敢为人先，服务为本，追求卓越”为方针，以“亲商、富商、安商，您赚钱、我发展、实现双赢”为理念，努力把高新区建设成现代工业新城。坚持以港立区，工业建区，经济强区，打造国家级示范园区。

阳江高新技术产业开发区总面积120平方公里，其中规划工业园区面积63平方公里，规划用地大部分是丘陵、山地、浅海滩涂和荒沙滩地。综合利用条件好。为投资者提供广阔的发展空间。区域重点大气污染企业、重点水污染企业少，大气环境及水环境容量较大，可以承接更多的工业项目。
高新区的产业开发区区位优势明显，广湛高速、沿海高速、云阳高速、325国道、三茂铁路和阳阳铁路直通园区，交通十分便利。高新区将充分发挥区域交通、重大项目带动、资源丰富、低成本等优势，重点发展纺织服装业、食品加工、海洋资源开发、包装印刷、石油化工及其中下游产品、现代仓储物流等产业，把阳江高新技术产业开发区打造成广东新兴的临港工业基地。目前，全区累计引进项目157个，总投资额260亿元。其中，已建成投产项目有嘉吉粮油、万事达海洋食品、汉能工业等61个，投资额87.09亿元。竣工项目有缨枪五金、和盈冷藏等12个，投资额2.54亿元；在建项目有嘉吉饲料、凤凰湖温泉度假村、13#、14#10万吨码头泊位等25个，投资额58.83亿元；筹建项目有华润水泥、海大饲料等59个，投资额111.89亿元。这些项目全部建成投产，工业产值超700亿元，新增税收超过25亿元，创造就业岗位约5万个。
高新区内阳江港是国家一类对外口岸，水路东距澳门140海里，距深圳174海里，距香港180海里，北距广州220海里。西距湛江110海里，海口160海里。规划建设码头泊位23个，阳江港距高新区中心区仅为8公里。吉树港是其核心港区，自然条件优越，水深域阔，是目前我国沿海为数不多的深水岸线之一。港口后方地域开阔，临港工业具有很大的发展空间。2012年，阳江港码头建设和运营不断取得突破。阳江港规划码头泊位40个，最大泊位吨位为10万吨。目前，已建成泊位码头10个，其中经营性码头8个，实际年吞吐能力超2000万吨；在建筹建码头项目15个，全部建成后新增最大年吞吐能力超3000万吨。口岸日常服务配套不断完善，随着镍合金项目的相继投产，凭借镍矿、煤炭等大宗货源的强大支撑，阳江港吞吐量节节上升。截至2012年11月底，阳江港一类口岸完成吞吐量约1411.3万吨，比去年同期的1008.6万吨增长40%。
阳江高新区以阳江港为依托，加快临港工业开发进程，推动临港工业园区成为阳江市经济发展的重要引擎、招商引资的主战场，新兴产业的聚集地。近年临港工业园区工业产值持续快速增长：2011年，临港工业总产值约37亿元；2012年，临港工业产值达到101亿元，比上一年增长173%；到2013年，临港工业产值达203.37亿元，比上一年增长103.13亿元，增长率102.9%。2014年上半年预计完成工业产值121亿元。根据园区项目建设及生产情况，预测港口工业园在今后几年都将增加工业产值约100亿元。目前已进入港口工业园的大型企业有：广新外贸控股集团、中海油、美国嘉吉、华润水泥、粤电集团、新加坡金鹰集团和中国诚通集团等中外大型企业。已入园投产的有广东广青金属科技有限公司、阳江世纪青山镍业有限公司、嘉吉粮油公司等企业。在建筹建的项目分别有翌川金属科技有限公司镍合金、湖南山河游艇文化产业园、广青金属科技有限公司不锈钢冷轧、广东粤电集团热电联产、中国物流保税仓、中国纸业造纸、太平洋清洁能源综合利用和港龙新型环保装饰材料等项目。
本项目所在区域环境功能属性见表3
表3  建设项目所在地环境功能属性表
项目

功能区类别

水环境

海水水质目标为二类，执行《海水质量标准》 (GB3838-2002)Ⅱ类标准

大气环境

属二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准
声环境

属于3类功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，道路红线两侧35m内执行4a类标准

是否基本农田保护区

否

是否风景保护区、特殊保护区

否

是否水库库区

否

是否污水处理厂集水范围

是（阳江高新区临港工业园区污水处理厂）

是否管道煤气管网区

否

是否必须预拌混凝土范围

否



	环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

本次环境质量现状评价引用阳江翌川金属科技有限公司年产5万吨纯镍量镍合金项目的环境质量现状监测数据来分析项目所在区域环境质量状况。阳江翌川金属科技有限公司年产5万吨纯镍量镍合金项目与本项目相邻，因此本项目环境质量现状调查采用其监测数据具有有效性。
1、空气环境质量现状

本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。《阳江翌川金属科技有限公司年产5万吨纯镍量镍合金项目环境影响报告书》（2014年2月）的大气环境现状监测统计结果详见表3，监测时间为2013年11月25日~12月01日。

表4  项目所在区域环境空气质量监测结果(日均值)   mg/m3
污染物
监测时间
监测点
日平均
浓度范围
评价标准（mg/m3）
超标率
（%）
最大浓度值占评价标准的比例（%）
NO2
2013.11.25

~12.01

A1

0.023~0.027

0.08

0.0

33.75

A2

0.023~0.029

0.0

36.25

A3

0.022~0.028

0.0

35

A4

0.023~0.027

0.0

33.75

A5

0.023~0.027

0.0

33.75

A6

0.023~0.028

0.0

35

SO2
2013.11.25

~12.01

A1

0.023~0.025

0.15

0.0

16.67 

A2

0.022~0.026

0.0

17.33 

A3

0.021~0.024

0.0

16.00 

A4

0.021~0.025

0.0

16.67 

A5

0.022~0.025

0.0

16.67 

A6

0.021~0.026

0.0

17.33 

CO

2013.11.25

~12.01

A1

0.4~0.8

4.0

0.0

20

A2

0.4~0.8

0.0

20

A3

0.4~0.8

0.0

20

A4

0.4~0.8

0.0

20

A5

0.4~0.8

0.0

20

A6

0.5~0.8

0.0

20

PM10
2013.11.25

~12.01

A1

0.089~0.103

0.15

0.0

68.67 

A2

0.090~0.105

0.0

70.00 

A3

0.090~0.104

0.0

69.33 

A4

0.091~0.103

0.0

68.67 

A5

0.088~0.104

0.0

69.33 

A6

0.089~0.100

0.0

66.67 

TSP

2013.11.25

~12.01

A1

0.122~0.155

0.30

0.0

51.67 

A2

0.126~0.157

0.0

52.33 

A3

0.126~0.152

0.0

50.67 

A4

0.125~0.153

0.0

51.00 

A5

0.127~0.154

0.0

51.33 

A6

0.123~0.151

0.0

50.33 

Ni

2013.11.25

~12.01

A1

3×10-5(L)

0.001

0.0

--

A2

3×10-5(L)

0.0

--

A3

3×10-5(L)

0.0

--

A4

3×10-5(L)

0.0

--

A5

3×10-5(L)

0.0

--

A6

3×10-5(L)

0.0

--

Cr

2012.3.29~

2012.4.4

A1

4.0×10-4(L)

0.0015

0.0

--

A2

4.0×10-4(L)

0.0

--

A3

4.0×10-4(L)

0.0

--

A4

4.0×10-4(L)

0.0

--

A5

4.0×10-4(L)

0.0

--

A6

4.0×10-4(L)

0.0

--

备注
监测点位代号分别为：A1阳江翌川金属科技有限公司，A2周屋村，A3麻礼村，A4长围边，A5高厚，A6吉树
建设项目附近环境空气现状监测结果表明：六个监测点的Ni和Cr日均浓度低于检出限，NO2日均浓度范围（0.022~0.029mg/m3）、SO2日均浓度范围（0.021~0.026mg/ m3）、CO日均浓度范围（0.4~0.8mg/ m3）、PM10日均浓度范围（0.088~0.105mg/ m3）、TSP日均浓度范围（0.122~0.157mg/ m3），均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，无超标现象，由此说明项目附近区域环境空气质量现状良好。
2、海水环境质量现状
根据《广东省近岸海域环境功能区划》（粤府办[1999]68号）以及《阳江市环境保护规划纲要（2006-2020）》，从天园围至吉树长约6km，宽约1km的海域属于阳江港港口和海洋作业区，执行《海水质量标准》(GB3097-1997)第三类海水水质标准，此功能区外的海域执行第二类海水水质标准。根据《阳江翌川金属科技有限公司年产5万吨纯镍量镍合金项目环境影响报告书》（2014年2月）的海水环境现状监测统计结果显示，本项目附近海域监测断面（点）大潮日、小潮日部分时段活性磷酸盐超标，超标原因主要是由于港口及周边村庄所排放生活污水导致，随着活性磷酸盐在水体中受迁移转化等作用不断影响，超标现象将会消失。砷、铁、锰和60Co均未检出，其他监测指标符合《海水质量标准》(GB3097-1997)二类标准。
3、声环境质量现状
根据《阳江市环境保护规划纲要（2006-2020）》，项目所在区域为环境噪声3类标准适用区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。根据《阳江翌川金属科技有限公司年产5万吨纯镍量镍合金项目环境影响报告书》（2014年2月）的声环境现状监测统计结果显示，项目所在区域声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，声环境质量现状良好。
4、生态环境

施工期土方开挖工程破坏地形、地貌、毁灭植被，侵占各种农副业用地，导致地表变化，改变土壤结构，使得项目区的生态结构和功能区发生变化，从而影响生态系统的稳定性。应加强施工人员的环境保护宣传教育工作，尽量减弱对生态系统的不利影响。

项目区在施工过程中，对原有土地进行挖占、松动、原土地植被破坏、土质变疏松、地表易受冲刷、在暴雨径流情况下，会引起水土流失，施工结束后，水土流失量会变少。项目区通过沟渠改建工程，有效地治理项目区内的水土流失现象，在一定的时期内项目内的水土保持将达到一个良好的水平。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

1、水环境保护目标
本区属于阳江港港口和海洋作业区，使用目的和保护目标须按《海水质量标准》(GB3097-1997)第二类海水水质要求。
2、环境空气保护目标
控制本项目大气污染物的排放，以保护本项目所在地环境空气质量，使其符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。
3、声环境保护目标 

控制本项目运营期的噪声排放，以保护本项目所在地声环境质量，使本项目各边界区域声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准的要求，道路两侧符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。
4、生态环境保护目标

保护该项目建设地块的生态环境，防止水土流失，使其能实现生态环境的良性循环，不致因工程建设而趋于恶化，控制道路沿线在施工期对土壤环境、植被资源、野生动物资源及原有地貌的破坏程度和范围，把生态损失降低到最低程度，采用适当的环境措施，防止生态环境恶化。



评价适用标准

	环 境 质 量 标 准
	1、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准的要求；

2、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；

3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准及4a类标准。



	污 染 物 排 放 标 准
	1、大气污染物排放标准
广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 表2中的粉尘最高允许排放浓度120mg/ m³，无组织排放监控浓度限值1.0 mg/m³。

2、噪声排放标准
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准值：昼间70 dB（A）,夜间55dB（A）。
3、固体废物排放标准

本项目施工产生的固体废物的排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的有关规定。


	总 量 控 制 标 准
	拟建项目为非生产性建设项目，施工期的环境影响随施工期结束而结束，运营期无废水、废气产生。因此，建议无需下达总量指标。



项目工程分析

	工艺流程简述（图示）

施工期工艺流程如下：
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图1  施工流程及产污环节
运营期：本项目运营期主要用于沿线收集维达地块一期厂区雨水及海港纵二路、海港三横路现状雨水，排入三丫河外围（雨水排放口位置详见附图3，坐标：北纬N 21.6906°，东经E 111.8613°），最终入海，不会产生污染物。

	主要产生污染环节：

本项目对环境造成的污染可分为建设施工期和运营期两个阶段。对环境的影响主要在施工期，运营期间对环境不会产生很大的负面影响。
一、施工期环境影响因素分析

1、施工期污水影响因素分析
项目在施工过程中内部不设置临时施工营地，施工工人就近租住附近村庄，故现场施工人员产生的少量生活污水，纳入各自出租屋所在的生活污水排水系统。所以项目建设施工过程的废水主要来源于雨后的地表径流泥浆水，清洗机械和车辆产生的含油污水。
地表径流泥浆水：暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会夹带大量泥沙以及水泥、油类等各种地表固体污染物。

油污：施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生一定量的含油污水污染。

建筑施工废水：地基开挖、管道铺设中产生的泥浆水以及机械设备运转的冷却水和洗涤水。
2、施工期大气影响因素分析

施工期空气影响因素主要来自路面开挖、建材装卸、运输与堆放产生的扬尘；施工需使用沙土、水泥、石料等的装卸和搅拌，会产生一定的粉尘污染；各类施工机械和运输车辆排放的废气。
（1）扬尘

施工过程中开挖、砂石灰料装卸过程产生的粉尘及施工过程运输引起的二次扬尘。

施工中由于挖土、填土、推土及搬运泥土和水泥、石等的装卸、运输、拌和过程中有大量尘埃散逸到周围环境空气中；道路施工时运送物料的汽车引起道路扬尘污染；物料堆放期间由于风吹等引起扬尘污染，参考有关对大型土建工程现场的扬尘实测数据，TSP产生系数为0.05~0.10mg/(m²•s)，在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快的情况下，扬尘的污染更为严重。

另外，类比同类施工期扬尘源强，一般施工路面在不采取环保措施的情况下，施工运输道路TSP浓度在下风向100 m、150 m处分别为11.03 mg/m³、2.89 mg/m³；若为沙石路面，影响范围在200m左右。因此扬尘中总悬浮物和可吸入颗粒物将会对施工人员及沿线敏感点居民的呼吸系统产生一定的危害，并引发一定的健康问题，同时对沿线农业生产带来一定的不利影响。

（2）各类柴油施工机械废气和运输车辆所排放的废气

施工机械主要有载重车、压路机、起重机、柴油动力机械等燃油机械，它们排放的污染物主要有CO、NO2、THC。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。据类似公路施工现场监测结果，在距离现场50m处CO、NO21小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.117mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.0558mg/m3。均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准的要求。
3、施工期声环境影响因素分析

施工期声环境影响因素主要来源于挖掘机、搅拌机、装卸机、吊车等施工设备和运输车辆作业时产生的噪声污染。据类比调查，施工机械噪声级为85～110dB。

表7  施工期噪声污染源强统计表    单位：dB（A）

噪声源

装载机

挖掘机

搅拌机

振捣机

卡车

噪声值

105

100

105

100

85

4、施工期固废排放源分析

施工期产生的固体废弃物主要为施工作业人员的生活垃圾及建筑垃圾。建筑垃圾主要来源于施工期的废弃物（如水泥、砖、沙石等），可用于周边工业园区内土地平整。
项目预计施工人员10人，施工期约90天。施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，则施工人员生活垃圾产生量0.45t。
5、施工期社会环境影响因素分析

主要为工程施工噪声扰民以及施工开挖、施工材料运输车辆造成交通压力影响。
6、施工期对生态环境的影响

本项目的生态环境影响主要表现在土方开挖造成的水土流失，对区域生态环境造成一定影响。项目建设过程中地面的开挖、土地的利用，易使土壤结构破坏，凝聚力降低，将导致地表暂时的大面积裸露，在雨水和地表径流作用下将产生一定程度的水土流失，当地表径流携带泥沙进入附近水体后，容易造成对水体的污染。工程结束后，应补种绿化树木，减少对城市的生态环境的影响。
二、营运期环境影响因素分析
拟建项目为非生产性建设项目，运营期主要用于沿线收集维达地块一期厂区雨水及海港纵二路、海港三横路现状雨水，排入三丫河外围（雨水排放口位置详见附图3，坐标：北纬N 21.6906°，东经E 111.8613°），最终入海。
1、暴雨期水环境影响分析

本项目运营期间对水环境影响主要是地表径流污染物对附近水体的影响。暴雨径流是营运期产生的非经常性污水，主要是暴雨冲刷地面而形成，地面冲刷物的浓度集中在降水初期。路面初期雨水所含的COD、SS、石油类等污染物浓度较低，且只在降雨日才产生，不会对周边鱼塘养殖业造成不良影响。



项目主要污染物产生及预计排放

	 内容

类型
	排放源

(编号)
	污染

物名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

(单位)

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工场地
	扬尘
	少量
	少量

	
	
	燃油废气
	CO、NO2、THC
	极少量
	极少量

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	石油类
	少量
	少量

	
	运营期
	初期雨水
	COD、SS、石油类
	少量
	少量

	固

体

废

物
	施工期
	开挖土地
	弃方、建筑垃圾
	少量
	运至指定弃置点，排放量较少

	噪

声
	施工期
	施工机械
	机械噪声
	85—105dB（A）
	用低噪声的施工机械和施工方式；设置临时隔声围护；按照《环境噪声污染防治规定》中对建筑施工的有关管理规定和要求施工，影响不大

	其他
	施工期对道路交通的影响

	主要生态影响(不够时可附另页)
本工程，不涉及拆迁，也不会占用农田，施工过程保留原有绿化，因此不会破坏生态环境，工程结束后，还补种绿化树木，有利于城市的生态环境。
土地开挖、填土等形成陡怠坡面和疏松土壤，下雨时泥土被侵蚀，水土流失，导致淤塞河涌。水土流失是由于自然或人为因素引致土壤裸露造成的土壤侵蚀，本工程的水土流失主要发生在施工期道路路基的边坡开挖及平整等施工作业所带来的土壤裸露。当雨天特别是雨季来临时，如果不采取有效措施，将发生水土流失。本项目所在地每年6～11月为雨季，暴雨次数多，容易引发水土流失。因此，本项目建设施工期间应采取必要的措施，防治水土流失，做好水土保持工作。




环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

一、施工期水环境影响分析

项目在施工过程中内部不设置临时施工营地，施工工人就近租住附近村庄，故现场施工人员产生的少量生活污水，纳入各自出租屋所在的生活污水排水系统。所以项目建设施工过程的废水主要来源于雨后的地表径流泥浆水，清洗机械和车辆产生的含油污水等。
施工过程中开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水以及施工机械运转中产生的油污水；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，会夹带大量泥沙、水泥、油类、化学品等各种污染物，如果未经处理直接进入地表水，不但会污染水体，还可造成附近水体和水管的堵塞。

施工产生的废水以及地表径流污水的水质及水量与地质条件、天气条件和管理水平有关，其排放量难以估算，此类污水主要污染物为SS、石油类，废水中SS约500mg/L、石油类约8mg/L。项目施工期间建议修建临时隔油池和沉砂池，冲洗施工场地、运输车辆和设备中产生的施工废水处理后，回用于场地洒水或排放。经隔油池除油和沉砂池处理后，石油类去除率可达到70%，SS去除率可达到80%。废水经隔油池除油和沉砂池沉淀后可作为施工用水重复使用。这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。

二、施工期大气影响分析

施工期空气影响因素主要来自土地开挖、建材装卸、运输与堆放产生的扬尘；施工需使用沙土、水泥、石料等的装卸和搅拌，会产生一定的粉尘污染；各类施工机械和运输车辆排放的废气。
1、施工扬尘

施工期对环境空气影响的主要为扬尘，排放污染物为TSP。在项目的施工建设过程中，由于施工区域的开挖、填平、土石方及建筑材料的运输、堆放等过程，都将产生不同程度的粉尘。

扬尘的产生及在大气中的扩散与施工人员的工作方式、进出施工场地的车辆及气象条件等多种因素有关，有很大的不确定性，可采用类比调查方法来分析。进出工地车辆越频繁，场地越干燥，风速越大，扬尘的产生量也越大，其在大气中的扩散范围也越大。一般来说，由于扬尘颗粒半径较大，比重比空气大得多，在一般气象条件下，扬尘影响也只在近地面大气中，范围较小。据对有关的施工现场监测结果，施工现场的TSP日均值范围为0.120-0.158mg/m3,距离施工现场500米的TSP日均值范围为0.014-0.056 mg/m3，各日均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准。
为减轻施工扬尘产生的不利影响，在建设过程中须采取一定的措施：
（1）路面整修和管路埋设挖填土时应不断洒水喷淋，以减少扬尘。

（2）对运送建材的车辆加盖帆布，卸货时以水喷淋，防止尘土飞扬。

（3）建筑垃圾应及时运走，运输车辆要加盖帆布；施工挖掘的泥土应及时回填，减少堆放时间。确实不能及时运离或回填的，采取用水喷洒的方法，减少扬尘。水泥等粉尘建筑材料应妥善保管，不得露天随意存放；施工区和道路散落的土灰应及时清扫，车辆减速慢行。

采取上述措施，施工期对环境空气所产生的影响可大大降低。

2、燃油废气及汽车尾气
以燃油为动力的施工机械、运输机械在施工场地附近排放一定量的废气，主要污染物为CO、NOx、SO2，由施工设备和车辆所产生的废气在总量上只是很少部分，只要加强设备维护，定时对施工设备和器械进行维修、保养，控制排放未完全燃烧的黑烟，对周围环境空气将不会有较大的影响。
三、施工期噪声影响分析

施工期声环境影响因素主要来源于挖掘机、搅拌机、装卸机、吊车等施工设备和运输车辆作业时产生的噪声。据类比调查，施工机械噪声级为85～110dB。
项目处于维达纸业项目选址周边，周边有居民点，施工期噪声影响虽然是暂时的，但是施工过程中采用的施工机械一般都具有噪声高、无规则等特点，如不加以控制，将会对项目沿线环境产生影响。为尽可能降低项目施工噪声对项目沿线敏感点的影响，必须合理安排施工时间并采取相应的防治措施。

（1）选用低噪声的施工机械和施工方式，加强对作业机械及运输车辆的维修保养，严格操作规范，降低其辐射声级。

（2）合理安排施工时间，制订施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工。夜间停止施工，如因需连续作业必须在夜间施工的，必须报有关管理部门批准，施工场界噪声应控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值之内，才能施工作业。

（3）加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。

（4）对施工场所，应设置临时隔声围护。在施工边界，除了出入口以外，用围墙加以封隔。除了控制噪声外，也有利于观瞻。

采取上述措施，施工场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值[昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)]。
四、固体废弃物环境影响分析
施工期固废主要来源于建筑废弃料以及施工人员生活垃圾等固体废弃物。

施工人员产生一定量生活垃圾，统一由环卫部门清理清运。建筑垃圾运至城市市容卫生管理部门指定地点消纳，不会对周围环境产生影响。
五、生态环境影响分析

本工程为新建项目，不涉及拆迁，也不会占用农田，施工过程保留原有绿化，因此不会破坏生态环境，工程结束后，还补种绿化树木，有利于城市的生态环境。
六、水土环境影响分析

土地开挖、填土等形成陡怠坡面和疏松土壤，下雨时泥土被侵蚀，水土流失，导致淤塞河涌。
水土流失是由于自然或人为因素引致土壤裸露造成的土壤侵蚀，本工程的水土流失主要发生在施工期道路路基和边坡开挖、平整等施工所带来的土壤裸露。当雨天特别是雨季来临时，如果不采取有效措施，将发生水土流失。

尽可能地降低施工造成水土流失的影响，本项目建设施工期间应采取必要的措施，防治水土流失，做好水土保持工作。

（1）尽量把可能会因为雨水冲淋而引起比较严重水土流失的工作，安排在旱季施工。

（2）在雨季施工时，建设单位及施工单位应密切关注当地天气气候变化情况，据此做好必要的水土保持措施。

（3）对临时施工场地采取相应的水土保持措施，如建设临时排水沟、截水沟、沉砂池等工程措施，使受影响区域的水土流失基本上得到控制。

（4）对路基的边坡坡面采取各种形式的防护工程、排水工程和绿化工程，将水土流失量降到最小，以减小沿线水土流失对农业用地产生的不利影响。

采取以上水土保持措施后，可以有效避免本项目建设过程中可能产生的水土流失及其带来的不利影响。
七、社会环境分析

施工时的土地开挖，堆土、建筑材料的占地等，使道路变得狭窄，交通不畅，但本项目处于维达纸业项目选址周边，项目的施工不会造成沿线及附近的出行不便。

在工程施工前应充分做好各种准备工作，施工期要加强交通管理，分段施工，避让高峰时间施工，保证道路交通的畅通，将项目建设对附近的影响降至最低。但这些影响随施工期结束而结束，并非永久的。待工程竣工后，上述影响得到改善，可较快恢复施工前的状态。
运营期环境影响分析

一、暴雨期水环境影响分析
本项目运营期间对水环境影响主要是地表径流污染物对附近水体的影响。暴雨径流是营运期产生的非经常性污水，主要是暴雨冲刷地面而形成，地面冲刷物的浓度集中在降水初期。路面初期雨水所含的COD、SS、石油类等污染物浓度较低，且只在降雨日才产生，不会对周边鱼塘养殖业造成不良影响。
二、社会环境影响分析

本项目建成后, 将优化港口雨水排水管道，完善市政基础设施，推动高新区经济建设，提高高新区居民的生活质量，提高城市形象，社会经济效益显著。

项目建成营运期间无生产性污染物产生，对项目沿线环境不会带来负面的影响。



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预防治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工场地
	扬尘
	洒水
	影响较小

	
	
	燃油废气
	CO、NO2、THC
	自然吹散
	影响极小

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	石油类
	加强管理，设置沉砂池
	对环境影响不大

	
	运营期
	初期雨水
	COD、SS、石油类
	        直接排放
	对环境影响不大

	固

体

废

物
	施工期
	施工工地
	弃方、建筑垃圾、生活垃圾
	及时清运至指定弃置点
	对环境影响不大

	噪

声
	施工期
	施工机械
	机械噪声
	用低噪声的施工机械和施工方式；合理安排施工时间；设置临时隔声围护；加强运输车辆管理；按照有关管理规定和要求施工
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	其他
	采取加强管理，分段施工，避让交通高峰时段等措施，可以明显减轻施工对道路交通的影响。

	生态保护措施及预期效果

项目施工期间，随着施工进度，封闭主体工程，并加强洒水，减轻建筑施工噪声、粉尘等污染物对周围环境的影响，效果较好。

为尽可能地降低施工造成水土流失的影响，本项目建设施工期间应采取必要的措施，防治水土流失，做好水土保持工作。尽量把可能会因为雨水冲淋而引起比较严重水土流失的工作，安排在旱季施工；对临时施工场地采取相应的水土保持措施，如建设临时排水沟、截水沟、沉砂池等工程措施，使受影响区域的水土流失基本上得到控制；对路基的边坡坡面采取各种形式的防护工程、排水工程和绿化工程，将水土流失量降到最小，以减小沿线水土流失对农业用地产生的不利影响。



结论与建议

	一、工程概况
维达纸业项目用地排水工程由阳江高新区技术产业开发区规划建设和交通局建设。项目位于维达纸业项目选址周边，项目中心位置坐标为：北纬 N 21.6926°，东经E 111.8623°。目前维达纸业项目用地一期填土工程已基本完成，企业也在做进场准备，为配和下一步企业顺利入驻进场，需解决该地块排水问题。本次排水工程主要沿海港纵二路、海港三横路建筑退线位置新建雨水渠/涵，向南接入排入三丫河外围（雨水排放口位置详见附图3，坐标：北纬N 21.6906°，东经E 111.8613°），最终入海。项目总长1038米，沿线收集维达地块一期厂区雨水及海港纵二路、海港三横路现状雨水，其中设计雨水箱涵尺寸为B×H=2.5m×2m，长约215m，设计排水渠尺寸为b×H=2m×3m，长约823m。项目总投资543.48万元。
本项目建设对环境造成的影响主要在建设施工期，主要污染为施工过程中产生的施工噪声、扬尘等。本项目建设完成后，营运期间不会对环境造成负面影响。
二、环境质量现状结论

1、水环境质量现状结论

根据《阳江翌川金属科技有限公司年产5万吨纯镍量镍合金项目环境影响报告书》（2014年2月）的海水环境现状监测统计结果显示，本项目附近海域监测断面（点）大潮日、小潮日部分时段活性磷酸盐超标，超标原因主要是由于阳江港及周边村庄所排放生活污水导致，随着活性磷酸盐在水体中受迁移转化等作用不断影响，超标现象将会消失。砷、铁、锰和60Co均未检出，其他监测指标符合《海水质量标准》(GB3097-1997)二类标准。
2、大气环境质量现状结论
根据《阳江世纪青山镍业有限公司年产镍量5万吨的镍合金产业链及配套深加工项目环境影响报告书》，建设项目附近环境空气现状监测结果表明：六个监测点的Ni和Cr日均浓度低于检出限，NO2日均浓度范围（0.022~0.029mg/m3）、SO2日均浓度范围（0.021~0.026mg/m3）、CO日均浓度范围（0.4~0.8mg/m3）、PM10日均浓度范围（0.088~0.105mg/m3）、TSP日均浓度范围（0.122~0.157mg/m3），均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，无超标现象，由此说明项目附近区域环境空气质量现状良好。
3、声环境质量现状结论

根据《阳江市环境保护规划纲要（2006-2020）》，项目所在区域为环境噪声3类标准适用区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。根据《阳江世纪青山镍业有限公司年产镍量5万吨的镍合金产业链及配套深加工项目环境影响报告书》的声环境现状监测统计结果显示，项目所在区域声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，声环境质量现状良好。
三、选址合法合理性分析 

项目选址于维达纸业项目选址周边，项目中心位置坐标为：北纬N 21.6926°，东经E 111.8623°。项目已取得建设工程规划许可证（建字第 阳高规建U2016-002号）、立项批复（阳高经复【2016】38号），且具有水、电、气等供应有保障，交通便利等条件。项目周围没有风景名胜区、生态脆弱带等。故本项目选址符合城市规划。 

四、环境影响评价结论

1、施工期环境影响分析结论

（1）施工期水环境影响评价结论
项目在施工过程中内部不设置临时施工营地，施工工人就近租住附近村庄，故现场施工人员产生的少量生活污水，纳入各自出租屋所在的生活污水排水系统。因此项目建设施工过程的废水主要来自降雨形成的地表径流、施工废水等。施工期废水排放时段仅限于施工期，排放量少，经采取相应措施后施工废水不会对地表水环境质量产生大的影响。

（2）施工期环境空气影响评价结论

施工期对环境空气的影响主要是施工扬尘。施工扬尘主要产生于土地开挖，土地平整等施工作业、运输与堆放、车辆行驶等作业。扬尘较厉害的施工场面上采取湿法作业，在容易起尘的堆放现场进行遮盖防尘；运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，减少运行过程中的扬尘，只要加强管理，落实好环保措施，施工扬尘对周围环境空气不会产生明显的影响。
（3）施工期声环境影响评价结论

项目施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆辐射的噪声。施工过程中采用的施工机械一般都具有噪声高、无规则等特点，而且施工期噪声影响是暂时的。本项目采用低噪设备、设置隔声构件、控制作业时间、加强环境保护管理部门的管理和监督等措施，可减轻施工噪声对周围环境的影响。
（4）施工期固体废弃物影响评价结论

本项目在施工过程中，产生较少建筑余泥渣土弃方和生活垃圾，这些建筑垃圾及生活垃圾时运至合法弃置点，对环境影响不大。

（5）施工期生态环境影响评价结论

项目工程施工时注意合理分配施工时段，避开降雨集中时段（7、8月），开挖的土石方、开挖裸露面做好防治措施，尽量缩短暴露时间，加快工程建设，减少水土流失；开挖的土石方在及时回填、弃土及时进行合理处置的情况下，施工阶段造成的水土流失影响不大。施工期结束后，需及时进行复绿工程，恢复植被，减少施工对生态环境的影响。
（6）社会环境影响评价结论

项目施工时土方开挖，堆土、建筑材料的占地，使道路变得狭窄，交通不畅，造成沿线及附近的出行不便。施工期加强交通管理，分段施工，避让高峰时间施工，保证道路交通的畅通，可将项目建设对附近的影响降至最低。随施工期结束道路交通可较快恢复施工前的状态。
2、运营期环境影响分析结论

本项目建成后, 将优化港口排水管道，完善市政基础设施，推动高新区经济建设，提高高新区居民的生活质量，提高城市形象，社会经济效益显著。

项目建成营运期间无生产性污染物产生，对项目沿线环境不会带来负面的影响。
五、环境影响减缓措施及建议

1、项目建设过程中应严格执行建设项目“三同时”制度，落实环保防治措施切实做好各项污染防治工作。

2、做好施工管理，建立施工期环境保护监理机构，落实监理人员，负责施工人员培训、施工过程监理，完善其职责、措施、工作内容及权利。

3、电力施工出现问题要及时检修，以免造成断电，附近居民造成不利影响。

4、施工结束后，临时占地都要进行清理整治，重新疏松被碾压后变得密实的土壤，洼地要覆土填平，并及时进行绿化，把水土流失降低至最低水平。                                                                              
5、注重环境管理，推行清洁生产，减少污染物排放，制定有效可行的环保规章度。
六、总结论

本项目建设完成后，将优化港口排水管道，完善市政基础设施，推动高新区经济建设，提高高新区居民的生活质量，提高城市形象，社会经济效益显著。项目营运期间不会对环境造成负面影响，在建设期间将对沿线环境产生一定的不利影响，但只要认真执行“三同时”政策，并落实本报告提出的减缓措施及建议，工程的环境影响将得到有效控制。本评价认为，从环境保护的角度看，本项目建设是可行的。
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附图1  项目地理位置图
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附图2  项目位置图
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附图3  项目周边水系图
附件1  委托书

委 托 书

广州环发环保工程有限公司：
现根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日施行）以及国务院253号文所颁发的《建设项目环境保护管理条例》等有关建设项目环保管理的规定，委托你公司承担“维达纸业项目用地排水工程”环境影响评价工作，请尽快组织技术力量开展环境影响评价工作，按规定时间完成环境影响评价文件的编制。
委托单位（盖章）：阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局

年   月   日
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主要生态破坏控制指标表
	主

要

生

态

破

坏

控

制

指

标
	   影响及主要          措施
生态保护目标
	名称
	级 别 或

种类数量
	影响程度

(严重、一般、小)
	影响方式

(占用、切隔阻断或二者均有)
	避让、减免影响的数量或采取保护措施的种类数量
	工程避让投资

（万元）
	另建及功能区划调整投资

（万元）
	迁地增殖保护投资
（万元）
	工程防护

治理投资

（万元）
	其   它

	
	自然保护区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	水源保护区
	
	
	
	
	
	
	
	——
	
	

	
	重要湿地
	
	——
	
	
	
	
	
	——
	
	

	
	风景名胜区
	
	
	
	
	
	
	
	——
	
	

	
	世界自然

人文遗产地
	
	——
	
	
	
	
	
	——
	
	

	
	珍稀特有动物
	
	
	
	
	
	
	——
	
	
	

	
	珍稀特有植物
	
	
	
	
	
	
	——
	
	
	

	
	类别及形式

占用土地

（hm2）
	基本农田
	林  地
	草  地
	其  它
	移民及拆迁人口数量
	工程占地

拆迁人口
	环境影响

迁移人口
	易地

安置
	后靠

安置
	其它

	
	
	临时

占用
	永久

占用
	临时占用
	永久占用
	临时占用
	永久占用
	临时占用
	
	
	
	
	
	

	
	面  积
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	环评后减缓

和恢复的面积
	
	
	
	
	
	
	
	治理水土流失面积
	工程

治理

（Km2）
	生物

治理

（Km2）
	减少水土流失量（吨）
	水土流失

治理率（%）

	
	噪声治理
	工程

避让

(万元)
	隔声

屏障

(万元)
	隔声窗

(万元)
	绿化降噪

（万元）
	低噪设备及工艺

（万元）
	其它
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	























施工废气、固体废物、噪声
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场地清理





沟槽回填








排水渠及附属设施铺设、安装





清表开沟槽





测量放线











雨水流向





项目位置








排放口
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