附件4：

**消防通信员业务理论题库**

1、计算机通信是利用计算机技术处理与（ ）有关的信息、命令，是实现消防通信自动化的主要方式。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、火警受理 |
| B、灭火救援战斗(正确答案) |
| C、火灾和灾害事故特性 |
| D、消防水源、消防实力 |

**答案解析：**第十一章消防通信

2、消防通信的任务是：保障消防部队各种信息的传递，重点是保障（ ）的信息传递。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、办公信息 |
| B、文电传输 |
| C、灭火作战指挥(正确答案) |
| D、日常工作 |

3、消防无线通信网宜采用（ ）和异频单工调度指挥网的模式组网。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、多频单工 |
| B、单频单工(正确答案) |
| C、多频单工 |
| D、单频多工 |

4、通信员受理火警，要沉着镇定、语言清楚、问话简练，做到（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、及时、准确 |
| B、迅速、畅通 |
| C、准确、畅通 |
| D、迅速、准确、畅通(正确答案) |

5、消防调度的一般要求是（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、加强首批、力量适度、增援迅速(正确答案) |
| B、加强首批、力量适度、及时汇报 |
| C、力量适度、及时汇报、增援迅速 |
| D、力量适度、增援迅速、及时汇报 |

6、消防通信任务是保障消防部队各种信息的传递，重点是保障（ ）的信息传递。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、公文办理 |
| B、灭火救援作战指挥(正确答案) |
| C、队伍管理工作 |
| D、与有关指挥中心联络 |

7、一旦发生灾情，现场的通信应以（ ）为主，辅之于其他通信手段建立通信网络，确保队伍各级对灭火救援的作战指挥。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、有线通信(正确答案) |
| B、无线电通信 |
| C、计算机通信 |
| D、消防通信 |

8、使用无线电台发话时，话筒与嘴的距离约( )左右，话筒倾斜四十五度左右。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、5厘米 |
| B、10厘米(正确答案) |
| C、15厘米 |
| D、 20厘米 |

9、无线电通信的主要缺点是( )较差。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、机动性 |
| B、保密性(正确答案) |
| C、方向性 |
| D、时间性 |

**答案解析：**消防通信员职业技能鉴定

10、经常使用的快速充电器，一般只能将电池电量充到饱和电量的( )。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、0.5 |
| B、0.6 |
| C、0.7(正确答案) |
| D、0.8 |

11、当一个消防中队独立作战时，现场通信由( )组织。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、中队长 |
| B、中队通信员(正确答案) |
| C、班长 |
| D、指挥中心调度员 |

12、( )，是指利用有线、无线、计算机以及简易通信方法，以传送符号、信号、文字、图像、声音等形式表述消防信息的一种专用通信方式。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、有线 |
| B、无线 |
| C、计算机通信 |
| D、消防通信(正确答案) |

**答案解析：**第十一章消防通信

13、消防通信的具体任务之一是组织计划与实施（ ）训练，不断提高通信保障能力和快速应变能力。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、组织指挥 |
| B、通信调度 |
| C、通信专业(正确答案) |
| D、接处警 |

**答案解析：**消防通信员职业技能鉴定中级

14、消防有线通信的核心设备是（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、消防用程控交换机(正确答案) |
| B、调度交换机 |
| C、网络交换机 |
| D、电子计算机 |

**答案解析：**第十一章消防通信

15、指挥通信，是为保障部队灭火救援指挥、按（ ）建立的通信联络。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、隶属关系 |
| B、编制序列 |
| C、指挥关系(正确答案) |
| D、行政关系 |

16、现场指挥部通信组组长由（ ）担任，在现场总指挥的领导下，负责现场通信联络工作。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、单位通信主管领导 |
| B、主管通信科室长(正确答案) |
| C、单位通信参谋 |
| D、基层通信员 |

17、各类人员在消防二级网中联络时，应自觉遵守通规通纪，坚持（ ）的原则。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、主台优先 |
| B、先发后叫 |
| C、先听后叫(正确答案) |
| D、指挥员优先 |

18、当现场范围较大，超出手持电台通信范围时，可利用（ ），开通现场中继台转信。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、指挥中心基地台 |
| B、消防站固定台 |
| C、通信指挥车车载台 |
| D、现场通信指挥车随车设备高架天线(正确答案) |

19、利用现场通信指挥车随车设备高架天线，开通现场中继台转信时，采用的通信方式是（ ）方式。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、多频单工 |
| B、单频单工 |
| C、异频单工(正确答案) |
| D、单频多工 |

20、操作系统是一种系统软件，它是( )之间的接口。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、软件和硬件 |
| B、计算机和外设 |
| C、用户和计算机(正确答案) |
| D、高级语言和机器语言 |

21、UPS蓄电池环境温度应保持在( )内。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、25±2℃(正确答案) |
| B、25±3℃ |
| C、20±2℃ |
| D、20±3℃ |

22、一旦发生灾情，现场的通信应以（ ）为主，辅之于其他通信手段建立通信网络。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、无线电通信(正确答案) |
| B、有线通信 |
| C、简易信号通信 |
| D、移动通信 |

23、在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害称为（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、燃烧 |
| B、爆炸 |
| C、着火 |
| D、火灾(正确答案) |

**答案解析：**消防员职业技能鉴定

24、火灾的（ ）是扑救的最佳时期。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、初起阶段 |
| B、发展阶段 |
| C、猛烈阶段(正确答案) |
| D、下降阶段 |

25、起火点，指的是火灾现场中（ ）的有限部位。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、最先起火 |
| B、最后起火 |
| C、燃烧猛烈(正确答案) |
| D、燃烧终止 |

26、点燃起火物的热量或能量指的是（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、着火点 |
| B、起火源(正确答案) |
| C、燃点 |
| D、自燃点 |

27、可燃物按其物理状态分为（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、气体、液体和金属 |
| B、液体、固体和金属 |
| C、气体、液体和固体(正确答案) |
| D、气体、固体和金属 |

28、燃烧是一种（ ）反应。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、吸热 |
| B、放热(正确答案) |
| C、恒温 |
| D、降温 |

29、由燃烧或热解后产生的全部物质叫作（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、可燃物 |
| B、助燃物 |
| C、着火源 |
| D、燃烧产物(正确答案) |

30、在燃烧反应过程中，如果生成的产物还能继续燃烧，那么这种燃烧叫作（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、自燃 |
| B、爆炸 |
| C、完全燃烧 |
| D、不完全燃烧(正确答案) |

31、泡沫灭火剂灭火的主要作用是（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、隔离 |
| B、窒息(正确答案) |
| C、冷却 |
| D、抑制 |

32、凡是能与空气中的氧或其他氧化剂发生化学反应的物质称为（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、助燃物 |
| B、可燃物(正确答案) |
| C、着火源 |
| D、易燃物 |

33、能帮助和支持可燃物质燃烧的物质，称为（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、助燃剂(正确答案) |
| B、氧化剂 |
| C、还原剂 |
| D、催化剂 |

34、氧气是一种（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、可燃气体 |
| B、着火源 |
| C、助燃剂(正确答案) |
| D、易燃气体 |

35、衡量可燃烧液体的火灾危险性是依据（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、燃烧 |
| B、燃点 |
| C、闪点(正确答案) |
| D、闪燃 |

36、着火的重要标志是（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、火焰(正确答案) |
| B、爆炸 |
| C、闪燃 |
| D、闪点 |

37、物质的自燃分为受热自燃和（ ）自燃。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、自热(正确答案) |
| B、燃烧 |
| C、着火 |
| D、外界 |

38、火场上的破拆属于（ ）灭火法。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、冷却 |
| B、抑制 |
| C、窒息 |
| D、隔离(正确答案) |

39、火场上物质燃烧的火焰，主要以（ ）的方式向周围传递热量。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、传导 |
| B、对流 |
| C、强制对流 |
| D、辐射(正确答案) |

40、物质着火需要一定的（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、温度(正确答案) |
| B、热量 |
| C、闪点 |
| D、湿度 |

41、在辐射热作用下发生的自然现象属于（ ）现象。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、受热自燃(正确答案) |
| B、自热自燃 |
| C、闪燃 |
| D、阴燃 |

42、水的主要灭火作用是（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、冷却(正确答案) |
| B、窒息 |
| C、冲击 |
| D、稀释 |

43、在火场上，水带横穿道路时要铺设水带护桥，以避免水带被车轮跨压，这是防止（ ）的破坏作用。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、热 |
| B、传递 |
| C、水锤(正确答案) |
| D、升华 |

44、中队执勤人员听到出动信号后，必须迅速登车由（ ）宣布出车命令。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、执勤队长(正确答案) |
| B、执勤班长 |
| C、执勤电话员 |
| D、执勤司机 |

45、执勤通信员应熟练使用（ ）装备，做好维护保养工作，发现故障及时报告并修复。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、侦检 |
| B、警戒 |
| C、通信(正确答案) |
| D、防护 |

46、执勤通信员应掌握责任区交通道路和消防（ ）等有关情况。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、重要部位 |
| B、重点单位(正确答案) |
| C、重点隐患 |
| D、通信频道 |

47、执勤通信员应坚守岗位，按照出动命令或者报警及时发出（ ），并做好记录。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、出车命令 |
| B、出动信号(正确答案) |
| C、着装信号 |
| D、登车信号 |

48、专职消防队为完成日常（ ）任务所保持的准备状态为经常性战备。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、消防演习 |
| B、执勤训练 |
| C、执勤战斗(正确答案) |
| D、维护保养 |

49、在重大节日、承担特殊保卫任务、责任区生产状况异常、发生重大灾害以及上级要求加强戒备情况下的战备状态为（ ）战备。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、经常性 |
| B、二级 |
| C、一级 |
| D、特殊(正确答案) |

50、消防车赶赴火场时，应正确选择行车路线，即选择路程最近、（ ）的路线。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、有消防道路 |
| B、直线行驶 |
| C、行车时间最短(正确答案) |
| D、行车时间最长 |

51、消防支、大、中队火警调度实行（ ）执勤制度。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、24h(正确答案) |
| B、12h |
| C、8h |
| D、6h |

52、对执勤消防队来说，（ ）是灭火战斗的开始。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、接警调度(正确答案) |
| B、火情侦察 |
| C、执勤战备 |
| D、受理火警 |

53、消防调度指挥中心（分散接警的中队）必须准确受理报警，一般应向报警人问清（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、火势情况 |
| B、起火部位 |
| C、有无毒气泄漏 |
| D、以上都正确(正确答案) |

54、救人与灭火的关系当中，（ ）是灭火战斗的首要任务。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、灭火 |
| B、救人(正确答案) |
| C、救物 |
| D、救人与灭火同时 |

55、蒸气、烟雾态毒物主要通过（ ）吸入或黏膜吸收侵入机体。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、食物 |
| B、呼吸道(正确答案) |
| C、饮水 |
| D、注射 |

56、消防中队深入楼层内救火被困迷失方向时，消防水带能起到（ ）作用。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、灭火 |
| B、输液 |
| C、导向绳(正确答案) |
| D、破拆 |

57、火场上经常使用（ ）悬挂消防水带。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、水带包布 |
| B、水带挂钩(正确答案) |
| C、水带护桥 |
| D、水带接口 |

58、消防梯应平整地存放在（ ），不得随便侧斜立放，以防日久变形。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、室外 |
| B、 操场 |
| C、 室内 |
| D、干燥的室内(正确答案) |

59、消防员在灭火战斗行动中的首要任务是（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、抢救人命，扑灭火灾(正确答案) |
| B、扑灭火灾，疏散物资 |
| C、疏散物资，减少损害 |
| D、减少损害，加强警戒 |

60、当缺水地区发生火灾时，第一出动力量应尽量多调集（ ）消防车。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、水罐(正确答案) |
| B、干粉 |
| C、照明 |
| D、二氧化碳 |

61、为了灭火战斗调度指挥和协同作战而建成的通信联络是（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、火灾报警 |
| B、火场通信(正确答案) |
| C、火场指挥 |
| D、火场指挥部 |

62、火场通信的任务是保障灭火救援作战指挥的（ ）反馈。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、消息 |
| B、情报 |
| C、指令 |
| D、信息(正确答案) |

63、火场通信的任务不包括（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、火场指挥部与后方调度室的通信联络 |
| B、火场指挥部与火场前沿阵地的通信联络 |
| C、火场指挥部与各有关部门的通信联络 |
| D、两个以上的中队参加灭火的火灾现场总指挥员与战斗员的通信联络(正确答案) |

64、火场通信要做到（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、迅速 |
| B、准确 |
| C、不间断 |
| D、迅速、准确、不间断(正确答案) |

65、执勤人员外出训练时，必须报上级批准，并保持（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、通信联络(正确答案) |
| B、道路畅通 |
| C、场地平整 |
| D、设备完好 |

66、空气呼吸器是一种对人体（ ）系统的保护装置。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、呼吸(正确答案) |
| B、消化 |
| C、内分泌 |
| D、循环 |

67、消防空气呼吸器是保护消防员自身安全，防止（ ）伤害的必备的专用个人防护装备。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、氯气 |
| B、硫化氢 |
| C、一氧化碳 |
| D、有害气体(正确答案) |

68、自给正压式空气呼吸器采用气瓶自带的压缩（ ）作为气源。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、氧气 |
| B、空气(正确答案) |
| C、氮气 |
| D、氦气 |

69、自给正压式空气呼吸器佩戴舒适、面罩视野宽阔、气密性好、设有（ ）装置等。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、电子 |
| B、加压 |
| C、泄压 |
| D、报警(正确答案) |

70、消防辖区情况熟悉范畴不包括（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、辖区概况 |
| B、交通道路与消防水源情况 |
| C、消防车辆维护保养情况(正确答案) |
| D、消防安全重点保卫对象情况 |

71、报警受理子系统的主要组成部分有消防用程控交换机、报警受理台、（ ）等及其应用软件。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、报警终端台(正确答案) |
| B、消防有线通信设备 |
| C、消防无线通信设备 |
| D、报警通信网 |

72、在火场及（ ）现场进行消防实力调度是消防通信系统的主要功能。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、灾害事故(正确答案) |
| B、抓人 |
| C、交通事故 |
| D、实战 |

73、火场通信的主要任务是负责火场指挥部与前沿阵地、火场指挥部与调度指挥中心之间的（ ）联络。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、通信(正确答案) |
| B、指挥 |
| C、战斗 |
| D、火场 |

74、火场通信包括支、大队调度指挥中心或消防中队与（ ）的联络。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、火场(正确答案) |
| B、个人 |
| C、中队 |
| D、大队 |

75、火场通信包括参战消防队伍与受灾（ ）和群众的联络等。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、人 |
| B、单位(正确答案) |
| C、部位 |
| D、物品 |

76、火场通信包括（ ）与受灾单位和群众的联络等。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、厂矿 |
| B、参战消防队伍(正确答案) |
| C、电话员 |
| D、战斗员 |

77、消防重点保卫单位或部位起火，没有制订灭火作战计划的，应根据报警和平时掌握的情况，加强（ ）的灭火力量。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、责任区中队 |
| B、增援中队 |
| C、特勤大队 |
| D、第一出动(正确答案) |

78、根据报警情况和火场需要，应及时调派防毒抢险专勤队和（ ）车辆进行灭火。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、排烟 |
| B、照明 |
| C、侦检 |
| D、特种(正确答案) |

79、一般单位、居民住宅发生火灾报警时，调度室可首先调派（ ）的灭火力量。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、特勤大队 |
| B、社区义务消防 |
| C、责任区消防中队(正确答案) |
| D、物业部门 |

80、消防中队在灭火战斗中由于本队力量不足需要增援时，应由（ ）决定。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、通信员 |
| B、战斗班长 |
| C、司机班长 |
| D、执勤队长(正确答案) |

81、火场通信的（ ）可分成一个消防中队到达火场、两个中队到达火场和大面积火场3种形式。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、组织形式(正确答案) |
| B、方法 |
| C、工作方式 |
| D、原则 |

82、单工通信、双工通信是火场（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、有线通信方式 |
| B、无线电台通信的工作方式(正确答案) |
| C、无线通信联络要求 |
| D、无线通信网的名称 |

83、（ ）即引起火灾的部位。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、起火点(正确答案) |
| B、泄漏点 |
| C、爆炸点 |
| D、事故点 |

84、消防器材装备是消防队伍进行（ ）抢险等战斗任务的重要武器。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、灭火(正确答案) |
| B、救援 |
| C、生产 |
| D、训练 |

85、消防战斗员要按照各自的（ ），负责保管好消防器材和个人装备。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、要求 |
| B、职责 |
| C、任务 |
| D、分工(正确答案) |

86、灭火战斗中，通信员应做好通信联络工作，准确传达（ ）的命令。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、大队长 |
| B、战斗班长 |
| C、中队长 |
| D、火场指挥员(正确答案) |

87、火场通信员要做到迅速、准确、（ ）地进行通信联络。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、连续 |
| B、间歇 |
| C、不间断(正确答案) |
| D、通畅 |

88、通信员到达火场后要进行（ ），并报告火场情况。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、破拆 |
| B、灭火 |
| C、火情侦察(正确答案) |
| D、冷却 |

89、下面不属于灭火战斗环节的是（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、接警 |
| B、供水 |
| C、报警(正确答案) |
| D、救人 |

90、火警调度的（ ）接到报警后，首先派出责任区消防中队的灭火力量。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、值班领导 |
| B、战训参谋 |
| C、通信员(正确答案) |
| D、战训科长 |

91、消防队执勤人员听到（ ）后，必须迅速穿着战斗服并佩戴好个人装备乘车。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、训练命令 |
| B、出动信号(正确答案) |
| C、交接班指令 |
| D、开会指令 |

92、通信指挥消防车是用于火场指挥和通信联络的（ ）消防车。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、专勤(正确答案) |
| B、灭火 |
| C、后援 |
| D、联用 |

93、为防止无关人员进入作业区，破拆时可在破拆地点周围设置（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、防火区 |
| B、消防车辆 |
| C、水枪阵地 |
| D、警戒线(正确答案) |

94、火情侦察是指消防队到达火场后为（ ）了解火灾情况所进行的工作。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、全面(正确答案) |
| B、部分 |
| C、简要 |
| D、大致 |

95、下面不属于火情侦察任务的是（ ）。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、了解燃烧部位 |
| B、了解建筑结构 |
| C、了解燃烧物质 |
| D、了解器材、装备(正确答案) |

96、火情侦察应从消防队（ ）开始。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、灭火出动 |
| B、到达火场(正确答案) |
| C、接警调度 |
| D、战斗展开 |

97、消防通信手段分为无线电通信、有线通信、运动通信和（ ） [单选题]

|  |
| --- |
| A、接力通信 |
| B、简易通信(正确答案) |
| C、协同通信 |
| D、计算机通信 |

98、消防指挥中心到供水、供电、供气、电信、气象、交通、急救、环卫等相关单位应设（ ）专线。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、语音通信(正确答案) |
| B、图像通信 |
| C、数据通信 |
| D、视频通信 |

99、移动通信系统在数字化的基础上将朝着（ ）的方向发展。 [单选题]

|  |
| --- |
| A、机动化 |
| B、综合化(正确答案) |
| C、个人化 |
| D、微型化及标准化 |

100、一般来说，数字通信的许多优点都是用比模拟通信占据（ ）的系统频带而换得的 [单选题]

|  |
| --- |
| A、更多 |
| B、更少 |
| C、更宽(正确答案) |
| D、更窄 |

101、无线通信的工作方式按照通信的状态和频率使用方法可分为（ ）。

|  |
| --- |
| A、单工制(正确答案) |
| B、半双工制(正确答案) |
| C、双工制(正确答案) |
| D、单向制 |
| E、双向制 |

102、通信方式按信息传送的方向与时间划分为（ ）。

|  |
| --- |
| A、单向通信(正确答案) |
| B、广播通信 |
| C、双向通信(正确答案) |
| D、移动通信 |
| E、有线通信 |

103、消防通信按技术组成可分为（ ）。

|  |
| --- |
| A、有线通信(正确答案) |
| B、无线通信(正确答案) |
| C、简易通信(正确答案) |
| D、计算机通信 |
| E、人工通信 |

104、在建立现场有线通信网时，应遵循的原则是（ ）。

|  |
| --- |
| A、先主后次、先急后缓(正确答案) |
| B、先通后整(正确答案) |
| C、指挥员电话优先传递(正确答案) |
| D、警报信息和特急电话优先传递(正确答案) |
| E、先前方后后方、先长途后内部 |

105、消防通信的原则是（ ）。

|  |
| --- |
| A、平战结合，确保畅通(正确答案) |
| B、无线为主，手段多样(正确答案) |
| C、快速反应，提高时效(正确答案) |
| D、严守纪律，加强管理(正确答案) |
| E、确保重点，强化保障 |

106、根据信息传输媒介的不同，消防通信可分为（ ）几类。

|  |
| --- |
| A、无线通信(正确答案) |
| B、有线通信(正确答案) |
| C、计算机通信(正确答案) |
| D、简易信号通信 |
| E、移动通信 |

107、各部门之间、友邻部队之间的协同通信，可以通过（ ）实施。

|  |
| --- |
| A、无线电通信网(正确答案) |
| B、有线电通信网(正确答案) |
| C、移动通信(正确答案) |
| D、简易信号通信(正确答案) |

108、保障通信可通过（ ）组织实施。

|  |
| --- |
| A、无线电通信网(正确答案) |
| B、有线电通信网(正确答案) |
| C、移动通信(正确答案) |
| D、简易信号通信 |

109、城市消防指挥中心火警录音录时装置能实时记录( )语音信息及相应时间。

|  |
| --- |
| A、火警电话(正确答案) |
| B、调度专线电话(正确答案) |
| C、消防一级网调度台 |
| D、350兆公安无线集群调度台 |

110、无线电台的一般维护方法是（ ）。

|  |
| --- |
| A、电台保持清洁、禁止与化学物品、腐蚀性、放射性物品混放。(正确答案) |
| B、如电台表层有污迹， 用柔布擦拭干净， 避免产生静电。(正确答案) |
| C、电池充放电严格按照规定要求， 以延长电台电池寿命；(正确答案) |
| D、电台要经常放在充电器上充电，作好出动准备。 |

111、消防通信是指利用有线、无线、计算机以及简易通信方法，以传递( )等形式表达消防信息的一种专用通信方式。

|  |
| --- |
| A、符号(正确答案) |
| B、信号(正确答案) |
| C、文字(正确答案) |
| D、声音(正确答案) |
| E、图像(正确答案) |

112、消防无线电通信设备(中继台、基地台、固定台、手持电台)等应选用性能可靠()等功能的专业级设备。

|  |
| --- |
| A、防水(正确答案) |
| B、防爆(正确答案) |
| C、防振(正确答案) |
| D、防火 |
| E、防穿刺 |

113、消防集中接警的优点有( )。

|  |
| --- |
| A、接警机构专业化(正确答案) |
| B、接警处理准确度高(正确答案) |
| C、接警调度程序化，易于实现自动化调度指挥(正确答案) |
| D、消防队伍调度集中化，便于科学调配灭火救援力量，提高灭火救援成功率(正确答案) |
| E、接警时能同时传输火场图像 |

114、消防调度是指为实施灭火救援而对消防力量进行的()的过程。

|  |
| --- |
| A、指挥(正确答案) |
| B、组织(正确答案) |
| C、安排(正确答案) |
| D、调配(正确答案) |
| E、巡更 |

115、消防力量调度的一般要求是　(　　)

|  |
| --- |
| A、加强首批(正确答案) |
| B、力量适度(正确答案) |
| C、增援迅速(正确答案) |
| D、省时高效 |
| E、应用广泛 |

116、消防通信的基本原则(　　)

|  |
| --- |
| A、平战结合，确保畅通(正确答案) |
| B、无线为主，手段多样(正确答案) |
| C、快速反应，提高时效(正确答案) |
| D、严守纪律，加强管理(正确答案) |
| E、确保重点，强化保障(正确答案) |

117、消防移动通信指挥系统主要功能（）

|  |
| --- |
| A、实现灭火救援现场的通信组网。(正确答案) |
| B、消防信息数据库的查询。(正确答案) |
| C、计算机辅助决策指挥。(正确答案) |
| D、与消防指挥中心信息传输。(正确答案) |
| E、灭火救援现场实时图像传输、处理、记录、广播及多警种联合作战的通信协同配合(正确答案) |

118、灾害现场，使用无线电台通信的联络要求发话（ ）

|  |
| --- |
| A、准确无误(正确答案) |
| B、平稳均匀(正确答案) |
| C、清楚流利(正确答案) |
| D、间隔分明(正确答案) |
| E、距离不小于30cm |

119、按照城市接警区域方式的不同，报警受理方式可分为（ ）

|  |
| --- |
| A、集中受警(正确答案) |
| B、分散受警(正确答案) |
| C、集中与分散接警(正确答案) |
| D、有线接警 |
| E、无线接警 |

120、出动命令的下达方式（ ）

|  |
| --- |
| A、自动传输(正确答案) |
| B、联动启动(正确答案) |
| C、专线调度(正确答案) |
| D、无线调度(正确答案) |
| E、短信 |

121、消防调度是指实施灭火而对消防力量进行（）的过程。

|  |
| --- |
| A、指挥(正确答案) |
| B、组织(正确答案) |
| C、安排(正确答案) |
| D、调配(正确答案) |
| E、签到 |

122、消防通信的作用（）

|  |
| --- |
| A、传递消防信息(正确答案) |
| B、保障部队管理和执勤备战(正确答案) |
| C、受理火灾报警，调度灭火力量(正确答案) |
| D、在火灾情况下保持通信联络(正确答案) |
| E、迅速准备，不间断的增援灾场 |

123、炼油厂的特点是生产设备（ ）。

|  |
| --- |
| A、高大空旷 |
| B、高大密集(正确答案) |
| C、管道纵横(正确答案) |
| D、互相连通(正确答案) |

124、下面属于炼油厂火灾特点的是（ ）。

|  |
| --- |
| A、先燃烧后爆炸(正确答案) |
| B、立体燃烧(正确答案) |
| C、先爆炸后燃烧(正确答案) |
| D、复燃复爆(正确答案) |

125、扑救仓库火灾时要查明（ ）。

|  |
| --- |
| A、燃烧物品(正确答案) |
| B、燃烧范围(正确答案) |
| C、火源部位(正确答案) |
| D、火势发展趋势(正确答案) |

126、后方通信联络组的主要任务是（ ）。

|  |
| --- |
| A、报告火场信息(正确答案) |
| B、申请增援车辆(正确答案) |
| C、报告火灾扑救情况(正确答案) |
| D、下达作战任务 |

127、72.火场通信联络组的主要任务是（ ）。

|  |
| --- |
| A、传达命令(正确答案) |
| B、火情侦察(正确答案) |
| C、汇报火场情况(正确答案) |
| D、迎接增援车辆(正确答案) |

128、不同危害区的危害程度不同，在（ ）时要区别对待。

|  |
| --- |
| A、警戒(正确答案) |
| B、防护 |
| C、冷却 |
| D、救援(正确答案) |

129、消防员对分工负责的器材、装备应达到懂性能、懂结构、（ ）、会排除故障。

|  |
| --- |
| A、懂原理(正确答案) |
| B、懂用途(正确答案) |
| C、会操作(正确答案) |
| D、会保养(正确答案) |

130、灭火战斗中通信员应做好（ ）的通信联络工作。

|  |
| --- |
| A、火场与调度室(正确答案) |
| B、火场指挥员与各班(正确答案) |
| C、前后与后方(正确答案) |
| D、前沿阵地 |

131、灭火战斗中不是通信员职责的是（ ）。

|  |
| --- |
| A、确定水枪阵地(正确答案) |
| B、确定破拆地点(正确答案) |
| C、保证通信联络 |
| D、遵守交通规则(正确答案) |

132、方位灯是一种用于（ ）的装置。

|  |
| --- |
| A、信号警示(正确答案) |
| B、方位显示(正确答案) |
| C、现场警戒 |
| D、现场照明 |

133、接警出动包括（ ）。

|  |
| --- |
| A、受理火警(正确答案) |
| B、调派力量(正确答案) |
| C、向火场行驶(正确答案) |
| D、现场灭火 |

134、以下（ ）是受理火警需要询问的内容。

|  |
| --- |
| A、失火单位名称(正确答案) |
| B、起火部位(正确答案) |
| C、有无被困人员(正确答案) |
| D、报警人姓名(正确答案) |

135、侦察小组成员应配备（ ）。

|  |
| --- |
| A、破拆器材 |
| B、堵漏器材 |
| C、个人防护装备(正确答案) |
| D、侦察器材(正确答案) |

136、燃烧产物对灭火工作影响的不利方面： （）。

|  |
| --- |
| A、引起人员中毒(正确答案) |
| B、会使人员受伤(正确答案) |
| C、影响视线(正确答案) |
| D、增大火灾损失 |
| E、造成火势发展蔓延(正确答案) |

137、压缩气体和液化气体的危险特性主要有：（ ）。

|  |
| --- |
| A、易燃易爆性(正确答案) |
| B、扩散性和窒息性(正确答案) |
| C、可缩性和膨胀性(正确答案) |
| D、静电性和氧化性(正确答案) |
| E、腐蚀毒害性(正确答案) |

138、易燃液体的危险性主要表现在： （）。

|  |
| --- |
| A、易燃性(正确答案) |
| B、受热膨胀和蒸气的爆炸性(正确答案) |
| C、流动性扩散性和渗透性(正确答案) |
| D、静电性(正确答案) |
| E、腐蚀、毒害性(正确答案) |

139、易燃固体的危险特性主要表现在：（ ）。

|  |
| --- |
| A、遇湿易燃性(正确答案) |
| B、燃点低，易点燃(正确答案) |
| C、自燃性(正确答案) |
| D、本身或燃烧产物有毒(正确答案) |
| E、遇酸、氧化剂易燃易爆(正确答案) |

140、自燃物品的危险特性主要表现在（ ）。

|  |
| --- |
| A、遇空气自燃(正确答案) |
| B、遇湿易燃易爆(正确答案) |
| C、积热自燃性(正确答案) |
| D、静电性 |
| E、还原性 |

141、遇湿易燃物品的危险特性主要表现在 （）。

|  |
| --- |
| A、遇水易燃易爆(正确答案) |
| B、遇酸着火燃烧爆炸性(正确答案) |
| C、自燃危险性(正确答案) |
| D、毒害性(正确答案) |
| E、腐蚀性 |

142、火灾发展变化的影响因素有 （ ）。

|  |
| --- |
| A、可燃物数量及空气流量(正确答案) |
| B、可燃物的蒸发潜热(正确答案) |
| C、爆炸(正确答案) |
| D、气象(正确答案) |
| E、扩散(正确答案) |

143、木材在空气中燃烧，其主要产物有 （）。

|  |
| --- |
| A、水(正确答案) |
| B、乙醇 |
| C、二氧化碳(正确答案) |
| D、一氧化碳(正确答案) |
| E、二氧化硫 |

144、可能发生粉尘爆炸的有（ ）。

|  |
| --- |
| A、硫磺粉(正确答案) |
| B、铝粉(正确答案) |
| C、煤粉(正确答案) |
| D、松香粉(正确答案) |
| E、面粉(正确答案) |

145、高层建筑的基本特点有（）。

|  |
| --- |
| A、建筑结构复杂(正确答案) |
| B、功能复杂，人员密集(正确答案) |
| C、可燃物多，火灾荷载大(正确答案) |
| D、消防设施完善(正确答案) |
| E、竖向管道、通道多 |

146、高层建筑的灭火战术要点是（）。

|  |
| --- |
| A、坚持“救人第一 确定进攻起点层(正确答案) |
| B、(正确答案) |
| C、内攻为主，内外夹攻”的指导思想，正确处理救人与其它灭火救援行动的关系(正确答案) |
| D、上下合击，堵截火势(正确答案) |
| E、选择正确的救生通道和进攻路线 |

147、高层建筑火灾的灭火措施是（ ）。

|  |
| --- |
| A、搞好火情侦察(正确答案) |
| B、充分利用消防设施(正确答案) |
| C、搞好火场排烟登高进攻(正确答案) |
| D、积极疏散和抢救人员(正确答案) |
| E、利用高层建筑固定给水系统进行火场供水(正确答案) |

148、高层建筑火灾的供水方法主要有 （）。

|  |
| --- |
| A、利用消防水箱供水(正确答案) |
| B、利用建筑物内部消防水泵向竖管供水(正确答案) |
| C、利用水泵接合器向室内管网补充供水(正确答案) |
| D、利用登高装置供水(正确答案) |
| E、消防车直接供水(正确答案) |

149、化学危险物品仓库的特点有 （）。

|  |
| --- |
| A、耐火等级高(正确答案) |
| B、库房之间，防火，防爆间距规范，出入口少(正确答案) |
| C、分类储存(正确答案) |
| D、化学危险物品一般都为室内储存(正确答案) |
| E、建筑结构复杂 |

150、化学危险物品仓库火灾的灭火战术要点主要有（）。

|  |
| --- |
| A、准确划定警戒范围(正确答案) |
| B、正确实施灭火措施(正确答案) |
| C、正确选用灭火剂(正确答案) |
| D、采取冷却降温 |
| E、加强个人防护 |

151、带电设备、线路火灾扑救的安全措施主要有 （） 。

|  |
| --- |
| A、水枪喷嘴与带电体之间要保持安全距离(正确答案) |
| B、注意发现异常情况(正确答案) |
| C、发生电线断落时，要划出警戒区、禁止人员入内(正确答案) |
| D、避免人体与水流接触(正确答案) |
| E、破拆时，要防止工具与带电体接触(正确答案) |

152、强风情况下的火灾特点主要有 （）。

|  |
| --- |
| A、火势跳跃式蔓延、易形成大面积火灾(正确答案) |
| B、易形成立体燃烧 |
| C、火势多变、呈不规则燃烧(正确答案) |
| D、建、构筑物易在风力和火灾的作用下倒塌(正确答案) |
| E、强风给消防人员登高、射水造成一定的困难，极大地影响灭火战斗行动(正确答案) |

153、强风情况下火灾的灭火战术要点主要有 （）。

|  |
| --- |
| A、下风堵截，重点设防(正确答案) |
| B、穿插分割，逐片消灭(正确答案) |
| C、组织群众，消灭飞火(正确答案) |
| D、消灭残火，防止复燃(正确答案) |
| E、上风施救，整体布防 |

154、抢险救援组织指挥的程序主要有 （）。

|  |
| --- |
| A、充分准备(正确答案) |
| B、掌握灾情(正确答案) |
| C、正确决策(正确答案) |
| D、灵活控制(正确答案) |
| E、服从命令 |

155、建筑倒塌事故的特点主要有 （）。

|  |
| --- |
| A、突发性强，人员逃生难(正确答案) |
| B、设备损坏，易引发次生灾害 |
| C、人员伤亡重，社会影响大(正确答案) |
| D、财产损失大，参战人员多 |
| E、救援难度大，作战时间长(正确答案) |

156、建筑倒塌事故的处置程序与措施主要有 （）。

|  |
| --- |
| A、现场询情、侦察检测(正确答案) |
| B、设立警戒(正确答案) |
| C、救生排险(正确答案) |
| D、现场急救(正确答案) |
| E、清点人员和装备，做好移交，安全撤离(正确答案) |

157、火场组织指挥的主要方法是（）

|  |
| --- |
| A、组织火情侦察 |
| B、协调战斗行动(正确答案) |
| C、适时调整部署(正确答案) |
| D、确保后方供水 |
| E、绘制火场指挥图(正确答案) |

158、下列危险性属于易燃固体火灾危险性的是()。

|  |
| --- |
| A、燃点低、易点燃(正确答案) |
| B、遇酸、氧化剂易燃易爆(正确答案) |
| C、本身或燃烧产物有毒(正确答案) |
| D、兼有遇湿易燃性(正确答案) |
| E、自燃危险性(正确答案) |

159、下列哪些属于自燃物质的危险特性()。

|  |
| --- |
| A、遇空气自燃性(正确答案) |
| B、遇湿易燃性(正确答案) |
| C、积热自燃性(正确答案) |
| D、扩散性 |
| E、带电性 |

160、下列哪些属于遇水燃烧物质的火灾爆炸危险性( )。

|  |
| --- |
| A、遇水或遇酸燃烧性(正确答案) |
| B、自燃性(正确答案) |
| C、爆炸性(正确答案) |
| D、流动性 |
| E、其他(正确答案) |

161、下列哪些因素影响物质的毒害性()。

|  |
| --- |
| A、溶解性(正确答案) |
| B、挥发性(正确答案) |
| C、颗粒细度(正确答案) |
| D、气温(正确答案) |
| E、易燃性 |

162、下列哪些属于毒害品的火灾危险性()。

|  |
| --- |
| A、遇湿易燃性(正确答案) |
| B、氧化性(正确答案) |
| C、易燃性(正确答案) |
| D、挥发性 |

163、人工排烟的方法主要是（）

|  |
| --- |
| A、打开门窗 |
| B、破主屋顶排烟(正确答案) |
| C、使用高倍泡沫排烟(正确答案) |
| D、喷雾水流排烟(正确答案) |
| E、使用排烟机排烟 |

164、战斗结束的行动内容，包括（）

|  |
| --- |
| A、检查火场，防止复燃(正确答案) |
| B、清点人员和器材(正确答案) |
| C、监护火场情况 |
| D、归队(正确答案) |
| E、恢复执勤备战状态(正确答案) |

165、灭火战斗结束，消防队归队后，要迅速补充（）等器材装备，恢复执勤备战状态。

|  |
| --- |
| A、油(正确答案) |
| B、水(正确答案) |
| C、电(正确答案) |
| D、气(正确答案) |
| E、灭火剂(正确答案) |

166、灭火战斗保障，主要包括（）

|  |
| --- |
| A、火场通信保障(正确答案) |
| B、组织指挥保障 |
| C、火场供水保障(正确答案) |
| D、灭火力量 |
| E、后勤保障(正确答案) |

167、消防部队常用的通信手段有（）

|  |
| --- |
| A、无线电台通信(正确答案) |
| B、有线电通信(正确答案) |
| C、运动通信(正确答案) |
| D、简易通信(正确答案) |
| E、语音通信 |

168、火场通信联络的基本原则之一是“一切为了保障灭火作战指挥（）。

|  |
| --- |
| A、迅速(正确答案) |
| B、准确(正确答案) |
| C、保密(正确答案) |
| D、畅通 |
| E、不间断(正确答案) |

169、熟悉消防水源情况，主要有（）几个方面。

|  |
| --- |
| A、市政水源(正确答案) |
| B、单位内部水源(正确答案) |
| C、天然水源(正确答案) |
| D、建筑内部水源 |
| E、消防车载水源 |

170、在火场救生中对于不能行走的老弱病残、儿童等，消防人员可采用（）等方法，把他们抢救出来。

|  |
| --- |
| A、背(正确答案) |
| B、抱(正确答案) |
| C、抬(正确答案) |
| D、拖 |
| E、扛(正确答案) |

171、战斗员在铺设消水带时要注意（）几点。

|  |
| --- |
| A、正确选择铺设水带线路(正确答案) |
| B、不影响车辆通行(正确答案) |
| C、水带要有机动长度(正确答案) |
| D、避开腐蚀和油污(正确答案) |
| E、楼层铺设水带要求(正确答案) |

172、设置水枪阵地可利用的地形、地物主要有（）等。

|  |
| --- |
| A、土堤(正确答案) |
| B、凹坑(正确答案) |
| C、树干(正确答案) |
| D、电杆(正确答案) |
| E、重型机械设备(正确答案) |

173、请选出起火的直接原因()。

|  |
| --- |
| A、放火(正确答案) |
| B、自燃(正确答案) |
| C、吸烟(正确答案) |
| D、玩火(正确答案) |
| E、自然灾害(正确答案) |

174、下列危险特性中，属于腐蚀品危险特性的是( )。

|  |
| --- |
| A、腐蚀性(正确答案) |
| B、毒害性(正确答案) |
| C、氧化性(正确答案) |
| D、易燃性(正确答案) |
| E、遇水分解易燃性(正确答案) |

175、灾情侦察的方法一般包括()。

|  |
| --- |
| A、外部观察(正确答案) |
| B、内部侦察(正确答案) |
| C、询问知情者(正确答案) |
| D、仪器探测(正确答案) |
| E、细项侦察 |

176、战斗展开的形式包括(）。

|  |
| --- |
| A、准备展开(正确答案) |
| B、预备展开 |
| C、预先展开(正确答案) |
| D、全面展开(正确答案) |
| E、系统展开 |

177、灭火救援准备资料主要包括( )。

|  |
| --- |
| A、责任区情况资料(正确答案) |
| B、执勤业务训练资料(正确答案) |
| C、安全管理资料(正确答案) |
| D、消防装备资料(正确答案) |
| E、灭火救援报告表 |

178、灭火救援作战资料主要包括( )。

|  |
| --- |
| A、接警记录(正确答案) |
| B、现场录像(正确答案) |
| C、照片(正确答案) |
| D、灭火救援报告表(正确答案) |
| E、战评与总结(正确答案) |

179、压缩和液化气体的危险特性有( )。

|  |
| --- |
| A、可缩性和带电性(正确答案) |
| B、易燃易爆性(正确答案) |
| C、氧化性和膨胀性(正确答案) |
| D、分解性和流动性 |
| E、腐蚀毒害性和窒息性(正确答案) |

180、灭火救援预案制定的程序包括()。

|  |
| --- |
| A、确定范围、明确重点保卫对象(正确答案) |
| B、调查研究，收集资料(正确答案) |
| C、科学计算，确定参战力量和装备(正确答案) |
| D、确定作战意图(正确答案) |
| E、严格审核，不断充实完整(正确答案) |

181、灭火作战预案的主要内容包括：重点单位或部位的基本情况、( )。

|  |
| --- |
| A、火情设定(正确答案) |
| B、力量部署(正确答案) |
| C、处置对策 |
| D、供水方法(正确答案) |
| E、注意事项(正确答案) |

182、抢险救援预案的内容主要包括：()。

|  |
| --- |
| A、灾情设定(正确答案) |
| B、危害特性(正确答案) |
| C、力量部署(正确答案) |
| D、处置对策(正确答案) |
| E、勤务保障及注意事项等(正确答案) |

183、扑救建筑物火灾，供水线路总长度应为()之和进行计算。

|  |
| --- |
| A、室外机动水带 |
| B、登高水带(正确答案) |
| C、室内水带 |
| D、室内机动支线水带(正确答案) |
| E、室外水带(正确答案) |

184、燃烧的充分条件是()。

|  |
| --- |
| A、存在游离基 |
| B、一定的氧含量(正确答案) |
| C、一定的可燃物浓度(正确答案) |
| D、一定的着火能量(正确答案) |
| E、相互作用(正确答案) |

185、火场供水的原则是()。

|  |
| --- |
| A、就近占据水源(正确答案) |
| B、确保重点(正确答案) |
| C、兼顾一般(正确答案) |
| D、正确运用供水方法 |
| E、力争快速不间断(正确答案) |

186、训练前的准备工作主要有()。

|  |
| --- |
| A、制定安全措施(正确答案) |
| B、进行安全教育(正确答案) |
| C、做好准备活动(正确答案) |
| D、对场地器材装备进行练前检查(正确答案) |
| E、落实安全责任制 |

187、根据可燃气体在通常条件下的使用形态和危险特征可分成()类型。

|  |
| --- |
| A、燃烧液体的蒸汽(正确答案) |
| B、分解爆炸气体(正确答案) |
| C、助燃气体(正确答案) |
| D、可燃液化气(正确答案) |
| E、可燃气体(正确答案) |

188、固体物质燃烧的方式有( )。

|  |
| --- |
| A、蒸发燃烧(正确答案) |
| B、扩散燃烧 |
| C、阴燃(正确答案) |
| D、表面燃烧(正确答案) |
| E、分解燃烧(正确答案) |

189、常规的灭火作战的后勤保障包括()。

|  |
| --- |
| A、灭火器材装备、工具保障(正确答案) |
| B、灭火剂、油料保障(正确答案) |
| C、饮食保障(正确答案) |
| D、通信保障 |
| E、医疗救护保障(正确答案) |

190、下列物质或设备火灾， 不宜用直流水扑救是()。

|  |
| --- |
| A、遇水燃烧物质(正确答案) |
| B、可燃粉尘(正确答案) |
| C、轻于水且不溶于水的可燃液体(正确答案) |
| D、某些高温生产装置设备(正确答案) |
| E、熔化的铁水、钢水(正确答案) |

191、下列物质、设备火灾不宜用泡沫扑救的是()。

|  |
| --- |
| A、带电设备火灾(正确答案) |
| B、金属火灾(正确答案) |
| C、气体火灾(正确答案) |
| D、浓酸场所火灾(正确答案) |
| E、可燃粉尘火灾 |

192、火场供水是指消防员利用（ ），将水输送到火场，供灭火战斗员出水灭火战斗的过程。

|  |
| --- |
| A、消防管线 |
| B、消防车(正确答案) |
| C、消防泵(正确答案) |
| D、其它供水器材(正确答案) |

193、火场供水方法主要有（ ）。

|  |
| --- |
| A、天然水源供水 |
| B、直接供水(正确答案) |
| C、接力供水(正确答案) |
| D、运水(正确答案) |

194、泡沫灭火系统由水源、水泵、泡沫液储罐、（ ）等组成。

|  |
| --- |
| A、泡沫比例混合器(正确答案) |
| B、管路(正确答案) |
| C、干粉罐 |
| D、泡沫产生装置(正确答案) |

195、消防水带的保管和维护保养主要内容有（ ）。

|  |
| --- |
| A、应经常保持清洁、整齐；(正确答案) |
| B、以卷状竖放在水带架上，定期翻动；(正确答案) |
| C、灭火战斗或操练以后，应及时清洗晾干；(正确答案) |
| D、对输送泡沫液的水带，用后必须细致地洗刷；(正确答案) |

196、消防水枪的作用是将低速的水流变成高速的射流，使水流离开水枪喷嘴时能获得足够的流速，增加水流的射程或改变水流的形状来扑救各种火灾。消防水枪可分为（ ）和脉冲气压喷雾水枪。

|  |
| --- |
| A、直流水枪(正确答案) |
| B、喷雾水枪(正确答案) |
| C、多用水枪 枪(正确答案) |
| D、减后坐力水(正确答案) |

197、消防水枪（炮）射流可分为（ ）等几种形式。

|  |
| --- |
| A、密集射流(正确答案) |
| B、开花射流(正确答案) |
| C、喷雾射流(正确答案) |
| D、分散射流 |

198、消防水炮的使用和保管应注意的事项（ ）。

|  |
| --- |
| A、使用固定式水炮时，在打开或关闭水炮进口球阀时应缓慢操作，防止产生水锤现象而损坏水炮部件；(正确答案) |
| B、车载和艇载固定式水炮平时应将炮管可靠地固定，防止车、艇行驶时引起震动而损坏；(正确答案) |
| C、定期检查水炮活动件，注意是否灵活，发现漏水或操作不灵应及时修理；(正确答案) |
| D、使用海水后应用清水将炮冲洗干净。(正确答案) |

199、泡沫钩管的使用和保管应注意的事项（ ）。

|  |
| --- |
| A、泡沫钩管使用时，应将消防车比例混合器的调节阀指针对准“8或16”的刻度位置上；(正确答案) |
| B、钩管与泡沫产生器平时应连接在一起存放；(正确答案) |
| C、存放时应避免重压变形，内外表面漆层如有剥落，应立即涂刷防水漆，以防锈蚀；(正确答案) |
| D、应在零摄氏度以上的环境下保管。 |

200、空气呼吸器主要由（ ）、减压器总成、背托总成等组成。

|  |
| --- |
| A、面罩总成(正确答案) |
| B、供气阀总成(正确答案) |
| C、气瓶总成(正确答案) |
| D、 |

201、下面（ ）为空气呼吸器的日常检查要求。

|  |
| --- |
| A、确定气瓶是否已充满；(正确答案) |
| B、检查减压器手轮是否与瓶阀出口拧紧，手轮止动块是否钩住手轮；(正确答案) |
| C、检查供气阀上的冲泄阀是否已关闭；与供气阀相连的中压管上的快速接头是否正确连接，完全按下供气阀上的节气开关；(正确答案) |
| D、对气瓶的的承压能力进行检测。 |

202、空气呼吸器的操作使用方法是（ ）

|  |
| --- |
| A、全面检查气瓶压力、系统气密性、报警器、瓶箍带及佩戴装具等，调整肩带、腰带和面罩；(正确答案) |
| B、用手掌心捂住面罩接口处，深吸气并屏住呼吸5s，检查确认面罩气密性；(正确答案) |
| C、打开瓶阀，安装供气阀，深吸一口气打开供气阀，深呼吸2～3次，感觉呼吸是否通畅；(正确答案) |
| D、使用过程中要随时注意报警器发现的报警信号，当听到报警声响时应立即撤离现场。(正确答案) |

203、消防通信的任务是保障各种消防信息的传递，重点是保障灭火救援作战指挥的信息传递；主要工作内容包括（ ）等。

|  |
| --- |
| A、受理报警(正确答案) |
| B、调度指挥(正确答案) |
| C、现场通信(正确答案) |
| D、消防勤务通信(正确答案) |

204、报警受理的内容有（ ）：

|  |
| --- |
| A、询问灾害事故地点、灾害事故情况和报警人姓名等相关信息；(正确答案) |
| B、辨别灾害事故发生的地点、危害的程度或规模等关键性内容；(正确答案) |
| C、记录报警内容，填写（输入）接警原始记录；(正确答案) |
| D、启动录音录时等相关设备。(正确答案) |

205、消防通信系统的维护与管理包括（ ）、报表资料管理以及规章制度的建立等。

|  |
| --- |
| A、设备和线路检测(正确答案) |
| B、数据维护(正确答案) |
| C、日常保养(正确答案) |
| D、故障处理(正确答案) |

206、火警出动安全要求有（ ）。

|  |
| --- |
| A、通过楼梯进入车库时，不得越级跨跳楼梯，不得在跑动中着装；(正确答案) |
| B、使用滑杆时必须依次下滑，并控制下滑速度；(正确答案) |
| C、消防员必须按照指定位置乘坐车内，严禁在车外、车顶搭乘，严禁在车辆起步后追赶登车；(正确答案) |
| D、驾驶员必须在本车指挥员确定人员全部登车、车门关牢、车库门完全开启定位并发出指令后，方可驾驶车辆起步出库。(正确答案) |

207、体能训练是身体（ ）、柔韧性、协调性和恢复性等素质的训练。

|  |
| --- |
| A、力量(正确答案) |
| B、耐力(正确答案) |
| C、灵敏性(正确答案) |
| D、爆发力(正确答案) |

208、消防通信指挥车通常设有（ ）、摄影、录像、录音、开路电视等设备，有的带有发电照明设备，是火场上的指挥中心。

|  |
| --- |
| A、电台(正确答案) |
| B、计算机(正确答案) |
| C、音响设备(正确答案) |
| D、医疗设备 |

209、水罐消防车上装包括：（ ）、电气控制系统和器材箱等组成。

|  |
| --- |
| A、水罐(正确答案) |
| B、水泵(正确答案) |
| C、水炮(正确答案) |
| D、自保系统(正确答案) |

210、水罐消防车主要用来扑救（ ）火灾。

|  |
| --- |
| A、液体火灾 |
| B、房屋建筑(正确答案) |
| C、金属火灾 |
| D、一般固体物质(正确答案) |

211、水罐消防车由于本身带有（ ），可独立完成火灾扑救及生产作业现场监护。

|  |
| --- |
| A、水罐(正确答案) |
| B、泡沫罐 |
| C、消防水泵(正确答案) |
| D、泡沫泵 |

212、目前常见的侦检器材主要有（ ）。

|  |
| --- |
| A、热成像仪(正确答案) |
| B、可燃气体检测器(正确答案) |
| C、智能型水质分析仪 。(正确答案) |
| D、有毒气体探测仪(正确答案) |
| E、生命探测仪及漏电探测仪(正确答案) |

213、常见的消防员个人防护装备有（ ）、消防靴、正压式空气呼吸器、防爆照明灯、呼救器、方位灯、安全绳、消防腰斧等。

|  |
| --- |
| A、消防头盔(正确答案) |
| B、灭火服(正确答案) |
| C、消防手套(正确答案) |
| D、消防安全腰带(正确答案) |

214、一旦发生灾情，现场的通信应以移动通信为主，辅之以其他通信手段。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

215、灭火救援作战时，消防通信要留有余地，以备急需。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

216、消防通信的任务是保障消防部队各种信息的传递。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

217、消防通信的任务是保障消防部队各种信息的传递，重点保障火警调度命令的传递。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

218、组织计划与实施通信专业训练不是消防通信的具体任务。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

219、移动通信简便易行，保密性好。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

220、移动通信不受气候、地形、交通条件等影响。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

221、简易信号通信有关规定，必须按建制消防中队进行统一。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

222、简易信号通信中，下级的规定不得与上级的规定矛盾。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

223、指挥通信由各级后勤部门自上而下地组织实施，按级组织。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

224、指挥通信是为保障部队灭火救援指挥、按隶属关系建立的通信联络。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

225、简易信号通信不适用于指挥通信。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

226、单工通信是指消息只能单方向传输的工作方式 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

227、半双工通信是指在通信的任意时刻，线路上存在双向信号传输。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

228、运动通信不能直接传递口述和文字信息 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

229、车载台功率不大于30W，一般为25W，其电源为24V [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

230、按照通信的状态和频率使用方法可分成三种工作方式：单工制、半双工制和双工制。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

231、半双工制的无线通信方式主要应用在专用移动通信系统中。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

232、无线电台用于战备执勤、灭火救援、消防演习等勤务，也可以根据需要挪作他用。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

233、无线通信系统每季度进行一次全面检修，每半年进行一次频率校准。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

234、常规无线移动通信系统某些信道过于繁忙造成经常堵塞。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

235、常规无线移动通信系统某些信道使用率偏低。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

236、常规无线移动通信系统系统内各信道不能达到平均话务负荷。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

237、常规无线移动通信系统两个以上用户在一个信道上同时工作时，通话不保密，容易造成相互干扰。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

238、常规无线移动通信系统某一信道出现故障时，这个信道的用户便不能通信。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

239、各种无线电通信都是依靠电磁波为媒介的。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

240、无线电干扰如按传导形势分，可分为自然干扰和人为干扰。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

241、无线电干扰如按干扰源分，可分为传导干扰和辐射干扰。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

242、无线通信应遵守下级服从上级，一般任务避让紧急任务的通话原则。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

243、电台接收效果差应检查电台的接收灵敏度是否下降，天线是否接好。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

244、打开电源开关显示屏无显示，应检查电台天线是否接好。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

245、打开电源显示正常，但发射时不正常，应检查电源极性是否接反。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

246、按发射键发射时，对方收不到话音，应检查发射键是否按实、话筒是否连接好。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

247、消防通信按技术组成可分为有线通信、无线通信、计算机通信、火场和救灾现场通信。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

248、无线通信能够增加通信的有效距离，扩大消防通信的覆盖面。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

249、常规无线移动通信系统当某一信道被占用时，系统不能自动地把用户调配到另一个空闲信道上。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

250、消防有线电通信的核心设备是消防用程控交换机。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

251、按消防通信的技术组成可分为有线通信、无线通信、计算机通信三类。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

252、联入外网进行各类软件升级后的计算机可以接入公安网上使用。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

253、各类人员在消防二级网中联络时，坚持“先发后听”的原则。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

254、使用无线电台发话时，话筒与嘴的距离约10厘米左右，话筒倾斜四十五度左右。发话时握键必须按紧，发话后就立即松开。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

255、数字通信是指将数字化的信号进行传输和交换的通信。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

256、消防一级网主要用于保障灭火作战中火场各级指挥员手持电台之间的通信联络。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

257、消防部队无线电台的使用实行逐级责任制，谁使用，谁负责。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

258、消防通信的任务是保障部队各种信息传递，重点是保障灭火救援作战指挥的信息传递 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

259、消防通信的要求是准确、迅速、不间断 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

260、城市消防通信系统能同时受理不少于一起 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

261、消防通信指挥系统，应与急救、交通、气象等部门建立直达专线 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

262、消防站应按每站2条 外线安排，以保障日常业务通信的畅通。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

263、消防调度的一般要求是加强首批、力量适度、增援迅速。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

264、火灾是在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

265、火灾是在时间或规模上失去控制的燃烧所造成的灾害。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

266、报警是初起火灾自救的基本方法之一。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

267、初起火灾燃烧面积大，热辐射低，最适合用灭火器扑救。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

268、火焰是由内焰和外焰组成的。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

269、火焰的颜色取决于燃烧物质的化学成分和氧化剂的供应强度。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

270、可燃物按其物理状态可分为气体、液体和固体3类。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

271、凡是能与空气中的氧或氧化剂发生物理反应的物质均称为可燃物。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

272、执勤通信员应做好维护保养工作，发现故障及时报告和修复。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

273、执勤通信员接到上级指示，应及时报告火灾情况。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

274、专职消防队处于经常性战备状态时，执勤车辆的完好率不应低于核定执勤车辆总数的95%。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

275、经常性战备工作不宜与日常工作合并进行。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

276、消防战斗服适用于消防员在灭火救援时穿着。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

277、消防战斗服适用于在高温火灾环境中穿着。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

278、乘车前往火场的通信员，要利用车载台或其他无线通信器材同调度室或本队电话室保持联系。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

279、消防队着装出动时间是从中队发出出动信号开始，到第一辆消防车后轮驶出车库为止。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

280、消防队受理火警有集中接警和分散接警2种形式。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

281、火警调度室实行12h执勤制度。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

282、通信员询问报警情况的同时，还要进行录音、计时、发出出动信号，并将报警情况做出详细记录。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

283、火场通信及时畅通是灭火战斗成功的关键要素之一。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

284、火场侦察要保证火场指挥员的命令迅速、准确地传达到有关单位和人员。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

285、通信室禁止人员进入，不准他人擅自动用通信设备。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

286、空气呼吸器警报器的报警压力为10 MPa。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

287、检查面罩气密性时，用手掌封住气瓶接口并呼吸，如感到无法呼吸，则说明密封良好。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

288、消防旗语是火场传递信息的方法之一。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

289、消防旗语着重传达和识别，要求98%以上正确率。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

290、利用有线或无线通信网进行语音通信、数据通信和图像通信是消防通信系统的主要功能。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

291、火场通信的主要任务之一是负责火场指挥部与前沿阵地，火场指挥部与调度指挥中心之间的通信联络。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

292、火场侦察的任务之一是确保战斗命令的下达和火场各种信息的反馈及通信畅通。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

293、当火场发生紧急情况时，班长必须先向上级报告，而后采取相应措施。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

294、灭火战斗中，中队通信员应做好火场与调度室的联络工作。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

295、灭火战斗中，战斗班长应做好火场指挥员与各班的联络工作。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

296、消防队在返回驻地的途中，可以快速行驶。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

297、灭火战斗行动是指从灭火出动开始到战斗结束的整个活动过程。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

298、使用室外消火栓时，应顺时针转动消火栓钥匙。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

299、触电急救原则是：迅速、就地、准确、坚持。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

300、发射机的功率越大越好，因为可以把信号发送的更远。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

301、接收机的灵敏度越高越好，因为可以接收到更多的信号。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

302、执勤战斗员应熟悉装备的性能和操作使用方法。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

303、消防战斗服是用于保护消防员身体免受各种伤害的防护装具。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

304、消防战斗服为合体式结构。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

305、消防安全带是消防员登高时的安全保护装具之一。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

306、执勤消防人员必须按规定着装登车，非执勤人员也应一起登车。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

307、消防安全绳的长度不宜小于10 m。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

308、水带储存室应保持良好通风，避开热源，并不使日光直射在水带上。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

309、可以在地上随意拖拉水带，但要避开尖锐物件。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

310、液化石油气具有易于扩散、受热膨胀、爆炸性强、热值大等特性。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |

311、强酸与强碱混合发生剧烈反应并吸热。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

312、露天堆垛火灾面积大、持续时间长、灭火用水量小。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

313、消防空气呼吸器一般给电话员配备。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对 |
| 错(正确答案) |

314、空气呼吸器每次检查完毕应把余气放出。 [判断题]

|  |
| --- |
| 对(正确答案) |
| 错 |