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国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位绘制。

项目名称————指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点————指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

行业类别————按国标填写。

总投资————指项目投资总额。

主要环境保护目标————指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

结论与建议————给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

预审意见————由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。                 

审批意见————由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
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噪声 、 非甲烷总烃 非甲烷总烃 、 油泥 噪声 、 非甲烷总烃 噪声 、 尾气
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一、建设项目基本状况

	项目名称
	阳江市江城区金海加油站中威分站改扩建项目

	建设单位
	阳江市江城区金海加油站中威分站

	法人代表
	杨旭升
	联 系 人
	杨旭升

	通讯地址
	阳江高新区平岗农场路口南侧 

	联系电话
	18023884816
	传真
	—
	邮政编码
	529533

	建设地点
	阳江高新区平岗农场路口南侧 

	立项审批部门
	—
	批准文号
	—

	建设性质
	新建□  改扩建■  技改□  
	行业类别及代码
	F5265机动车燃油零售

	用地面积

（平方米）
	 1675.71
	建筑面积

（平方米）
	466.18

	总投资

（万元）
	75
	环保投资（万元）
	33
	环保投资占总投资比例
	44%

	评价经费

（万元）
	5
	预计投产日期
	2020年2月

	（一）建设项目由来：

阳江市江城区金海加油站中威分站位于广东省阳江高新区平岗农场路口南侧 ，原为阳江市农垦集团建设的威力加油站，其中心地理坐标为E111.9110°，N21.7087°，根据建设单位提供的资料，该油站于2000年建成，主要从事汽油、柴油的销售。于2000年4月委托阳江市环境保护科学研究所编制了《威力加油站》，并于2000年4月29日通过了阳江市环境保护局的审批并取得了审批意见（阳环建审[2000]0429号），2016年5月组织了验收，并于2016年10月13日取得广东省污染物排放许可证，排污许可证编4417002016000047。随着油站所在地区的经济迅速发展，周边群众用油需求日益增加，因此该加油站为了提高设施设备环保能力、满足周边群众用油需求，筹备对原址进行改扩建。

现对现有油站进行升级改造，改造内容为：①拆除现有单层罐其中汽油罐30m3x2个，柴油罐30m3x1个；新建50 m3 0#柴油SF双层储罐1个，50m3汽油92#SF双层储罐1个，35 m3汽油95#SF双层储罐1个，35 m3汽油98#SF双层储罐1个，总罐容170m³②拆除现有3台2枪双油品和1台6枪双油品潜油泵型加油机，新建4台六枪三油品潜油泵型加油机(卡机联系式，油气回收型)。
本建设项目性质属于改扩建项目，根据《中华人民共和国环境保护法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理目录》(2017年9月1号施行）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日公布）的有关规定，项目属于“四十、社会事业与服务业，124，加油、加气站，新建、改扩建”，该建设项目应编制环境影响报告表。受阳江市江城区金海加油站中威分站委托，铁汉环保集团有限公司承担此次环境影响评价工作。
（二）项目内容
1、建设内容

阳江市江城区金海加油站中威分站位于广东省阳江高新区平岗农场路口南侧 ，原名为阳江市农垦集团建设的威力加油站，其中心地理坐标为E111.9110°，N21.7087°，厂区占地面积为1675.71m2，建筑面积466.18m2，主要建筑物有加油棚、站房、配电房、消防间、砂池。本项目是在现有油站的设计规模上进行改造，具体建设情况如下：

现有情况：站内原配有3台2枪双油品和1台6枪双油品潜油泵型加油机，单层罐其中汽油罐30m3x2个，柴油罐30m3x1个。年销售250t柴油，300t汽油。

本改造工程内容：①拆除现有单层罐其中汽油罐30m3x2个，柴油罐30m3x1个；新建50 m3 0#柴油SF双层储罐1个，50m3汽油92#SF双层储罐1个，35 m3汽油95#SF双层储罐1个，35 m3汽油98#SF双层储罐1个，总罐容170m³；②拆除现有3台2枪双油品和1台6枪双油品潜油泵型加油机，新建4台六枪三油品潜油泵型加油机(卡机联系式，油气回收型)。柴油油罐容积折半计算，则油罐总容积为145m3，为二级加油站，年销售500t柴油，600t汽油；③新建导流沟，应急池1个，输油管一套。

本项目改扩建前后设备、油罐容积及经营产品方案详见表1-1、表1-2及表1-3。
表1-1  改扩建前后设备一览表

序号

设备名称

单位

数量

备注

现有项目

改扩建后

变化量

1

30m3单层储油罐（90#汽油）

台

1
0
-1

/

2

30m3单层储油罐（97#汽油）

台

1
0
-1

/

3

30m3单层储油罐（0#柴油）

台

1
0
-1

/

4

50m3双层储油罐（0#柴油）

台

0
1
+1

/

5

50m3双层储油罐（92#汽油）

台

0
1
+1

/

6

35m3双层储油罐（95#汽油）
台

0

1

+1

/

7
35m3双层储油罐（98#汽油）

台

0

1

+1

/

8
双枪双油品潜油泵型加油机
台

3
0
-3

/

9
六枪双油品潜油泵型加油机
台

1
0
-1

/

10
六枪三油品潜油泵型加油机
台

0
4
+4
卡机联系式，油气回收型
11
潜油泵

台

2

3

+1

配套加油机发油
12
高液位报警装置

套

0

1

+1

监视、报警
13
双层罐（管）泄漏检测仪

台

0

1

+1

对双层罐（管）进行在线泄漏监测
14
防满溢阀

台

0

3

+3

防止卸油时油罐满溢，自动切断卸油作业
15
视频监控系统

套

0

1

+1

影像监控加油亭、油罐区及营业室
16
输油管

套

1
1
0
/

表1-2 改扩建前后油罐容积情况

序号

名称

容积（m3）

现有项目

改扩建后

变化量

1

0#柴油油罐
30
50
+20
2

90#汽油油罐
30
0
-30

3

97#汽油油罐
30
0
-30

4
92#汽油油罐
0
50
+50
5
95#汽油油罐
0

35
+35
6
98#汽油油罐
0
35
+35
表1-3  改扩建前后经营产品方案

序号

名称

销售油量（t/a）

现有项目

改扩建后

变化量

1

柴油

250
500
+250
2

汽油

300
600
+300
2、劳动定员及工作制度
项目改扩建前后员工人数均为6人，不在项目内食宿，实行3班8小时工作制，年工作365天。

本项目计划于2020年1月28日开工建设，预计在2020年2月28日竣工，计划总建设期为1个月。目前正在做施工前申请及各方协调等前期工作。

3、公用工程
（1）给排水

给水：该项目内所有用水由市政供水系统供给。

排水：本项目生活污水和地面冲洗水经一体化污水处理措施处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值后排放到旧涌。
（2）供电
本项目生产过程中以电能作为主要能源，由市政供电单位供给，项目不设发电机。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

（一）项目回顾性影响分析

本项目建设性质为改扩建，原有污染源主要为原项目运营过程中产生的卸油、储存、加油过程中挥发的非甲烷总烃、来往车辆产生的汽车尾气、生活污水、加油区地面冲洗废水、初期雨水、来往车辆等设备产生的噪声，生活垃圾，油罐产生的油泥等。

现有项目生产工艺流程及产污工序：
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工艺流程简述：

本项目采用常规的自吸式工艺流程。装载有成品油的汽车槽车通过软管和导管，将成品油卸入加油站地埋式贮油罐内，油罐车卸油采用密闭卸油工艺（配套建设油气回收系统），通过专用胶管与密闭卸油管道连接，进行自流卸油。
加油机本身自带的泵将油品由储油罐吸到加油机内，加油机发油采用自吸式油枪的配套加油工艺，埋地油罐内的油品由加油机自吸泵通过管道输送至加油机向机动车加油。

废气

现有项目污染源主要为原项目运营过程中产生的卸油、储存、加油过程中挥发的非甲烷总烃、来往车辆产生的汽车尾气。

（1）非甲烷总烃

根据《环境科学》中 2018 年 02 期中论文《北京城市副中心(通州区)加油站 VOCs 排放清单》（黄玉虎 胡玮李 贝贝 纪旋 肖宇 任碧琪 奏建平）中的油气排放系数和油气回收率，并参考《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中“A 类地区”和“B 类地区”的差异折算（卸油按 1.28 倍折算），非甲烷总烃的排放系数取0.12‰计算，现有项目年销售总量约550t/a，则现有项目非甲烷总烃产生量为0.0075kg/h，即0.066t/a。产生的非甲烷总烃经油气回收系统处理后排放，油气回收系统回收效率可达60%以上，非甲烷总烃排放量为0.0264t/a。现有项目无组织排放的非甲烷总烃满足《大气污染物排放限值》（DB466.5/27-2001）中表2中非甲烷总烃：周界外无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3，及《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的相关规定（油气排放处理装置的油气排放浓度≤25g/m3）。
（2）汽车尾气

本项目进出的汽车均会排放尾气，汽车尾气中主要污染物为CO、NOx、THC等，由于机动车需要熄火加油，车辆进出加油站行驶距离短，行驶时间少，产生的机动车尾气很少，呈无组织排放，况且地面停车场通风情况良好，不会造成尾气集结，不会对周围环境产生影响。

备用发电机废气
根据阳江市环境保护科学研究所编制的《威力加油站》环境影响报告表的内容可知，项目预计配备1台备用发电机，功率为10kW，作为停电时应急电源。实际上项目并未配备备用发电机。

2、废水

现有项目废水主要为工作员工及顾客产生的生活污水、地面冲洗废水和初期雨水。

（1）工作员工及顾客产生的生活污水、地面冲洗废水
现有项目配有工作人员6人，参照《广东省用水定额》（DB488.5T1461-2014）中规定，不在项目内食宿用水按40升/人·日计算，则员工生活用水量为0.24m3/d。使用卫生间顾客人数按25人/天计，用水量按10L/人次·天计，则用水量为0.25 m3/d。经核算，本项目总用水量0.49m3/d，全年运行365天，则全年用水量为178.85m3/a。排放系数按0.9计，则项目年排放废水0.44 m3/d（161m3/a），主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N，生活污水经一体化污水处理措施处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值后排放到旧涌。
（2）地面冲洗水

现有项目每月冲洗一次，用水量约4L/m2，加油区面积230m2，则冲洗用水量约为：11m3/a。其排污系数取0.9，则冲洗废水的排放量为9.9m3/a。主要污染物因子为SS（500mg/L）、石油类（20mg/L）。地面冲洗废水经一体化污水处理措施处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值后排放到旧涌。
（3）初期雨水

即将雨形成地面径流后10-15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点，初期雨水中主要污染因子为石油类以及路面泥沙。考虑暴雨强度与降雨历时的关系，假设日平均降雨量集中在降雨初期3h（180min）内，进而估算初期（前15min）雨水量，暴雨强度可按下述公式进行计算：
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据《环境影响评价技术导则》（HJ/2.3-93）中推荐值，本项目硬化地面（道路路面、人工建筑物屋顶等）的径流系数取0.9。根据项目所在地多年年均降雨量约2000mm，重现期2年。本项目集雨面积取加油罩棚及卸油场地，合计汇水面积400㎡，计算的该地区暴雨强度为397.19L/（s·ha），雨水流量14.30L/s，51.48m³/h，换算得初期雨水量为12.87m³/次。项目地区暴雨次数按25次/年计算，因此，初期雨水产生量约为321.75m³/a。
初期雨水含油少量的石油类、SS等，通过隔油沉淀池处理后，排入S277省道雨水沟，不会对周围环境产生明显影响。
本项目污水主要污染物产排情况如表2-1。

表2-1 项目污水主要污染物产排情况
生活污水（161m3/a）

名称

污水浓度(mg/L)

产生量(t/a)

排放浓度(mg/L)

排放量（t/a）

CODcr

300
0.048
90
0.014
BOD5
150
0.024
20
0.003
SS

200
0.032
60
0.010
NH3-N

25
0.004
10
0.002
地面冲洗废水

（9.9m3/a）
SS
500
0.005
60
0.0006
石油类

20
0.0002 

5
0.00005
初期雨水（321.75m3/a）
SS
200
0.064
100
0.03
石油类

8
0.003
4
0.0013
3、噪声

现有项目的主要噪声源为进出油站加油机动车发动机噪声、加油泵运行时产生的噪声，声级一般在50～75dB之间，采取降噪措施后，声级可下降10～30dB之间。现有项目主要噪声源及降噪措施见表2-2。

表2-2 现有项目主要噪声源及降噪措施

序号

声源设备

声级

台数

噪声控制措施

降噪效果

1

加油车辆

50～75
——

控制车速、距离衰减、绿化吸收

15～20

2

加油泵

50～55

——

距离衰减、绿化吸收

15～20

现有项目的噪声得到有效的消减，边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)2类标准。
4、固体废物
（1）生活垃圾

现有项目员工人数为6人，年工作365天，垃圾产生量以0.5kg/d.人计，产生量为3kg/d，每年产生1.095t/a；加油站有一定的流动人口，类别分析，顾客产生的生活垃圾量约为5t/a，则总的生活垃圾产生量为6.1t/a。生活垃圾分类收集后，全部由环卫部门统一收集运往垃圾处理场集中处理。

（2）油泥和油罐
储油罐长时间使用后底部会产生少量油泥，油泥产生量约为0.001t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行），项目产生的油泥属于“废矿物油废物与含矿物油废物”，编号为HW08，本项目油泥不私自清理，在更换油罐时连油泥和油罐一起由总公司回收处置。

（3）初期雨水含油污泥

由上文可知，本项目初期雨水经隔油沉淀池处理后排入S277省道雨水沟，隔油隔渣池会产生含油污泥，污泥量约为0.03t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行），项目产生的油泥属于“废矿物油废物与含矿物油废物”，编号为HW08，本项目初期雨水含油污泥集中收集后暂存于危废暂存间再委托有处理资质的单位处理。
含油抹布

根据建设单位实际运营情况，含油抹布年产生量约为0.1t，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行）可知，含油抹布属于危险废物，编号为HW08，集中收集后暂存于危废暂存间再委托有处理资质的单位处理。

现有项目已在西北边建设一个8㎡的危废暂存间，危废暂存间已做好防渗、消防等安全防范措施，存储区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单的要求建设和维护使用，建设单位严格遵守有关危险废物的储存规定，已建立完善的管理制度和按广东省《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移记录。

现有项目污染物排放情况汇总

现有项目污染物排放情况汇总见表2-3。

表2-3 现有项目污染物排放情况汇总
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   内容
类型
排放源
（编号）
污染物名称
防治措施

处理后排放浓度及

排放量（单位）
大

气

污

染

物

卸油、加油、储油区
非甲烷总烃
安装油气回收系统对油气进行回收

0.0264t/a
汽车尾气

CO、THC、NOx
少量，无组织排放
少量，无组织排放
水

污

物

染

生活污水161t/a

CODcr

经一体化污水处理措施处理后排放到旧涌
0.014t/a
BOD5
0.003t/a
SS

0.010t/a
NH3-N
0.002t/a
地面冲洗废水

9.9t/a
SS

经一体化污水处理措施处理后排放到旧涌
0.0006t/a
石油类

0.00005t/a
初期雨水（321.75m3/a）
SS
0.03
石油类
0.0013
固

体

废

弃

物

日常生活办公
生活垃圾
委托环卫部门定期清理
6.1t/a

清理油罐
油泥
本项目油泥不私自清理，在更换油罐时连油泥和油罐一起由总公司回收处置。
0t/a

隔油沉淀池

初期雨水含油污泥

委托有处理资质的单位处理

0t/a
日常办公
含油抹布
委托有处理资质的单位处理

0t/a
噪
声

进出油站加油机动车发动机噪声、加油泵运行时产生的噪声

设备噪声

墙体隔音、控制车速、距离衰减、绿化吸收
昼间≤60 dB(A)

夜间≤50 dB(A)

（二）项目周边主要的污染源情况与区域主要环境问题：    

本项目位于阳江高新区平岗农场路口南侧，西北面为林地，东北面为277省道，东南面为钱大妈饭店，西南面为小区绿化地。

周边污染源情况与主要环境问题：

1、周边道路汽车尾气以及道路扬尘污染大气环境。




二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置
本项目选址位于阳江高新区平岗农场路口南侧 。项目地理位置示意图见附图1。阳江市地处广东省西南沿海，紧邻珠三角，扼粤西要冲，位于北纬21°28’45”~22°41’02”，东经111°16’35”~112°21’51”，东西长112.5公里，南北距132.75公里，陆路距广州247公里，距湛江230公里，距珠海160公里。水路距香港143海里，距澳门129海里。东与江门市的恩平、台山市交界，北同云浮市的罗定市、新兴县及茂名市的信宜市接壤，西接茂名市的高州市、电白县，南临南海。

2、地质地貌

阳江市地处丘陵地带，境内地势北高南低，向南海部倾斜，山地约占全市总面积的42.7％，丘陵约占26.0％，冲积及海积平原约占22.17％，其他占9.1％，市域内大小山脉11条，最高山峰鹅凰嶂海拔1337.6米，大水溪涌33条，主要河流为漠阳江，漠阳江游冲积平原和漠阳江、那龙河汇合成的三角洲是市内最大的平原。

3、气候与气象

阳江市处于华南暴雨中心，台风登录频繁，多次造成灾害。阳江市属亚热带海洋性气候，气候温暖，夏季炎热多雨，降雨量年内分配不均匀，汛期占年雨量84％，台风每年向本地区频频侵袭与登陆，形成台风暴潮，因此漠阳江防洪不容忽视，根据阳江气象局的资料统计得各气象特征如下：

气温：多年平均气温22.4℃；

历年极端最高气温：37.5℃；

历年极端最低气温：-1.4℃；

多年平均气压：1010hpa；

多年平均相对湿度：81%；

多年平均降雨量：2344.0mm；

多年平均蒸发量：1802.8mm；

多年平均日照小时：1866.5h；

多年平均雨天数：158.2d；

多年平均雾天数：13.5d；

多年平均雷暴雨天数：88.1天；

多年平均大风天数：3.7d；

多年年平均风速：3.1m/s；

全年无霜期天数：358d；

历年最大日降雨量：605.3mm（2001年6月8日）；

历年最大1小时降雨量：127.5mm；

历年10分钟最大降雨量：41.8mm；

三十年一遇设计风速：40.0m/s（1974年7月22日）。

4、河流水文特征

阳江市河流纵横，主要是漠阳江水系，除漠阳江干流外，集水面积超过100平方公里的一级支流有11条，包括云霖河、那乌河，平中河、西山河、蟠龙河、罂煲河、潭水河、轮水河、那龙河、大八河、车田河；二级支流6条；三级支流1条。

漠阳江：是阳江市境内的主要河涌，交错遍布全境，漠阳江干流全长199公里，发源于阳春市北部西面云廉底西南，流经河朗、春湾、春城、岗美等镇，然后流入阳东县，经北津港流入南海，河宽为250m~500m，水深为3~5m，多年平均径流量为88.2亿平方公量。漠阳江干流从阳东县双捷镇的新塘断面以下为感潮河段，受南沙潮汐的影响，为混合型不规则半日潮。历年水位为0.68m，涨潮最高水位1.8m，最高洪水水位4.18m，枯水期易受上溯潮汐影响。从双捷圩下11公里处的新洲村漠阳江干流分为东西两支流，西干流全长29公里，东支流全长25公里，在南海边缘北津港再度合流归南海。双捷的新洲村以下的是漠阳江河网区，水道纵横交错，地势低洼，土壤肥沃。

漠阳江流域水地下资源丰富，高山与丘陵区地下水主要以基岩裂隙水和岩溶水为主，三角洲平原区地下水类型以孔隙水为主，全年多年平均浅层地下水资源为22.3亿立方米。

5、植被和生物多样性

阳江市的植被为常绿阔叶林、季雨林，有热带、亚热带植物混生，原始植被已经消失，主要的次生植被有松科、杉科、豆科等。农作物有水稻、甘蔗、木薯、花生等，水果有香蕉、龙眼、荔枝、番石榴、黄皮、菠萝蜜、木瓜、杨桃等。

本项目周边 500m 范围内无名胜古迹、无文物保护单位。

	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): 

广东省阳江高新技术产业开发区是经广东省人民政府批准成立的省级高新技术产业开发区, 是阳江市人民政府派出机构, 区镇合一后，对辖区内的经济和社会事务实行统一领导、统一管理，行使市一级管理权和行政审批权。

阳江高新区辖区内总人口约10万人，总面积约213平方公里（含平岗农场约18平方公里），规划园区开发的建设用地约60平方公里，由港口工业园、福冈工业园、平东工业园、平冈镇中心区等组成，平冈镇下辖23个村（居）委会。

2008年，按省委、省政府“双转移”工作部署，广州市与阳江市共建广州（阳江）产业转移园，2013年，珠海市与阳江市共建珠海（阳江）产业转移园。产业转移园面积21.8平方公里（含江城银铃2.6平方公里），先后获得省级示范性转移工业园、省食品药品专业性工业园和省十大重点园区的称号，2012至2015年连续四年在省产业转移园区考核中被评为“优秀”。

高新区位置优势明显，阳江紧靠珠三角核心区，距广州210公里，距湛江230公里，广湛高速公路、沿海高速公路、云阳高速、325国道、三茂铁路和阳阳铁路直通园区，区内阳江港是国家一类对外开放口岸，阳江港自然条件十分优越，天然航道深，避风条件好，不会淤积，目前5万吨级船舶可随时进出，乘潮可进出7至8万吨船舶，10万吨航道疏浚后，可通航10-15万吨船舶。高新区片区码头岸线约10公里，规划建设63个码头泊位，建成后年吞吐量可达1亿吨。目前已建成1万至10万吨码头泊位10个，在建筹建3万至10万吨泊位15个，2016年吞吐能力2340万吨。
2016年，区总体经济发展势头较好，主要经济指标增速平稳。全区规模以上工业总产值达392.8亿元，增长5.19%，地区生产总值（GDP）完成97.29亿元，同比增长4.2%，规模以上工业增加值73.8亿元，同比增长4.46%。全年完成固定资产投资24.53亿元，实现地方一般公共预算收入完成3.4亿元，完成进出口3.39亿美元。目前已形成金属材料及制品、食品加工、新材料新能源等产业，重点企业有广青科技公司、世纪青山镍业公司、翌川科技公司、嘉吉粮油公司、明轩玻璃公司等。现园区重点打造高端不锈钢生产基地、先进装备制造业基地、高端纸业生产基地、食品药品生产基地、新材料新能源生产基地、大宗商品仓储物流基地等各大产业基地。



三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

建设项目环境功能属性见表3-1：

表3-1  项目选址附近环境功能属性

项目

功能区类别

水环境功能区

根据《广东省地表水环境功能区划》[粤环〔2011〕14号]，旧涌水功能区划为Ⅲ类水质区，水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准。
地下水环境功能区划
粤西桂南沿海诸河阳江沿海地质灾害易发区，执行《地下水质量标准》（ GB/T14848-2017）Ⅲ标准
大气环境

二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单
声环境

项目地处于2、4a声功能区，项目东北面边界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准的要求，其他边界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求
是否基本农田保护区

否

是否风景保护区、特殊保护区

否

是否水库库区

否

是否城市污水处理厂集水范围

否
是否为水源保护区

否

是否管煤气管道网区

否

1、环境空气质量状况

根据《阳江市大气环境功能区划》，本项目所在区域属二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单(生态环境部公告，2018年第29号)。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目大气环境影响评价等级为二级，环境质量调查内容为：调查项目所在区域环境质量达标情况；调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。

项目所在区域环境质量达标情况利用所在区域的环境质量状况公报进行分析：根据《阳江市环境监测季报》2018年第1~4季度统计结果（见附件11），2018年度市区环境空气质量监测有效天数365天，环境空气质量指数（AQI）达标天数为332天（其中优196天，占53.7%，良138天，占37.8%），达标率为91.5%；超标天数为33天，超标率为8.5%，其中轻度污染30天，中度污染3天。根据全年统计数据结果，除臭氧、细颗粒物（PM2.5）两项指标外，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物（PM10）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）浓度限值二级标准。综上，2018年年度阳江市区区域为非达标区。

表3-2  项目所在区域2018年第一至第四季度的环境空气质量监测数据    单位：μg/m3 
序号
污染物
评价指标
季均浓度值
标准值
达标情况
1

SO2

第一季度

年平均浓度

8

60

达标

第二季度

9

达标

第三季度

8

达标

第四季度

10

达标

2

NO2

第一季度

年平均浓度

22

40

达标

第二季度

15

达标

第三季度

14

达标

第四季度

27

达标

3

CO

第一季度

24小时平均浓度

1.2

4

达标

第二季度

1.1

达标

第三季度

0.7

达标

第四季度

1.3

达标

4

O3

第一季度

日最大8小时平均浓度

150

160

达标

第二季度

124

达标

第三季度

76

达标

第四季度

173

不达标

5

PM10

第一季度

年平均浓度

53

70

达标

第二季度

36

达标

第三季度

28

达标

第四季度

56

达标

6

PM2.5

第一季度

年平均浓度

43

35

达标

第二季度

21

达标

第三季度

18

达标

第四季度

35

达标

根据《阳江市环境空气质量达标攻坚规划》，阳江市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施后，在2020年底前实现空气质量6项主要污染物（二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧）全面达标。

根据《阳江市环境空气质量达标攻坚规划》，区域环境空气不达标指标臭氧（O3-8小时第90分位数浓度）及细颗粒物（PM2.5年均浓度）预期可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二级标准要求。 

2、地表水环境质量状况

本项目所在区域地表水水体属于旧涌，根据《广东省地表水环境功能区划》[粤环(2011)14号]的区划，旧涌属Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，本次评价委托阳江市人和检测技术有限公司于2019年10月11日~2019年10月12日对旧涌水环境质量现状检测数据，监测断面见表3-3、监测结果见表3-4。
 表3-3 地表水环境现状监测断面情况      
监测

项目
监测

参数
监测

频次
监测

位置
监测

点数
地表水
水温、pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、SS、石油类、LAS、

粪大肠菌群
连续2天

每天1次
W1：（E111.9148°，N21.7040°）
W2：（E111.9131°，N21.7061°）
W3：（E111.9197°，N21.7093°）
3
表3-4 旧涌水质监测因子监测结果及评价       
监测日期
监测项目
监测结果
标准值
单位
W1
W2
W3
2019-10-11
pH
7.16
7.13
7.11
6~9
无量纲
CODcr
32
38
35
≤20
mg/L
BOD5
3.6
3.2
3.5
≤4
mg/L
悬浮物
25
22
27
-- 
--
氨氮
1.56
1.51
1.48
≤1.0
mg/L
石油类*
0.02
0.04
0.03
≤0.05
mg/L
总磷
0.18
0.15
0.16
≤0.2
mg/L
粪大肠菌群
26000
22000
27000
≤10000
个/L
水温
26.5
26.3
26.2
--
℃
DO
4.5
4.3
3.8
≥5
mg/L
LAS
0.08
0.11
0.07
≤0.2
mg/L
2019-10-12
pH
7.16
7.18
7.14
6~9
无量纲
CODcr
37
34
32
≤20
mg/L
BOD5
3.8
3.3
3.6
≤4
mg/L
悬浮物
24
28
25
-- 
--
氨氮
1.42
1.51
1.54
≤1.0
mg/L
石油类*
0.04
0.03
0.02
≤0.05
mg/L
总磷
0.16
0.14
0.17
≤0.2
mg/L
粪大肠菌群
27000
28000
22000
≤10000
个/L
水温
26.2
26.6
26.7
--
℃
DO
3.6
4.3
3.8
≥5
mg/L
LAS
0.09
0.07
0.12
≤0.2
mg/L
监测结果表明：该项目附近地表水监测指标CODcr、氨氮不符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水质标准的要求，其他地表水监测指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水质标准的要求，说明项目所在区域水环境质量一般。
3、地下水环境质量状况
根据《广东省地下水功能区划》（粤水资源[2009]19号）项目所在区域属于粤西桂南沿海诸河阳江沿海地质灾害易发区，地下水水质保护级别为《地下水质量标准》（ GB/T14848-2017）中的Ⅲ类，水位为维持较高水位,沿海水位始终不低于海平面。本次评价委托阳江市人和检测技术有限公司于2019年10月11日~2019年10月12日对项目附近水环境质量现状检测数据，监测断面见表3-5、监测结果见表3-6。
 表3-5 地下水环境现状监测断面情况      
监测

项目
监测

参数
监测

频次
监测

位置
监测

点数
地下水
地下水位、PH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、铅、铁、锰、六价铬、镉、汞、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、钾、钠、钙、镁、硫酸盐、氯化物苯、甲苯、乙苯，邻二甲笨、对二甲苯
连续2天

每天1次
D1：（E111.917205°，N21.714617°）
D2：（E111.916639°，N21.714999°）
D3：（E111.916895°，N21.71439°）
3
表3-6 地下水水质监测因子监测结果及评价       
监测日期
监测项目
监测结果
标准值
单位
D1
D2
D3
2019-10-11
地下水位
6
5
7
--
米
pH
6.97
6.94
6.95
6.5≤pH≤8.5
无量纲
氨氮
0.33
0.36
0.38
≤0.50
mg/L
硝酸盐
2.16
2.10
2.13
≤20.0
mg/L
亚硝酸盐
0.416
0.413
0.422
≤1.00
mg/L
挥发性酚类
ND
ND
ND
≤0.002
mg/L
氰化物
ND
ND
ND
≤0.05
mg/L
砷
ND
ND
ND
≤0.01
mg/L
铅
ND
ND
ND
≤0.01
mg/L
铁
ND
ND
ND
≤0.3
mg/L
锰
ND
ND
ND
≤0.10
mg/L
六价铬
ND

ND

ND

≤0.05
mg/L
镉
ND

ND

ND

≤0.005
mg/L
汞
ND

ND

ND

≤0.001
mg/L
总硬度
162
165
161
≤450
mg/L
溶解性总固体
388
372
375
≤1000
mg/L
高锰酸盐指数
1.7

1.9

1.6

--
mg/L
总大肠菌群
ND

1

1

≤3.0
MPN/100ml
硫酸盐
36

34

37

≤250
mg/L
氯化物
58

55

50

≤250
mg/L
苯*
ND

ND

ND

≤10.0
μg/L
甲苯*
ND

ND

ND

≤700
μg/L
乙苯*
ND

ND

ND

≤300
μg/L
邻二甲笨*
ND

ND

ND

--
μg/L
对二甲苯*
ND

ND

ND

--
μg/L
2019-10-12
地下水位
6
5
7
--
米
pH
6.92
6.96
6.93
6.5≤pH≤8.5
无量纲
氨氮
0.35
0.32
0.38
≤0.50
mg/L
硝酸盐
2.11
2.18
2.15
≤20.0
mg/L
亚硝酸盐
0.415
0.412
0.417
≤1.00
mg/L
挥发性酚类
ND
ND
ND
≤0.002
mg/L
氰化物
ND
ND
ND
≤0.05
mg/L
砷
ND
ND
ND
≤0.01
mg/L
铅
ND
ND
ND
≤0.01
mg/L
铁
ND
ND
ND
≤0.3
mg/L
锰
ND
ND
ND
≤0.10
mg/L
六价铬
ND

ND

ND

≤0.05
mg/L
镉
ND

ND

ND

≤0.005
mg/L
汞
ND

ND

ND

≤0.001
mg/L
总硬度
163
161
165
≤450
mg/L
溶解性总固体
376
383
388
≤1000
mg/L
高锰酸盐指数
1.9

1.8

1.9

--
mg/L
总大肠菌群
ND

ND

1

≤3.0
MPN/100ml
硫酸盐
38

35

34

≤250
mg/L
氯化物
56

53

52

≤250
mg/L
苯*
ND

ND

ND

≤10.0
μg/L
甲苯*
ND

ND

ND

≤700
μg/L
乙苯*
ND

ND

ND

≤300
μg/L
邻二甲笨*
ND

ND

ND

--
μg/L
对二甲苯*
ND

ND

ND

--
μg/L
监测结果表明：该项目附近地下水监测指标符合《地下水质量标准》（ GB/T14848-2017）中的Ⅲ类的要求，说明项目所在区域地下水环境质量良好。
4、声环境质量状况

项目位于阳江高新区平岗农场路口南侧 ，东面为277省道，因此项目东面边界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准的要求，其他边界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。本次评价委托阳江市人和检测技术有限公司于2019年6月10日~2019年6月11日对项目附近水环境质量现状检测数据，监测结果详见表3-7：     

       表3-7 项目所在地环境噪声监测结果              单位：Leq：dB（A）
时间

序号
测点位置
监测结果Lep[dB(A)]

昼间
夜间
1

2019-06-10
项目东边界1米处
68.5
53.6
2019-06-11
68.8
54.2
2

2019-06-10
项目南边界1米处
58.9
48.5
2019-06-11
58.6
47.8
3

2019-06-10
项目西边界1米处
57.2
47.3
2019-06-11
57.6
47.1
4

2019-06-10
项目北边界1米处
59.2
48.8
2019-06-11
59.1
48.4
    由监测结果可知，项目东北面边界声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准的要求，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；其他边界均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

5、土壤质量现状

为了解本项目所在地土壤质量现状，广州中科检测技术服务有限公司于2019年 09月 19日对本项目进行土壤取样检测，监测点位布置情况见下表：
表 3-8 土壤监测点位布置情况表
样品编号

采样地点

采样深度

s20190919001
林地表层样品点位1
0-0.2m
s20190919002
绿化地表层样品点位2
0-0.2m
s20190919003
项目内表层样品点位3
0-0.2m
s20190919004
项目内表层样品点位4
0-0.2m
s20190919005
项目内表层样品点位5
0-0.2m
s20190919006
项目内表层样品点位5柱状样1米处
1m
s20190919007
项目内表层样品点位5柱状样2米处
1m
s20190919008

项目内表层样品点位5柱状样3米处

1m
土壤质量现状检测结果如下：

表 3-9 土壤质量现状检测结果

分析结果

实验室编号

IB0467T0101S
IB0467T0201S
IB0467T0301S
IB0467T0401S
样品原标识

林地表层样品点位1
s20190919001
绿化地表层样品点位2

s20190919002

项冃内表层样品点位3

s20190919003

项冃内表层样品点位4

s20190919004

釆样日期

/

/

/

/

样品接收日期

2019.09.25
2019.09.25
2019.09.25
2019.09.25
分析指标

方法

GB 36600-2018 第二类用地筛选值
检出限
单位
土壤
土壤
土壊
土壤
铜

HJ491-2019
18000

1

mg/kg
14
16
4
89
铅

GB/T17141-1997
800

0.1
mg/kg
79.6
40.1
53.5
45.2
镉
GB/T 17141-1997
65
0.01
mg/kg
0.36
0.02
0.37
0.01
镍

HJ 491-2019
900

3

mg/kg
7

7

8

8

砷

GB/T 22105.2-2008
60
0.01
mg/kg
3.65
2.83
3.53
1.94
汞
GB/T 22105.1-2008
38
0.002
mg/kg
0.027
0.025
0.040
0.051
六价铭

HJ 687-2014
5.7
2

mg/kg
ND
ND
ND
ND
续表 3-10 土壤质量现状检测结果

分析结果

实验室编号

IB0467T0101S
IB0467T0201S
IB0467T0301S
IB0467T0401S
样品原标识

项冃内表层样品 点位5
s20190919005

项冃内表层样品 点位5柱状样1米处 s20190919006

项冃内表层样品 点位5柱状样2米处 s20190919007

项冃内表层样品 点位5柱状样3米处

s20190919008

釆样日期

/

/

/

/

样品接收日期

2019.09.25
2019.09.25
2019.09.25
2019.09.25
分析指标

方法

GB 36600-2018 第二类用地筛选值
检出限
单位
土壤
土壤
土壊
土壤
铜

HJ491-2019
18000

1

mg/kg
7
14
12
10
铅

GB/T17141-1997
800

0.1
mg/kg
36.5
37.7
29.7
31.5
镉
GB/T 17141-1997
65
0.01
mg/kg
0.37
0.01
0.01
0.04
镍

HJ 491-2019
900

3

mg/kg
12

10

11

12

砷

GB/T 22105.2-2008
60
0.01
mg/kg
3.67
11.7
8.06
15.0
汞
GB/T 22105.1-2008
38
0.002
mg/kg
0.030
0.047
0.044
0.048
六价铭

HJ 687-2014
5.7
2

mg/kg
ND
ND
ND
ND
由上表和附件8可知，该项目及附近土壤监测指标符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（实行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值的要求，说明项目所在区域土壤环境质量良好。

6、生态环境质量状况

建设项目位于阳江高新区平岗农场路口南侧 ，该项目地块处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。
主要环境保护目标：（列出名单及保护级别）：
1、项目环境空气保护目标为项目周围现有空气质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。

2、项目水环境保护目标为旧涌，保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。
3、本项目地下水环境属于粤西桂南沿海诸河阳江沿海地质灾害易发区，地下水质保护级别为《地下水质量标准》（ GB/T14848-2017）中的Ⅲ类。
4、项目声环境功能保护目标为场界周围声环境质量，北面边界保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他边界保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
根据调查，在本项目周围尚未发现文物、名胜古迹及有特殊价值的自然景观和珍稀动植物物种等需要特殊保护的对象。本次评价的主要环境保护目标见表附图3。

表3-11  主要环境保护目标
名称

保护对象

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

平岗农场

办公楼

大气环境二级

声环境2类

西面

约16m

黄涌

村庄

大气二级

西北面

约567m

北边居民区

商住

大气二级

北面

约523m

沙坡尾

村庄

大气二级

东南面

约625m

三间屋

村庄

大气二级

东南面

约829m

沙旺

村庄

大气二级

东

约909m

旧涌
Ⅲ类水体
地表水环境Ⅲ类
北面
约346m



四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、本项目所在区域SO2、NO2、PM10、O3、CO、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。
表4-1   环境空气质量标准（摘录）  单位：mg/m3

污染物名称

取值时间

浓度限值
单位

标准详解
SO2
年平均

60
µg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

中二级标准及其修改单
24小时平均

150
1小时平均

500
NO2
年平均
40
24小时平均

80
1小时平均

200
CO
24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

10
O3
日最大8小时平均
160
µg/m3
1小时平均
200
PM10
年平均
70
24小时平均

150
PM2.5
年平均
35
24小时平均

75
2、本项目所在地地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准；
表4-2  地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH粪大肠菌群除外）
项目
pH

CODcr
BOD5
氨氮
SS
Ⅲ标准值
6.0～9.0

≤20
≤4
≤1.0
/
项目
DO
TP
挥发酚
六价铬
粪大肠菌群
Ⅲ标准值
≥5
≤0.2
≤0.005
≤0.05
≤10000
3、项目所在地地下水环境执行《地下水质量标准》（ GB/T14848-2017）中的Ⅲ类中的Ⅲ类标准。

表4-3  地下水环境质量标准    单位:mg/L(pH值除外)
序号
项目
Ⅲ类标准
1

PH值
6.5≤PH≤8.5

2

总硬度（以CaCO3计）
≤450

3

硫酸盐
≤250

4

氨氮
≤0.5

5

硝酸盐
≤20

6

亚硝酸盐
≤1.0

7

六价铬
≤0.05

8

氟化物
≤1.0

9

铁
≤0.3

4、项目东北面边界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准；其他边界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 

表4-4  声环境质量标准          单位: dB（A）

类别

昼间

夜间

2类标准

≤60

≤50

4a类标准
≤70

≤55


	污
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物

排

放

标

准
	1、大气污染物排放标准

本项目在卸油、储油品存、加油过程中有少量油气产生，主要为非甲烷总烃，加油站周界浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，即非甲烷总烃周界外浓度最高点≤4.0mg/m3。

项目回收装置回收的油气由油罐车运回油库进行回收处理，油库处理装置的油气执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)：油气排放浓度≤25g/m3，排放口距地面高度应不低于4m。

表 4-5 废气排放标准

废气类型

适用标准

标准值

污染物

最高允许排放浓度

烟囱高度
（m）

最高允许排放速率

（kg/h）

无组织排放监控浓度限值

mg/m3
无组织排放

广东省地方标准《大气污染物排放限值》

（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控

浓度限值

非甲烷总烃

/
/
/
4.0

油气

《加油站大气污染物排放标准》

（GB20952-2007）

油气排放浓

度
25g/m3
≥4

/
/
气液比（X）

1.0≥X≥1.2

表 4-6
加油站油气回收管线液阻最大压力限值

通入氮气流量 L/min

最大压力 Pa

18.0

40

28.0

90

38.0

155

表 4-7
加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值

储罐油气空间 L

受影响的加油枪数

1～6

    7～12

13～18

19～24

>24
1893

182

172

162

152

142

2082

199

189

179

169

159

2271

217

204

194

184

177

2460

232

219

209

199

192

2650

244

234

224

214

204

2839

257

244

234

227

217

3028

267

257

247

237

229

3217

277

267

257

249

239

3407

286

277

267

257

249

3596

294

284

277

267

259

3785

301

294

284

274

267

4542

329

319

311

304

296

5299

349

341

334

326

319

6056

364

356

351

344

336

6813

376

371

364

359

351

7570

389

381

376

371

364

8327

396

391

386

381

376

9084

404

399

394

389

384

9841

411

406

401

396

391

10598

416

411

409

404

399

11355

421

418

414

409

404

13248

431

428

423

421

416

15140

438

436

433

428

426

17033

446

443

441

436

433

18925

451

448

446

443

441

22710

458

456

453

451

448

26495

463

461

461

458

456

30280

468

466

463

463

461

34065

471

471

468

466

466

37850

473

473

471

468

468

56775

481

481

481

478

478

75700

486

486

483

483

483

94625

488

488

488

486

486

注：如果各储罐油气管线连通，则受影响的加油枪数等于汽油加油枪总数。否则，仅统计通过

油气管线与 被检测储罐相联的加油枪数。

2、噪声排放标准

项目东北面边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类排放限值，即昼间≤70B(A)，夜间≤55B(A)；其他边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值，即昼间≤60B(A)，夜间≤50dB(A)。
3、固体废物控制标准
固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》的相关规定，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001，2013年修改单），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001，2013年修改单）。

	总

量

控

制

指

标
	根据广东省环境保护厅《关于印发广东省环境保护“十三五”规划的通知》（粤环【2016】51号）的要求，确定项目纳入总量控制的污染物为：

①大气污染物指标：项目建成后，建议VOCs总量控制指标为0.0132t/a（无组织排放）。



五、工程分析

	工艺流程简述(图示):  
[image: image27.jpg]






图5-1施工期施工流程
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图5-2运营期生产工艺流程

工艺流程简述：

封闭的油罐车通过卸油口将油卸入埋地油罐中，在油罐车卸油的同时，排出的汽油油气通过专门排汽口（密闭卸油油气回收系统）回收到油罐车，在此过程中形成一个密闭循环式卸油和油气回收过程，完成卸油过程。埋地油罐通过潜油泵把油送到加油机，加油机按计量方式通过加油枪（带有油气回收装置的加油枪）把油加到汽车的邮箱上，从汽车的油箱里排出的油气通过加油枪的特殊（气液比）装置，并通过真空泵（防爆）和油气回收管路按一定的坡度回收到埋地油罐中，在此过程中形成一个密闭循环式加油和油气回收过程，完成加油。
主要污染工序：

（一）施工期污染工序：

本改扩建项目预计于2020年1月28日开工建设，预计在2020年2月28日竣工，计划总建设期为1个月。本项目施工期间施工现场不设置工棚，且不安排食宿。因此，项目施工期主要的环境影响为施工扬尘、机械尾气、施工噪声、施工废水、各类废弃物和建筑垃圾等。

1、施工期废气：

（1）场地扬尘

 本项目施工扬尘主要来源于地基开挖、运输车辆、临时堆场以及土石方、建筑垃圾装卸场等。扬尘的影响范围较广，主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场，尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该区域及周围附近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。扬尘的起尘量与许多因素有关，影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速、施工场地车流量、施工队文明作业程度和管理水平等。
（2）施工机械及运输车辆排放的尾气 

施工机械及运输车辆排放的尾气的主要污染物为CO、NOX、THC等，施工机械在怠速滞行、发动时尾气产生量较大，机动车尾气的排放高度一般处于人的呼吸带，对人体健康会造成一定的危害。
2、施工期废水

（1）施工废水

施工期产生的废水主要来自于施工现场清洗，混凝土养护等过程，废水中基本无有害有毒的物质，主要污染物为SS、CODcr、NH3-N、BOD5等。施工期生产废水如果未经处理直接排放，废水中的泥砂还可能造成排污管道淤塞。本项目施工废水经场区沉淀池处理后回用于现场抑尘。

（2）施工期生活污水
拟建工程施工人员预计为10人左右，施工人员食宿等需求均拟在附近住宅区解决，生活污水纳入到当地生活污水处理系统，故施工营地不产生施工人员生活污水。
3、施工期噪声

建设项目噪声主要来自施工机械以及各种运输车辆，据预测，施工期间其施工场界的噪声达到76～95dB（A）。

4、施工期固废

（1）工程弃方：本工程挖方总量约5m3，主要来自基坑开挖，全部用于油罐地基回填，不会产生弃方。

（2）建筑垃圾：主要为拆除的旧油罐和废油渣及建筑施工过程中平整场地、开挖基础会产生少量的余泥，此外还会产生少量砖石，余泥及砖石等运往当地政府指定的建筑垃圾堆放点，旧油罐及废油渣应交回总公司回收处理。
（3）生活垃圾：项目施工人员10人，产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计算，施工期预计为1个月（按30天计算），则产生的生活垃圾量为150kg。

（二）营运期主要污染工序：
1、废气

本改扩建项目运行期大气污染物主要为卸油、储存、加油过程中挥发的非甲烷总烃，汽车尾气，本改扩建项目不设备用发电机。 

（1）非甲烷总烃

该项目对大气环境的污染，主要是卸油、储存、加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进人大气环境，从而引起对大气环境的污染。主要以非甲烷总烃的形式排放。 

该项目加油系统的损耗主要来源于两个方面：一是保管损耗，指油品在贮存过程中的损耗；二是发油损耗，主要为油品的出卖损耗，油品从加油机装入汽车油箱时产生的损耗。在以上两个方面操作的损耗中，油品损耗具体表现形式主要为蒸发损耗和残漏损耗。蒸发损耗是指在气密性良好的容器内按规定的操作规程进行储存、卖油过程中，由于油品表面汽化而造成数量的减少现象，它包括大呼吸（向油罐车卸油操作时，向环境排放非甲烷总烃过程）和小呼吸（油品储存期间，因昼夜温差而向环境排放非甲烷总烃过程）以及加油作业损失。残漏损耗指在储存、出卖过程中，储罐、加油机管道等的粘附，因为不可避免地存在少量余油不能卸净和难以避免的跑冒滴漏现象。 

根据《环境科学》中2018年02期中论文《北京城市副中心(通州区)加油站 VOCs 排放清单》（黄玉虎 胡玮李 贝贝 纪旋 肖宇 任碧琪 奏建平）中的油气排放系数和油气回收率，并参考7中“A 类地区”和“B 类地区”的差异折算（卸油按 1.28 倍折算），非甲烷总烃的排放系数取0.12‰计算，本项目改扩建后新增的年销售量约550t/a，非甲烷总烃的排放系数取0.12‰计算，则非甲烷总烃产生量为0.0075kg/h，即0.066t/a。产生的非甲烷总烃经油气回收系统处理后排放，油气回收系统回收效率可达90%以上，非甲烷总烃排放量为0.0066t/a。本项目改扩建后无组织排放的非甲烷总烃满足《大气污染物排放限值》（DB466.5/27-2001）中表2中非甲烷总烃：周界外无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3，及《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的相关规定（油气排放处理装置的油气排放浓度≤25g/m3）。
（2）汽车尾气：

本项目改扩建后进出的汽车均会排放尾气，汽车尾气中主要污染物为CO、NOx、THC等，由于机动车需要熄火加油，车辆进出加油站行驶距离短，行驶时间少，产生的机动车尾气很少，呈无组织排放，况且地面停车场通风情况良好，不会造成尾气集结，不会对周围环境产生影响。
2、废水

本项目改扩建后不新增工作员工及加油区面积，则本项目没有新增废水。
3、噪声

本改扩建项目噪声源主要为加油车辆进出油站产生的噪声以及加油泵运行时产生的噪声。噪声级约为55~75dB（A）。

4、固废

本项目改扩建后工作人员数量不变，不会新增生活垃圾，主要固体废物为储油罐长时间使用后底部会产生少量的油泥，隔油沉淀池产生的含油污泥和含油抹布。
油泥

油泥产生量约为0.001t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行），项目产生的油泥属于“废矿物油废物与含矿物油废物”，编号为HW08，建设单位应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001/XG1-2013）要求建设危险废物贮存间，本项目油泥不私自清理，在更换油罐时连油泥和油罐一起由总公司回收处置。
（2）初期雨水含油污泥

本项目初期雨水经隔油沉淀池处理后排入S277省道雨水沟，隔油隔渣池会产生含油污泥，污泥量约为0.03t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行），项目产生的油泥属于“废矿物油废物与含矿物油废物”，编号为HW08，本项目初期雨水含油污泥集中收集后暂存于危废暂存间再委托有处理资质的单位处理。
（3）含油抹布

本项目含油抹布年产生量约为0.1t，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行）可知，含油抹布属于危险废物，编号为HW08，集中收集后暂存于危废暂存间再委托有处理资质的单位处理。
5、项目改扩建“三本帐”一览表

项目改扩建前后污染物排放“三本帐”见下表：

表5-1 项目改扩建后主要污染物“三本帐”一览表

污染物名称
现有项目
改扩建工程

总工程

排放量（t/a）

产生量

（t/a）

消减量（t/a）

排放量（t/a）

“以新带老”消减量（t/a）

改扩建后总排放量（t/a）

排放增减量（t/a）

大

气

污

染

物

非甲烷总烃
0.0264
0.066
0.0594
0.0066
0.0198
0.0132
-0.0132
水

污

染

物

水量

170.9
0
0

0
0

170.9
0
CODcr

0.014
0
0
0
0

0.014
0 
BOD5
0.003
0
0
0
0

0.003
0 
SS

0.0406
0
0
0
0

0.0406
0 
NH3-N

0.002
0
0
0
0

0.002
0 
石油类

0.00135
0
0
0
0

0.00135
0 
固

体

废

弃

物

生活垃圾
0
6.1
0
0

0

0
0

油泥
0

0.001
0
0

0

0
0
初期雨水含油污泥

0
0.03

0
0
0
0
0
含油抹布
0
0.1

0
0
0
0
0



六、主要污染物产生排放情况
	内容

类型
	排放源(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度

及产生量（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工工地
	扬尘
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	
	
	施工机械尾气
	CO、THC、NOx
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	
	营运期
	卸油、加油、储油区
	非甲烷总烃
	0.066t/a
	0.0066t/a

	
	
	汽车尾气
	CO、THC、NOx
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	SS
	悬浮物≤150 mg/L
	经预处理池处理后，回用于场地洒水，不外排

	
	
	
	石油类
	石油类≤20 mg/L
	

	固

体

废

物
	施工期
	工地
	生活垃圾
	150kg
	交由环卫部门处置

	
	
	
	建筑垃圾
	一定量
	运往指定堆场

	
	
	危险废物
	油泥

（编号为HW08）
	0.001t/a
	本项目油泥不私自清理，在更换油罐时连油泥和油罐一起由总公司回收处置。

	
	
	
	初期雨水含油污泥（编号为HW08）
	0.03t/a
	委托有处理资质的单位处理

	
	
	
	含油抹布（编号为HW08）
	0.1t
	委托有处理资质的单位处理

	噪

声
	施

工

期
	施工机械及运输车辆
	76～95dB（A）
	项目边界噪声昼间≤70 dB(A)，夜间≤55 dB(A

	
	营
运

期
	加油车辆进出油站产生的噪声以及加油泵运行时产生的噪声
	55～75dB（A）
	边界噪声昼间≤60B(A)，夜间≤50dB(A)

	主要生态影响（不够时可附另页）
营运期建设单位通过采取废水、废气、固废等环保措施，各项污染物均能做到达标排放，建议项目边界四周加强绿化建设，将所造成的植物生态影响降低到最低程度，项目营运期对生态环境影响很小。

只要落实营运期的废水、废气、固废、噪声的污染防治措施，可降低项目营运过程对周围环境的影响。




七、环境影响分析及污染措施防治
	（一）施工期环境影响简要分析

本工程施工期间施工现场不设置工棚，且不安排食宿。因此，项目施工期主要的环境影响为施工扬尘、机械尾气、施工噪声、施工废水、各类废弃物和建筑垃圾等。

1、施工期环境空气影响分析

（1）扬尘
建筑施工扬尘来源于基础开挖、回填泥土及材料运输、装卸、加工过程等。工地扬尘首先直接危害现场施工工人的健康，随风吹扬会影响附近居民生活环境，飘落到马路等公共场合则影响市容卫生。

施工运输车辆通过便道行驶产生的扬尘源强大小与污染源的距离、道路路面、行使速度有关。根据《深证市建设工程施工工地扬尘污染特征分析》（技术与市场-2017年第24卷）的分析，一般情况，在自然风作用下车辆产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水4～5次，扬尘减少70%左右，见下表，可将TSP污染缩小到20～50m。混凝土浇注期间，大量混凝土搅拌车频繁驶入现场，在物料转接口处，每辆车都有不同程度产生物料散落在地面现象。经车辆碾压，在工地周边形成大面积水泥路面或扬尘，施工现场周边形成大量尘土对景观影响较大。

表7-1 施工路面场地洒水抑尘试验结果

距现场距离

5

20

50

100

TSP小时平均

浓度/（mg﹒m-3）

不洒水

10.14

2.89

1.15

0.86

洒水

2.01

1.40

0.67

0.60

根据项目建设施工扬尘会对四周环境造成一定的影响，为减少施工扬尘对环境的影响。

建议采取以下防护措施：          

①开挖、钻孔过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬；

②加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积；

③运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免交通集中区和居民住宅等敏感区行驶；

④运输车辆加蓬盖，且出装、卸场地前将先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面；

⑤对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

⑥对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施。

经以上处理措施后，项目施工期扬尘可满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段无组织排放监测浓度限值，及颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。对周围环境影响很小。
（2）施工机械及运输车辆尾气

施工机械和施工期运输车辆的动力燃料多为柴油，施工机械废气主要污染物为柴油燃烧产生的氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、碳氢化合物等，该类大气污染物属于分散的点源排放，排放量由使用的车辆、机械和设备的性能、数量以及作业率决定。总体来说由于其产生量少，排放点分散，其排放时间有限。施工单位在施工过程中还是应该尽量使用符合国家现行有关标准规定的、低污染排放的车辆和设备，并注意设备的日常检修和维护，保证设备在正常工况条件下运转。因此不会对周围环境造成显著影响。
经过上述治理措施，项目施工期产生的扬尘，对周围环境造成危害较小。

2、施工期环境水影响分析

施工期产生的废水主要来自于施工现场清洗，混凝土养护等过程，废水中基本无有害有毒的物质，主要污染物为SS、CODcr、NH3-N、BOD5 等。施工期生产废水如果未经处理直接排放，废水中的泥砂还可能造成排污管道淤塞。本项目施工废水经场区沉淀池处理后回用于现场抑尘。

拟建工程施工人员预计为10人左右，施工人员食宿等需求均拟在附近住宅区解决，生活污水纳入到当地生活污水处理系统，故施工营地不产生施工人员生活污水。
3、施工期环境声影响分析

为了减少该项目施工期对周围环境造成的影响，施工方必须采取一定的噪声防护措施，以减低对附近的环境的影响。建议采取措施如下：

（1）建设单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，积极采取各种噪声控制措施如尽量采用低噪施工设备。

（2）合理疏导进入施工区的车辆，减少运输交通噪声。来往运输车辆应尽量在远离敏感点的的一侧行驶，减小因项目施工产生的噪声干扰其正常的生活秩序。

在通过上述治理及控制措施后，本项目的各类机械、设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减，场界声级满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》：即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，随着地块的开发建设完全，产生污染的因素将消失，声环境即可恢复至现状水平。

4、施工期环境固废影响分析

（1）建筑垃圾 

主要为拆除的旧油罐和废油渣、拆除的旧罩棚及建筑施工过程中平整场地、开挖基础会产生少量的余泥，此外还会产生少量砖石，如不能及时妥善地处置，则可能妨碍交通、污染环境。在运输过程中，若车辆不按照规定运输，沿途撒漏泥土，将会造成淋滤液的二次污染，影响周围环境。因此，本项目在施工期间建筑垃圾应及时运往专门的弃料场处理，且注意清洁运输、文明运输，确保建筑垃圾不会对周围环境产生明显影响。

（2）生活垃圾

本项目施工人员产生的生活垃圾为150kg，由于生活垃圾的有机成分含量高，如处理不当，不但影响景观，还会对环境造成污染。本项目在施工期间应建立垃圾集中收集点，交由环卫部门处置。

	（二）营运期环境影响分析：

运营期污染物主要为卸油、储存、加油过程中挥发的非甲烷总烃、来往车辆产生的汽车尾气、来往车辆和加油泵等设备产生的噪声，油罐产生的油泥等。

1、大气环境影响分析

根据工艺流程分析，本项目运行期大气污染物主要为卸油、储存、加油过程中挥发的非甲烷总烃、汽车尾气。
（1）非甲烷总烃
卸油、储存、加油过程会造成非甲烷总烃逸出进人大气环境。该项目加油系统的损耗主要来源于两个方面：一是保管损耗，指油品在贮存过程中的损耗；二是发油损耗，主要为油品的出卖损耗，油品从加油机装入汽车油箱时产生的损耗。在以上两个方面操作的损耗中，油品损耗具体表现形式主要为蒸发损耗和残漏损耗。蒸发损耗是指在气密性良好的容器内按规定的操作规程进行储存、卖油过程中，由于油品表面汽化而造成数量的减少现象，它包括大呼吸（向油罐车卸油操作时，向环境排放非甲烷总烃过程）和小呼吸（油品储存期间，因昼夜温差而向环境排放非甲烷总烃过程）以及加油作业损失。残漏损耗指在储存、出卖过程中，储罐、加油机管道等的粘附，因为不可避免地存在少量余油不能卸净和难以避免的跑冒滴漏现象。 

油气污染防治措施：

①本项目采用地埋式双层储油罐，由于该罐密闭型较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。另外，本加油站采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。

②为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃损失，环评要求加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。

③小呼吸安装油气回收系统；加油站在卸油过程中安装卸油油气回收系统，在卸油过程中产生的油气通过油气回收口将多余的油气回收到油罐车里（即一级油气回收系统），并由油罐车运回油库进行回收处理，油库处理装置的油气执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)：油气排放浓度≤25g/m3，排放口距地面高度应不低于4m。

④加油枪上安装二级油气回收系统，及通过压缩机把加油过程中产生的油气回收到油罐中，再通过油气回收口把油气抽走，可以一定程度上减少油气的排放。

根据《阳春市永安加油站(一期）建设项目竣工环保验收报告》，卸油、储存、加油等过程产生的甲烷总烃由油气回收装置处理后达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的要求，再经过扩散稀释后厂界无组织排放废气浓度可达广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，不会对周围环境及人体健康造成明显影响。

油气回收系统工艺流程图如下图所示：
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图7-1油气回收系统工艺流程图

（2）汽车尾气

本项目进出的汽车均会排放尾气，汽车尾气中主要污染物为CO、NOx、THC等，由于机动车需要熄火加油，车辆进出加油站行驶距离短，行驶时间少，产生的机动车尾气很少，呈无组织排放，况且地面停车场通风情况良好，不会造成尾气集结，不会对周围环境产生影响。

（3）大气环境评价工作等级的确定

①评价等级的确定
根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定：大气环境评价工作分级根据项目的初步工程分析结果，选择1~3种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大落地浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。如污染物i大于1，取P值中最大者及其对应的D10%，其中Pi定义为：
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式中：Pi—第i 个污染物的的最大地面空气质量浓度占标率，%；
            Ci—采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大1h 地面空气质量浓度，μg/m3；

            Coi－第i 个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。           

表7-3大气评价等级表

评价工作等级
评价工作分级判据
一级
Pmax ≥10%
二级
1%≤Pmax<10%
三级
Pmax＜1%
②评价因子和评价标准
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境影响评价因子主要为项目排放的基本污染物及其他污染物。根据项目生产工艺，结合项目工程分析的污染物分析，本次评价确定选取项目非甲烷总烃作为评价因子。
评价因子所适用的环境空气质量浓度标准一般选用GB3095中的环境空气质量浓度限值，如已有地方环境质量标准，应选用地方标准中的浓度限值。对于GB3095及地方环境质量标准中未包含的污染物，可参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

表7-4评价因子和评价标准表单位：mg/m3

评价因子
平均时段
标准值
折算1h平均质量浓度限值（mg/m³）
采用标准
非甲烷总烃
8小时平均
0.6
1.2
《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D
③估算模型参数
估算模型参数表见表7-5。
表7-5估算模型参数表
参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

——
最高环境温度/℃

37.8
最低环境温度/℃

2.3
土地利用类型

农作地
区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

□是  EQ \o\ac(□,√)否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是  EQ \o\ac(□,√)否

岸线距离/ km

/

岸线方向/ °

/

④污染源强计算参数
根据工程分析，本项目大气污染物点面源见表7-6。

表7-6 项目矩形面源源强参数表

污染物名称

面源起点坐标/m

海拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m

与正北向夹角/。

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率/（kg/h）

X

Y

非甲烷总烃
5.11
2.85
16
25
11
75
4.5

8760
正常

0.0015
⑤主要污染源估算模型计算结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次大气环境影响评价采用估算模式AERSCREEN估算。本项目废气最大地面浓度占标率Pi值如表7-7。

表7-7  主要污染源估算模型计算结果表

污染源

类别

下风向最大质量浓度

及占标率距离/m

非甲烷总烃
预测质量浓度Ci（mg/m³）

占标率Pi（%）

卸油、储存、加油过程
无组织

20
0.057
4.76
根据预测结果，污染物的最大地面空气质量浓度的占标率1%<Pmax<10%，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，大气影响评价工作等级定为二级。

项目污染物最大落地浓度对应的距离为20m，对项目西边平岗农场办公楼会产生一定的影响，但项目在正常排放情况下，平均占标率为0.21%，则项目在正常排放情况下，对敏感点影响较小。

根据估算，加油站非甲烷总烃厂界浓度值均小于4.0mg/m3，因此能够满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值（非甲烷总烃4.0mg/m3）。
（4）项目污染物排放量核算
项目无组织排放量核算具体见下表所示。

表7-8 大气污染物无组织排放量核算表

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度限值（mg/m3）

卸油、储存、加油过程
非甲烷总烃
加油站安装油气回收系统对油气进行回收
广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值
4.0
0.0132
无组织排放总计

非甲烷总烃
0.0132
（5）项目大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算具体见下表所示。

表7-9 大气污染物年排放量核算表

污染物

年排放量（t/a）

非甲烷总烃
0.0132
营运期废水环境影响分析

本项目改扩建后不新增工作员工及加油区面积，则本项目没有新增废水。
营运期噪声环境影响分析

项目噪声源主要为加油车辆进出油站产生的噪声以及加油机运行时产生的噪声。噪声级约为60~80dB（A）。为减少噪声对周围环境的影响，建设单位应合理组织交通，加强项目区域内的管理；选用低噪声设备，对加油泵等设备采用减振措施，并进行日常维护，减少设备噪声对环境的影响。噪声源经距离衰减、空气吸收，项目东北面边界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类排放限值，其他边界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值，项目产生的噪声对周围环境敏感点影响不大。
4、噪声

项目位于阳江市高新区，声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类声功能区，项目建设前、后噪声级增高量预计＜3dB(A)，项目周边敏感点较少，受影响人口变化不大。根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）的相关规定，确定本项目声环境评价工作等级确定为二级。划分依据详见表28
表7-10  声环境评价工作等级划分一览表

项目

指标

建设项目所处的声环境功能区

2类区、4a类区
工程建设前后评价范围内噪声级增高量

预计＜3dB(A)

受噪声影响人口数量

数量变化不大

评价等级

二级
跟据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本次采用单个声源到预测点噪声预测公式进行噪声预测：

①单个声源 i 达到受声点的声压：


式中，Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的位置，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

Loct——各种因素引起的衰减量（包括声屏蔽、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。

②各声源在预测点产生的合成声级采用以下计算模式：


式中：LT——叠加后总声级，dB（A）；

Lpi——i 声源至基准预测点的声压级，dB（A）；

n——噪声源数目。

③模式中参数的确定

根据工程分析，本改扩建项目噪声源主要为加油车辆进出油站产生的噪声以及加油泵运行时产生的噪声，噪声级约为55~75dB（A）。本报告采用环安噪声预测软件NoiseSystem预测项目昼夜间运行时噪声源在厂界线处的增值，取噪声值的中间值70dB(A)作为噪声源强，经软件计算项目运行时在四边厂界线处的贡献值为40.4~45.1dB（A），结果见下表。
表7-11 本项目噪声预测结果（单位：db（A））

预测点

时间
贡献值
现状监测值
叠加值
标准限值 dB(A)
项目东边界
昼间
45.1
68.65
68.67
70
夜间
45.1
53.9
54.44
55
项目南边界
昼间
43.3
58.75
58.87
60
夜间
43.3
48.15
49.38
50
项目西边界
昼间
40.4
57.4
57.49
60
夜间
40.4
47.2
48.02
50
项目北边界
昼间
43.6
59.15
59.27
60
夜间
43.6
42.6
46.14
50
由上表结果可知，项目南、西、北面厂界昼间和夜间生产经营噪声叠加值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2，东面厂界噪声能满足4类声环境功能区标准。根据现场勘查，项目周围主要为办公楼、居民区和商铺，本项目产生的噪声经沿途建筑物阻隔和距离衰减后，对周围声环境影响较小，建设单位拟采取墙体隔声、距离衰减等降噪措施即可实现噪声达标，即本项目建成后南、西、北面厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类的标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)），东面厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类的标准（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)）不会对周边环境造成明显的噪声影响。
5、土壤环境影响分析

（1）土壤影响类型

根据建设项目对土壤环境可能产生的影响，将土壤环境影响类型划分为生态影响型和污染影响型，“土壤生态环境”重点指土壤环境的盐化、酸化、碱化等。

本项目土壤环境影响类型与影响途径如下表。

表 7-12
建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

不同时段

污染影响型

生态影响型

大气沉降

地面漫流

垂直入渗

其他

盐化

碱化

酸化

其他

建设期

√
运营期

√
服务期满后

注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。

因此本项目土壤影响类型为污染影响型。

（2）项目类别

根据《环境影响评价技术导则
土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 土壤环境影响评价类别，本项目行业类别属于社会事业与服务业--加油站，项目类别为Ⅲ类。

（3）占地规模

将建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2），建设项目占地主要为永久占地。

本项目占地面积为 0.167571hm2，占地规模属于小型。

（4）敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。

表 7-13
污染影响型敏感程度分级表

敏感程度

判别依据

敏感

建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗

养院、养老院等土壤环境敏感目标的

较敏感

建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

不敏感

其他情况

项目西南侧为平岗农场办公大楼，属于土壤环境敏感目标，因此敏感程度属于敏感。

（5）等级划分

表 7-14
污染影响型评价工作等级划分表


占地规模

评价工

作等级

敏感程度

Ⅰ类

Ⅱ类

Ⅲ类

大
中
小
大
中
小
大
中
小
敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

较敏感

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

—

不敏感

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

—
—

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作
根据《环境影响评价技术导则
土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价工作等级划分表，本项目土壤评价工作等级为三级，则本环评采用定性描述对土壤环境影响进行分析。

本项目为加油站，用地属于商业服务业设施用地，即第二类用地，根据现状监测结果， 本项目所在地土壤各项指标检测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤风险筛选值（第二类用地），未发现特征污染物超标。

本项目将按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及（2014 年局部修订版）的要求进行设计和施工，储油设备采用地埋式双层储油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，地埋式双层储油罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于 5.5 厘米），以防止地埋式双层储油罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。但随时间的推移，地下油罐由于金属材料的锈蚀及管线腐蚀会出现不同程度的渗漏，建议对地下油罐区采取内部加层和有关保护措施，防止渗入土壤。

加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。因此，项目运营对土壤环境无明显影响。

当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。
6、地下水影响分析

（1）评价工作等级及范围的确定

评价等级：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）将建设项目定义  为Ⅱ类，根据调查项目评价区地下水主要接受大气降水和地表水渗入等补给，排泄方式则以径流、人工开采和蒸发为主。项目评价区内无集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源保护区以外的分布等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。地下水敏感程度为：不敏感。因此判定本项目的地下水评价等级为三级。

调查评价区和场地水文地质条件

根据《广东省地下水功能区划》（粤水资源[2009]19号）项目所在区域属于粤西桂南沿海诸河阳江沿海地质灾害易发区，地下水水质保护级别为《地下水质量标准》（ GB/T14848-2017）中的Ⅲ类，水位为维持较高水位,沿海水位始终不低于海平面。

项目地下水主要赋存在人工填土中、粗砂、砾砂孔隙中和花岗岩风化带风化裂隙中；人工填土赋存上层滞水；粗砂、砾砂层赋存孔隙水，具承压性；花岗岩风化带风化裂隙赋存孔隙～裂隙水，为微承压水。

块石填土层，全场均有分布，平均层厚3.38m，填料主要为为大小不等的强风化、中风化页岩块石、片石组成，含少量粉质粘土，稍压实状，透水性较强，富水性较差；

淤泥、粉质粘土、淤泥质土层透水性弱，为相对隔水层；

粗砂层，全场均有分布，平均层厚4.83m，根据室内土工试验成果，水性较强，富水性一般，受淤泥质土、粉质粘土层阻隔，其与花岗岩风化裂隙水水力联系弱；
评价区地下水的补径排条件

地下水主要接受大气降雨、地表水的入渗补给及临近含水层的侧向补给。人工填土层的地下水主要接受大气降水、地表水的入渗补给，地下水位随降雨和季节性变化明显，排泄方式主要为潜流排泄和地面蒸发垂直排泄；粗砂、砾砂层孔隙水及花岗岩风化裂隙水主，要接受两侧含水层侧向径流补给，水位随降雨和季节性变化不大，水位较为稳定，主要以地下径流形式排泄。

本项目对地下水影响分析

加油站油品泄漏主要是加油区泄漏和储罐区泄漏。加油区采取地面硬化，泄漏后及时清理不会对地下水产生影响。对地下水产生影响主要是储罐区，加油站采用埋地储罐，一旦发生储罐泄漏，油品将进入土壤，通过渗入进入地下水环境中。本项目采用双层油罐，油罐内、外壁间隙设渗漏检测立管，通过在线监测，保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。另外油罐设有高液位报警功能的液位监测系统，可有效避免事故排放污染区域地下水和土壤。综合以上分析，储罐区发生泄漏，并采取有效的防范措施后，对地下水影响较小。本项目储存物料为汽油、柴油等，若产生泄漏，即会污染地下水质，基于此目的有必要对本工程有些区域采取防渗措施。根据项目各功能区的性质和特点，本项目分重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区。重点污染防治区为储油罐区（含储罐区底部基础）；一般污染防治区为加油棚地面等、废水处理设施等，简单防渗区为站房等其他区域。为确保项目安全运行，以上区域采取相应防渗措施，避免泄漏的油品渗入地下污染地下水。

本项目采取以下地下水环境保护措施：

①采用双层钢制油罐设计，并且对罐体及输油管道的内外表面按规定选择合适的防腐 材料和结构做好覆盖层；

②双层油罐设有油罐液位监控仪、磁致伸缩液位计；

③埋地加油管道采用双层管道，设置双层管道泄漏检测仪和液位探测器，防止油品泄 漏造成地下水污染。

本项目为改扩建项目，主要建设内容为单层油罐换成双层油罐，并增加高液位报警装置、双层罐（管）泄漏检测仪、防满溢阀等设备，待项目按要求建设完成后，对项目地下水环境影响不大。
7、固体废物

本项目油泥不私自清理，在更换油罐时连油泥和油罐一起由总公司回收处置。初期雨水含油污泥和含油抹布集中收集后暂存于危废暂存间再委托有处理资质的单位处理。现有项目已在西北边建设一个8㎡的危废暂存间，危废暂存间已做好防渗、消防等安全防范措施，存储区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单的要求建设和维护使用，建设单位严格遵守有关危险废物的储存规定，已建立完善的管理制度和按广东省《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移记录。
本项目固体废物经上述处理措施处理后，对周围环境影响不大。
8、风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故 （一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）的要求，本次评价仅对项目潜在的危险源和可能造成的污染事故及环境影响进行简单分析、评价，并提出防止事故措施，以达到降低风险，减少危害的目的。

（1）物质风险识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《危险化学品名录》（2015版）项目物质风险识别见下表，根据项目的储存量，本项目不构成重大危险源。

表7-15  危险物质风险识别表
序号

名称

主要危险特性
性状外观
储存地/方式
最大储存量
临界量

1

汽油
易燃液体
液体

储罐
120t
2500t
2

柴油
易燃液体

液体

储罐

50t
2500t
（2）生产过程风险识别

本项目采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。英国石油学会《销售安全规范》讲到，I类石油(即汽油类)只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性。
第二类事故的发生频率相对第一类事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。本项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。
（3）评价等级及范围

  ①评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）表1确定评价工作等级。风险潜势为IV以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表7-16 评价工作等级划分

环境风险潜势

IV、IV+

III
II
I
评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、环境防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。

表7-17 建设项目环境风险潜势划分
环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高敏感程度（E1）
IV+

IV
III
III
环境中敏感程度（E2）
IV
III
III
II
环境低敏感程度（E3）
III
III
II
I
注：IV+为极高环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量，汽油和柴油临界量均为2500t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C式C.1，当存在多种危险物质时，则按（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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其中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，

     Q1,Q2,...Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量，汽油和柴油临界量均为2500t，则Q＝500/2500＋600/2500＝0.44＜1，则本项目环境风险潜势为I；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作等级划分，本项目风险评价工作可开展简单分析。

②评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目不设风险评价范围。

（4）风险影响分析

①对地表水的污染
泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。

本项目油罐区容积较小，并在油罐区设置了集水沟。因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在油罐区，不可能溢出油罐区，也不会进入地表水体。
②对地下水的污染

储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。

本项目采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对地下水不会造成影响。
③对大气环境的污染

根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。

本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。

④对周边敏感点的影响

本项目根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）设计规范设计。项目一旦发生渗漏与溢出事故，其影响范围均能控制在项目场地范围内，为防止因渗漏与溢出导致的火灾、爆炸对环境的影响，项目建设单位要加强管理，做好控制措施。
（5）环境风险防范措施及应急要求
①管理要求

各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注：

A、加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。

B、把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来。

C、对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。

D、建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。

F、禁止本项目区域内进行吸烟和使用手机等无线电设施。

②事故应急救援预案

根据《企业事业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（粤环〔2015〕99号），本项目需编制突发环境事件应急预案。
由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划和建设相应的应急措施，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。

事故救援计划应包括以下内容：

A、应急救援系统的建立和组成；

B、应急救援计划的制定；

C、应急培训和演习；

D、应急救援行动；

E、现场清除与净化；

F、系统的恢复和善后处理。

事故应急预案应包括以下几个方面：

A、停电时的应急预案；

B、易燃易爆物料（大量）泄漏时的应急预案；

C、发生火灾时的应急预案；

D、发生爆炸时的应急预案；

E、发生人员中毒时的应急预案；

F、发生人员化学烧伤时的应急预案；

G、生产操作出现严重触电、高温烫伤伤害和严重机械伤害时的应急预案；

H、生产操作控制出现异常情况时的应急预案；

I、特殊气象条件和自然火灾时的应急预案。

应急措施应包括以下几个方面：

A、建设应急事故池；

B、配备汽油防渗防漏措施；

C、配备漏油警报器；

D、蓄油罐应建立在沙池内；

E、加油站内建设导流沟和阀门；

应急监测计划：

A、污染物进入环境后，随着稀释、扩散、降解和沉降等自然作用以及应急处理处置后，其浓度会逐渐降低。为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，需要实时进行连续的跟踪监测。根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ_589-2010）和《中化石油广东有限公司阳江金海加油站突发环境事件应急预案》（2018年3月），应急监测全过程应在事发、事中和事后等不同阶段予以体现，但各个阶段的监测频次和点位不尽相同，如表所示。

表7-18应急监测频次的确定原则

事故类型

外部监测
内部监测
环境空气

污染事故

监测点位

应急监测频次

监测点位

应急监测频次

事故发生地

初始加密（6次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次

事故发生地

初始加密(3次/天)监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次

事故发生地周围居民区等敏感区域

初始加密（6次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次

事故发生地下风向

4次/天或与事故发生地同频次

事故发生地下风向

4次/天或与事故发生地同频次

事故发生地上风向对照点

3次/天

事故发生地上风向对照点

3次/天

/
/
地表水突发环境事故
事故发生地河流及其下游

初始加密(4次/天)监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次

污水排放口
3次/天

地下水

污染事故

地下水事故发生地中心周围2km内水井

初始2次/天，第三天后，1次/周直至应急结束

/
/
地下水流经区域沿线水井

初始2次/天，第三天后，1次/周直至应急结束

/
/
地下水事故发生地对照点

1次/应急期间，以平行双样数据为准

/
/
土壤

污染事故

事故发生地受污染区域

2次/天(应急期间)，视处置进展情况逐步降低频次

/
/
对照点

1次/应急期间，以平行双样数据为准

/
/
B、监测项目

根据事故类型的不同，确定应急监测项目，见下表。

表7-19突发环境事件应急监测项目
监测类型
外部监测
内部监测
大气监测项目
非甲烷总烃
非甲烷总烃
CO

CO

SO2
SO2
NOx
NOx
PM10
/
水体监测项目
pH值
/
SS
/
CODcr
CODcr
石油类
石油类
氨氮
/
C、监测人员的防护措施

（1）进入突发性环境污染事故现场的应急监测人员，至少应有2人同行。必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全或不按规定配备必需的防护没备（如防护服、防毒呼器等）时，未经现场指挥、警戒人员许可，不得进入事故现场进行采样监测。

（2）进入易燃、易爆事故现场的应急监测车辆应有防火、防爆安全装置，应使用防爆的现场应急监测仪器设备（包括附件，如电源等）进行现场监测，或在确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测。

（3）进入水体或登高采样，应穿戴救生衣或佩带防护安全带（绳），以防安全事故。

（4）对需送实验室进行分析的有毒有害、易燃易爆或性状不明样品，特别是污染源样品应用特别的标识（如图案、文字）加以注明，以便送样、接样和分析人员采取合适的处置对策，确保他们自身的安全。

（5）对含有剧毒或大量有毒有害化合物的样品，特别是污染源样品，不得随意处置，应做无害化处理或送至有资质的处理单位进行无害化处理。
（6）评价小结

项目产品不属于危险化学品，不构成重大危险源。通过风险分析，项目发生事故后外排化学品、污染物和消防废水的可能性极小，通过采取风险控制措施和应急响应，其环境风险是可控的。泄漏化学品对周围大气环境的影响较小，危险废物暂存场风险可控。

项目通过落实本报告提出的控制措施，项目总体环境风险可接受。

9、站址可行性分析

（1）规范相符性分析

站点的选址首先应满足该区域的建设总体规划、环境保护和防火安全的要求，同时，由于加油站是贮藏易燃品的场所，所以加油站有关设施与站外建、构筑物之间还应该满足防火距离。

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）中关于加油站的划分（见表7-14）项目改扩建后设置50m30#柴油储罐1个，50m3汽油92#储罐1个，35m3汽油95#储罐1个，35m3汽油98#储罐1个，总罐容170m3,折合145m3，属于二级加油站。

表7-20加油站等级划分表

级别

油罐容积（m3）

总容积

单罐容积

一级

150＜V≤210

V≤50

二级

90＜V≤150

V≤50

三级

V≤90

汽油罐≤30，柴油罐≤30

注：柴油容积可折半计入油罐总容积
（2）对周围环境敏感点的影响
综合本报告表“营运期环境影响分析” 项目在落实各项污染物的防治措施并保证污染治理设施的正常运行，可确保全部污染物达标排放，对周围环境敏感点影响较小。
综合本报告表“环境风险分析”相关内容及项目经济效益与社会需求后，本环评认为本加油站在采取相关安全防范措施，加强工作人员业务培训，严格按照操作规程作业的基础上，站址选择基本可行。

10、生态影响分析
本项目为改扩建项目，根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）中4.2.1—项目位于原厂界（或永久用地）范围内的工业类改扩建项目，可做生态影响分析。

项目位于阳江高新区平岗农场路口南侧，据现场踏勘，项目附近周围主要为水产品养殖区，环境状况良好，无自然植被群落及珍稀动植物资源。
本项目改造内容主要为对站内现有单层罐和加油机等设备的更换，对附近环境生态环境的影响因数主要为施工期产生的扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾和运营期产生的生活废水、噪声、生活垃圾、汽车尾气和卸油、储存、加油作业等过程产生的非甲烷总烃。建设单位通过采取废水、废气、固废等环保措施，各项污染物均能做到达标排放，建议项目边界四周加强绿化建设，将所造成的生态影响降低到最低程度，采取复垦措施，恢复植被，弥补由于工程导致的植被破坏。采取合理的环保措施以及恢复植被措施后，项目营运期对生态环境影响很小。

只要落实营运期的废水、废气、固废、噪声的污染防治措施，可降低项目营运过程对周围环境的影响。
11、环保投资

环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废气处理、废水处理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，

以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实，本改扩建项目新增环保设施及环保投资见下表。
表7-21 环保投资估算表

序号

类别

增加环保措施或生态保护内容

投资（万元）

1

废气治理

新增四台六枪加油机（带油气回收装置）
25
2
危险废物

委托危险废物经营许可证的单位回收处理

2
3
生活垃圾

固体废物收集设施（垃圾桶等）

/
4
噪声

隔声、减振等

1

5
环评经费
/
5
总计
33
12、监测计划

（1）环境监测计划

①大气污染源监测

无组织监控监测点布设：下风向设三个点（设在项目周界外10m范围内浓度最高点）。无组织监控监测项目：非甲烷总烃。

监测频次：至少每年监测一次。

监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》。

②加油站油气回收系统

加油站油气回收系统液阻、密闭性、气液比等每年至少检测1次，检测方法按《加油站大气污染物排放标准（GB20952-2007）相关要求执行。

加油站已经预留在线监测系统端口，后续将按照主管部门要求完善在线监控系统。

（2）水污染源监测

监测点布设：废水总排放口。

废水总排放口监测项目：pH、CODCr、SS、总磷、石油类、NH3-N 等。监测频次：至少每季度监测一次

监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《水和污水监测分析方法》。

（3）噪声监测

监测点布设：厂区四周布设 4 个监测点（与现状监测点位相同）。测量量：等效连续 A 声级。

监测时间和频次：每季度监测一次，每次分昼间和夜间进行。监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》。

（4）地下水监测计划

监测点布设：地下水监测井。监测指标及频率：

1）定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。

2）定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测
未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见下表。

表 7-22加油站地下水监测项目表

指标类型

指标名称

指标数量

特 征指标

挥发性有机物

萘
1
苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯

5
甲基叔丁基醚

1
5）土壤环境跟踪监测计划

在罐区发生泄漏时，开展跟踪监测。

监测点位：罐区。监测因子：石油烃。




八、建设项目拟采取的治理措施及预期治理效果
	 内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施

工

期
	施工工地
	扬尘
	物料运输车注意棚盖密闭等措施、设置连续，密闭的围挡、工程材料、砂石、土方应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取洒水等措施。
	达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段无组织监测浓度限值

	
	
	车辆、机械尾气
	HC、CO、NOX、SO2
	加强施工过程中运输车辆、机械管理和保养
	

	
	运营期
	卸油、加油、储油区
	非甲烷总烃
	加油站安装油气回收系统对油气进行回收，回收的油气由油罐车运回油库处理
	加油站无组织排放的非甲烷总烃满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织监控浓度限值；油库处理装置排放的非甲烷总烃符合符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的标准

	
	
	汽车尾气
	CO、HC、NOx
	极少量，影响较小
	对周围环境影响较小

	水

污

染

物
	施

工

期
	施工废水
	SS、石油类
	项目施工期间将修建临时预处理池，施工废水经预处理池处理后，回用于场地洒水
	不会对周围环境产生影响

	固

体

废

物
	施

工

期
	工地
	建筑垃圾
	运至指定地点进行填埋
	减量化、资源化、无害化

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾
	交由环卫部门处置
	

	
	运营期
	危险废物
	油泥

（编号为HW08）
	本项目油泥不私自清理，在更换油罐时连油泥和油罐一起由总公司回收处置。
	

	
	
	
	初期雨水含油污泥（编号为HW08）
	委托有处理资质的单位处理
	

	
	
	
	含油抹布（编号为HW08）
	委托有处理资质的单位处理
	

	噪

声
	施

工

期
	施工机械
	噪声
	严禁午休及夜间作业，施工场地设置密闭围挡、文明施工
	厂界达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	营
运

期
	加油机、汽车等设备
	噪声
	选用低噪设备、加装减振装置，经距离衰减，空气吸收
	东北边界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他边界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	其他
	

	生态保护措施及预期效果：
1、做好项目周边的绿化工作，达到净化大气环境、降噪的效果。

2、做好废气、废水的处理工作，保证设施的正常运行。

3、妥善处置固体废物，杜绝二次污染。

按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好厂区周围的绿化、美化。本项目的投产对附近的生态环境要素空气、水体、土壤和植被等无明显影响。



九、结论与建议

	1、建设项目基本情况
阳江市江城区金海加油站中威分站位于广东省阳江高新区平岗农场路口南侧 ，原为阳江市农垦集团建设的威力加油站，其中心地理坐标为E111.9110°，N21.7087°，根据建设单位提供的资料，该油站于2000年建成，主要从事汽油、柴油的销售。于2000年4月委托阳江市环境保护科学研究所编制了《威力加油站》，并于2000年4月29日通过了阳江市环境保护局的审批并取得了审批意见（阳环建审[2000]0429号），2016年5月组织了验收，并于2016年10月13日取得广东省污染物排放许可证，排污许可证编4417002016000047。随着油站所在地区的经济迅速发展，周边群众用油需求日益增加，因此该加油站为了提高设施设备环保能力、满足周边群众用油需求，筹备对原址进行改扩建。

现对现有油站进行升级改造，改造内容为：①拆除现有单层罐其中汽油罐30m3x2个，柴油罐30m3x1个；新建50 m3 0#柴油SF双层储罐1个，50m3汽油92#SF双层储罐1个，35 m3汽油95#SF双层储罐1个，35 m3汽油98#SF双层储罐1个，总罐容170m³②拆除现有3台2枪双油品和1台6枪双油品潜油泵型加油机，新建4台六枪三油品潜油泵型加油机(卡机联系式，油气回收型)。
2、建设项目环境质量现状

（1）环境空气质量现状评价结论

根据引用基于互联网的环境影响评价技术平台公布数据可知，本项目所在区域SO2、NO2、PM10和PM2.5的年平均浓度、CO的24小时平均浓度均能够达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单（2018第29号公告）中的二级标准；O3日最大8小时平均第90百分位数超出《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单（2018第29号公告）中的二级标准。综上所述，本项目所在环境区域属于不达标区。
（2）水环境质量现状评价结论

水环境质量现状监测结果表明，该项目附近地表水监测指标CODcr、氨氮不符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水质标准的要求，其他地表水监测指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水质标准的要求，说明项目所在区域水环境质量一般。（3）地下水环境质量现状评价结论

地下水质现状为 《地下水质量标准》（ GB/T14848-2017）中的Ⅰ~Ⅳ类，个别地段pH、NH4 +、Fe超标。
（4）声环境质量现状评价结论

经过现场监测，项目东北面边界声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096－2008)中4a类区标准，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）；其余三面边界声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096－2008)中2类区标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。说明项目所在地声环境质量良好。

3、环境影响分析结论

（1）施工期环境影响分析结论

施工期产生的污染主要为扬尘、废水、固废和噪声，由于施工期较短，施工期产生的污染随施工期的结束而消失，因此在加强管理，采取相应措施后本项目施工期产生的污染对周边环境的影响很小。

（2）营运期环境影响分析结论

①大气环境影响评价结论

非甲烷总烃：卸油、储存、加油等过程产生的甲烷总烃，经过油气回收系统回收后，排放的油气再经过大气进一步扩散，排放浓度可满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，不会对周围环境及人体健康造成明显影响。

汽车尾气：本项目进出的汽车均会排放尾气，汽车尾气中主要污染物为CO、NOx、THC等，由于机动车需要熄火加油，车辆进出加油站行驶距离短，行驶时间少，产生的机动车尾气很少，呈无组织排放，况且地面停车场通风情况良好，不会造成尾气集结，不会对周围环境产生影响。
②声环境影响评价结论

项目噪声源主要为加油车辆进出油站产生的噪声以及加油机运行时产生的噪声。建设单位应合理组织交通，加强项目区域内的管理；选用低噪声设备，对加油泵等设备采用减振措施，并进行日常维护，减少设备噪声对环境的影响。噪声源经距离衰减、空气吸收，项目东面边界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类排放限值，其他边界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值，项目产生的噪声对周围环境敏感点影响不大。

④固体废弃物影响评价结论

本项目油泥不私自清理，在更换油罐时连油泥和油罐一起由总公司回收处置。初期雨水含油污泥和含油抹布集中收集后暂存于危废暂存间再委托有处理资质的单位处理。
本项目固体废物经上述处理措施处理后，对周围环境影响不大。
⑤地下水环境影响评价结论

本项目储存物料为汽油、柴油、天然气等，若产生泄漏，即会污染地下水质，基于此目的有必要对本工程有些区域采取防渗措施。为确保项目安全运行，项目需采取相应防渗措施，避免泄漏的油品渗入地下污染地下水。本项目为改扩建项目，主要建设内容为单层油罐换成双层油罐，并增加高液位报警装置、双层罐（管）泄漏检测仪、防满溢阀等设备，待项目按要求建设完成后，对项目地下水环境影响不大。
⑥风险评价影响评价结论

项目主要进行石油类物品储贮，经营汽油、柴油等。贮存的汽油、柴油属易燃易爆危险品。如遇发生火灾或泄漏事故，将会造成人员伤亡、严重污染环境和重大经济损失。项目经营者应提高风险事故的防范意识，在已有事故防范措施的基础上，根据本报告所提建议，进一步完善事故防范及处理措施，如此，可最大限度降低泄漏及火灾事故的发生机率，并在一但事故发生时能有有效的减灾措施，以降低因事故而造成的严重环境影响及生命财产损失。

⑦生态影响分析
本项目改造内容主要为对站内现有单层罐和加油机等设备的更换，对附近环境生态环境的影响因数主要为施工期产生的扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾和运营期产生的生活废水、噪声、生活垃圾、汽车尾气和卸油、储存、加油作业等过程产生的非甲烷总烃。建设单位通过采取废水、废气、固废等环保措施，各项污染物均能做到达标排放，建议项目边界四周加强绿化建设，将所造成的生态影响降低到最低程度，采取复垦措施，恢复植被，弥补由于工程导致的植被破坏。采取合理的环保措施以及恢复植被措施后，项目营运期对生态环境影响很小。

只要落实营运期的废水、废气、固废、噪声的污染防治措施，可降低项目营运过程对周围环境的影响。
⑧环保措施和建议

A、进出车辆应采取停车后熄火，禁鸣等措施。

B、防止含油废水直接排污现象，对生产过程中跑、漏、滴、冒的油品应及时用细砂进行吸附清理。

C、经营区周围设置集污沟，对下雨径流产生的废水统一收集到加油站的污水处理系统。

D、生产过程中的废弃物要集中收集处理、分类处理，严禁乱丢乱弃。

E、油料运输车辆应有合法持牌管理及运作。

F、贮储区不得存储其他有毒化工产品。

G、加强对明火使用的管理，经营区内不应混杂生活区，更不应使用明火，以防止灾难性事故发生。

H、工作人员持证培训上岗，小心操作，防止加油时产生滴漏，减低事故隐患。

I、制订完善的规章制度，包括生产守则、安全防火条例和应急计划等，加强有关人员的安全环保知识和意识。

J、在厂区周围采取绿化措施，种植乔木、草皮，既可美化环境，又可起到吸尘降噪的作用。

根据以上分析，可知本项目对环境造成的污染风险不大，主要是汽油和柴油泄漏等几个方面；在按本次环评提出的风险防范措施和编制规范可操作的应急预案的基础上，本项目对环境的风险较小，从环境风险的角度分析，本项目基本可行。
4、总结论

根据上述分析，按现有项目功能和规模，本项目的建设有利于当地的经济发展，有一定的经济效益和社会效益。产生的各种污染物经相应措施处理后能做到达标排放，产生的污染物对当地的环境影响不大。项目在运营过程中认真执行环保“三同时”制度，落实本环评中提出的各污染防治措施，经采取报告表中提出的污染治理和生态恢复措施后，项目建设不会对区域环境造成明显影响，从长远发展和环境影响角度分析，该项目在选定地址内实施是可行的。


	注         释

一、报告表应附以下附件、附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目卫星四至图

附图3 项目四至彩图

附图4 项目平面布置图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。   

1．大气环境影响专项评价

2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3．生态影响专项评价

4．声影响专项评价

5．土壤影响专项评价

6．固体废弃物影响专项评价

以上专项评价中未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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附图1 项目位置关系图
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附图3 项目附近敏感点位置图
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	项目南面钱大妈饭店
	项目西面绿化地
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	项目现状
	项目现状
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	项目现状
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附图4 项目四至图片
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附件1  委托书

委 托 书

铁汉环保集团有限公司：

根据国家环保部颁布的《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，对建设项目需进行环境影响评价，现委托贵单位对“阳江市江城区金海加油站中威分站改扩建项目”进行环境影响评价，编制环境影响报告表。
         委托单位（盖章）：阳江市江城区金海加油站中威分站  
                          2019年6月     
附件2原有项目污染物排放许可证
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附件3 大气现状引用检测报告
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附图2项目卫星四至图





图示：


①—平岗农场，约16m


②—黄涌，约567m


③—居民区，约523m


④—沙坡尾，约625m


� = 5 \* GB3 \* MERGEFORMAT �⑤�—三间屋，约829m


� = 6 \* GB3 \* MERGEFORMAT �⑥�—沙旺，约909m
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附图5 项目平面图
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