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深圳市凿光环保科技有限公司
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响工作资质的单位编写。

项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地址详细，公路、铁路应填写起止地点。

行业类别——按国标填写。

总投资——指项目投资总额。

主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护

文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和

距厂界距离等。

结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论。确定污染防

治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结

论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——有行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——有负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	阳江市江城平冈平南加油站扩建项目

	建设单位
	阳江市江城平冈平南加油站

	法人代表
	林旋
	联系人
	林旋

	通讯地址
	阳江市江城区平冈镇南街

	联系电话
	1390252****
	传  真
	/
	邮政编码
	529500

	建设地点
	阳江市江城区平冈镇南街

	立项审批部门
	/
	审批文号
	/

	建设性质
	新建  扩建√  技改
	行业类别

及代码
	F5265机动车燃油零售

	占地面积（平方米）
	2225
	建筑面积

（平方米）
	181

	总投资

（万元）
	25
	其中：环保投资（万元）
	7
	环保投资占总投资比例
	28%

	评价经费（万元）
	2.0
	预计投产日期
	2020年4月

	工程内容及规模

一、项目的由来：

本项目位于阳江市江城区平冈镇南街。2017年11月23日取得阳江市安全生产监督管理局《危险化学品经营许可证》（粤阳安经证字[2017]000060号），2017年1月3日取得《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第44Q30126号），主要从事汽油、柴油的零售经营，扩建后年供油量汽油约400吨、柴油约200吨。

阳江市江城平冈平南加油站于2000年经阳江市环境保护局审批同意建设。2017年10月，该加油站进行了阳江市江城平冈平南加油站油气回收项目，该项目已编制了环境影响登记表，并已完成了备案，备案号：201744170400000003。加油站在未进行环境影响评价的情况下，进行了油罐区基础建设和道路建设，2014年3月开始建设，2015年6月竣工。由于多种原因，该违法行为错过了2016年底的备案时间，并于2018年1月受到了阳江高新技术产业开发区管理委员会的行政处罚，处罚决定书文号为：阳高综执环罚[2018]1号，处罚决定为：1.责令加油站扩建项目停止建设；2.给予人民币0.5万元罚款。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境保护分类管理名录》（2018年修订），本项目属于“124、加油、加气站”中“新建、扩建”，因此需编制环境影响报告表，建设单位委托深圳市凿光环保科技有限公司进行环境影响评价工作。

接受阳江市江城平冈平南加油站委托后，我司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表。
二、项目建设内容

1、建设项目名称、性质及地址

项目名称：阳江市江城平冈平南加油站扩建项目
建设单位：阳江市江城平冈平南加油站
项目建设性质：扩建

项目建设地点：阳江市江城区平冈镇南街（地理坐标为N：21°44′46.57″，E：111°53′33.32″，项目具体位置见附图1）
2、现有项目的情况 

阳江市江城平冈平南加油站位于阳江市江城区平冈镇南街，其法人代表为林旋。阳江市江城平冈平南加油站全年不间断营业，主要经营范围为其零售汽油、柴油。加油站内的主要构筑物有油罐区、加油亭、站房、电房等，总占地面积为135平方米，总建筑面积为135平方米；主要设备有5台加油机；油罐区设有三个单层油罐（贮油能力为20吨），属于三级加油站。

3、扩建项目的内容

本扩建项目主要包括：1、罐区改造：将原有三个单层油罐更换为四个全新的双层油罐（30立方米0#柴油罐2个，30立方米92#汽油罐1个，30立方米95#汽油罐1个）；2、加油站道路建设，新建两条长4.5米人行道路，宽2米人行道路；3、原有5台普通加油机更换为4台回收型加油机；4、占地面积新增2225m2，建筑面积新增181m2；5、新建一间20m2 1层高的商店、一间120m2 2层高的宿舍楼；6、将原作应急配备的1台3KW柴油发电机更换为1台45kW柴油发电机。
项目扩建前后情况对比一览表
工程类别

现有项目

扩建项目

整体项目

占地面积

135m2
2225m2
2360m2
建筑面积

135m2
181m2
316m2
储罐

三个单层油罐
四个全新的双层油罐
四个全新的双层油罐
加油机

5台普通加油机
4台回收型加油机
4台回收型加油机
道路

/

新建长4.5米人行道路宽2米人行道路
新建长4.5米人行道路宽2米人行道路
商店

/

20m2（1层高）
20m2（1层高）
宿舍楼
/

120m2（2层高）
120m2（2层高）
柴油发电机

1台3KW柴油发电机
更换为1台45kW柴油发电机

1台45kW柴油发电机

（1）产品方案

产品方案一览表

序号

产品名称

扩建前

年销售量

扩建后

年销售量

增减量

1

92#汽油
70吨

350吨

+280吨

2

95#汽油
10吨

50吨

+40吨

3

0#柴油

40吨

200吨

+160吨

（2）主要的生产设备

主要生产设备一览表

序号

项目名称

扩建前
扩建后
增减量
1

普通加油机

5

0

-5

2

回收型加油机

0

4

+4

3

单层油罐

3

0

-3

4

双层油罐

0

4

+4

（3）供电系统

本项目由当地市政电网供电，通过电缆埋地引入配电室内配电箱后供加油站各用电设备使用。扩建后配置1台45kW的柴油发电机作为备用电源。

扩建前，项目年用电量为8千度。扩建后，项目新增用电主要来源于商店及宿舍楼用电，经类比同类型项目，扩建后项目总体年用电量约为1万度。

（4）项目给排水系统

①给水系统

项目扩建前后用水由市政供水管网提供。扩建前项目用水主要为员工的生活用水及地面冲洗用水等，用水量为50t/a。扩建后项目主要新增员工生活用水及地面冲洗用水等，新增用水量为1843t/a，则扩建后本加油站总体用水量为1893 t/a。

②排水系统

本项目排水系统采用雨污分流制，雨水由站内环保沟收集后，经隔油池去除浮油，排入站外市政雨水管网。项目扩建前污水主要为员工产生的生活污水，地面冲洗产生的地面冲洗废水。地面冲洗废水排入隔油池隔油隔渣后，与生活污水一起汇入化粪池，经化粪池预处理后，排入市政管网进入阳江高新区平冈镇污水处理厂。扩建后，排水系统不变。

（5）项目工作定员及工作时间

现有项目员工人数为5人，年工作日为365天。实行3班制，每班工作8小时。扩建项目新增员工15人，工作制度不变。

（6）项目四至情况

本项目位于阳江市江城区平冈镇南街，项目东面为县道593，南面为在建建筑，西面为省道S227，北面为水沟和在建民房，项目四至图见附图2。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

根据现场踏勘，本项目主要环境问题是西面的省道S227机动车产生的尾气，以及路面扬尘等，主要污染物有粉尘、SO2、NOX等；水污染源主要是周围民居排放的生活污水，主要污染物为COD、BOD、氨氮等；噪声源主要为省道S227的交通噪声。

本项目原有的污染物产排污情况如下所示。

一、回顾性影响分析

1、现有项目工艺流程
各种规格的成品油 → 汽车运输 → 卸油至油罐贮槽

 → 贮油 → 加油机 → 油枪 → 车辆
二、现有项目污染物产排情况分析

1、废气污染源及源强分析

现有项目大气污染物主要有：卸油灌注损失、储油损失、加油作业损失等油品损耗挥发形成的油气，主要污染物为非甲烷总烃；备用发电机运行产生的尾气，主要污染物为SO2、NOx和烟尘。

根据建设单位提供的资料，该加油站扩建前油品销售总量为汽油80t/a，柴油40t/a，根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月），2002年我国加油站非甲烷总烃排放系数如下，计算得现有项目废气无组织产生量见下表：
现有项目加油站油气损耗量一览表

油品种类

损耗原因

排放系数(kg/t)
通过量（t/a）

产生量（t/a）

回收效率（%）

排放量（t /a）

汽油

储油罐呼吸损失
0.16

80
0.0128
/

0.0128
加油过程的挥发排放
2.49

80
0.1992
0
0.1992
卸油过程的损失
2.3

80
0.184
0
0.184
柴油
储油罐呼吸损失
/

40
/

/

/

加油过程的挥发排放
0.048
40
0.00192
/

0.00192
卸油过程的损失
0.027

40
0.00108
/

0.00108
合计
/

4.95
/

0.399
/

0.399
由上可知，现有项目非甲烷总烃的产生量为0.399t/a。

备用发电机运行产生的尾气，主要污染物为SO2、NOx和烟尘，由于现有项目配备柴油发电机功率较小，运行时间短，因此产生废气极少，现有项目配备的柴油发电机尾气未经处理无组织排放。
2、废水污染源及源强分析

（1）雨水

现有项目加油站站区采用雨污分流，雨水由站内环保沟收集后，经隔油池去除浮油，排入站外市政雨水管网。
（2）生活污水和冲洗废水

现有项目用水主要为员工的生活用水及地面冲洗用水等，根据《现有项目环境登记表》可知，本项目产生的生活污水量为50t/a。排入柱新冲河。

3、噪声

现有项目的主要噪声源为进出油站加油机动车发动机噪声、加油泵以及备用发电机等设备噪声。根据实测资料，声压级一般在50～95dB(A)之间，采取降噪措施后，声级可下降15～30dB(A)，见下表。

现有项目设备噪声级 单位：dB（A）

序号

声源设备

声级

噪声控制措施

降噪效果

1

加油机动车

50～60

控制车速、距离衰减 

15～20

2

加油泵等设备

60～75

距离衰减

25～30

3

备用发电机

80~95

距离衰减

25～30

4、固体废物污染源分析

现有项目投入使用后，产生的固体废弃物主要是员工生活垃圾、废含油抹布、手套。
本项目员工人数为5人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则本项目生活垃圾产生量为0.91t/a。生活垃圾主要成份为塑料袋、纸屑及其它等;废含油抹布、手套产生量为0.01t/a。

现有项目自投产以来废水、废气、固废均按照环保相关要求处理，并未收到任何关于环保投诉问题。

5、主要环境问题

现有项目的主要问题为项目尚未安装油气回收装置，油气逸散较为严重，对周边环境的影响较大。

6、以新带老分析

扩建项目新增了油气回收装置，可使汽油回收率大于90%以上，现有项目非甲烷总烃的产生量为0.399t/a，经油气回收后，以新带老削减量为0.345 t/a，现有项目非甲烷总烃的排放量为0.054t/a。

三、区域主要环境问题 

经调查，项目所在地生态环境、水环境、大气环境、声环境质量一般。

根据现场勘查，项目所在地为居住、商业混合区。现有项目所在地无明显污染源，主要环境问题是道路机动车产生的尾气，以及路面扬尘等，主要污染物有粉尘、SO2、NOX等；水污染源为项目周边民居排放的废水，主要污染物为COD、氨氮等；噪声源主要为道路的交通噪声。


建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1）地理位置

阳江市位于广东省西南部沿海，处珠三角边缘。阳江市管辖阳东区、阳西县、江城区、海陵岛经济开发试验区、岗桥管理区，代管阳春市。东接江门市，北接云浮及肇庆市，西临茂名市，南临南海，地处北回归线以南，地理位置为：N：21°49'42"，E：111°57'46"。

2）气候、气象

阳江市地处热带北缘，是亚热带向热带过渡地区，属南亚热带海洋季风气候。常年温暖湿润、雨水充沛、日光充足、无霜期长。春冬偶有寒潮，夏秋偶遇台风。年平均气温23.3℃，1月均温14.6℃，7月均温28℃，极端高温37.5℃，（1990年7月12日），极端低温-1.4℃（1953年1月12日），无霜期350天，年平均日照2011.9小时。年平均降雨量2136mm，年最大降雨量3604mm（1973年），年最小降雨量1274 mm（1977年）。暴雨每年5.1次，是我省暴雨区之一。常年主要风向为东北东及东北，次为南南东。每年6～11月是台风季节，8级以上台风平均每年有1.3次，1974年一次达12级。

3）水文

阳江市有大、中型湖库18个，其中大型水库有大河水库、东湖水库、江河水库等，库容分别为3.27亿立方米、1.23亿立方米、0.997亿立方米。大小河流33条，主要河流为漠阳江。漠阳江发源于阳春市河朗镇云帘管理区洒面村西南侧的金竹大山之间，自西南流向东北，流轻阳春、阳东、江城等市、县（区），至阳东麻汕镇新塘附近分为东西干流，在北津汇合，经北津港出南海。市区漠阳江河段地处漠阳江下游，为感潮河段，历年平均水位0.68米，最低水位-0.85米，涨潮最高水位1.8米，洪水期常在4-9月，每年有3-5个高峰历时3-5天，最高洪水位4.18米。

4）地形、地质、地貌

阳江市地处丘陵地带，境内地势北高南低，向南海倾斜，北部山地丘陵分布广泛，中、南部河流附地、冲积平原，三角洲平原开阔，丘陵、台地点缀基间，沿海优良海滩众多，地形复杂多样，组成错综复杂的多元化地貌景观。
5）自然资源

阳江市地处漠阳江三角洲冲积平原，土地资源丰富，耕地比较多，但由于多年的城市建设，占用土地较大。全市海拔1000米以上的山地及丘陵面积370万亩，沿海海滩20万亩。土壤主要分布有丘陵台地赤红壤，平原区为水稻土和滨海盐渍沼泽土。

阳江市地处热带季风气候，植被为常绿阔叶林、季雨林，同时呈热带、亚热带植被混生，原始植被已经消失。主要的次生植被有：松科、杉科、豆科等；乔木林下混生桃金娘、野牡丹、算盘子、九节茶和芒箕及鹧鸪草等。沿海海滩零星分布有红树，但近年破坏十分厉害，现存树种以秋茄为主，面积非常小，基本不能形成规模。

阳江高新区概况：

阳江高新区是经广东省人民政府批准，于2003年1月23日正式成立的省级高新技术产业开发区,阳江高新区管委会属阳江市政府派出机构, 行使市一级管理权限。2010年底，市政府按照统一、精简、高效、有利的原则，实行区镇港合一的管理模式，加强阳江高新区的行政领导，调整管理范围，促进高新区又好又快发展。

阳江高新区控制范围81平方公里, 主要由港口工业园、福冈工业园、平东工业园、银田工业园及银田生活配套区组成。高新区用地跨越平岗镇、埠场镇和白沙镇三镇，其中以平岗镇为主，占到高新区面积的94%。

2010年，阳江高新区内户籍人口约9.5万人，另有暂住人口约5000人；全区工业总产值46.47亿元人民币，实际利用外资3768万美元；外贸出口总额5850.6万美元，比上年同期2821.09万美元增长107.4％；固定资产投资总额1.87亿元；地方财政一般预算收入2736万元，比上年同期增长80.8%。至2008年底，已有132个项目（含在建和建成项目）申请入园，投资总额192.6亿元。

阳江高新区工业园由经国家审核通过的广东阳江工业园区、广东阳江港经济开发区整合而成，分为福冈工业园（广东阳江工业园区站港区块1）、平东工业园（广东阳江工业园区站港区块2）、银岭工业园（广东阳江工业园区白石岗区块）及港口工业园（广东阳江港经济开发区块）等四个小工业园。其中广东阳江工业园区福冈工业园、平东工业园和银岭工业园处于站港公路沿线，广东西部沿海高速公路和广湛高速公路在此交织成网，港口工业园紧靠国家一类通商口岸——阳江港。

阳江高新区工业园距阳江市区约20公里，阳江火车站5公里，距广州220公里、珠海160公里、距香港145海里、澳门120海里。

阳江高新区工业园规划用地总面积21.8平方公里。其中：福冈工业园10平方公里，平东工业园4.2平方公里, 银岭工业园2.6平方公里，港口工业园5平方公里。阳江高新区工业园按用地性质划分为：工业用地1234.47公顷，物流仓储用地120.9公顷，公共设施（医院、学校、储蓄等）69.3公顷，居住用地120.67公顷，道路广场用地314.97公顷，绿化用地164.44公顷，市政设施（污水处理厂等）20.72公顷，对外交通62.3公顷，水域及其他用地72.23公顷。

截止到2010年7月，阳江高新区已引进企业27家，其中12家已投产，8家在建。从企业数量看，电子电器企业数量最多，有11家，其次是印刷业和设备制造业，各有3家。从投资规模看，电子电器企业投资额最高，其次是石油化工和农副食品加工业。除了园区工业经济之外，当地居民经济以农业和渔业为主，农业主要种植水稻、花生和薯类等。目前，区内道路、供水、供电、通信等基础设施初具规模，配套服务体系初步建立。

	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化等）：

广东省阳江高新技术产业开发区是经广东省人民政府批准成立的省级高新技术产业开发区,是阳江市人民政府派出机构,区镇合一后，对辖区内的经济和社会事务实行统一领导、统一管理，行使市一级管理权和行政审批权。

阳江高新区辖区内总人口约10万人，总面积约213平方公里（含平岗农场约18平方公里），规划园区开发的建设用地约60平方公里，由港口工业园、福冈工业园、平东工业园、平冈镇中心区等组成，平冈镇下辖23个村（居）委会。

2008年，按省委、省政府“双转移”工作部署，广州市与阳江市共建广州（阳江）产业转移园，2013年，珠海市与阳江市共建珠海（阳江）产业转移园。产业转移园面积21.8平方公里（含江城银铃2.6平方公里），先后获得省级示范性转移工业园、省食品药品专业性工业园和省十大重点园区的称号，2012至2015年连续四年在省产业转移园区考核中被评为“优秀”。

高新区位置优势明显，阳江紧靠珠三角核心区，距广州210公里，距湛江230公里，广湛高速公路、沿海高速公路、云阳高速、325国道、三茂铁路和阳阳铁路直通园区，区内阳江港是国家一类对外开放口岸，阳江港自然条件十分优越，天然航道深，避风条件好，不会淤积，目前5万吨级船舶可随时进出，乘潮可进出7至8万吨船舶，10万吨航道疏浚后，可通航10-15万吨船舶。高新区片区码头岸线约10公里，规划建设63个码头泊位，建成后年吞吐量可达1亿吨。目前已建成1万至10万吨码头泊位10个，在建筹建3万至10万吨泊位15个，2016年吞吐能力2340万吨。

2016年，区总体经济发展势头较好，主要经济指标增速平稳。全区规模以上工业总产值达392.8亿元，增长5.19%，地区生产总值（GDP）完成97.29亿元，同比增长4.2%，规模以上工业增加值73.8亿元，同比增长4.46%。全年完成固定资产投资24.53亿元，实现地方一般公共预算收入完成3.4亿元，完成进出口3.39亿美元。目前已形成金属材料及制品、食品加工、新材料新能源等产业，重点企业有广青科技公司、世纪青山镍业公司、翌川科技公司、嘉吉粮油公司、明轩玻璃公司、英格电器公司等。现园区重点打造高端不锈钢生产基地、先进装备制造业基地、高端纸业生产基地、食品药品生产基地、新材料新能源生产基地、大宗商品仓储物流基地等各大产业基地。

	项目所在地环境功能属性如下表所列：

  建设项目所在地环境功能属性表

编号

项  目

类   别

1

环境空气质量功能区

二类区域；执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2

水环境功能区

草尾洋河，执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
3

声环境功能区

属于2类区域；执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，其中西面临近省道S227，执行4a类标准。

4
地下水环境功能区
项目所在地属于粤西桂南沿海诸河阳江沿海地质灾害易发区，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质标准，水位目标为维持较高水位,沿海水位始终不低于海平面
5

是否基本农田保护区

否

6

是否风景保护区

否

7

是否水库库区

否

8

是否属于污水处理厂范围

是，阳江高新区平冈镇污水处理厂

9

是否管道煤气干管区

否

10

是否允许现场搅拌混凝土

否

11

是否属于环境敏感区

否




项目环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

一、空气环境现状调查与评价

根据《阳江市大气环境功能区划》，本项目所在区域属二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单(生态环境部公告，2018年第29号)。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目大气环境影响评价等级为三级，环境质量调查内容为：调查项目所在区域环境质量达标情况；调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。
项目所在区域环境质量达标情况利用所在区域的环境质量状况公报进行分析：根据《阳江市环境监测季报》2018年第1~4季度统计结果（见附件7），2018年度市区环境空气质量监测有效天数365天，环境空气质量指数（AQI）达标天数为332天（其中优196天，占53.7%，良138天，占37.8%），达标率为91.5%；超标天数为33天，超标率为8.5%，其中轻度污染30天，中度污染3天。根据全年统计数据结果，除臭氧、细颗粒物（PM2.5）两项指标外，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物（PM10）均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）浓度限值二级标准。综上，2018年年度阳江市区区域为非达标区。

    项目所在区域2018年第一至第四季度的环境空气质量监测数据 单位：μg/m3 
序号
污染物
评价指标
季均浓度值
标准值
达标情况
1

SO2
第一季度

年平均浓度

8

60

达标

第二季度

9

达标

第三季度

8

达标

第四季度

10

达标

2

NO2
第一季度

年平均浓度

22

40

达标

第二季度

15

达标

第三季度

14

达标

第四季度

27

达标

3

CO

第一季度

24小时平均浓度

1.2

4

达标

第二季度

1.1

达标

第三季度

0.7

达标

第四季度

1.3

达标

4

O3
第一季度

日最大8小时平均浓度

150

160

达标

第二季度

124

达标

第三季度

76

达标

第四季度

173

不达标

5

PM10
第一季度

年平均浓度

53

70

达标

第二季度

36

达标

第三季度

28

达标

第四季度

56

达标

6

PM2.5
第一季度

年平均浓度

43

35

达标

第二季度

21

达标

第三季度

18

达标

第四季度

35

达标

根据《阳江市环境空气质量达标攻坚规划》，阳江市近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施后，在2020年底前实现空气质量6项主要污染物（二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧）全面达标。

根据《阳江市环境空气质量达标攻坚规划》附表1，区域环境空气不达标指标臭氧（O3-8小时第90分位数浓度）及细颗粒物（PM2.5年均浓度）预期可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二级标准要求。
二、水环境质量现状调查与评价
本项目污水经预处理后排入平冈镇污水处理厂处理达标后排入草尾洋河，平冈镇污水处理厂的最终纳污水体草尾洋河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。本次评价引用《阳江杰瑞金属科技有限公司建设项目环境影响报告表（报批稿）》委托阳江市人和检测技术有限公司于2018年5月29日~2019年5月30日的地表水环境质量现状检测数据（见附件8），监测断面见表8、监测结果见表9。

地表水环境现状监测断面情况
采样点位

检测项目

采样日期

样品性状描述
W1：平冈镇污水处理厂排放口上游500m

pH值、CODcr、BOD5、SS、氨氮、石油类、LAS、总磷

2018年5月29日~2019年5月30日

无色、无味、无浮油

W2：平冈镇污水处理厂排放口下游1000m

无色、无味、无浮油

草尾洋河水质监测因子监测结果及评价（单位:mg/L，pH值除外）

采样点位
检测项目
单位
检测结果
III类
2019-5-29

2019-5-30

W1：平冈镇污水处理厂排放口上游500m

pH值
无量纲
7.11

7.14

6～9

CODcr

mg/L

18

18

≤20

BOD5
mg/L
2.2

2.8

≤4

SS

mg/L

31

31

≤60

氨氮
mg/L

0.682

0.694

≤1.0

石油类
mg/L

0.04L

0.04L

≤0.05

LAS

mg/L

0.095

0.099

≤0.2

总磷
mg/L

0.105

0.109

≤0.2

W2：平冈镇污水处理厂排放口下游1000m

pH值
无量纲
7.12

7.14

6～9

CODcr

mg/L

17

18

≤20

BOD5
mg/L
2.3

3.0

≤4

SS

mg/L

32

35

≤60

氨氮
mg/L

0.691

0.711

≤1.0

石油类
mg/L

0.04L

0.04L

≤0.05

LAS

mg/L

0.095

0.104

≤0.2

总磷
mg/L

0.105

0.112

≤0.2

监测数据表明，目前草尾洋河的各水质监测项目均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的限值要求，说明目前该河段水质保持良好。

三、声环境现状调查与评价

项目所在地属2类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。项目西面紧邻省道S277，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准。为了解本项目周围声环境质量情况，本评价单位对本项目场址四周区域进行了声环境质量现状实测，噪声监测方法严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求进行，监测仪器采用积分声级计，以等效连续A声级Leq作为评价量。本次评价于2018年4月10日昼、夜间在项目四周边界布设了4个环境噪声测点，结果见下表：
噪声现状监测结果

编号

测点位置

监测结果Leq[dB(A)]

评价标准

Leq[dB(A)]

昼间

夜间

昼间

夜间

1#

项目东面

58.2

47.4

60

50

2#

项目南面

59.3

48.3

60

50

3#

项目西面

63.5

51.2

70

60

4#

项目北面

59.7

48.6

60

50

由监测结果可知，本项目东、南、北厂界噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，西厂界噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，表明该项目所在区域的声环境质量良好。

四、土壤环境质量现状调查与评价
为了解评价范围土壤环境质量现状，需对土壤进行环境质量现状监测，建设单位委托广东准星检测有限公司对项目所在地的土壤环境质量开展了现状监测（见附件9）。

广东准星检测有限公司于2019年8月1日对土壤采样1天，每天1次。本项目共设置3个土壤监测点位，其监测点位信息及检测结果如下表所示：

土壤质量现状监测点位
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土壤环境质量现状监测结果
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项目土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值。土壤监测点位中，项目厂区位置各测点土壤样品的所有监测指标均小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值，满足要求，土壤的污染等级为清洁级，说明项目厂区位置土壤环境质量现状良好。
五、地下水现状调查与评价
根据广东省水利厅《广东省地下水功能区划》（粤水资源〔2009〕19号），本项目位于阳江城西地下水源涵养区（编号为H094417002Y03），地下水为Ⅲ类水体，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。项目属于《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价行业分类表（附录A）中规定的Ⅱ类项目。本项目所在区域不涉及地下水环境敏感区。根据地下水评价等级的划分依据，本项目地下水评价等级定位三级评价。为了解项目所在区域周边地下水环境质量现状，建设单位委托广东迅倢技术服务有限公司于2019年12月24日对本项目附近地下水环境质量现状进行监测，具体监测点位及结果如下：
地下水环境质量现状调查及监测点位信息
编号

监测点名称

方位

 水质监测点
水位监测点
A1

阳江市江城平冈平南加油站
/
√
√
A2

郑村

西南侧，1000m
√
√
A3
深水垅
西北侧，540m
√
√
A4
周村
西南侧，880m

/
√
A5
西村
东北侧，980m

/
√
A6
那棉村
东南侧，970m

/
√
A7
石庙村
西北侧，1100m

/
√
地下水水质及水位监测结果
监测项目
监测结果
单位
A1
阳江市江城平 冈平南加油站
A2
郑村
A3
深水垅
A4
周村
A5
西村
A6
那棉村
A7
石庙村
执行标准
pH 值
7.02

7.01

7.03

--
--
--
--
无量纲
6.5~8.5
氨氮
0.268

0.233

0.173

--
--
--
--
mg/L
0.5
硝酸盐
1.70

1.58

1.02

--
--
--
--
mg/L
20
亚硝酸盐
0.012

0.008

0.009

--
--
--
--
mg/L
1

挥发酚
0.002L

0.002L

0.002L

--
--
--
--
mg/L
0.002
氰化物
0.002L

0.002L

0.002L

--
--
--
--
mg/L
0.05
砷
0.0010L

0.0010L

0.0010L

--
--
--
--
mg/L
0.01
汞
0.0001L

0.0001L

0.0001L

--
--
--
--
mg/L
0.001
六价铬
0.004L

0.004L

0.004L

--
--
--
--
mg/L
0.05
总硬度
364
338
321
--
--
--
--
mg/L
450
铅
0.0025L

0.0025L

0.0025L

--
--
--
--
mg/L
0.01
氟
0.088

0.065

0.059

--
--
--
--
mg/L
1

镉
0.0005L

0.0005L

0.0005L

--
--
--
--
mg/L
0.005
铁
0.03L

0.03L

0.03L

--
--
--
--
mg/L
0.3
锰
0.01L

0.01L

0.01L

--
--
--
--
mg/L
0.1
溶解性总固体
425

411
563

--
--
--
--
mg/L
1000
高锰酸盐指数
0.6

0.6

0.9

--
--
--
--
mg/L
3

硫酸盐
142

138

99.7

--
--
--
--
mg/L
250
氯化物
12.2

13.6

9.85

--
--
--
--
mg/L
250
总大肠菌群
未检出
未检出
未检出
--
--
--
--
个/L
3

细菌总数
35

31

45

--
--
--
--
个/mL
100
K+
9.36

10.5

11.6
--
--
--
--
mg/L
/

Na+
7.55

7.39

12.3

--
--
--
--
mg/L
200
Ca2+
19.7

18.7

22.4

--
--
--
--
mg/L
/
Mg2+
15.2

16.8

10.8

--
--
--
--
mg/L
/
CO32-
16.8

17.5

18.0

--
--
--
--
mg/L
/
HCO3-
33.6

31.9

50.2

--
--
--
--
mg/L
/
Cl-
12.2

13.6

9.85

--
--
--
--
mg/L
/
SO42-
142

138

99.7

--
--
--
--
mg/L
/
石油类
ND
ND
ND
--
--
--
--
mg/L
0.05
水温
18.9
19.2
19.0
19.4
19.6
19.1
18.2
℃
/

水深
5.6
4.6
4.3
5.0
4.8
5.2
5.5
m
/

水位
4.2
4.0
3.8
4.2
4.0
3.6
3.8
m
/

备注：1.“--”表示没有监测；“L”表示结果低于检出限。
2.石油类执行标准参照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准
根据对地下水质量单项组分评价，各监测点位的地下水单项组分质量优于《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，说明项目地下水质量可满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质标准要求。
六、生态环境现状调查与评价

项目所在区域周边以人工种植植物为主，无珍稀动植物分布，生态环境质量总体一般。

七、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目评价范围及附近无名胜风景区，主要的环境保护目标是维持项目所在地域范围内的水、大气和声环境质量现有水平。

1、水环境保护目标

生活污水、地面冲洗废水经隔油+化粪池处理后，达到污水处理厂进厂水质要求，经市政污水管网进入阳江高新区平冈镇污水处理厂进一步深度处理达标后排放，保护评价范围内草尾洋河达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。

2、大气环境保护目标

大气污染物能做到达标排放，使得建设项目所在地区及周边近距离内环境质量敏感点不受本项目的建设而受到明显的影响，环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

3、声环境保护目标

控制建设项目噪声的排放，使项目所在区域及周边近距离内噪声敏感点的声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。
4、有效控制建设项目固体废物的排放，生活垃圾进行分类收集和储存，交环卫部门外运处理，不在项目附近形成堆积，不直接排入环境造成二次污染，保护项目所在区域的生态环境。

5、加强绿化和美化，尽量减少植被破环，保护项目辖区及周边区域生态质量。

6、环境保护敏感点：项目位于阳江市江城区平冈镇南街，经现场勘查，周边主要为居住混合区。

项目主要环境保护目标

目标名称
坐标

方位
距离(m)

功能
规模/人
保护目标
X

Y

东面居民楼
45

-4

东
8

住宅
20

大气二级、声环境2类
南面居民楼
2

17

南
128
住宅
20
灰窑
3

-33

北
60

住宅
200

水沟
/

/

北
1

/

/

地表水Ⅴ类
注：以N 21°44′48.76″，E 111°53′31.98″为原点（0,0）



评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1）空气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准；

 (G B3095-2012及2018年修改单)中的二级标准年平均浓度限值

（单位：μg/m3）

标准

SO2
NO2
PM10
PM2.5
CO

O3
二级

小时标准值

500

200

/

/

10mg/m3
200

24小时标准值

150

80

150

75

4mg/m3
160（日最大8小时平均）

年标准值

60

40

70

35

/

/

2）水环境：项目所在区域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水环境质量标准。相关标准值见下表：

《地表水环境质量标准》摘录  单位：mg/L(除pH外)
评价因子

pH无量纲

CODCr
BOD5
氨氮

SS

石油类

LAS

总磷

Ⅲ类标准

6~9

≤20

≤4

≤1.0

30

0.05

0.005

0.2

3）声环境：项目东、南、北面执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，项目西面临近省道S227，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。

《声环境质量标准》摘录      单位：dB(A)

声环境功能

昼间

夜间

2类

60

50

4a类

70

60

4）土壤环境：项目用地土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准的风险筛选值。具体标准限值详见下表：

建设用地土壤污染风险筛选值和管控值（单位mg/kg）

序号

污染物项目
筛选值
管制值
第二类用地
1
砷
60
140
2
镉
65
172
3
铬（六价）
5.7
78
4
铜
18000
36000
5
铅
800
2500
6
汞
38
82
7
镍
900
2000
8
四氯化碳
2.8
36
9
氯仿
0.9
10
10
氯甲烷
37
120
11
1,1-二氯乙烷
9
100
12
1,2-二氯乙烷
5
21
13
1,1-二氯乙烯
66
200
14
顺-1,2-二氯乙烯
596
2000
15
反-1,2-二氯乙烯
54
163
16
二氯甲烷
616
2000
17
1,2-二氯丙烷
5
47
18
1,1,1,2-四氯乙烷
10
100
19
1,1,2,2-四氯乙烷
6.8
50
20
四氯乙烯
53
183
21
1,1,1-三氯乙烷
840
840
22
1,1,2-三氯乙烷
2.8
15
23
三氯乙烯
2.8
20
24
1,2,3-三氯丙烷
0.5
5
25
氯乙烯
0.43
4.3
26
苯
4
40
27
氯苯
270
1000
28
1,2-二氯苯
560
560
29
1,4-二氯苯
20
200
30
乙苯
28
280
31
苯乙烯
1290
1290
32
甲苯
1200
1200
33
间二甲苯+对二甲苯
570
570
34
邻二甲苯
640
640
35
硝基苯
76
760
36
苯胺
260
663
37
2-氯酚
2256
4500
38
苯并[a]蒽
15
151
39
苯并[a]芘
1.5
15
40
苯并[b]荧蒽
15
151
41
苯并[k]荧蒽
151
1500
42
䓛
1293
12900
43
二苯并[a,h]蒽
1.5
15
44
茚并[1,2,3-cd]芘
15
151
45
萘
70
700
46
石油烃

4500
9000
4）地下水环境：根据《广东省地下水功能区划》（粤水资源〔2009〕19号）中有关规定，本项目地下水环境质量现状执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质标准。具体执行标准详见下表。
《地下水质量标准》（摘录）(单位：mg/L，pH无量纲)
项目
执行标准
pH 值
6.5~8.5

氨氮
0.5
硝酸盐
20
亚硝酸盐
1
挥发酚
0.002
氰化物
0.05
砷
0.01
汞
0.001
六价铬
0.05
总硬度
450
铅
0.01
氟
1
镉
0.005
铁
0.3
锰
0.1
溶解性总固体
1000
高锰酸盐指数
3
硫酸盐
250
氯化物
250
总大肠菌群
3
细菌总数
100
Na+
200

石油类
0.05
注：石油类执行标准参照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准


	污

染

物

排

放

标

准
	1）大气污染物：无组织排放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中周界外无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3。加油站油气回收系统液阻、密闭性、气液比等执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）；备用发电机废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（ DB44/27—2001 ）中第二时段二级排放标准，即（SO2≤500mg/m3 、NOx≤120mg/m3，烟尘≤120mg/m3，发电机尾气烟色低于林格曼黑度1级）。
2）水污染物：本项目属于阳江高新区平冈镇污水处理厂截污范围内，生活污水、地面冲洗废水经过隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入污水厂处理达标后排放，故项目废水污染物排入市政管网执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段三级标准及阳江高新区平冈镇污水处理厂接管标准之严者。

3）噪声：项目东、南、北面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，项目西面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。

《工业企业厂界环境噪声排放标准》摘录 单位：dB(A)

时段

昼间

夜间

2类

60

50

4类

70

60

4）固体废物：执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）等有关规定。危险废物贮存执行国标《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（公告 2013年 第36号）。

	总

量

控

制

指

标

                       
	项目地面清洗污水和生活污水经过隔油池+化粪池处理后，排入市政下水道，最终进入阳江高新区平冈镇污水处理厂处理达标后排放，因此不对COD、NH3-N设置总量控制指标。

本项目所需总量可在现有项目中进行调配，无需申请大气污染物总量控制指标。




建设项目工程分析
	一、工艺流程简述（图示）（废水：W；废液：L；废气：G；固废：S；噪声：N）

本项目工艺流程如下所示：
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图1  项目运营期工艺流程图

工艺说明：

加油站整个工艺流程采用密闭卸车和密闭加油，并实现卸油和加油的油气回收。即车用汽油、柴油由汽车槽车运送至加油站卸油点处，将卸油软管与汽车快速接头连接好，并连通气相接口（汽油卸车），打开卸油阀和气相连通阀，利用位差将车用汽油（柴油）输送至相应的贮罐储存（常压），同时汽油油罐的油气返回至汽车油罐。然后，通过油罐内的潜油泵将油品送入带有计量、计价和税控装置的电脑加油机，实现为汽车油箱充装车用汽油或柴油，同时加油油气通过真空泵将油气抽回储油罐。 
二、施工期主要污染工序及源强分析

本项目于2015年6月已竣工，施工期已过，故施工期产生的污染源本环评不作分析。
三、营运期主要污染工序及源强分析

1、废气污染源及源强分析

（1）非甲烷总烃
本项目站内产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的油气，其主要成分以非甲烷总烃计。正常营运时，油品损耗主要有卸油灌注损失、储油损失、加油作业损失等。本项目扩建后油品销售新增汽油320t/a，柴油160 t/a，根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006年8月），2002年我国加油站非甲烷总烃排放系数如下，计算得本项目废气无组织产生量见下表：
加油站油气损耗量一览表
油品种类

损耗原因

排放系数(kg/t)
通过量（t/a）

产生量（t/a）

回收效率（%）

排放量（t /a）

汽油

储油罐呼吸损失
0.16

320
0.051 
/

0.051 
加油过程的挥发排放
2.49

320
0.797 
90
0.080 
卸油过程的损失
2.3

320
0.736 
90
0.074 
柴油
储油罐呼吸损失
/

160
/

/

/

加油过程的挥发排放
0.048
160
0.008 
/

0.008 
卸油过程的损失
0.027

160
0.004 
/

0.004 
合计
/

4.95
/

1.596 
/

0.216 
本项目加油站采用油气回收装置后可使汽油回收率大于90%以上。由上可知，本项目非甲烷总烃的产生量为0.216t/a。
（2）备用发电机产生的废气
本次扩建项目设1台45kW柴油发电机。发电机使用轻质柴油作为燃料，在市电供应不足的紧急情况下作消防和照明的后备电源用，根据备用发电机一般的定期保养规程：“每2周需空载运行10分钟，每半年带负载运行半小时”，项目年运行48周，每2周柴油发电机需空载运行10分钟。每半年带负荷运行半小时，则柴油发电机每年保养运行时间合计为5h。此外，根据南方电网的有关公布，服务区域内的城市停电时间约6小时/年。根据以上规程及数据推算，项目备用发电机全年运作可按11小时计。

根据环评工程师注册培训教材《社会区域类环境影响评价》，柴油发电机单位耗油量为212.5g/h·kw，SO2、NOx和烟尘排放系数分别为4g/L，2.56g/L和0.714g/L，烟气量可按12m3/kg计。本项目柴油拟采用0号柴油，柴油密度取0.84g/mL。则共需要使用柴油量约0.105t，共产生废气量1262m3，SO2 0.50kg/a，NOx 0.32 kg/a，烟尘0.09 kg/a。本项目柴油发电机组运行时产生的尾气拟采取碱液水喷淋塔进行治理。根据“任晓莉等.碱液吸收法治理含NOx工艺尾气实验研究[J].化学工程，2006年9月第34卷第9期”，本次评价碱液吸收法对备用柴油发电机废气污染物物净化效率取60%，治理后的尾气由内置专用烟管引至所在建筑物楼顶天面排放，SO2、NOx和烟尘排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准，备用发电机产生的废气具体情况如下表：
备用发电机污染物排放一览表

排气筒编号
污染物
产污系数
产生情况
处理措施
处理效率
排放情况
排放标准（mg/m3）
产生量（kg/a）
产生浓度
（mg/m3）
排放量（kg/a）
排放浓度（mg/m3）
1#

烟气量
12m3/kg

1262

m3/a

/
碱液喷淋
/
1262 m3/a

/
/

SO2
4g/L
0.50 
396.90 
0.60
0.20 

158.76 

500

NOx
2.56g/L
0.32 
254.02 
0.60
0.13 

101.61 

120

烟尘
0.714g/L
0.09 
70.85 
0.60
0.04 

28.34 

120

2、废水污染源及源强分析

（1）雨水

根据回顾性影响分析可知，本项目加油站站区采用雨污分流制，雨水由站内环保沟收集后，经隔油池去除浮油，排入站外市政雨水管网。

（2）生活污水和地面冲洗废水

扩建项目用水主要为员工生活用水、地面冲洗用水等，员工生活用水参照《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）生活用水量按“机关事业单位-办公楼（无食堂和浴室）”40L/人·d计，道路和场地用水参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中2L/m2•日计算，本扩建项目加油站员工新增15人，道路、场地占地面积新增约2225m2，则本扩建项目总用水量为5.05t/d，1843t/a。排放系数取0.9计，则本项目扩建后污水总排放量为4.55t/d，1658.7t/a。本项目产生的污水经过隔油池+化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后，排入市政下水道。污水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、石油类、氨氮等。本项目产生的污水经隔油池+化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后，排入市政管网进入阳江高新区平冈镇污水处理厂。本项目外排的废水产排情况见下表。

污染物产生浓度及产生量

污染物

水量

CODCr
BOD5
SS

氨氮

石油类

浓度（mg/L）

——

450

250

200

30

25

年产生量（t/a）

1658.7

0.746 

0.415 

0.332 

0.050 

0.041 

排放浓度(mg/L)

——

300

200

100

28

20

年排放量(t/a)

1658.7

0.498 

0.332 

0.166 

0.046 

0.033 

3、噪声

扩建项目的主要噪声源为新增的进出油站加油机动车发动机噪声、加油泵和发电机等设备噪声。根据实测资料，声压级一般在50～95dB(A)之间，采取降噪措施后，声级可下降15～30dB(A)，见下表。

项目设备噪声级 单位：dB（A）

序号

声源设备

声级

噪声控制措施

降噪效果

1

加油机动车

50～60

控制车速、距离衰减 

15～20

2

加油泵等设备

60～75

距离衰减

25～30

3
备用发电机
80~95
距离衰减
25～30
4、固体废物污染源分析

项目投入使用后，产生的固体废弃物主要是员工生活垃圾和废含油抹布、手套。

（1）生活垃圾

本项目员工人数新增15人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则本项目生活垃圾产生量为2.74t/a。生活垃圾主要成份为塑料袋、纸屑及其它，无特殊有毒有害物质。

（2）废含油抹布、手套

项目运营过程会产生废含油抹布、手套。经查《国家危险废物名录》，项目产生的含油抹布、手套属“废矿物油废物”，编号为HW49 ，应按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）的要求妥善处置。项目废含油抹布、手套的产生量约0.1吨/年。  
5、项目扩建前后污染物排放“三本帐”

项目扩建前后“三本帐”分析见下表。

项目扩建前后“三本账”一览表

           时段

污染物名称

扩建前

排放量

以新带老

削减量

扩建项目

排放量

整个项目

排放量

增减量

大气污染物

有机

废气

非甲烷总烃

0.399t/a

0.345t/a
0.216t/a
0.270t/a
-0.183t/a
发电机废气

二氧化硫

极少

极少
0.20 kg/a 
0.20 kg/a 
+0.20 kg/a 
氮氧化物

极少

极少
0.13 kg/a
0.13 kg/a
+0.13 kg/a
烟尘

极少

极少
0.04 kg/a 
0.04 kg/a 
+0.04 kg/a 
水污染物

生活污水和地面冲洗废水

排放量

50t/a

0

1658.7t/a

1708.7t/a

+1658.7t/a

CODCr
0.046t/a

0

0.498t/a

0.544t/a

+0.498t/a

NH3-N

0.004t/a

0

0.046t/a

0.050t/a

+0.046t/a

固体

废物

生活垃圾

0.91t/a

0

2.74t/a

3.65t/a

0
废含油抹布、手套

0.01
0
0.1t/a

0.11t/a

+0.1t/a




项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	处理后排放浓度及排放量(单位)

	大

气

污

染

物
	加油站
	非甲烷总烃
	1.596 t/a
	0.216 t/a

	
	备用发电机

（1800m3/a）
	SO2
	396.90 mg/m3 
	0.50 kg/a
	158.76 mg/m3
	0.20 kg/a

	
	
	NOx
	254.02 mg/m3 
	0.32 kg/a
	101.61 mg/m3
	0.13 kg/a

	
	
	烟尘
	70.85 mg/m3
	0.09 kg/a
	28.34 mg/m3
	0.04 kg/a

	水

污

染

物
	生活污水
1658.7t/a
	CODCr
	450mg/L；0.746t/a
	300mg/L；0.498t/a

	
	
	BOD5
	250mg/L；0.415t/a
	200mg/L；0.332t/a

	
	
	SS
	200mg/L；0.332t/a
	100mg/L；0.166t/a

	
	
	氨氮
	30mg/L；0.050t/a
	28mg/L；0.046t/a

	
	
	石油类
	25mg/L；0.041t/a
	20mg/L；0.033t/a

	噪

声
	加油站
	噪声
	60～90dB（A）
	2类：昼间≤60dB（A）；

夜间≤50dB（A）

4类：昼间≤70dB（A）；

夜间≤60dB（A）

	固

体

废

物
	办公区
	生活垃圾
	2.74t/a
	0

	
	储油区
	废含油抹布、手套
	0.1t/a
	0

	其他
	——
	——
	——
	——

	主要生态影响：

本项目位于已建成的城区内，项目运行排放的污染源主要是降低非甲烷总烃的排放，经治理达标后，这些污染物对该地区原有的城市生态环境影响轻微。因此，只要对本项目所产生的污染物进行有效地处理，则对周围生态环境产生的影响不明显。




环境影响分析

	营运期环境影响分析

一、大气环境影响分析

（1）评价等级判断

1）评价等级判断确定依据

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）和项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”）及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：
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式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。
评价等级的划分方法见下表。

大气评价等级评别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级

Pmax≥10％

二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax<1％

2）评价因子及评价标准

由于本项目柴油发电机为非正常工况下使用，且废气污染物排放量极少，因此本次预测因子主要为加油站无组织排放的非甲烷总烃。
评价因子和评价标准表

评价因子

评价时段

标准值（mg/m3）

标准来源

非甲烷总烃

1小时平均

2.0

《大气污染物综合排放标准详解，P244》（中国环境科学出版社，国家环境保护局科技标准司）

3）估算模型参数

估算模型参数表见下表。

估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市

人口数（城市选项时）

约10万

最高环境温度/℃

38.3

最低环境温度/℃

3.7

土地利用类型

城市

区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

□是 (否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是 (否

岸线距离/ km

/

岸线方向/ °

/

4）污染源强计算参数

根据工程分析，本项目废气污染源强参数见下表。
本项目废气污染源强
编
号
名
称
*面源起点坐标/m

面源海拔高度
/m

面源
长度
/m

面源
宽度
/m

与正北向夹角/°

面源有效排放高度/m

年排放
小时数/h

排放
工况
污染物排放速率/（kg/h）
X

Y

非甲烷总烃
1

储罐区
11

-29

50

6

2

30

4.2

8760

正常
0.006 

2

加油区
-9

10

50

6

2.5

30

6

8760

正常
0.010 

3

卸油区
-9

-12

50

4
2

45

4

8760

正常
0.009 

*注：以N 21°44′48.76″，E 111°53′31.98″为原点（0,0）
本项目大气污染物估算模型计算结果见下表。

项目大气污染物估算模型计算

排放源
污染源
主要污染物
排放速率（kg/h）
评价标准(mg/m³)

最大落地浓度(mg/m³)

最大占标率Pmax%

D10%距离（m）
面源
储罐区
非甲烷总烃
0.006
2
8.15E-03

0.41

0

加油区
0.010
2

8.60E-03

0.43

0

卸油区
0.009
2

1.77E-02

0.88

0

综上所述，本项目污染物排放的最大占标率均小于1%，对周边环境的影响不大；根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目的大气环境影响评价工作等级为三级，不需要设置大气影响评价范围，不进行进一步预测与评价。

本项目大气污染物排放量核算见下表：

大气污染物无组织排放量核算表

序 号

产污环节

污染物名称

年排放量（t/a）

执行标准

1

加油区、卸油区、储罐区
非甲烷总烃
0.216

广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值
大气污染物年排放量核算表
序号
污染物
核算排放量（t/a）
1

非甲烷总烃
0.216

2

SO2
0.00020
3

NOx
0.00013 
4

烟尘
0.00004 
（2）大气环境影响分析
本项目柴油发电机为市电供应不足的紧急情况下作消防和照明的后备电源用，使用时间少，经工程分析，本项目柴油发电机产生尾气经水喷淋处理后，经专用烟道引至所在建筑的楼顶进行高空排放，排放量极少，对周边环境影响不大。项目大气污染物主要来源于油品损耗挥发形成的油气，其主要成分以非甲烷总烃计。正常营运时，油品损耗主要有卸油灌注损失、储油损失、加油作业损失等。机动车辆加油时汽油蒸汽的排放量可通过“加油油气回收系统”（二次回收系统）进行控制。 
将给汽油车辆加油时车辆油箱置换出来的蒸汽，产生的油气回收至密闭的油气回收系统，经油气回收连通软管和管嘴送至埋地汽油罐。油箱蒸发蒸汽输送过程有2种方式：“平衡”蒸汽控制系统和“真空辅助”蒸汽控制系统。在“平衡”蒸汽控制系统中，汽油蒸汽输送依靠加油过程加油机和油罐之间建立的自然压力差，而在“真空辅助”蒸汽控制系统中，从汽车油箱排出的蒸汽在真空泵辅助下输送到油罐。一些蒸汽控制系统的测试表明这种系统对汽油蒸汽排放的控制效率为90%，示意图见图2、图3。
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图2  分散式油气回收系统工艺流程图
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图3  油气回收系统示意图

本项目采用油气回收装置后可使汽油回收率大于90%以上，根据工程分析，本项目非甲烷总烃的排放量为0.216t/a。可达行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中周界外无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3。同时本项目加油站油气回收系统按《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）制定。项目站址较开阔，空气流动良好，排放的烃类有害物质周界浓度相对较小，综上所述，本项目对外界环境产生的大气环境影响可以接受。

大气污染物防治措施

卸油油气排放控制：

①采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距离罐底高度小于200mm；

②设置卸油油气回收口，增加卸油油气回收接口安装DN100mm截流阀、密封式快速接头、球阀和帽盖；

③连接软管采用DN100mm密封式快接接头与卸油车连接，卸油后连接软管不能残留残油；

④连接排气管的地下管线坡向油罐，坡度不小于1%，管线直径不小于DN50mm。

储油油气排放控制：

①所有影响油气密闭性的部件，包括油气管线、所连接的法兰、阀门、快速接头

以其他相关部件都应保证小于750pa时不漏气；

②埋地油罐采用具有渗漏监测功能的电子式液位计进行汽油密闭测量；

③进气管坡向油气回收泵，坡度不小于1%；

④采用符合相关规定的溢流控制措施。

加油油气排放控制：

①加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集；

②油气回收管线坡向油罐，坡度不小于1%，二次油气回收管坡向汽汕罐，

坡度不小于1%；

③在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油监测液阻；

④加油软管配备拉断截止阀，加油时防止溢油或滴油；

⑤油罐的呼吸管排放口安装压力/真空阀（呼吸阀），压力真空阀排放口距地平面

的高度为5米；

⑥严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查，维护并记录备查；

⑦当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。
二、地表水环境影响分析

(1)评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ/T2.3-2018)，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，其评价等级判定如下。

水污染影响型建设项目评价等级判定

评价等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/(m3/d)；

水污染物当量数W/(无量纲)

一级

直接排放

Q≥20000或W≥600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q＜200且W＜6000

三级B

间接排放

--

本项目产生的废水为员工生活用水、地面冲洗用水等。本项目产生的污水经过隔油池+化粪池预处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、排入市政污水管网，纳入阳江高新区平冈镇污水处理厂处理。本项目废水均为间接排放，故本项目地表水评价等级为三级B。

（2）评价范围确定

按照《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中的规定：三级B，其评价范围应符合以下要求：

a) 应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；

b) 涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。
    结合上述，本项目地表水评价范围确定为阳江高新区平冈镇污水处理厂排放口上游500m至下游2000m河段。
（3）评价时期确定

按照《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中的规定：三级B评价，可不考虑评价时期。本项目地表水评价等级为三级B，因此，不考虑评价时期。

（4）水环境影响预测

按照《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中的规定：水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。
（5）地表水环境影响评价
水污染影响型三级B评价。主要评价内容包括：
①水污染控制和水环境减缓措施有效性评价

本项目生活污水和地面冲洗废水总排放量为1658.7t/a，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、石油类等。产生的污水经过隔油池+化粪池预处理后，能达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、排入市政污水管网，纳入阳江高新区平冈镇污水处理厂处理。综上所述，项目生活污水经上述措施处理后，项目生活污水采取的治理措施评价认为是有效的。

②依托污水处理设施的环境可行性评价

本项目用地位于阳江高新区平冈镇污水处理厂集污范围，阳江高新区平冈镇污水处理厂位于阳江市高新区站港公路南侧距平南加油站约500米处现状草尾洋河西岸处，占地总面积24759平方米，污水处理厂的最终处理规模为4万m3/d，其中一期工程的处理规模为0.5万m3/d。本项目的日最大废水排放量为4.54m3/d，仅占阳江高新区平冈镇污水处理厂的处理能力的0.09%。且项目水质较简单，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、LAS、石油类等，经预处理后外排污水水质能够符合阳江高新区平冈镇污水处理厂的接管标准要求。可以预计本项目生活污水对纳污水体的环境影响是较小的。如果生活污水达标排放，则其环境影响将会更小，通过市政的污水管网引污水进入阳江高新区平冈镇污水处理厂，根据阳江高新区平冈镇污水处理厂环评结论为污水经处理达标后再排入纳污水体，污水中的CODCr、BOD5、NH3-N、SS等污染物的浓度均得到较大幅度的削减，因此，本项目生活污水纳入阳江高新区平冈镇污水处理厂处理后排入草尾洋河，从环保角度分析是可行的。
（6）污染源排放量核算

①废水类别、污染物及污染治理设施信息
废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设施是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水

CODCr、NH3-N、

阳江高新区平冈镇污水处理厂

连续排放，流量稳定
W1

生活污水处理系统

三级化粪池

W1

(是

□否

(企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

(温排水排放

□车间或车间处理设施排放口

②废水排放口基本情况

本项目废水间接排放口基本信息表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量/(万t/a)

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L)

1

W1

111.5333°

21.4446°

0.1659

城市污水处理厂

连续排放

/

阳江高新区平冈镇污水处理厂

COD

40

NH3-N

8

本项目废水污染物执行标准

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

名称

浓度限值/(mg/L)

1

W1

COD

阳江高新区平冈镇污水处理厂

40

NH3-N

5

③废水污染物排放信息表

本项目废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度(mg/L)

日排放量(t/d)

年排放量(t/a)

1

W1

COD

40

1.364 
0.498
NH3-N

8

0.126 
0.046
全厂排放口合计

COD

0.498
NH3-N

0.046
（7）地表水环境影响评价结论

项目所在区域地表水环境质量为达标区，项目生活污水采取的治理措施评价认为是有效的，依托的污水处理设施是可行的，故项目地表水环境影响是可接受的。

三、 地下水环境影响分析

（1）地下水评价等级

根据《环境影响评价的技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A地下水环境影响评价行业分类表可知，本项目属于“182、加油、加气站”，其地下水环境影响评价类别为Ⅱ类；本项目不涉及饮用水源保护区或其他与地下环境相关的保护区，其地下水环境敏感程度为不敏感；故项目地下水评价等级为三级评价。

（2）评价范围确定

根据《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ 610-2016）表3建设项目地下水环境现状调查评价范围参照表，确定本项目评价范围为项目周边6km2范围内。
（3）场地所在区域地下水概况
本项目场地内地下水来源主要为大气降水补给，排泄方式主要为大气蒸发和地表径流，按其埋藏条件和含水介质特征为基岩裂隙水。场地人工填土中含有一定量的上层滞水，其余粘性土层属于微透水土层，地下水受大气降雨补给，动态随季节性变化，地下水补给主要为大气降水及侧向含水层渗透补给。
（4）地下水影响分析

本项目产生的生活污水经三级化粪池预处理，地面冲洗含油废水和初期雨水经隔油沉淀池预处理。建设单位在建设过程中将对化粪池、隔油沉淀池等采取防渗措施，保证废水不渗入地下，污染地下水。因此，项目区内产生的生活污水、地面冲洗含油废水正常工况下对地下水的影响不大。本项目对地下水环境可能造成影响的污染源主要是储罐和输油管道的渗漏，主要污染物为石油类。储油罐和输油管线一旦发生泄漏或渗漏，对地下水的污染严重，且难以量化，地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程。
（5）地下水污染防治措施
根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（2017 年 3 月），为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的要求。加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。本项目将更新油罐为埋地卧式双层油罐，油罐位于地下，油罐壳体采用外玻璃钢、内胆为碳钢材料制成，为双层钢制罐体，符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的要求，具有很好的防渗功能。当发生少量泄漏时，两层管壁之间的底部设置有漏油监测装置，能保证内层或外层油罐一旦发生泄漏，能及时发现、及时处理。本次评价提出项目区域内设置常规地下水监测井，以便开展地下水常规监测。另本项目采取地下水分区防渗工程措施如下：
A.
重点防渗区

根据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）中地下工程的防水等级标准，本项目重点防渗区为油罐区（防火堤内所有区域）和加油岛区域，防水等级为一级，防渗、防漏要求为不发生泄漏事故，不会对地下水造成污染，防渗措施如下：

储油罐施工和建设方式：新建钢筋混凝土罐区，地面防渗处理，油罐采用SF双层油罐。

输油管线：卸油、通气、油气回收工艺管道采用无缝钢管，其技术性能应符合国家现行标准《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163-2018）的规定，管道组成件与无缝钢管材质相同，出油工艺管道采用单层复合材料管道。埋地钢管的连接采用焊接。埋地工艺管道外表面防腐设计应符合国家现行标准《埋地钢质管道外壁有机防腐层技术规范》（SY/T0061-2004）的有关规定，并应采用不低于特加强级的防腐绝缘保护层，涂层总厚度≥0.8mm。凡与油罐相连接的工艺管道皆坡向油罐，坡度均为 i≥0.002，其中油气回收、通气管线以 i≥0.01 的坡度坡向油罐。

B.
一般防渗区

本项目一般防渗区为除油罐区和加油岛区域外的所有区域，一般防渗区措施：地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。

本项目在后续运营中加强生产和设备运行管理，从原料产品储存、运输、污染处理设施等全过程控制产品泄露，采取行之有效的防渗措施，定期检查污染源项地下水保护设施，及时消除污染隐患， 杜绝跑冒滴漏现象；发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。

加油站采取以上措施后，营运期不会对地下水造成明显影响。
四、声环境影响分析

（1）声源源强

本项目的主要噪声源为新增的进出油站加油机动车发动机噪声、加油泵和发电机等设备噪声，声压级一般在50～95dB(A)之间。
主要噪声源强及分布情况

声源位置

设备名称

距声源1m处单台声强dB（A）

设备数量

油站

作业区

加油泵等设备
60～75
4台

站房
柴油发电机
80~95
1台

  根据本项目营运期各噪声源的特征，预测模式采用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测模式，公式如下：
    1）、基准预测点噪声级叠加公式  

                       Lp总=10×lg[
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    式中：Lp总 — 叠加后总声级，dB(A).

          Lpi — i声源至基准预测点的声级，dB(A).

          n — 噪声源数目。

     2）、噪声源至某一预测点的计算公式

Lp=L0-20×lg(
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    式中：Lp — 距离基准声源r米处的声压级，dB (A)。

         L 0—离声源距离为r0米处的声压级，dB (A)。

         α — 衰减常数dB (A)/m。

         r — 预测点距声源的距离，m。

声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减和空气吸收衰减，其他因素的衰减，如地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。

    a.距离衰减Ad
Ad=10lg(2πr2)

    其中r为受声点到整体声源中心的距离。

    b. 屏障衰减Ad
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    其中N为菲涅尔系数。

    c. 空气吸收衰减Aa

空气对声波的衰减在很大程度上取决于声波的频率和空气的相对湿度，而与空气的温度关系并不很大。Aa可直接查表获得。

根据站内平面布置，以及各设备布局，预测主要生产设备均投入运行时，各厂界的噪声预测结果见下表所示。

营运期厂界噪声预测结果  单位（dB（A））

预测点

最大贡献值

[dB(A)]

评价标准

[dB(A)]

超标量

[dB(A)]

昼间

夜间

昼间

夜间

东厂界

42.2

60

50

0

0

南厂界

41.9

60

50

0

0

西厂界

45.0

70

60

0

0

北厂界

38.4

60

50

0

0

由上表可知，建设单位积极落实各项噪声污染防治措施后，项目产生的噪声能达《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类和4类标准。
同时，为切实有效降低项目运营期间各项噪声污染物对周边区域声环境的影响，建议建设单位切实做好以下噪声污染防治措施，确保项目与周边居民和谐相处：

1）在设备选型过程中选择先进的低噪声设备，并对其进行合理安装，在加油泵等设备安装过程中加装减震垫及隔声挡板进行减震降噪、隔声降噪处理，从源头上降低设备噪声的产生；

2）按要求积极做好项目场站边界区域实体围墙建设工作，通过墙体良好的隔声性能，有效降低噪声污染物的传播；

3）切实做好油站边界防护区域的绿化工作，通过绿化植物良好的隔声、吸声效果，有效降低项目运营期间产生的各类噪声污染物的传播；

4）加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。
在实行以上措施后，可以大大减轻噪声对周围环境的影响，预计项目营运期区域声环境质量可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2、4类标准，对周围环境影响不大。

五、固体废弃物影响分析

本项目生活垃圾的产生量约为2.74t/a，交由给环卫部门统一清运，并要做好垃圾堆放点的消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，滋生蚊蝇。项目运营过程中的废含油抹布、手套，产生约0.1t/a，属于HW49其他废物，危险废物经收集后交由有相应危险废物资质单位回收处置；生活垃圾交由环卫部门定期进行统一清理。危险废物从产生、收集、贮运、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，因此在各个环节中，抛落、渗漏、丢弃等不完善问题都可能存在，为了使各种危险废物能更好的达到合法合理处置的目的，本评价按照《危险废物贮存污染控制标准》等国家相关法律，提出相应的治理措施，以进一步规范项目在收集、贮运、处置方式等操作过程。收集、贮存建设单位根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求的危险废物暂存场所，且在暂存场所上空设有防雨淋设施，地面采取防渗措施，危险废物收集后分别临时贮存于废物储桶内；根据生产需要合理设置贮存量，尽量减少厂内的物料贮存量；严禁将危险废物混入生活垃圾；堆放危险废物的地方要有明显的标志，堆放点要防雨、防渗、防漏，按要求进行包装贮存。

本项目危险废物贮存场所基本情况如下表。

危险废物贮存场所基本情况表

序号

贮存场

所（设施）名称

危险废

物名称

危险废物

类别

危险废物

代码

位置

占地面积

贮存方式

1
危废暂存场

废含油抹

布、手套

HW49 其

他废物

900-041-49

项目北面
5m2
分类储存， 堆放/桶装

从上述表格可知，项目危险废物贮存场选址可行，场所贮存能力满足要求。项目危险废物通过各污染防治措施，贮存符合相关要求，不会对周围环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成影响。

①运输

对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆需有特殊标志。

②处置

建设单位将危险废物交由有危废处置资质单位处理。综上可知，本项目的危险废物防治措施在技术经济上是可行的。 危险废物按要求妥善处理后，对环境影响不明显。项目运营后产生的固体废物种类明确，各类固体废物处置去向明确，切实可行，不会造成二次污染。

另外，根据《广东省危险废物产生单位危险废物规范化管理工作实施方案》，企业须根据管理台账和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报当地相关部门备案。台帐应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地相关部门申报危险废物管理计划的编制依据。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全产生单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案，并报当地相关部门备案。经过上述处理后，项目产生的固体废物不会对周围固体废物环境造成影响。

六、土壤环境影响分析
（1）评价等级确定
①项目类别

根据《环境影响评价技术导则
土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 土壤环境影响评价类别，本项目行业类别属于社会事业与服务业--加油站，项目类别为Ⅲ类。

②占地规模

将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5 hm2），建设项目占地主要为永久占地。
本项目占地面积为 0.2225hm2，占地规模属于小型。

③敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。

污染影响型敏感程度分级表

敏感程度

判别依据

敏感

建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、疗

养院、养老院等土壤环境敏感目标的

较敏感

建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

不敏感

其他情况

项目东面、南面为居民楼，属于土壤环境敏感目标，因此敏感程度属于敏感。

④等级划分
污染影响型评价工作等级划分表
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占地规模

评价工

作等级

敏感程度

Ⅰ类

Ⅱ类

Ⅲ类

大
中
小
大
中
小
大
中
小
敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

较敏感

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

—

不敏感

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

—
—

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作
根据《环境影响评价技术导则 壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价工作等级划分表，本项目土壤评价工作等级为三级，本次环评采用定性描述对土壤环境影响进行分析。

（2）土壤环境影响现状调查与评价
本项目为加油站，用地属于商业服务业设施用地，即第二类用地，根据现状监测结果，本项目所在地土壤各项指标检测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤风险筛选值（第二类用地），未发现特征污染物超标。

（3）土壤环境影响评价
本项目对周边的土壤环境影响主要来源为：（1）项目运营期无组织排放的非甲烷总烃造成的大气沉降。（2）项目运营期事故情况下油品发生垂直入渗。
本项目将按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及（2014 年局部修订版）的要求进行设计和施工，储油设备采用地埋式双层储油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，地埋式双层储油罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于 5.5 厘米），以防止地埋式双层储油罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。卸油管道、加油管道、卸油油气回收和加油油气回收管道采用双层管道。储罐区安装报警液位仪，管线敷设采用管沟方式，管线安装完毕后沟内用细沙填满。地下储油罐设置油品观察井，为及时发现地下油罐渗漏提供条件。油罐区防渗采用双层罐的方式。根据相关设计标准要求，采用液体传感器对内罐与外罐之间的空间进行泄漏监测，传感器设置在二次保护空间的最低处，并设置具有相应功能的控制仪进行在线分析和报警，能有效的避免油罐泄漏，防止油品污染土壤环境。另经大气环境影响预测，本项目无组织挥发的非甲烷总烃极少，能达广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值。
综上所述，在全面落实事故防控措施的情况下，本加油站的垂直入渗和大气沉降对土壤影响极小，项目对土壤环境的影响可接受。
七、环境影响风险评价

（1）评价依据

①风险调查

本项目主要原料中汽油、柴油属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 重点关注的危险物质。

②风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
[image: image12.png]



式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本加油站风险物质储存量及临界量
序号
名称
储存方式
风险类别
最大贮存量（t）
临界量（t）
q/Q

序号
物质名称
1

汽油
液态，罐装
381

油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）
44.4
2500

0.018 
2

柴油
液态，罐装
381

油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）
50.4
2500

0.020 
3

合计
0.038

注：汽油密度按照 0.74t/m³核算，柴油密度按 0.84t/m³核算
根据上表计算，Q=0.038＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。评价工作等级为作简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
③评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目无需设风险评价范围。
（2）环境风险识别 

本项目属石化行业，石化储运系统存在较大潜在火灾爆炸事故风险，据“世界石油化工企业近30年的100起特大事故”统计分析，属于罐区事故为16次，占16%，属油船的为6次，占6%，属天然气为8次，占事故总数的8%。
根据对同类石化企业调查，表明在最近十年内发生的各类污染事故中，以设备、管道泄漏为多，占事故总数的52%；因操作不当等人为因素造成的事故占21%；污染处理系统故障造成的事故占15%，其他占12%。此外，据贮罐事故分析报道，贮存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。
结合上述资料，本项目发生突发环境事件的主要原因为汽油或柴油贮存、卸油或加油过程中，由于设备原因或操作不当，可能导致油品泄漏，泄漏汽油通过空气流通扩散，可能造成周边环境空气污染事故。泄漏油品也可能通过下渗，导致地下水及土壤污染事故。另站内由于操作不当或泄漏油品遇明火可能发生火灾爆炸，进而引发伴生/次生污染物排放。

（3）环境风险影响分析

①泄漏油品通过空气流通扩散情景分析
根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。由于本项目一次性泄漏油品量一般不大，挥发油品有限。另本项目采用玻璃纤维增强塑料双层油罐，储罐区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品泄漏一般为小型泄漏，主要通过储罐区通气管及其他非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。
泄漏油品下渗情景分析
本项目泄漏油品若处理不当流入地下水及附近土壤，地下水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，无法饮用，且具有致癌性。由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层吸附了大量的燃料油，不仅会造成植物生物的死亡，还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，完全恢复需几十年甚至上百年的时间。另外，这种渗漏可穿越较厚的土壤层，使土壤层吸附大量燃料油，造成植物生物的死亡及土壤结构的变化。
根据《加油站地下水污染防治技术指南》(试行)，所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池。本项目使用双层油罐，按规范要求无需设置防渗池，双层罐符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）的要求，设置常规地下水监测井并设置观察井，并安装报警液位仪，所用双层输油管道防止油品渗漏，能及时发现油罐泄漏，另外，罐区顶部覆盖沙土，其余部分进行了硬化，油罐的设计和建造满足油罐在所承受外压作用下的强度要求，能有效防止和处理油品泄漏。
站内火灾进而引发伴生/次生污染物排放情景分析
柴油、汽油属于易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生泄漏，油料蒸发出来的可燃气体在一定浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇到火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸，进而引发伴生/次生污染物排放。本项目为一级加油站，按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订版）配置足够防火设备，火灾可能性小，可不设消防给水系统。当储罐区及加油区发生火灾时，一般使用干粉灭火器或灭火毯等方式进行灭火即可，不产生消防用水。
（4）环境风险防范措施及应急要求

①管理要求

各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注：

A、加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。

B、把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来。

C、对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。

D、建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。

F、禁止本项目区域内进行吸烟和使用手机等无线电设施。

②事故应急救援预案

本加油站将按照国家、地方和相关部门要求，编制企业突发环境事件应急预案，做好日常培训和演练。
（5）评价小结

综上所述，本项目突发环境事件发生的概率相对较小。本项目工程设计上对风险防范考虑较为周全，具有针对性，可操作性强。这些措施只要切实落实和严格执行，能有效地降低风险。建设方应能从降低环境风险的角度加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，则可使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本项目环境风险可控。

建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
阳江市江城平冈平南加油站扩建项目
建设地点
广东省
阳江市
江城区
平冈镇南街
地理坐标
经度
111°53′33.32″
纬度
21°44′46.57″

主要危险物质及分布
本项目主要危险物质为汽油、柴油，主要存在于储罐区和加油区

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）
大气：油品泄漏导致火灾、爆炸或油品大量泄漏蒸发，污染周边环境空气；
地下水：储罐区或加油区设备异常，导致油品渗漏至地下水
风险防范措施要求
严格按照GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》进行设计与施工，配置足够防火物质。采用双层油罐并安装报警液位仪，设置观察井和地下水监测井，所用双层输油管道防止油品渗漏。站内地面设置分区防渗。
八、自行监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求，本项目运营期需要定期进行自行环境监测，本项目运行期污染源及环境质量监测项目见下表。
污染源及环境监测项目、频率一览表
监测类别

序号

监测地点

监测点位

监测项目

监测频次

监测分析方法

污染源监测计划

废气

1

项目厂界

厂界地上风向2～50m范围内设1个参照点。下风向2～50m范围设3个监控点，一共设4个监控点

非甲烷总烃

每年一次

《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》

废气

2

加油站油气回收系统
油气回收设备
液阻、密闭性、气液比
每年一次

《加油站大气污染物排放标准（GB20952-2007）
废水
3

废水总排放口

废水总排放口
pH、CODCr、SS、总磷、石油类、NH3-N

每季度监测一次
《环境监测技术规范》和《水和污水监测分析方法》

噪声

4

厂界噪声

厂界东侧、南侧、西侧、北侧

等效连续A声级

每季度一次，每次1天，每天昼夜各1次

《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）和有关技术规范

地下水
5

项目地下水监测井
项目地下水监测井
萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚
每季度1一次
《加油站地下水污染防治技术指南》(试行)
九、环境影响经济效益分析 

环境影响经济效益分析的主要任务是衡量建设项目要投入的环境投资所能收到的环境保护效果。本评价环境影响经济效益分析主要研究工程环境经济损益情况，除需计算用于控制污染所需投资和费用外，同时定性分析可能收到的环境与经济效益。本项目环保投资见下表：

环境保护投资估算

工期

项目

用途

投资费用

(万元)

运营期

水污染

化粪池、隔油池

0.5

废气

油气回收装置

4

发电机废气
水喷淋系统
2

噪声

隔声、消声、减震处理

0.3

固体废物

妥善收集、处理

0.2

危险废物
统一收集交由有资质单位  处理
合计

7

本项目总投资25万元，其中环保投资7万元，占总投资的28%。

十、“三同时”验收要求

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制新污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目建成后，建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1号施行） 和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月施行） 对本项目自主开展环境保护验收，具体见下表。

项目“三同时”验收一览表

验收类别

验收内容

验收标准

备注

运营期

废气

加油站

油气回收装置

广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）

与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工使用

发电机废气
水喷淋系统
达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准
废水

生活污水

三级化粪池预处理后排入高新区平冈镇污水处理厂集中处理达标后排放

广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）C 级标准以及阳江高新区平冈镇污水处理厂进水标准三者中较严值限值

噪声

对高噪声设备采用隔声、消声措施

项目西面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，项目东、南、北面执行2类标准

固废

分类收集， 交由环卫部门及有相关处理能力资质的回收公司清运处理

满足环保的相关要求

危废
统一收集交由有资质单位  处理




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	加油站
	非甲烷总烃
	油气回收装置
	广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）

	
	备用发电机
	SO2，NOx，烟尘
	使用轻质柴油作为燃料，尾气引至高空排放
	达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准

	水

污

染

物
	生活污水、地面冲洗废水
	CODCr、BOD5、SS、氨氮、石油类等
	隔油池+化粪池
	广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）C 级标准以及阳江高新区平冈镇污水处理厂进水标准三者中较严值限值。

	噪

声
	进出车辆、加油泵等
	噪声
	加强管理，距离衰减
	项目西面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，项目东、南、北面执行2类标准

	固

体

废

物
	办公区
	生活垃圾
	集中收集后，交由环卫部门统一处理
	不成为危害该区域的新的污染源

	
	储油区
	废含油抹布、手套
	交由有资质的单位处理
	不成为危害该区域的新的污染源

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果
在站区内空地和厂界附近种植树木花草，既可美化环境，又可吸尘降噪。因此建议搞好站内外环境的绿化工作，将站区建成一个现代化的绿色新厂区，以减少对附近区域生态环境的影响。




结论与建议

	项目概况
本项目位于阳江市江城区平冈镇南街。2016年12月19日取得阳江市安全生产监督管理局《危险化学品经营许可证》（粤阳安经证字[2016]000060号），2017年1月3日取得《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第44Q30126号），主要从事汽油、柴油的零售经营，扩建后年供油量汽油约400吨、柴油约200吨。

本扩建项目主要包括：1、罐区改造将原有三个单层油罐更换为四个全新的双层油罐（30立方米0#柴油罐2个，30立方米92#汽油罐1个，30立方米95#汽油罐1个）；2、加油站道路建设，新建两条4.5米人行道路；3、原有5台普通加油机更换为4台回收型加油机；4、占地面积新增2225m2，建筑面积新增181m2;5、新建一间20m21层高的商店、一间为120m2 2层高的宿舍楼；6、将原作应急配备的1台3KW柴油发电机更换为1台45kW柴油发电机。

二、环境质量现状

根据监测报告可知，项目所在区域大气环境质量各指标浓度在国家空气质量标准范围内。因此，项目所在地环境空气质量可以符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目周围环境空气质量良好。

目前草尾洋河的各水质监测项目均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的限值要求，说明目前该河段水质保持良好。

项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2、4a类标准。

项目所在地土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值。

项目所在地地下水环境质量可满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质标准要求。

三、建设项目环境影响分析与结论

1、大气环境影响评价结论

根据工程分析，本项目采用油气回收装置后可使汽油回收率大于90%以上，非甲烷总烃的排放量为0.216t/a，能达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中周界外无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3。本项目加油站油气回收系统按《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的相关规定进行配置。项目站址较开阔，空气流动良好，排放的烃类有害物质周界浓度相对较小，对周围大气环境的影响不大。   

项目设1台45kW发电机。备用发电机组在工作时需燃烧柴油，产生的燃油尾气中含有CO、HC、NOX及烟尘等污染物，为降低其环境影响，备用发电机应使用轻质柴油作为燃料，采取水喷淋处理后，经专用烟道引至所在建筑的楼顶进行高空排放。

综上所述，本项目对外界环境产生的大气环境影响可以接受。

2、水环境影响评价结论

本项目属于阳江高新区平冈镇污水处理厂集污范围内，产生的生活污水和地面冲洗废水经过隔油池+化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后，排入市政污水管网，最终进入污水厂处理达标后排放，因此本项目对周围水环境基本无影响。

3、声环境影响评价结论

扩建项目的主要噪声源为新增的进出油站加油机动车发动机噪声、加油泵和发电机等设备噪声，声压级一般在50～95dB(A)之间。由于设备噪音较轻，通过距离衰减等综合治理措施，项目西侧噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准（即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)），其余三侧边界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准（即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 

经过以上措施处理后，本项目产生的噪声对周围声环境影响不明显。

4、固体废弃物影响评价结论

生活垃圾主要成份为塑料袋、纸屑及其它，无特殊有毒有害物质。生活垃圾集中收集，避雨堆放，定期交由环卫部门进行清运处理。

扩建后，本项目危险废物主要为废含油抹布、手套，主要危险特性是毒性。需对危险废物进行管理，产生危险废物均在厂内收集，集中委托有危险废物处理资质的单位处理。依据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012），项目产生的危险废物收集、贮存活动需满足相关要求。

本项目产生的固废在采取上述措施后不会产生固废二次污染，不会对周边环境造成不利影响。

5、土壤环境影响分析结论

本项目将按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及（2014 年局部修订版）的要求进行设计和施工，储油设备采用地埋式钢制卧式油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于 5.5 厘米），以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染周边土壤环境。在全面落实事故防控措施的情况下，本项目对周边土壤环境影响较小。经上述分析，项目对土壤环境的影响可接受。

6、地下水环境影响评价结论

项目营运期对地下水环境可能造成影响的污染源主要是储罐和输油管道的渗漏。正常工况下项目不会对区域地下水造成污染，本评价认为建设单位按照本次环评要求做好地下水污染单元防渗工作、制定并实施地下水监测计划，建立有效的事故防范和应急机制并加强生产管理的前提下，项目对区域地下水的环境造成污染的可能性很小，项目地下水环境影响水平可接受。

四、环境风险分析结论

本项目突发环境事件发生的概率相对较小。本项目工程设计上对风险防范考虑较为周全，具有针对性，可操作性强。这些措施只要切实落实和严格执行，能有效地降低风险。建设方应能从降低环境风险的角度加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，则可使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本项目环境风险可控。

五、总量控制指标

项目地面清洗污水和生活污水经过隔油池+化粪池处理后，排入市政下水道，最终进入阳江高新区平冈镇污水处理厂处理达标后排放，因此不对COD、NH3-N设置总量控制指标。

本项目无需申请大气污染物总量控制指标。

六、结论

综上所述，建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，确实保证本报告提出的各项环保措施的落实，并尽一切可能确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，真正实现环境保护与经济建设的协调发展。项目建成后，须经过环境保护主管部门验收合格后方可投入使用，在投入使用后，应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。在达到本报告所提出的各项要求后，该项目对周围环境将不会产生明显的影响。

从环保的角度看，该项目的建设是可行的。



	预审意见:

                                                   公  章

经办人:                                     年    月    日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见:

                                                公  章

经办人:                                     年    月    日



	审批意见：

                                                 公  章

经办人:
                                               年    月    日



	注          释
一、本报告表应附以下附件、附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目四至图

附图3  项目平面布置图

附图4  项目敏感点图

附图5  项目现状图

附图6  项目区域水系图



	二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

1. 大气环境影响专项评价

2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

3. 生态影响专项评价

4. 声影响专项评价

5. 土壤影响专项评价

6. 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。


附图1：项目地理位置图
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附图2：项目四至图
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附图3：项目平面布置图
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附图4：项目敏感点图
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附图5：项目现场照片
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	项目东面
	项目南面
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	项目西面
	项目北面
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	项目油站现状图
	项目加油机


附图6：项目区域水系图
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件1：现有项目环境影响登记表
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附件2 第一季度-第四季度监测报告
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附件3： 大气环境影响评价自查表

大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级□
	三级(

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km□
	边长=5km□

	评价因子
	SO2+NOX排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	<500t/a(

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）

其它污染物（非甲烷总烃）
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(

	评价标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准□
	附录D(
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区(
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2018）年

	
	环境空气质量

现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的监测数据(
	现状补充监测□

	
	现状评价
	达标区(
	不达标区(

	污染源

调查
	调查内容
	本项目正常排放源(
本项目非正常排放源□现有污染源□
	拟代替的污染源(
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD(
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他(

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km□
	边长=5km□

	
	预测因子
	预测因子（）
	包括二次PM2.5□

	
	
	
	不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%□
	C本项目最大占标率>100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大标率>10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大标率>30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（）h
	C非正常占标率≤100%□
	C非正常占标率>100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	K≤-20%□
	K>-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（非甲烷总烃）
	有组织废气监测□

无组织废气监测(
	无监测□

	
	环境质量检测
	监测因子：（）
	监测点位数（）
	无监测(

	评价结论
	环境影响
	可以接受(    不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（  ）厂界最远（  ）m

	
	污染源年排放量
	SO2:（0.0002）t/a
	NOX:（0.00013）t/a
	颗粒物:（）t/a
	VOCs:（0.216）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（  ）”为内容填写项


附件4 地表水环境影响评价自查表

地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响类型 (；水文要素影响型 □

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；
重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他(

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放 □；间接排放(；其他□
	水温 □；径流 □；水域面积 □

	
	影响因子
	持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物(；pH值 □；热污染物 □；
	水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 □；二级 □；三级A □；三级B(
	一级 □；二级 □；三级 □

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □
	拟替代的污染源 □
	排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □

	
	受影响水体
环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期□；枯水期(；冰封期 □；
春季(；夏季□；秋季□；冬季 □
	生态环境保护主管部门□；补充监测(；其他 □

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期 □；平水期□；枯水期(；冰封期 □；
春季(；夏季 □；秋季□；冬季 □
	（pH值、CODcr、BOD5、SS、氨氮、石油类、LAS、总磷）
	监测断面或点位个数（2）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（2.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	评价因子
	（pH值、CODcr、BOD5、SS、氨氮、石油类、LAS、总磷）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：I类 □；II类 □；III类(；IV类 □；V类 □ 

近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □

规划年评价标准（）

	
	评价时期
	丰水期 □；平水期□；枯水期(；冰封期 □；
春季(；夏季□；秋季 □；冬季 □

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况(：达标(；不达标□

水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标(；不达标□

水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况(：达标(；不达标□

底泥污染评价 □

水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □

水环境质量回顾评价 □

流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □
	达标区(
不达标区 □

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	预测因子
	（）

	
	预测时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

设计水文条件 □

	
	预测情景
	建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □

正常工况 □；非正常工况 □

污染控制和减缓措施方案 □

区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

	
	预测方法
	数值解 □；解析解 □；其他 □

导则推荐模式 □；其他 □

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源 □

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求 □

水环境功能区域或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □

满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □

水环境控制单元或断面水质达标 □

满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □

满足区（流）域环境质量改善目标要求 □

水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □

对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（CODcr、氨氮）
	（0.498、0.046）
	（300、20）

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（）
	（）
	（）
	（）
	（）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s

生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施(；水文减缓措施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施□；其他 □

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动 □；自动 □；无监测 □
	手动(；自动 □；无监测 □

	
	
	监测点位
	（）
	（1）

	
	
	监测因子
	（）
	（pH值、CODcr、BOD5、SS、氨氮、石油类）

	
	污染物排放清单
	(

	评价结论
	可以接受(；不可以接受 □

	注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。


附件5土壤环境影响评价自查表

	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型(；生态影响型(；两种兼有(
	

	
	土地利用类型
	建设用地(；农用地(；未利用地(
	土地利用类型图

	
	占地规模
	（  0.2225 ）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（ /  ）、方位（ /  ）、距离（ /  ）
	

	
	影响途经
	大气沉降(；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位(；其他（ ）
	

	
	全部污染物
	石油烃
	

	
	特征因子
	石油烃
	

	
	所属土壤环境影响评价类别
	Ⅰ类(；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类(
	

	
	敏感程度
	敏感(；较敏感(；不敏感(
	

	评价工作等级
	一级(；二级(；三级(
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）(；b）(；c）(；d）(
	

	
	理化特性
	颜色、质地、砂砾含量、其他异物、饱和导水率、土壤容重、孔隙度
	同附录C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样点数
	3
	
	
	

	
	
	柱状样点数
	
	
	
	

	
	现状监测因子
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的45项基本项目和石油烃、硫化物共计47项
	

	现状评价
	评价因子
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的45项基本项目和石油烃、硫化物共计47项
	

	
	评价标准
	GB 15618(；GB 36600(；表D.1(；表D.2(；其他（  ）
	

	
	现状评价结论
	达标
	

	影响预测
	预测因子
	
	

	
	预测方法
	附录E(；附录F(；其他（   ）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（     ）
影响程度（     ）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）(；b）(；c）(
不达标：a）(；b）(
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他（ ）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	
	
	
	

	
	信息公开指标
	
	

	评价结论
	环境影响可接受
	

	注1：“(”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。
注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。


附件6环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	汽油
	柴油
	
	
	
	
	
	

	
	
	存在总量/t
	44.4
	50.4
	
	
	
	
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数   人
	5km范围内人口数    人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	        人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 (
	F2 (
	F3 (

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 (
	S2 (
	S3 (

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1 (
	G2 (
	G3(

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 (
	D2 (
	D3 (

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q<1 (
	1≤Q<10 (
	10≤Q<100 (
	Q>100 (

	
	M值
	M1 (
	M2 (
	M3 (
	M4(

	
	P值
	P1 (
	P2 (
	P3 (
	P4 (

	环境敏感
程度
	大气
	E1 (
	E2 (
	E3 (

	
	地表水
	E1 (
	E2 (
	E3 (

	
	地下水
	E1 (
	E2 (
	E3 (

	环境风险潜势
	Ⅳ+ (
	Ⅳ (
	Ⅲ (
	Ⅱ (
	Ⅰ 

	评价等级
	一级 (
	二级 (
	三级 (
	简单分析 

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害 
	易燃易爆 

	
	环境风险
类型
	泄露 
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 

	
	影响途径
	大气 
	地表水 
	地下水 

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法 (
	经验估算法 (
	其他估算法 (

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB (
	AFTOX (
	其他 (

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围        m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2 最大影响范围        m

	
	地表水
	最近环境敏感目标              ，到达时间        h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间        d

	
	
	最近环境敏感目标              ，到达时间        d

	重点风险防范
措施
	严格按照GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》进行设计与施工，配置足够防火物质。采用双层油罐并安装报警液位仪，设置观察井和地下水监测井，所用双层输油管道防止油品渗漏。站内地面设置分区防渗。

	评价结论与建议
	本项目突发环境事件发生的概率相对较小。本项目工程设计上对风险防范考虑较为周全，具有针对性，可操作性强。这些措施只要切实落实和严格执行，能有效地降低风险。建设方应能从降低环境风险的角度加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，则可使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本工程从环境风险上是可行的。

	注：“(”为勾选项，“       ”为填写项。


项目所在位置





新建道路





新建道路





危废间





污水管网





雨水管网





雨水排放口





废水排放口





隔油池





主要噪声源





化粪池





化粪池
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